



















[bookmark: _GoBack]ВЕСТИ № 8 (304),пятница 30 июня  2025 г.  
сельского поселения станция Клявлино
Официальное опубликование
Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 02.06.2025 г. № 24  «О внесении изменений в административные регламенты  предоставления муниципальных услуг»
Рассмотрев протесты Прокуратуры Клявлинского района от 26.05.2025 г. № 21-02-2025/Прдп174-25-233, от 27.05.2025 г. № 07-02-2025/Прдп190-25-233, от 27.05.2025 г. № 07-02-2025/Прдп191-25-233, от 27.05.2025 г. № 07-02-2025/Прдп192-25-233, № 07-02-2025/Прдп193-25-233, от 27.05.2025 г Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.05.2024 г. № 21 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения, предусмотренных законодательством Российской Федерации)» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения, предусмотренных законодательством Российской Федерации)» (далее – Административный регламент):
- в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
- подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» исключить;
- Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» раздела «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.7.1.:
«2.7.1. При получении результатов предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетнего, являющимся заявителем, реализация права на получение результатов предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, может осуществляться законным представителем несовершеннолетнего, не являющимся заявителем. В этом случае заявитель, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.
Результаты предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленные в форме документа на бумажном носителе, не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего лично.
Порядок предоставления результатов муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, в том числе способы и сроки их предоставления, законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, устанавливается настоящим Административным регламентом, с учетом требования, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.»;
- пункт 2.19. изложить в следующей редакции:
«2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя непосредственно в орган, предоставляющий муниципальные услуги, или многофункциональный центр, не должен превышать 15 минут.».
2. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 18.10.2024 г. № 52 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» на территории сельского поселения станция Клявлино (далее - постановление) следующие изменения:
2.1. В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» на территории сельского поселения станция Клявлино» (далее – Административный регламент):
- в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
- подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» исключить;
 - наименование подраздела «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя непосредственно в орган, предоставляющий муниципальные услуги, или многофункциональный центр»;
- пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в орган, предоставляющий муниципальные услуги, или многофункциональный центр, не должен превышать 15 минут.»;
3. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 23.08.2023 г. № 68 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» (далее - постановление) следующие изменения:
3.1. В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» (далее – Административный регламент):
- в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
- подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» исключить;
- Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» раздела «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.7.1.:
«2.7.1. При получении результатов предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетнего, являющимся заявителем, реализация права на получение результатов предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, может осуществляться законным представителем несовершеннолетнего, не являющимся заявителем. В этом случае заявитель, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.
Результаты предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленные в форме документа на бумажном носителе, не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего лично.
Порядок предоставления результатов муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, в том числе способы и сроки их предоставления, законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, устанавливается настоящим Административным регламентом, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг, с учетом требования, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.»;
- пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя непосредственно в орган, предоставляющий муниципальные услуги, или многофункциональный центр, не должен превышать 15 минут.».
4. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 23.08.2023 г. № 67 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» (далее - постановление) следующие изменения:
4.1. В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области)» (далее – Административный регламент):
- в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
- подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» исключить;
- пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя непосредственно в орган, предоставляющий муниципальные услуги, или многофункциональный центр, не должен превышать 15 минут.»;
5. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 25.12.2023 г. № 106 «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» на территории сельского поселения Станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» (далее - постановление) следующие изменения:
5.1. В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» на территории сельского поселения Станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области» (далее – Административный регламент):
- в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
- подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» исключить;
- Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» раздела «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.7.1.:
«2.7.1. При получении результатов предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетнего, являющимся заявителем, реализация права на получение результатов предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, может осуществляться законным представителем несовершеннолетнего, не являющимся заявителем. В этом случае заявитель, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.
Результаты предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленные в форме документа на бумажном носителе, не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты предоставления муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего лично.
Порядок предоставления результатов муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, в том числе способы и сроки их предоставления, законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, устанавливается настоящим Административным регламентом, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг, с учетом требования, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.»;
- пункт 2.21. изложить в следующей редакции:
«2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя непосредственно в орган, предоставляющий муниципальные услуги, или многофункциональный центр, не должен превышать 15 минут.».
           6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.
         7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
         8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	И.о. главы сельского поселения станция Клявлино
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                         Д.А. Ермошкин 


__________________________________________________________________________________________________
Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 06.06.2025 г. № 27  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» 	
       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский  Самарской области от   23.08.2023 № 66 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения станция Клявлино  муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».
2. Считать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 12.04.2021 г. № 31 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



	И.о. Главы  сельского поселения  станция 
Клявлино муниципального района 
Клявлинский Самарской области   		                                   Д.А. Ермошкин   






УТВЕРЖДЕН 
                                                  постановлением Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района
                                          Клявлинский Самарской области
                                   от 06.06.2025 г. № 27
Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»

I. [bookmark: bookmark0]Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» (далее - муниципальная услуга).
                                   
Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее - Заявитель).
От имени юридического лица заявление вправе подавать: лица, действующие в соответствии с учредительными документами и правовыми актами без доверенности; представители, в силу полномочий, основанных на доверенности; участники юридических лиц в предусмотренных законом случаях.
1.3. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее - представитель Заявителя).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.
1.5. Признаки Заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

2.1.	 Муниципальная услуга «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – Уполномоченный орган).
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
· федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
· иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными государственными органами или организациями, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления услуги. 
2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее - Соглашение о взаимодействии).
МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
2.5. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является документ Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.
2.6. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, могут быть получены в Уполномоченном органе, посредством государственной информационной системы Самарской области «Портал государственных услуг» в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно - РПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения, в МФЦ.

                          Срок предоставления муниципальной услуги

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.


Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление о рассмотрении возможности использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя по форме согласно приложению № 1 к Порядку использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, утвержденному приказом Минприроды России от 15.04.2020 № 220 (далее - Порядок).
2.9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые Заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
В случае направления заявления посредством РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в ЕСИА. 
В случае направления заявления посредством РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени Заявителя - в случае, если заявление подается представителем.
В случае направления заявления посредством РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
При обращении посредством РПГУ указанный документ, выданный:
а)	организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б)	физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig.
3) заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым, по форме согласно приложению 2 к Порядку;
4) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт, по форме согласно приложению 3 к Порядку.
2.9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом); 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем).
2.10. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) в электронной форме посредством РПГУ.
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.10.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме,  путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
1)	возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
2)	возможность поиска по текстовому содержанию документа и   возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
3) содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.12. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к РПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.9., 2.9.1., 2.10.1. настоящего Административного регламента;
2) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;
3) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение); 
4) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
5) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
6) представленные документы не читаемы, электронные копии документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
7) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.13.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.13.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14.	Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не установлены.
2.15.	Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
2) представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу. 
2.16.	Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенный пунктом 2.15 настоящего Административного регламента, является исчерпывающим.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги способами, указанными в пункте 2.10. настоящего Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.
2.20. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги вне рабочего времени Уполномоченного
органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его
направления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.21. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется  прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения) в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование; местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета и наименования отдела; фамилии, имени и отчества	(последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в                         котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются                     муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению                            ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
- соблюдение установленных нормативных сроков приема заявителя при подаче документов;
- соблюдение установленных нормативных сроков приема заявителя при выдаче результата предоставления услуги;
- соблюдение установленных нормативных сроков предоставления услуги;
- соблюдение установленных нормативных сроков информирования заявителей об изменении порядка предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги;
- доля заявителей, которым услуга предоставлена в установленный срок;
- информация об услуге размещена в РПГУ;
- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления муниципальной услуги.

[bookmark: bookmark13]Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

          2.24. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
          2.25. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги – РПГУ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
1) принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях;
3) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги; отказ в выдаче дубликата.

Предоставление муниципальной услуги в проактивном режиме не предусмотрено.



Административные процедуры

Профилирование заявителя

3.2.	Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством РПГУ, при личном обращении в Уполномоченный орган, через МФЦ.
Перечень признаков Заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведены в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов

[bookmark: bookmark15]3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1)	прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов:
а)	проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения муниципальной услуги;
б)	направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме приложения № 3 к настоящему Административному регламенту;
2)	получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ:
а)	направление межведомственных запросов в органы и организации;
б)	получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов;
3)	рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги;
4)	принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а)	принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б)	направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5)	выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.


Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

[bookmark: bookmark16]Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.5. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
3.5.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а)	возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б)	возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в)	сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г)	заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д)	возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е)	возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством РПГУ.
3.5.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.19 и 2.20 настоящего Административного регламента:
а)	прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б)	регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
3.5.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на РПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.5.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на РПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а)	уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б)	уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (в случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе).
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3.8. МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.
[bookmark: bookmark28]Информирование заявителей
3.9. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а)	посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б)	при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.
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3.10. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии.
3.11. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ. 
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3.12. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответствии с приложением № 5 настоящего Административного регламента (далее - заявление по форме приложения № 5 и приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме приложения № 5;
2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме приложения № 5, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления по форме приложения № 5.
Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата

3.14. Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - дубликат документа), является представление (направление) заявителем заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа), в соответствии с приложением № 6 настоящего Административного регламента в адрес Уполномоченного органа.
Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем в Уполномоченный орган одним из следующих способов: лично, почтой, по электронной почте.
3.15. Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются:
1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию;
2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом.
3.16. Уполномоченное лицо рассматривает заявление о выдаче дубликата документа и в случае отсутствия оснований для отказа, выдает дубликат документа в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области, органов местного самоуправления сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области; обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
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муниципальной услуги

4.4.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения станция Клявлино  муниципального района Клявлинский Самарской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
[bookmark: bookmark24]Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 14.07.2016 г. № 50 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский.




Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов»

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги
	п/п
	Наименование показателя
	Значения критерия

	1
	2
	3

	1.
	Кто обращается за услугой?
	1. Заявитель
2. Представитель

	2.
	Цель обращения
	1. Получение решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов.
2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях.
3. Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги; отказ в выдаче дубликата









Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов»



___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Решение
об использовании донного грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов

от _____________

1.     Настоящее     решение     принято     на     основании    заявления:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование заявителя)
2.  Донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, будет использован: (нужное отметить)

	
	для обеспечения муниципальных нужд

	
	в интересах физического, юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов



3.  В случае использования для обеспечения муниципальных нужд указывается цель (цели) использования донного грунта: (нужное отметить)

	
	организации благоустройства территории;

	
	осуществления дорожной деятельности;

	
	создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

	
	создания искусственных земельных участков;

	
	для целей сельскохозяйственного производства;

	
	для осуществления аквакультуры (рыбоводства).



Место проведения работ ____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии), координаты части
водного объекта, используемого заявителем
для производства работ, площадь акватории в км2)
Объемы (планируемые объемы) извлекаемого донного грунта ___________________
Место складирования донных грунтов (кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________
Место   фактического   использования   донного   грунта   для   обеспечения
муниципальных нужд (кадастровый номер участка) ____________________________
4.   В   случае использования донного грунта в интересах физического, юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование физического, юридического лица)

Руководитель органа
местного самоуправления     ___________                     _______________________________
                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)
                                           МП


Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов»
 

	

	(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

	

	(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

	

	Решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

	от
	
	
	N
	

	

	По результатам рассмотрения заявления по услуге " Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов " и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: ____________________________________________________________________________

	Дополнительно информируем:_______________________________________________________

	.

	(указывается дополнительная информация (при необходимости))

	Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

	

	
	
	

	(должность, Ф.И.О.)
	
	(подпись)

	М.П.
	
	



Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
                                                                                          с изменением дна и берегов водных объектов»



_____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации) 

_____________________________________ 
(наименование заявителя, место нахождения) 


Уведомление о принятии решения об отказе в использовании донного грунта,
 извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объектов 

от_____________________ № ___________________ 

_____________________________________________________________________________ (наименование органа местного самоуправления)
 сообщает, что настоящее решение принято на основании заявления _________________________
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес – для юридического лица)
на основании пункта 2.15 Административного регламента предоставления муниципальной услуги, отказано использование донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берега водного объекта: ____________________________________________________________________________, 

в связи с___________________________________________________________________________ (указываются причины отказа)

 После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги. В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке путем обращения с жалобой в ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные органы. ____________________________________________________________________ 

Уполномоченное должностное 
лицо органа местного 
самоуправления ________________                     ______________________
                            (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
 Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов»
 
                                                                           кому: _______________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 
от кого: _____________________________  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 
__________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес фактического проживания уполномоченного лица) 
__________________________________________
(данные представителя заявителя) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в __________________________
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): _______________________________________
прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя ___________________ 

Дата _____________
 Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов»

                                                                                 кому:
(наименование уполномоченного органа)
от кого: ______________________________ 

    (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)


(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес фактического проживания уполномоченного лица)


(данные представителя заявителя)
             
   ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги ««Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»»
Прошу выдать дубликат документа __________________________________________
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): ________________________________________________

Подпись заявителя _______________________________________________________________________
Дата 	
Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги ««Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

	Основание для начала административной процедуры
	Содержание административных действий
	Срок выполнения административных действий
	Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия
	Место выполнения административного действия/ используемая информационная система
	Критерии принятия решения
	Результат административного действия, способ фиксации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Проверка документов и регистрация заявления

	поступление заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченный орган
	прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.13. Административного регламента



	до 1 рабочего дня
	должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	Уполномоченный орган / ГИС
	наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.13. Административного регламента
	регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и датирование); назначение должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передачи ему документов

	
	принятие решения об
отказе в приеме
документов, в случае
выявления оснований
для отказа в приеме
документов
	до 1 рабочего дня
	
	
	
	направление заявителю электронное уведомление об отказе в приеме  заявления к рассмотрению

	
	регистрация заявления,
в случае отсутствия
оснований для отказа в
приеме документов
	
	должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за регистрацию
корреспонденции
	Уполномоченный орган/ГИС
	
	направление заявителю электронное уведомление о приеме заявления к рассмотрению

	2. Получение сведений посредством СМЭВ

	пакет зарегистрированных  документов, поступивших должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги
	направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в пункте 2.3 Административного регламента
	в день регистрации заявления и документов
	должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	Уполномоченный орган/ГИС/ СМЭВ
	отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, находящихся в распоряжении государственных органов (организаций)
	направление межведомственного запроса в органы (организации), предоставляющие документы (сведения), предусмотренные пунктами 2.3. Административного регламента, в том числе с использованием СМЭВ

	
	получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов
	3 рабочих дня со
дня направления
межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и
информацию,
если иные сроки
не предусмотрены
законодательство
м РФ и субъекта
РФ
	должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	Уполномоченный орган /ГИС/ СМЭВ
	
	получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги

	3. Рассмотрение документов и сведений

	пакет зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги


	проведение соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги
	1 рабочий день
	должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	Уполномоченный орган / ГИС
	наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.15. Административного регламента
	проект результата  представления муниципальной услуги по форме  приведенной в приложении № 2, № 4 к Административному регламенту

	4. Принятие решения

	проект результата предоставления муниципальной услуги
	принятие решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги
	10 рабочих дней
	должностное
лицо Уполномоченного органа ответственное за
предоставление
муниципальной услуги;
	Уполномоченный орган / ГИС
	
	результат предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в
приложении № 2, № 4,
к Административному регламенту, подписанный усиленной





	
	Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
	до 1 часа
	руководитель Уполномоченного органа или иное уполномоченное им лицо
	
	
	квалифицированной подписью руководителем Уполномоченного органа или иного уполномоченного им лица

	5. Выдача результата

	формирование и регистрация результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4. Административного регламента, в форме электронного документа в ГИС
	регистрация результата предоставления муниципальной услуги
	после окончания процедуры принятия решения (в общий срок предоставления муниципальной услуги не включается)
	должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	Уполномоченный орган / ГИС
	
	внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги

	
	направление в
многофункциональный центр
	в сроки, установленные
	должностное лицо Уполномоченного
	Уполномоченный орган / АИС
	указание заявителем в
	выдача результата
муниципальной

	
	результата муниципальной услуги, указанного в пункте 24. Административного регламента, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа
	соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом и многофункциональным центром
	органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	МФЦ
	запросе способа выдачи результата  муниципальной услуги в многофункциональном центре, а также подача Запроса через многофункциональный центр
	услуги заявителю в форме бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, заверенного печатью многофункционального центра; внесение сведений в ГИС о выдаче результата муниципальной услуги

	
	направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на РПГУ
	в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги
	должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги
	ГИС
	
	результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет на РПГУ



Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 17.06.2025 г. № 29 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период  до 2033 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 15.12.2020 г. № 111 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2020 до 2033 года». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



     И.о.главы сельского поселения станция Клявлино 
     муниципального района Клявлинский
      Самарской области		                                                                                Д.А.Ермошкин
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И.о.Главы сельского поселения 
станция Клявлино
 муниципального района Клявлинский
Самарской области
	 Д.А.Ермошкин
№29«17»06.2025 г
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1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;
2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб- жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен- там с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис- пользованием централизованной системы водоотведения;
5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между со- бой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теп- лоснабжения;
6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест- ного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заклю- чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый до- говор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к цен- трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
7) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче- ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу- ру;
9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - опреде- ление количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
11) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо- отведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юри- дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
12) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
13) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характери- зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве- ществ и микроорганизмов в сточных водах;
14) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во- доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо- ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован- ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе- ления или для производства пищевой продукции;
16) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
17) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех- нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна- ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
18) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс техно- логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначен- ных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой се- ти (далее - открытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горя- чей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
19) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна- значенных для водоотведения.
Глава 1. Цели проведения разработки схем водоснабжения и водоотведения
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единооб- разию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера- ции от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни- зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) во- доотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери- стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабже- ния и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион- ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве- ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод- ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дей- ствующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и водоотведения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабже- нии и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и ин- тересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения реко- мендаций по их доработке в целях унификации и(или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.
Основанием для проведения актуализации схем водоснабжения и во- доотведения  сельского  поселения  станция  Клявлино  является  Договор
№ 34/20 от 27.01.2020 г., заключенным между ООО «СамараЭСКО» и Адми- нистрацией сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.
Для оценки существующего состояния водоснабжения и водоотведения и разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения и водоотведения на территории с.п. станция Клявлино были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов:
· Пояснительная записка. Том 2. Подготовка изменений в Схему тер- риториального планирования муниципального района Клявлинский Самар- ской области. 2017 г.;
· Схемы водоснабжения и водоотведения с.п. станция Клявлино му- ниципального района Клявлинский Самарской области, разработанная в 2018 году;
· АКТ о техническом обследовании централизованной системы водо- отведения, расположенной на территории ж/д. станции Клявлино (2020 г.);
· АКТ о техническом обследовании централизованной системы водо- снабжения, расположенной на территории с.п. станция Клявлино (2020 г.).
Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:
· Сформированы балансы добычи и реализации питьевой воды по со- стоянию на 01.01.2020 год;
· Дополнены и изменены сведения по оборудованию систем водо- снабжения и водоотведения;
· Скорректированы мероприятия по развитию централизованных си- стем водоснабжения и водоотведения на территории с.п. станция Клявлино, после проведения технического обследования.
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РАЗДЕЛ 2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и де- ление территории на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоснабжения представляет собой ком- плекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих беспере- бойную подачу питьевой воды с параметрами, соответствующими требова- ниям законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и тре- бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон- троль качества».
Система водоснабжения включает в себя следующие технологические комплексы:
· водозаборные устройства (ВЗУ);
· водонапорные башни (ВБ);
· насосные станции I-го подъема;
· напорные и магистральные водоводы, распределительные сети, ко- лодцы, водоразборные колонки и пожарные гидранты.
Водоснабжение сельского поселения станция Клявлино организовано
от:
· централизованных систем, включающих водозаборные узлы, насос-
ные станции и водопроводные сети;
-децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого зало- жения, шахтных и буровых колодцев.
Централизованным водоснабжением в сельском поселении обеспечено р.ц.. ж/д станция Клявлино и п. Черемшанка, с. Клявлино, с. Новые Сосны, с. Новый Маклауш и с. Старые Сосны.
Система водоснабжения в сельском поселении является зонированной, осуществляет водоснабжение каждого населённого пункта в отдельности за исключением жителей посёлка Черемшанка, которые присоединены к цен- трализованной системе водоснабжения ж/д ст. Клявлино.
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснаб- жения являются подземные и поверхностные водоисточники.
р.ц. ж/д станция Клявлино и п. Черемушки
Добыча подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснаб- жения осуществляется за счет эксплуатации родниковых водозаборов, распо- ложенных в селах Клявлино и Новые Сосны и водозаборных скважин, рас- положенных непосредственно в р.ц. ж/д станция Клявлино.
с. Клявлино
Подача воды осуществляется от родника с двумя выходами, располо- женными на юге села, и скважины, расположенной на севере населённого пункта в районе улиц Черемшанской/Молодежной.
с. Новые Сосны
Водоснабжение населения осуществляется от двух скважинных водо- заборов (скважины 2 и 49). Родник, расположенный на северной окраине се- ла, эксплуатируется для водоснабжения р.ц. станция Клявлино.
с. Новый Маклауш
Водоснабжение села осуществляется от родникового водозабора, рас- положенного на северной окраине села.
с. Старые Сосны
Подача воды осуществляется от каптированного родника, расположен- ного в 152÷154 м от северо-восточной окраины села.
ожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установлен- ных на водопроводных сетях, пожарных резервуаров и водных объектов. Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности в населённых пунк- тах сельского поселения представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

	№№ пп
	Наименование
	Местоположение (адрес)
	Технические
параметры, м3

	Пожарные резервуары

	1
	Пожрезервуар
	село Клявлино
	200

	2
	Пожрезервуар
	ул. Пронина 1 (ХПП ж/д станция Клявлино)
	200

	3
	Пожрезервуар
	ул. Советская 1 (ЗАО Комбикорм)
	350

	4
	Пожрезервуар
	ул. Советская 55 (РайПО ж/д ст. Клявлино)
	100

	5
	Пожрезервуар
	ул. Советская 62
(ОАО Клявлремтехпредприятие)
	100

	6
	Пожрезервуар
	ул. Советская
(Агроснаб. ж/д станция Клявлино)
	120

	7
	Пожрезервуар
	ул. Тракторная 1 (Молокозавод)
	100

	8
	Пожрезервуар
	ул. Кооперативная 2 (Газовое хозяйство)
	50

	9
	Пожрезервуар
	ул. Пионерская (Нефтебаза)
	150

	10
	Пожрезервуар
	ул. Жукова 9
(МЛУ ЦРБ ж/д станция Клявлино)
	100

	11
	Пожрезервуар
	ул. Советская 57
(ООО Мечта ж/д станция Клявлино)
	60

	12
	Пожрезервуар
	ул. Ворошилова 6
(СОШ№1 ж/д станция Клявлино)
	60

	13
	Пожрезервуар
	70 лет Октября 24
(СОШ №2 ж/д станция Клявлино)
	120

	14
	Пожрезервуар
	ул. Чапаевская (А/гараж Рай ПО ж/д станция Клявлино)
	50

	15
	Пожрезервуар
	пер. Школьный, 4 (село Стрые Сосны)
	50

	
	Водные объекты, используемые для целей пожаротушения

	1
	Пруд
	ж/д станция Клявлино (возле ДЭУ)
	1500

	2
	Пруд
	село Клявлино (северо-восточная сторона)
	3000

	3
	Пруд
	ж/д станция Клявлино (за ул. Садовой)
	1800

	4
	Речка
	д. Петропавловка
	-

	5
	Пруд
	д. Средняя Речка
	7500

	6
	Пруд
	ж/д станция Клявлино (за ул. Безымянной)
	1000

	7
	р. Сосновка, р. Сок
	д. Софьино
	-

	8
	ручей Сорок Ключей
	с. Старые Сосны
	-

	9
	река Сосновка
	с. Новые Сосны
	-

	10
	ручей Кевлей
	с. Новый Маклауш
	-



Территориальное деление сельского поселения на зоны действия пред- приятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной от- ветственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизо- ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Водоснабжение потребителей с.п. станция Клявлино осуществляется предприятием - МП «Сервис» (муниципальное предприятие «Сервис»), кото- рое является единственным поставщиком услуг водоснабжения.
Таким образом, на территории городского округа расположена одна эксплуатационная зона:
– МП «Сервис» (эксплуатация централизованных систем водоснабже- ния на территории с.п. станция Клявлино).

2.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В сельском поселении проживает 8805 человека, около 8470 человек пользуется услугами централизованного водоснабжения. Остальная часть населения сельского поселения, это жители железнодорожного разъезда Бар- ково, деревень: Петропавловка, Средняя Речка, Софьино, Ключевка, Долго- руково, Черемушки и жители посёлков: Красная Елха и Горелый Колок про- живают в районах частного сектора и пользуются водой из шахтных колод- цев и собственных скважин.
Таким образом, услугами централизованного водоснабжения обеспечено около 96 % населения сельского поселения. Остальные жители пользуют- ся водой из шахтных колодцев и собственных скважин.
2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи- зованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на кото- рых водоснабжение осуществляется с использованием централизован- ных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем хо- лодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Централи- зованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транс- портировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего поль- зования в установленном порядке.
Системы холодного водоснабжения
В сельском поселении, существует несколько централизованных си- стем холодного водоснабжения для нужд населения и организаций:
· ж/д станция Клявлино - поверхностные источники водозабора родник с. Клявлино, родник с. Новые Сосны и подземный водозабор из не- скольких скважин;
· с. Клявлино - поверхностный источник водозабора (родник) и подзем- ный водозабор;
· с. Новые Сосны - подземный водозабор;
· с. Новый Маклауш – поверхностный источник водозабора (родник);
· с. Старые Сосны – поверхностный источник водозабора (родник).

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. станция Клявлино – нет.
Нецентрализованная система холодного водоснабжения предназначена для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопро- водам. На территории сельского поселения нецентрализованная система хо- лодного водоснабжения присутствует в районах частного сектора - жители железнодорожного  разъезда  Барково,  деревень:  Петропавловка,  Средняя

Речка, Софьино, Ключевка, Долгоруково, Черемушки и жители посёлков: Красная Елха и Горелый Колок.
Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использовани- ем которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом само- стоятельно..." (Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»). На территории сельского по- селения нецентрализованная система горячего водоснабжения присутствует во всех населенных пунктах сельского поселения.
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с
«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе- ния», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:
- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Исходя из определения технологической зоны холодного водоснабже- ния в централизованной системе водоснабжения с.п. станция Клявлино, можно выделить несколько технологических зон системы централизованного водоснабжения:
1. Технологическая зона системы централизованного водоснабжения ж/д. станции Клявлино: водоснабжение станции и посёлка Черемшанка осу- ществляется от родника 1 с двумя выходами, расположенными на юге с. Клявлино на расстоянии 3,5 км северо-западнее районного центра; род- ника, расположенного в с. Новые Сосны на расстоянии около 250 м от северо-восточной окраины и водозаборных скважин, расположенных на всей территории населённого пункта ж/д станции. На водопроводных се- тях установлены водонапорные башни, водоразборные колонки, пожар- ные гидранты. Общая протяженность сетей – 45,776 км.;
2. Технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Клявлино: водоснабжение села осуществляется от скважины, располо- женной на севере населённого пункта и родника с двумя выходами, рас- положенного на юге села. На сети установлены 2 водонапорные башни, водоразборные колонки, пожарные гидранты. Общая протяженность се- тей – 6,8 км;
3. Технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Но- вые Сосны: водоснабжение населения осуществляется из 2-х изолирован- ных, не связанных между собой, одиночных водозаборов (скважина № 2 и скважина №49). Вода со скважин поступает в башни Рожновского, и далее самотеком подается в разводящие сети села. Протяженность водо- проводных сетей - 4,5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.
4. Технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Но- вый Маклауш: водоснабжение села осуществляется от родникового водо- забора. Вода подается в водопроводные сети села и в водонапорную баш- ню. Протяженность водопроводных сетей L=4,0 км;
5. Технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Старые Сосны: водоснабжение осуществляется за счёт эксплуатации подземного водозабора, территориально расположенного на правобереж- ном склоне р. Сок, в 152-154,0 м от северо-восточной окраины села. Во- дозабор представлен каптированным родником. В каптажной станции установлен насос, подающий воду в водонапорную башню, а затем в раз- водящую сеть села. Общая протяженность сетей – 8,5 км.
Технологические зоны систем нецентрализованного холодного водо- снабжения - индивидуальная застройка, расположенная в населённых пунктах: железнодорожный разъезд Барково, деревни: Петропавловка, Средняя Речка, Софьино, Ключевка, Долгоруково, Черемушки и посёлки: Красная Елха и Горелый Колок.
Технологических зон централизованной системы горячего водоснаб- жения в сельском поселении – нет.
2.1.4 Описание результатов технического обследования централи- зованных систем водоснабжения
2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснаб- жения и водозаборных сооружений

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения сельского поселения станция Клявлино было проведено в июне 2020 г.
Право на пользование недрами с целью добычи подземных вод для во- доснабжения населённых пунктов сельского поселения осуществляется со- гласно лицензий: СМР 90289 ВЭ от 12.11.2018 г. – для с. Новые Сосны, с. Клявлино; СМР 90320 ВР от 11.02.2019 г. – для ж/д станции Клявлино; СМР 01935 ВР от 06.02.2015 г. (период окончания действия лицензии до 01.02.2020 г.).
Лицензия на недра для населенных пунктов с. Старые Сосны и с.
Новый Маклауш находится на стадии переоформления.
Проекты  организации  ЗСО  для  водозаборных  сооружений  МП
«Сервис» на территории населенных пунктах: ж/д. станции Клявлино, сёла Клявлино, Новые Сосны, Новый Маклауш и Старые Сосны разработаны в 2017÷2018 гг. ООО «Проектно-изыскательной фирмой «Градиент».
Железнодорожная станция Клявлино, п. Черемшанка Водоснабжение станции и посёлка осуществляется от:
· родника 1, имеющего два выхода, расположенного на юге с. Клявлино;
· родника 2, расположенного в с. Новые Сосны;
· водозаборных скважин, расположенных на всей территории ж/д стан- ции Клявлино.
Часть водозаборных скважин, расположенных на территории железно- дорожной станции, имеют ограждения 1 пояса ЗСО, у некоторых скважин ограждения отсутствуют. Санитарное состояние участков - удовлетворитель- ное. Эксплуатируемый водоносный комплекс защищён от поверхностного загрязнения (СанПин 2.1.4.1110-02).
Объем воды, добываемый скважинными водозаборами, составляет 1/3 всей заявленной водопоотребности - 30,109 мЗ/сутки, нагрузка равномерно распределена на каждую скважину. Водоснабжение осуществляется по тупи- ковым водопроводным сетям в северной и южной части райцентра.
Согласно выданной лицензии, участки недр для добычи подземных вод, имеют статус горных отводов с ограничениями.
Краткая характеристика водозаборных скважин представлена в таблице 2.1.4.1.
Таблица 2.1.4.1 - Краткая характеристика скважин

	№
п/п
	№
скважины
	Расположение
водозаборных сооружений
	Глубина,
м
	Технологическая зона систе-
мы водоснабжения

	1
	№ 53
	ул. Кооперативная, 2ж
	110
	потребители, расположенные
на улицах Суворова, Зеленой, Западной

	2
	скв. б/н
	ул. Кооперативная
	110
	потребители, расположенные в северной части р.ц. ж/д станции

	3
	№ 48554
	ул. Советская, Подстанция
	140
	

	4
	№50
	ул. Советская, 35 Е
	94
	

	5
	№ 1266
	ул. Советская, СХТ
	110
	

	6
	б/н
	ул. Советская, СХТ
	110
	резервная

	
7
	
№51
	
ул. Чкалова, 58А
	
108
	потребители, расположенные на улицах Чкалова, Пронина,
Полевая, Короткая, Подлес- ная, Пригородная

	8
	№ 2071
	ул. Ворошилова НПС
	165
	потребители, расположенные на улице Ворошилова, на ча- сти ул. М. Горького до по- жарной емкости Зеленой,

	
9
	
№ 6258
	
ул. Ворошилова НПС
	
165
	

	
10
	
скв. б/н
	
ул. Чкалова
	
110
	потребители, расположенные на ул. Пронина, д./86÷д.102; на ул. Чкалова, д. 75÷д.89

	11
	№ 2062
	ул. Прониной, ХПП
	160
	потребители, расположенные

	№
п/п
	№
скважины
	Расположение
водозаборных сооружений
	Глубина,
м
	Технологическая зона систе-
мы водоснабжения

	12
	№.5896
	ул. Прониной, ХПП
	140
	на ул. Пронина, М. Горького

	13
	скв б/н
	ул. М. Горького
	115
	

	14
	№ 2995
	ул. Садовая
	110
	резервная

	15
	№3199
	ул. Советская,
Ремтехпредприятие
	110
	резервная

	16
	№2996
	ул. Победы, ж/д. станция
	140
	резервная



Скважины оборудованы эксплуатационными колоннами и фильтрами. Подъем воды осуществляется электропогружными насосами. Добываемая из скважин вода подается либо в водонапорные башни, откуда под остаточным давлением подается потребителям либо напрямую сразу в сеть.
с. Клявлино 
Водоснабжение села осуществляется от:
· водозаборной скважины, расположенной в северной части села, в районе ул. Молодежной;
· родника 1, расположенного на юге села.
Вода со скважины поступает в башню Рожновского, расположенную в 23,0 м западнее, и далее самотеком в разводящие сети села. Глубина скважины – 108,0 м, абсолютная отметка поверхности 191,0 м. Скважина оборудована эксплуатационной колонной и фильтром. Подъем воды осуществляется электропогружным насосом. Санитарное состояние участка удовлетворительное. В пределах площадки водозабора ограждения 1 пояса ЗСО отсутствуют.
Родник 1, имеет два каптированных выхода, выход №1 родника расположен в основании левого борта р. Черемшан, выход № 2 - расположен в правом борту реки Черемшан. Водозабор шахтного типа представляет собой каптаж родника, приуроченного к выходам на дневную поверхность не- скольких нисходящих источников. На участке выхода №1 вода поступает в каптажное устройство, выполненное из заглубленной металлической емкости, и далее с помощью насоса подается в водопроводные сети. На участке выхода №2 вода поступает в каптажное устройство, выполненное из заглуб- ленной металлической емкости и далее по соединительной трубе, поступает в емкость–отстойник, из которого насосом подается в башню Рожновского и в водопроводные сети.
Эксплуатируемый водоносный комплекс недостаточно защищён от по- верхностного загрязнения (СанПин 2.1.4.1110-02). Территория в границах первого пояса ЗСО двух выходов родника свободна от строений. Выполнены ограждения территорий первого пояса. Санитарное состояние участков удо- влетворительное.
село Новый Маклауш
Родник нисходящего типа имеет один выход на поверхность. Вода из родника без предварительной водоподготовки по полиэтиленовому трубопроводу, Ду100 мм., поступает в каптажное сооружение, которое состоит из двух металлических ёмкостей.
Первая ёмкость собирает воду и представляет из себя желоб, установ- ленный на поверхности, сверху накрыт листами шифера. По желобу вода са- мотеком поступает во вторую накопительную емкость (насосную), из которой насосом марки ЭЦВ по стальному трубопроводу вода подается в башню Рожновского, и далее по разводящей сети поступает потребителям.
Первый пояс (строгого режима) ЗСО вокруг родника в радиусе 50 м не оборудован. Требуется организация первого пояса в соответствии с требованиями СН 441-72, СанПиН 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.02-084.
Прилегающая к роднику территория занята луговой растительностью и отдельно стоящими деревьями, находится в удовлетворительном состоянии.
Село Новые Сосны
В селе водоснабжение населения осуществляется из двух скважинных водозаборов (скважины №2 и №49), нисходящий родник 2 эксплуатируется для водоснабжения р.ц. ж/д станция Клявлино.
Водозаборная скважина №2 расположена на северной окраине села. Со скважины вода поступает в башню Рожновского, расположенную в 23,0 м западнее, и далее самотеком в сети села. Прилегающая территория занята луговой растительностью и отдельно стоящими деревьями, находится в удо- влетворительном состоянии. В пределах площадки ограждение 1 пояса ЗСО водозабора отсутствует.
Водозаборная скважина №49 расположена на западной окраине села. Со скважины вода поступает в башню, расположенную в 5,0 м, и далее - в сеть. Площадка водозаборного участка ровная, покрытая травянистой растительностью, заболоченных участков и свалок ТБО в радиусе до 100,0 м не обнаружено. Санитарное состояние участка хорошее. В пределах площадки ограждения 1 пояса ЗСО водозабора отсутствуют.
Каптированный родник 2 расположен на расстоянии около 250 м, от северо-восточной окраины с. Новые Сосны, на правом борту временного водотока в русле оврага. Водозабор шахтного типа представляет собой каптаж родника, приуроченного к выходам на дневную поверхность нескольких нисходящих источников. Сбор воды из данных источников осуществляется с помощью трубы Ду600 мм и длиной около 40 м, проложенной в земле. Затем вода поступает в заглубленную емкость, выполненную из железобетонных колец Ду2,0 м, которая соединена с заглубленной накопительной емкостью, где смонтированы насосы, подающий воду в систему водоснабжения райцентра. Излишки воды сбрасываются через переливную трубу по рельефу.
Территория площадки водозабора покрыта травянистой растительно- стью, выполнено ограждение 1 пояса ЗСО из сетки «рабица», закрепленной на металлических столбах. Санитарно - техническое состояние водозабора удовлетворительное.
Село Старые Сосны
Каптированный родник 10, нисходящего типа с одним выходом на по- верхность. По металлической трубе Ду200 мм вода поступает в каптажное устройство, состоящее из 2 колодцев заглубленных до 1,5 м, построенных из железобетонных блоков, разделенных между собой перегородкой и соединенных переливной трубой Ду100 мм. Первый колодец служит для сбора подземных вод и имеет сливную трубу Ду100 мм. Второй колодец служит для отстаивания воды и перекачки её по двум направлениям: в водонапор- ную башню объёмом 50 м3 и в водопроводные сети села.
Прилегающая к роднику территория находится в удовлетворительном состоянии, в радиусе до 100,0 м от родника нет никаких производственных объектов и жилых домов, т.е. отсутствуют источники потенциального бактериального и химического загрязнения; территория занята луговой раститель- ностью и отдельно стоящими деревьями.
Санитарно-техническое состояние водозабора удовлетворительное.
Краткая техническая характеристика артезианских скважин и каптиро- ванных родников представлены в таблице 2.1.4.1.1.
Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО). Расчёт ЗСО, их размеры и обоснование выполнены в проектах орга- низации ЗСО для водозаборных сооружений во всех населенных пунктах.
В проектах организации ЗСО для с.п. станции Клявлино дано обосно- вание первого пояса ЗСО водозабора в радиусе 30 м. для каждой скважины, с обоснованием возможного сокращения в радиусе до 15±5,0 м ввиду сложив- шейся градостроительной ситуации. Границы поясов ЗСО источников водо- снабжения,  согласно  разработанным  проектам,  представлены  в  таблице
2.1.4.1.2. Большая часть скважин и родников не имеют ограждения первого пояса ЗСО.


Таблица 2.1.4.1.1 - Техническая характеристика водозаборных сооружений

	№ скважины, родника
	
Местонахождение
	Дата ввода в экспл.
	Глубина скважин, м
	Дебит, м3/ч
	Отметка о выполнении ремонтных работ (год).
Состояние. Режим работы

	р.ц. ж/д станция Клявлино и п. Черемушки

	№50
	ул. Советская, 35 Е
	2010
	94,0
	18
	промывка скважины с заменой насоса в 2016 г.
в течении суток повременно, в течении года постоянно

	№51
	ул. Чкалова, 58А
	2010
	108,0
	10
	промывка скважин с заменой насоса в 2017 г.
в течении суток повременно, в течении года постоянно

	№53
	ул. Кооперативная, 2Ж
	2010
	110,0
	12
	промывка скважин с заменой насоса в 2017 г.
в течении суток повременно, в течении года постоянно

	№1877 р
	ул. Кооперативная
	1996
	115,0
	12
	в течении суток повременно, в течении года постоянно

	№1/1266
	ул. Советская, СХТ
	1972
	110,0
	10
	промывка скважины 2015÷2017

	б/н
	
	2018
	105,0
	10
	

	№2062
	ул. Прониной, ХПП
	1972
	160,0
	20
	промывка скважин с заменой насоса в 2016 г.

	№5896
	ул. Прониной, ХПП
	1991
	160,0
	16
	перебурена в 2015 г.

	№2071
	ул. Ворошилова НПС
	
	165,0
	20
	

	№6258
	ул. Ворошилова НПС
	1964
	165,0
	8,6
	

	№3/48554
	ул. Советская, подстанция
	1980
	140,0
	10
	промывка скважины с заменой насоса в 2017 г.

	б/н
	ул. М. Горького
	1972
	115,0
	10
	промывка скважины с заменой насоса в 2016 г.

	б/н
	ул. Чкалова
	1972
	110,0
	10
	промывка скважины с заменой насоса в 2017 г.

	№1-С/2995
	ул. Садовая
	1990
	155,0
	10
	2010

	№2996/3975
	ул. Победы, ж/д. станция
	1978
	140,0
	10
	

	№3199
	ул. Советская,
Ремтехпредприятие
	1972
	110,0
	11,8
	резервная (не эксплуатируется)



1



	№ скважины, родника
	
Местонахождение
	Дата ввода в экспл.
	Глубина скважин, м
	Дебит, м3/ч
	Отметка о выполнении ремонтных работ (год).
Состояние. Режим работы

	с. Клявлино

	б/н
	на севере села в районе ул. Молодежной
	2001
	110
	6,0
	промывка скважин с заменой насоса в 2017 г

	родник 1:
выход №1
	
на юге села
	1993
	-
	
63,0
	2017 год

	выход №2
	
	1993
	-
	
	замена насоса в 2017 г.

	с. Новые Сосны

	2
	ул. Школьная, в северной
части села
	1964
	85,0
	10,0
	промывка скважин с заменой насоса в 2016 г.

	49
	ул. Центральная, западная
окраина села
	2015
	130,0
	10,0
	промывка скважин с заменой насоса в 2017 г.

	родник 2
	на расстоянии 250 м от северо-восточной окраины
села
	1994
	-
	60,0
	

	с. Новый Маклауш

	родник 9
	расположен на левом бе- регу р. Уксада в северной
части окраины села
	1993
	
	40,0
	2017 год

	с. Старые Сосны

	родник 10
	правобережный склон р.
Сок
	1994
	-
	40,0
	заменой насоса в 2017 г.






Таблица 2.1.4.1.2 - Границы поясов ЗСО источников водоснабжения

	№ скважины. Местоположение скважин
	Границы зон санитарной охраны (ЗСО)

	
	Норматив ЗСО
1 пояса
	Факт 1 пояса
	2 пояса
	3 пояса

	ж/д. станция Клявлино

	№1/1266,
б/н,
ул. Советская, СХТ
	30
	10,0
	эллипс, вытянутый в СВ направлении вверх по потоку на 104,1 м, вниз по
потоку в ЮЗ направлении на 97,0 м, ширина ЗСО - 199,7 м
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии вверх по потоку на 276 м, вниз
по потоку в ЮЗ направлении на 98,0 м, ширина ЗСО - 323 м

	
	30
	5,0
	
	

	
№2996/3975, ул. Победы, ж/д. станция
	
30
	
15,0
	эллипс, вытянутый в СВ направлении вверх по потоку на 104 м, вниз по по- току в ЮЗ направлении на 97,0 м, ширина ЗСО - 200 м
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии вверх по потоку на 267 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на 98,0 м, ширина ЗСО – 313,0 м

	№2062, ул. Прониной, ХПП
	30
	15,0
	фигура приближенная к кругу с радиусом в 100,0 м для каждой скважины
	(для каждой скважины) эллипс, вытянутый в СВ направле-
нии вверх по потоку на 124,6 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на 108,0 м, ширина ЗСО – 307 м

	№5896, ул. Прониной, ХПП
	30
	8,0
	
	

	
№1-С/2995, ул. Садовая
	
30
	
15,0
	эллипс, вытянутый в СВ направлении вверх по потоку на 104,6 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на 97,0 м,
ширина ЗСО - 200 м
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии вверх по потоку на 302 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на
98,0 м, ширина ЗСО - 310 м

	№2071, ул. Ворошилова
НПС
	30
	10,0
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии, вверх по потоку на 103,4 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 97,0 м, ширина пояса составляет 200м
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии, вверх по потоку на 264 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 98,0 м, ширина пояса составляет
331,5 м

	№6258, ул. Ворошилова НПС
	30
	10,0
	
	

	№3/48554, ул. Советская, (Подстанция)
	30
	15,0
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх
по потоку на 104,6 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 96,5 м, шири-
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ,
вверх по потоку на 304 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 98м,




	№ скважины. Местоположение скважин
	Границы зон санитарной охраны (ЗСО)

	
	Норматив ЗСО
1 пояса
	Факт 1 пояса
	2 пояса
	3 пояса

	
	
	
	на пояса составляет 200 м
	ширина пояса составляет 307,8 м от
скважины

	№3199, ул. Советская, бывшее Ремтехпредприя- тие
	
30
	
5,0
	фигура приближенная к кругу с радиусом в 100,0 м
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх по потоку на 304 м, вниз по
потоку в ЮЗ направлении на – 98,0 м, ширина пояса составляет 307,8 м

	
б/н (№1877 р.), ул. Коопе- ративная
	
30
	
13,0
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии, вверх по потоку на 102 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 99,5 м, ширина пояса составляет 200,0
м
	

эллипс, вытянутый с СЗ вверх по потоку на 270,1 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 201 м, шири- на пояса составляет 299,4 м от каж- дой скважины

	
№53, ул. Кооперативная, 2 Ж
	
30
	
5,0
	эллипс, вытянутый в СВ направле- нии, вверх по потоку на 103 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на –
98,7 м, ширина пояса составляет 200,0 м
	

	
б/н, ул. М. Горького
	
30
	
10,0
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх по потоку на 102,7 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 98,0 м, шири-
на пояса составляет 201,5 м
	

	
№50, ул. Советская, 35 Е
	
30
	
10,0
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх по потоку на 104 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 97,0 м, ширина пояса составляет 200 м
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх по потоку на 354,7 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на –
204,6 м, ширина пояса составляет 248,7 м

	б/н, ул. Чкалова
	30
	10,0
	эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх по потоку на 101 м, вниз по потоку в ЮЗ направлении на – 98,0 м, ширина
пояса составляет 200 м
	от каждой скважины эллипс, вытянутый с СЗ на ЮВ, вверх по потоку на 188 м, вниз по
потоку в ЮЗ направлении на –

	№51, ул. Чкалова, 58А
	30
	15,0
	
	




	№ скважины. Местоположение скважин
	Границы зон санитарной охраны (ЗСО)

	
	Норматив ЗСО
1 пояса
	Факт 1 пояса
	2 пояса
	3 пояса

	
	
	
	
	117,2 м, ширина пояса составляет
328,9 м

	с. Клявлино

	
Скважина б/н на северо- восточной окраине села
	
	
30,0
	эллипс, вытянутый в восточном направлении, протяженность вверх по потоку составит – 44,06 м, вниз по
потоку – 32,13 м, ширина пояса со- ставляет 75,2 м
	эллипс, вытянутый в восточном направлении, протяженность вверх по потоку составит – 523,21 м, вниз
по потоку – 73,52 м, ширина пояса составляет 407,38 м

	
Родник 1, выход 1
Расположен в основании левого борта р. Черемшан
	
	

50,0
	полуэллипс ограниченный:
· вверх по потоку в радиусе 81,0 м в западном направлении;
· вниз по потоку до уреза реки - 60 м в восточном направлении;
· ширина пояса в северном и южном направлениях - 108,0 м
	полуэллипс ограниченный:
· вверх по потоку в радиусе 477 м в западном направлении;
· вниз по потоку до уреза реки - 60 м в восточном направлении;
· ширина пояса в северном и юж- ном направлениях - 312 м

	
Родник 1, выход 2,
Расположен на правом борту р. Черемшан
	
	

50,0
	полуэллипс ограниченный:
· вверх по потоку в радиусе 81,0 м в восточном направлении;
· вниз по потоку до уреза реки - 60 м в западном направлении;
· ширина пояса в северном направле- нии – 63,0,0 м, в южном – 108,0 м
	полуэллипс ограниченный:
· вверх по потоку в радиусе 477,0 м в восточ. направлении;
· вниз по потоку до уреза реки - 60 м в западном направлении;
· ширина пояса в северном направ- лении – 63,0,0 м, в южном – 117,0 м

	с. Старые Сосны

	Родник 10, с. Старые Сос- ны, в 154,0 м от его северо
- восточной окраины
	
	
50,0
	
круг радиусом 156,4 м.
	полуэллипс ограниченный в север- ном и западном направлении ради- усом 782,0 м, в восточном направ-
лении по р. Сосновка радиусом




	№ скважины. Местоположение скважин
	Границы зон санитарной охраны (ЗСО)

	
	Норматив ЗСО
1 пояса
	Факт 1 пояса
	2 пояса
	3 пояса

	
	
	
	
	695,0 м., в северном направлении по р. Сорок Ключей радиусом -
285,0 м.

	с. Новые Сосны

	

Родник 2, северо- восточная окраина села
	
	полуэллипс ограниченный:
- вверх по потоку в радиусе 50,0 м в северном направлении;
- вниз по потоку до уреза воды ручья - 15 м в южном направ- лении;
- ширина пояса в западном и восточном направлениях 50 м.
	полуэллипс ограниченный:
· вверх по потоку в радиусе 50,0 м в северном направлении;
· вниз по потоку до уреза воды ручья
- 15 м в южном направлении;
· ширина пояса в западном направле- нии 52 м, и восточном направлении 75 м.
	полуэллипс ограниченный:
· вверх по потоку в радиусе 126,64 м в северном направлении;
· вниз по потоку до уреза воды ру- чья - 15 м в южном направлении;
· ширина пояса в западном направ- лении 52 м, и восточном направле- нии 75 м.

	
Скважина 2, северная окраина села
	
	
радиус 15,0 м
	эллипс, вытянутый в западном и во- сточном направлениях, протяжен- ность вверх – 18,98 м, вниз по потоку
- 17,198 м., ширина составляет - 45,52 м.
	эллипс, вытянутый в северном направлении, протяженность вверх по потоку составит - 186,71 м, вниз по потоку 102,551 м, ширина пояса
составляет 284,7 м

	
Скважина 49, западная окраина села
	
	
радиус 15,0 м
	эллипс, вытянутый в западном и во- сточном направлениях, протяжен- ность вверх – 18,02 м, вниз по потоку – 16,33 м., ширина составляет – 52,04
м.
	эллипс, вытянутый в северном направлении, протяженность вверх по потоку составит – 193,5 м, вниз по потоку 108,41 м, ширина пояса
составляет 295,94 м

	с. Новый Маклауш

	Родник 9, северная окраи- на села
	
	полуэллипс, ограниченный:
- вверх по потоку в радиусе 50,0 м в восточном направле- нии;
	полуэллипс:
- вверх по потоку в радиусе 156,4 м в восточном направлении;
- вниз по потоку до уреза воды р.
	· вверх по потоку до линии водо- раздела – 338,0 м в восточном направлении;
· вниз по потоку до уреза воды р.




	№ скважины. Местоположение скважин
	Границы зон санитарной охраны (ЗСО)

	
	Норматив ЗСО
1 пояса
	Факт 1 пояса
	2 пояса
	3 пояса

	
	
	- вниз по потоку до уреза воды р. Уксада – 38,0 м;
- ширина пояса в северном и южном направлениях 50 м.
	Уксада – 38,0 м в западном направле- нии;
- ширина пояса в южном и северном направлениях – 156,4 м.
	Уксада – 38,0 м в западном направ- лении;
- ширина пояса в северном и во- сточном направлениях – 781,9 м



2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подго- товки воды, включая оценку соответствия применяемой технологиче- ской схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество подземных вод на водозаборных сооружениях в населённых пунктах сельского поселения рассматривается относительно действующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно допустимого содержания компонентов.
Исследование артезианской воды на проведение микробиологического и химического анализа в населённых пунктах сельского поселения проводит гидрохимическая лаборатория ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».
Райцентр Клявлино и село Клявлино
По химическому составу подземные воды минерализацией от 0,564 до 0,731 г/дм3, общей жесткостью 6,6÷13°Ж, содержание железа до 0,18÷0,13 г/дм3. Не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды…» по показателю жесткость.
Водопользование осуществляется по согласованию с органами сани- тарного надзора.

село Клявлино
По химическому составу подземные воды с сухим 414,0 мг/дм3, общей жесткостью до 7,0°Ж соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды…» по всем показателям.
Эксплуатируемый водоносный комплекс недостаточно защищен от поверхностного загрязнения (СанПиН 2.1.4.1110-02).

1с. Новый Маклауш - По химическому составу подземные воды из родни- ка № 9, с сухим остатком до 0,375 г/дм3, общей жесткостью до 6,4 0Ж. Содержание железа до 0,12 г/дм3 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды…».

с. Новые Сосны
По химическому составу подземные воды из одного родникового водозабора (родник 2), и двух скважин - водоносного казанского карбонатного ком- плекса сульфатно-гидрокарбонатного натриевого–кальциевого состава, с минерализацией от 0,646 г/дм3 до 0,798 г/дм3, общей жесткостью 6,4÷7,00Ж, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ….».
с. Старые Сосны
По химическому составу подземные воды с сухим остатком до 0,8 г/дм3, общей жесткостью до 7,6 мг-экв/дм3. Таким образом, вскрытые воды не со- ответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды….» по показателю общей жесткости.
По результатам лабораторных исследований проб воды, установлено, что в связи с повышенной общей жесткостью использование подземных вод для питьевых целей возможно по согласованию органами Роспотребнадзора.
Учитывая информацию об отсутствии других источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской об- ласти (Управление Роспотребнадзора по Самарской области), временно согласовывает условия водопользования для вышеуказанных целей систем водоснабжения, расположенных по адресу сроком на 1 год № 20-04/43 от 17.02.2020 г.:
· с. Новые Сосны – жесткость 7,6±1,7ºЖ;
· с. Старые Сосны – жесткость 7,6±1,1ºЖ;
· с. Клявлино – жесткость 7,8±1,2ºЖ;
· ст. Клявлино (северная сторона) – жесткость 7,8±1,2ºЖ;
· ст. Клявлино (южная сторона) – жесткость 11,8±1,8ºЖ.

Выборочные данные сводной таблицы анализов питьевой воды за 2017÷2019 гг. подтверждают вышеприведенные выводы и приведены в Таб- лицах 2.1.4.2.1÷2.1.4.2.5.



Таблица	2.1.4.2.1	-	Сводная	таблица	по	исследованным	химическим показателям питьевой воды
	
Определяемые показатели
	
Ед. изм.
	
Величина допустимого уровня
	Протокол № 50333 от
30.06.17 г.
с. Клявлино
	Протокол 50349 от
30.06.17 г.
с. Старые Сосны
	Протокол
№ 50364 от
30.06.17 г.
ст. Клявлино Северная сторона

	Запах при 20
	балл
	не более 2,0
	0
	0
	0

	Цветность (Cr- Co)
	градусы
	не более 20,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0

	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	<1,0
	<1,0
	<1,0

	Водородный по- казатель (pH)
	ед. pH
	в пределах 6,0-9,0
	7,1±0,2
	7,1±0,2
	7,1±0,2

	Минерализация (сухой остаток)
	мг/дм³
	не более 1000,0
	440,0±44,2
	760,0±76,0
	640,0±64,0

	Жесткость
	°Ж
	не более 7,0
	9,6±1,44
	10,65±1,6
	9,95±1,5




	
Определяемые показатели
	
Ед. изм.
	Величина допустимого уровня
	Протокол № 104977 от
21.12.17 г.
с. Клявлино
	Протокол
№ 104978 от
21.12.17 г.
с. Новые Сосны
	Протокол
№ 104980 от
21.12.17 г.
с. Старые Сосны
	Протокол
№ 104981 от
21.12.17 г.
с. Новый Маклауш
	Протокол
№ 104988 от
21.12.17 г.
ст. Клявлино Южная сторона
	Протокол
№ 104992 от
21.12.17 г.
ст. Клявлино Северная сторона

	Запах при 20
	балл
	не более 2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Цветность (Cr-Co)
	градусы
	не более 20,0
	<1,0
	1,13±0,57
	4,41±2,21
	3,76±1,88
	4,92±2,46
	4,23±2,11

	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	1,19±0,24
	менее 1,0
	менее 1,0
	1,16±0,23
	2,42±0,48
	1,04±0,21

	Водородный пока- затель (pH)
	ед. pH
	в пределах 6,0-9,0
	7,4±0,2
	7,2±0,2
	7,6±0,2
	7,5±0,2
	7,5±0,2
	7,7±0,2

	Минерализация
(сухой остаток)
	мг/дм³
	не более
1000,0
	342,0±34,2
	366,0±36,6
	658,0±65,8
	344,0±44,4
	454,0±45,4
	298,0±29,8

	Жесткость
	°Ж
	не более 7,0
	9,0±1,35
	8,25±1,23
	11,85±1,77
	7,95±1,19
	7,65±1,14
	7,45±1,11


Таблица 2.1.4.2.3 - Сводная таблица по исследованным химическим показателям питьевой воды за 2018 г.
	
Определяемые показатели
	

Ед. изм.
	
Величина допустимого уровня
	Протокол № 84487 от
29.12.18 г.
с. Клявлино
	Протокол
№ 84489 от
29.12.18 г.
с. Новые Сосны
	Протокол
№ 84488 от
29.12.18 г.
с. Старые Сосны
	Протокол № 84490 от
29.12.18 г.
с. Новый Маклауш
	Протокол
№ 84314 от
25.12.18 г.
ст. Клявлино Южная сторона
	Протокол
№ 84315 от
25.12.18 г.
ст. Клявлино Северная сторона

	Цветность (Cr-Co)
	градусы
	не более 20,0
	6,86±3,44
	10,5±2,1
	9,09±4,55
	7,8±3,9
	11,2±2,2
	10,95±4,38

	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	1,16±0,23
	1,23±0,25
	1,34±0,27
	1,09±0,22
	1,8±0,4
	1,63±0,33

	Водородный пока-
затель (pH)
	ед. pH
	в пределах
6,0-9,0
	7,1±0,2
	7,4±0,2
	7,0±0,2
	7,0±0,2
	7,3±0,2
	7,0±0,2

	Минерализация
(сухой остаток)
	мг/дм³
	не более
1000,0
	510,0±51,0
	480,6±48,1
	315,0±31,5
	362,0±36,2
	360,0±36,0
	532,8±53,3

	Жесткость
	°Ж
	не более 7,0
	8,8±1,3
	8,2±1,2
	7,4±1,1
	7,2±1,1
	6,9±1,0
	8,7±1,3



1


Таблица 2.1.4.2.2 - Сводная таблица по исследованным химическим показателям питьевой воды за 2017 г.



	
Определяемые показатели
	

Ед. изм.
	
Величина допустимого уровня
	Протокол № 2624 от
10.07.19 г.
с. Клявлино
	Протокол
№ 2622 от
10.07.19 г.
с. Новые Сосны
	Протокол
№ 2621 от
10.07.19 г.
с. Старые Сосны
	Протокол № 2623 от
10.07.19 г.
с. Новый Маклауш
	Протокол
№ 2617 от
10.07.19 г.
ст. Клявлино Южная сторона
	Протокол
№ 2620 от
10.07.19 г.
ст. Клявлино Северная сторона

	Цветность (Cr-Co)
	градусы
	не более 20,0
	4,8±2,4
	8,9±4,5
	10,0±0,2
	7,3±3,69
	4,3±2,2
	5,0±2,5

	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	менее 1,0
	менее 1,0
	1,48±0,29
	менее 1,0
	менее 1,0
	1,12±0,2

	Водородный пока- затель (pH)
	ед. pH
	в пределах 6,0-9,0
	7,1±0,2
	7,4±0,2
	7,9±0,2
	7,2±0,2
	7,0±0,2
	7,3±0,2

	Минерализация
(сухой остаток)
	мг/дм³
	не более
1000,0
	384,0±38,4
	478,0±47,8
	515,0±51,5
	450,0±45,0
	404,0±40,4
	422,0±42,2

	Жесткость
	°Ж
	не более 7,0
	6,2±0,9
	7,5±1,1
	9,7±1,5
	7,5±1,1
	6,4±1,0
	8,0±1,2


Таблица 2.1.4.2.5 - Сводная таблица по исследованным химическим показателям питьевой воды за 2019 г.
	
Определяемые показатели
	

Ед. изм.
	
Величина допустимого уровня
	Протокол № 4887 от
11.12.19 г.
с. Клявлино
	Протокол
№ 4890 от
11.12.19 г.
с. Новые Сосны
	Протокол
№ 4891 от
11.12.19 г.
с. Старые Сосны
	Протокол № 4892 от
11.12.19 г.
с. Новый Маклауш
	Протокол
№ 4889 от
11.12.19 г.
ст. Клявлино Южная сторона
	Протокол
№ 4888 от
11.12.19 г.
ст. Клявлино Северная сторона

	Цветность (Cr-Co)
	градусы
	не более 20,0
	2,04±1,02
	1,93±0,96
	1,13±0,56
	2,04±1,02
	1,59±0,79
	1,13±0,56

	Мутность
	ЕМФ
	не более 2,6
	менее 1,0
	менее 1,0
	менее 1,0
	менее 1,0
	менее 1,0
	менее 1,0

	Водородный пока-
затель (pH)
	ед. pH
	в пределах
6,0-9,0
	7,3±0,2
	7,3±0,2
	7,7±0,2
	7,0±0,2
	7,2±0,2
	7,2±0,2

	Минерализация
(сухой остаток)
	мг/дм³
	не более
1000,0
	404,0±18,2
	421,0±18,9
	916,0±41,2
	315,0±14,2
	389,0±17,5
	324,0±14,6

	Жесткость
	°Ж
	не более 7,0
	6,75±1,01
	7,25±1,09
	13,35±2,0
	5,5±0,83
	6,85±1,03
	6,7±1,01



Согласно заключениям по результатам испытаний волы из подземных источников централизованного водоснабжения за период 2017÷2019 гг., вода в населенных пунктах сельского поселения не соответствует по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". ГН 2.1.5.1315- 03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно-бытового водопользования» по показателю жесткость.
1. с. Клявлино - жесткость (превышение ПДК в 1,26÷1,37 раз);
2. с. Новые Сосны - жесткость (превышен ПДК в 1,18 раз);
3. с. Старые Сосны - жесткость (превышение ПДК на 1,39÷1,91 раз);
4. с. Новый Маклауш - жесткость (превышение ПДК на 1,14 раз);
5. ст. Клявлино (Южная сторона) - (жесткость (превышение ПДК на 1,09 раз);
6. ст. Клявлино (Северная сторона) - жесткость (превышение. ПДК в 1,06÷1,42 раза).
Согласно заключениям по результатам испытаний волы из подземных источников централизованного водоснабжения в июле, декабре 2019 г., вода питьевая из подземных источников централизованного водоснабжения соответствует по исследованным химическим показателям требованиям Сан- ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во- ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего во- доснабжения». ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно-бытового водопользования» по показателям общей жесткости с учётом величины допустимой ошибки метода определения соответствует п. 4ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции действующей с 09.01.2015 г.).
Исключение - вода питьевая из подземного источника централизован- ного водоснабжения с. Старые Сосны. По исследованным химическим пока- зателям вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си- стем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно- бытового водопользования" по жесткости.
2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизо- ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и уста- новленного уровня напора (давления)






Насосные станции системы водоснабжения выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом

объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления;
2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов.
3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контроль- ных точках согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режи- мом водопотребления.
Насосная станция I–водоподъема, совмещенная с водозаборным сооружением, предназначена для забора воды из подземных источников. В состав оборудования насосной станции подземного водозабора входят: всасывающие трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы, насосные агрегаты. В состав оборудования насосной станции поверхностного водозабора входят: подводящие трубопроводы, приемные емкости, насосные агрегаты и отводящие (напорные) трубопроводы. Насосные станции работают согласно установленным режимам работы – дневной, ночной, сезонный и т.д.
Краткая характеристика основного оборудования насосных станций первого подъема ВЗУ сельского поселения представлена в таблице 2.1.4.3.1.Регулировка давления подаваемой воды в зависимости от уровня забо- ра осуществляется частотным регулированием скорости вращения погружно- го насоса, перечень, тип и марка оборудования представлены в таблице.
Таблица 2.1.4.3.1 – Техническая характеристика насосного оборудования

	Наименование источ- ника водоснабжения
	Марка оборудования
	Год ввода
	Производи-
тельность, м3/час
	Напор, м
	Наличие
автоматики, тип марка

	ж/д станция Клявлино

	скв. № 1266, ул. Совет-
ская СХТ
	ЭЦВ 6-10-180
	2019
	10
	180
	ESQ -600-
4TOO 75 G

	скв. б/н, ул. Советская
СХТ
	ЭЦВ 6-10-180
	2018
	10
	180
	

	скв. № 48554, на ул. Советской (подстан-
ция)
	ЭЦB 8-25-150
	2017
	25
	150
	DELTA

	скважина б/н,
на ул. Чкалова (б/н)
	ЭЦВ 6-10-140
	2017
	10
	140
	DELTA

	скважина б/н
на ул. М. Горького
	ЭЦВ 6-10-140
	2016
	10
	140
	ESQ -600-
4TOO 75 G

	скважина № 2062,
ул. Прониной ХПП
	ЭЦВ 6-10-140
	2014
	10
	140
	-

	скважина №5896,
ул. Прониной ХПП
	ЭЦВ 6-10-140
	2016
	10
	140
	-

	скважина №1877,
ул. Кооперативная
	ЭЦВ 6-10-140
	2012
	10
	140
	ESQ

	скважина №2071
ул. Ворошилова НПС-
	ЭЦВ 6-10-180
	2012
	10
	180
	DELTA

	скважина №6258
ул. Ворошилова НПС-
	ЭЦВ 6-10-140
	2012
	10
	140
	-

	скв. № 2995,
ул. Садовая
	ЭЦB 6-6,5-120
	2011
	6,5
	120
	-

	скважина №50,
	ЭЦВ 6-10-140
	2016
	10
	140
	ESQ -600-

	Наименование источ- ника водоснабжения
	Марка оборудования
	Год ввода
	Производи- тельность,
м3/час
	Напор, м
	Наличие автоматики,
тип марка

	ул. Советская, 35Е
	
	
	
	
	4TOO 75 G

	скважина № 51
на ул. Чкалова, 58а
	ЭЦВ 6-16-110
	2017
	16
	110
	ESQ

	скважина №53,
ул. Кооперативная, 2ж
	ЭЦB 6-10-140
	2017
	10
	140
	ESQ

	село Клявлино

	Родник 1	выход №1
	ЭЦВ 10-65-150
	2011
	65
	150
	DELTA

	выход №2
	ЭЦВ 10-65-150
	2016
	65
	150
	ESQ

	скважина б/н
	ЭЦВ 6-10-140
	2017
	10
	140
	ESQ

	село Новые Сосны

	скважина №2
	ЭЦВ 6-10-140
	2016
	10
	140
	ESQ

	скважина №49
	ЭЦВ 6-10-140
	2017
	10
	140
	ESQ

	Родник 2
	ЭЦВ 8-25-150
	2016
	25
	150
	ESQ

	село Новый Маклауш

	Родник 9
	ЭЦВ 6-10-140
	2017
	10
	140
	ESQ

	село Старые Сосны

	Родник 10
	ЭЦВ 6-10-140
	2017
	10
	140
	ESO-600-4TOO
75 G



Погружные насосы типа «ЭЦВ», введенные в эксплуатацию в 2016÷2017 гг., еще не выработали свой нормативный срок, и их износ по сроку службы составляет – 60÷80%.
Насосы, введенные в эксплуатацию в 2010÷2011 гг. выработали свой нормативный срок, их износ по сроку службы составляет – 100%.
Благодаря своевременному обслуживанию насосное оборудование поддерживается в работоспособном состоянии. За период 2017÷2019 г. МП
«Сервис» выполнило мероприятия по замене насосного оборудования и установки частотных преобразователей для управления электродвигателями насосов.
Удельный расход электроэнергии на подъём воды за период 2017÷2019 гг. по насосным станциям с.п. станция Клявлино представлен в таблице 2.1.4.3.2.
Таблица 2.1.4.3.2 - Удельный расход электроэнергии

	№ п/п
	Показатели производственной
деятельности
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
1
	Удельный расход электро- энергии на подъём воды в целом по сельскому посе-
лению, в том числе:
	
тыс. кВт. ч/тыс. м³
	
2,317
	
2,133
	
2,003

	1.1
	ж/д ст. Клявлино
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	2,97
	3,054
	3,085

	1.2
	с. Клявлино
	
	
	
	

	1.2.1
	скважина
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	1,56
	0,90
	1,30

	1.2.2
	родник
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	1,5
	1,5
	1,3

	1.3
	с. Новый Маклауш
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	1,55
	2,31
	1,30

	1.4
	с. Новые Сосны
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	
	
	

	1.4.1
	скважина
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	1,52
	2,14
	2,93

	1.4.2
	родник
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	4,6
	2,8
	3,1

	1.5
	с. Старые Сосны
	тыс. кВт. ч/тыс. м³
	4,3
	2,83
	3,86



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- ческом процессе подъема-подачи холодной воды, на единицу объёма транс- портируемой воды, значительно превышает средние показатели по водокана- лам России (0,65-0,95).
В определенной мере высокий расход электроэнергии объясняется энергоемкой технологией добычи и транспортировки воды потребителям, а также значительной протяженностью сетей и их изношенностью. Так, в среднем по городам России протяженность водопроводных сетей составляет 1-1,2 км на 1000 обслуживаемых жителей. В сельском поселении этот пока- затель составляет 6,44 км на 1000 обслуживаемых жителей.
Общая протяженность сетей, которые требуют срочной замены в насе- лённых пунктах сельского поселения, составляет 64,866 км. Такое состояние основных фондов обусловлено низким объемом работ по их обновлению.
Недостаток финансовых ресурсов за счет сдерживания тарифов в по- следние годы в значительной мере в основном и был обусловлен социально- политической обстановкой. Это привело не только к накопившемуся «переизносу» основных фондов, в первую очередь сетей водоснабжения, но и к дальнейшему снижению надежности работы систем водоснабжения и качества обслуживания потребителей.

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям/

Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в населённых пунктах сельского поселения – 69,576 км. Сведения о существующих водопроводных сетях систем водоснабжения приведены в таблицах 2.1.4.4.1
- 2.1.4.4.2.
По ж/д станции Клявлино данные представлены согласно Технического паспорта на водопровод ул. I мик. район, Чапаевская, Прониной, Л. Толстого ст. Клявлино, инвентарный № 0477006 (2004 г.) и информации о выполненных ремонтных работах на водопроводных сетях, обслуживаемых МП «Сервис».
По другим населенным пунктам сельского поселения технические паспорта на водопроводные сети – отсутствуют, протяженность сетей принята на основании Договора № 67-19 о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 09.01.2019 г. и информации о выполненных ремонтных работах на водопроводных сетях, обслуживаемых МП«Сервис».
Таблица 2.1.4.4.1 - Водопроводные сети

	
№№ участков
	Наименование и место расположения трубо- проводов (указывается
№ колодцев, между которыми находится участок, и т.д.)
	
Год по- стройки
	

Материал
	Диаметр труб, фу- тляров, се- чение для каналов
(мм)
	
Количество измерителя, м

	ж/д. ст. Клявлино

	1
	Водопровод
	1972
	асбест
	100
	8961

	2
	Водопровод
	1972
	асбест
	159
	377

	
№№ участков
	Наименование и место расположения трубо- проводов (указывается
№ колодцев, между ко- торыми находится уча- сток, и т.д.)
	
Год по- стройки
	

Материал
	Диаметр труб, фу- тляров, се- чение для каналов
(мм)
	
Количество измерителя, м

	3
	Водопровод
	1972
	чугун
	100
	283

	4
	Водопровод
	1972
	сталь
	32
	75

	5
	Водопровод
	1972
	сталь
	40
	650

	6
	Водопровод
	1972
	сталь
	50
	1531

	7
	Водопровод
	1972
	сталь
	76
	2615

	8
	Водопровод
	1972
	сталь
	100
	4225

	9
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	25
	119

	10
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	32
	1026

	11
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	40
	214

	12
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	50
	8960

	13
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	63
	495

	14
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	100
	13690

	15
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	150
	687

	16
	Водопровод
	1972
	полиэтилен
	225
	1868

	17
	Водопровод
	2018
	полиэтилен
	40
	12

	18
	Водопровод
	2018
	полиэтилен
	63
	276

	19
	Водопровод
	2019
	полиэтилен
	50
	30

	20
	Водопровод
	2019
	полиэтилен
	63
	208

	21
	Водопровод
	2019
	полиэтилен
	110
	30

	
	Итого:
	
	
	
	45 776

	с. Клявлино

	1
	Водонапорная сеть
	1960, 1987
	чугун, сталь
	32, 50, 100
	6725

	2
	Водонапорная сеть
	2019
	полиэтилен
	63,110
	75

	
	Итого:
	
	
	
	6 800

	с. Новые Сосны

	1
	Водонапорная сеть
	1980
	сталь
	50, 76, 100
	4500

	с. Старые Сосны

	1
	Водонапорная сеть
	1971,1994,
2010
	сталь,
полиэтилен
	50÷100
	8433

	2
	Водонапорная сеть
	2018, 2019
	полиэтилен
	40, 63,
	67

	
	Итого:
	
	
	
	8500

	с. Новый Маклауш

	1
	Водонапорная сеть
	1993
	сталь, поли-
этилен
	50, 76, 100
	4000



На водопроводных сетях установлены водопроводные колодцы, водо- разборные колонки и пожарные гидранты.

Таблица 2.1.4.4.2 – Общие сведения о существующих водопроводных сетях

	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Год ввода в эксплуа- тацию
	Диаметр трубопрово- дов,
мм
	Материал труб
	Протяжен- ность сетей (км)
	Водопро- водные колодцы,
шт.
	Пожарные гидранты, шт.
	Водораз- борные колонки,
шт.
	Устройство водопровода (закольцован, тупиковый,
смешанный)

	

1
	
ж/д станция Кляв- лино
	1972
	100÷159
	а/ц
	9,338
	

260
	

16
	

68
	

смешанный

	
	
	1972
	100
	чугун
	0,283
	
	
	
	

	
	
	1972
	32÷100
	сталь
	8,540
	
	
	
	

	
	
	1972÷1987
	25÷225
	полиэтилен
	27,059
	
	
	
	

	
	
	2018÷2019
	40÷110
	полиэтилен
	0,556
	
	
	
	

	

2
	

с. Клявлино
	1960
	32, 50, 100
	чугун,
сталь
	2,725
	

23
	

5
	

17
	

тупиковый

	
	
	1987
	100
	чугун
	4,0
	
	
	
	

	
	
	2019
	63, 110
	полиэтилен
	0,075
	
	
	
	

	3
	с. Новые Сосны
	1980
	50, 76, 100
	сталь
	4,5
	25
	1
	18
	тупиковый

	
4
	
с. Старые Сосны
	1994
	50, 76
	сталь
	3,233
	
15
	
1
	
10
	
тупиковый

	
	
	1971
	100
	сталь
	5,200
	
	
	
	

	
	
	2018
	40
	полиэтилен
	0,012
	
	
	
	

	
	
	2019
	63
	полиэтилен
	0,045
	
	
	
	

	5
	с. Новый Маклауш
	1993
	50, 76, 100
	сталь
	4,0
	20
	-
	13
	тупиковый




1

Практически все водопроводные сети выработали свой технически допустимый амортизационный срок (или близки к его выработке), гаранти- рующий их надежную эксплуатацию.
Для целей комплексного развития системы водоснабжения на террито- рии сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Гарантом бесперебойности водоснабжения является снижение до ми- нимума удельной аварийности на сетях и объектах водоснабжения.
Показатели аварийности на водопроводных сетях с.п. станция Клявли- но представлены в таблице 2.1.4.4.3.
Таблица 2.1.4.4.3 - Показатели аварийности водопроводных сетей

	Год
	Количество повре-
ждений, шт.
	Удельное количество повреждений
на 1 км

	2017
	20
	0,3

	2018
	26
	0,37

	2019
	24
	0,34



Фактические значения показателя аварийности на трубопроводах вы- ше, при норме 0,1-0,2 ед./км.
Сети водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения стро- ились в основном в 70-80-ых годах прошлого столетия, исключение состав- ляет трубопроводы села Клявлино (1960 г.).
Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения в основном со- ставляет более 40 лет, в с. Клявлино – 60 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех пор не подвергались.
Информация о выполненных ремонтных работах на водопроводных се- тях, обслуживаемых МП «Сервис», за 2017÷2019 г.г. согласно данным мони- торинга выполнения ремонтных работ в сфере водоснабжения и водоотведе- ния (текущий и капитальный ремонт), приведена в таблице 2.1.4.4.4.

Таблица 2.1.4.4.4 – Выполненные ремонтные работы за 2017-2019 г.г.

	Результат проведенных работ
	Место проведения работ
	Вид ре- монта
	Ед. изм.
	Объем

	2017 г.

	Ремонт основного во- допровода Ду273 мм на центральной маги-
страли водопровода
	
с. Клявлино, родник № 2
	капиталь- ный
	
шт.
	
1

	аварийный ремонт центрального водопро-
вода Ду100 мм
	ст. Клявлино, пересечение ул. Пионерская-Чапаевская
	капиталь- ный
	шт.
	1

	аварийный ремонт центрального водопро- вода Ду 100 мм с уста-
новкой ж/б колодца
	ст. Клявлино, пересечение ул. Кооперативная-Чапаевская
	капиталь- ный
	
шт.
	
1

	2018 г.

	ремонт аварийного участка водопровода
Ду63 мм.
	ст. Клявлино ул. Советская от дома 31 до дома 35
	капиталь- ный
	м
	166

	устройство водопро- водных колодцев
	ст. Клявлино ул. Советская
	текущий
	шт.
	5

	замена водопровода
	ст. Клявлино, ул. Ворошилова д.
25 Б
	текущий
	шт.
	1

	прокладка водопровода
	ст. Клявлино ул. Советская д. 31
	текущий
	шт.
	1

	ремонт аварийного участка водопровода
Ду 40 мм, замена ко- лодца
	с. Старые Сосны ул. Центральная д. 70, д. 106
	капиталь- ный
	
м
	
12

	ремонт аварийного
участка водопровода Ду63 мм
	ст. Клявлино от ул. Молодежная до пересечения с ул. Юбилейная
	капиталь- ный
	м
	110

	замена водопровода
	ст. Клявлино, ул. Ворошилова д.
25 Б
	капиталь-
ный
	шт.
	1

	прокладка водопровода
	ст. Клявлино ул. Советская д. 31
	капиталь-
ный
	шт.
	1

	2019 г.

	Устранение аварии на
водопроводной сети
	ст. Кляявлино, ул. Л. Толстого
	текущий
	шт.
	1

	Замена трубопровода
Ду63 мм
	ст. Кляявлино, ул. Прониной,
башня ХПП
	текущий
	м
	15

	Замена трубопровода Ду50 мм
	ст. Кляявлино, ул. Прониной, башня ХПП
	текущий
	м
	20

	Замена трубопровода
Ду110 мм
	ст. Кляявлино, ул. Прониной,
башня ХПП
	текущий
	м
	30

	Замена трубопровода
Ду 63 мм
	ст. Кляявлино, пер. Медиков
	текущий
	м
	75

	Замена трубопровода
Ду 50 мм
	ст. Кляявлино, пер. Медиков
	текущий
	м
	10

	Результат проведенных работ
	Место проведения работ
	Вид ре- монта
	Ед. изм.
	Объем

	Замена трубопровода
Ду 63 мм
	с. Кляявлино, в районе водона-
порной башни
	текущий
	м
	68

	Ремонт аварийного участка трубопровода
Ду 110 мм
	с. Кляявлино,
	текущий
	м
	7

	Устранение аварии на водопроводной сети
	ст. Кляявлино, ул. Кооператив- ная, д. 25; ул. Медиков, д. 25
	текущий
	шт.
	2

	Ремонт аварийного участка трубопровода Ду 63 мм
	
ст. Кляявлино, ул. Пригородная
	
текущий
	
м
	
50

	Устранение аварии на водопроводной сети
	ст. Кляявлино, ул. Пушкина
	текущий
	шт.
	1

	Ремонт аварийного участка трубопровода
Ду 63 мм
	с. Старые Сосны,
	текущий
	м
	45

	Устранение аварии на
водопроводной сети
	ст. Кляявлино, ул. Полевая, д. 35А
	текущий
	шт.
	1



На сегодняшний день в замене нуждаются 64,866 км водопроводных сетей, что составляет 93% от общей протяжённости сетей.
Вода с артезианских скважин и родников в населенных пунктах сельского поселения поступает в распределительные водопроводные сети и в водонапорные башни, регулирующие гидравлический режим системы водоснабжения.
Сводные характеристики водонапорных башен, установленных в насе- лённых пунктах, представлены в таблице 2.1.4.4.5.
Таблица 2.1.4.4.5 - Краткая техническая характеристика сооружений

	
Место размещения, краткая характеристика
	Года вода в эксплу- атацию оборудо-
вания
	
Кол-во, шт.
	Текущее техническое состояние

	ж/д станция Клявлино, скважина №53 (ул. Кооперативная, 2Ж) ДЭО
водонапорная башня V=50 м3
	2010
	1
	эксплуатируется

	ж/д станция Клявлино, ул. Прониной, ХПП
водонапорная башня V=50 м3
	2019
	1
	эксплуатируется

	ж/д станция Клявлино, скважина б/н на ул. Чкалова, водонапорная башня V=50 м3
	2010
	1
	эксплуатируется

	ж/д станция Клявлино, ул. Ворошилова НПС,
	1960
	1
	эксплуатируется

	
Место размещения, краткая характеристика
	Года вода в эксплу- атацию оборудо-
вания
	
Кол-во, шт.
	Текущее техническое состояние

	водонапорная башня V=50 м3
	
	
	

	ж/д станция Клявлино, ул. Советская (под- станция МРСИ 1995 г.),
водонапорная башня V=50 м3
	1994
	2
	эксплуатируются

	ж/д станция Клявлино, ул. Советской СХТ,
водонапорная башня V=50 м3
	2016
	1
	эксплуатируется

	с. Клявлино, не далеко от скважины, водона-
порная башня V=18 м3
	1967
	1
	эксплуатируется

	с. Клявлино, южная окраина, в районе родни-
ка 1, водонапорная башня V=50 м3
	2019
	1
	эксплуатируется

	с.  Новый  Маклауш,  водонапорная  башня
V=15 м3 расположена на горе
	1988
	1
	эксплуатируется

	с. Новые Сосны,
водонапорная башня V=15 м3, расположена в 23 м от скважины №2
	1967
	1
	эксплуатируется

	с. Новые Сосны,
водонапорная башня V=15 м3, ул. Централь- ная, западная окраина села, скважина №49
	1980
	1
	эксплуатируется

	с. Старые Сосны,
водонапорная башня V=50 м3, расположена на холме, южная окраина села (около старой башни).
	
2019
	
1
	
эксплуатируется



Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ
№168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
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2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного в 2020 г. технического обследования состо- яния и функционирования систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:
· длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, фильтрующих элементов и водонапорных башен ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;
· необходима замена водонапорных башен в с. Новые Сосны, с. Клявлино (в районе скважины) и ж/д станция Клявлино (на территории бывшей НПС на ул. Ворошилова;
· отсутствие ограждения ЗСО первого пояса на многих водозаборах сельского поселения;
· требуется замена насосного оборудования на водозаборных скважи- нах на ж/д станция Клявлино (4 шт.) и в с. Клявлино (1 шт.);
· отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
· существующие трубопроводы централизованных систем водоснабже- ния (93%) в большинстве исчерпали свой нормативный срок службы, в результате - потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. Требуется реконструкция и ремонт 64,866 км трубопроводов;
На территории сельского поселения водозаборными сооружениями эксплуатируются воды водоносного верхнеказанского карбонатно- сульфатного комплекса. Вскрытые воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды….» по показателю общей жесткости.
Учитывая информацию об отсутствии других источников хозяйствен- но-питьевого водоснабжения, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области), временно согласовывает условия водопользования для вышеуказанных целей систем во- доснабжения сроком на 1 год № 20-04/43 от 17.02.2020 г.:
· с. Новые Сосны – жесткость 7,6±1,7ºЖ;
· с. Старые Сосны – жесткость 7,6±1,1ºЖ;
· с. Клявлино – жесткость 7,8±1,2ºЖ;
· ст. Клявлино (северная сторона) – жесткость 7,8±1,2ºЖ;
· ст. Клявлино (южная сторона) – жесткость 11,8±1,8ºЖ.


2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение станция Клявлино не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
Существующие трубопроводы питьевой воды проложены ниже уровня промерзания грунта.




2.1.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником объектов и сооружений поверхностного и подземных водозаборов, а также водопроводных сетей и сооружений на них является Администрация сельского поселения станции Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.
РАЗДЕЛ 2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. станция Клявлино разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.
Основные направления развития системы водоснабжения:
1. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой и существующей застройки от действующей системы водоснабжения с выполнением технических условий владельца сетей;
2. Модернизация водозаборных сооружений;
3. Реконструкция и замена наружных сетей трубами из полимерных ма- териалов;
4. Строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства в населённых пунктах и где они отсутствуют.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п. станция Клявлино являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения но- вых объектов строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основные задачи развития системы водоснабжения:
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей;
· строительство водозаборных сооружений, водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства в населённых пунктах, где есть системы водоснабжения и где они отсутствуют;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожа- ротушения;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной ин- фраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.
Целевые показатели: Показатели качества воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
· постоянный контроль качества воды;
· 	своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водонапорных башен, водопроводных сетей);
· 	при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
· замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;
· при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.
Показатели качества обслуживания абонентов
· строительство сетей централизованного водоснабжения;
· сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.
· установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;
· замена изношенных и аварийных участков водопровода;
· использование современных систем трубопроводов и арматуры;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства
· прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:
· бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;
· обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения напря- мую связаны с Генеральным планом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский, выполненный с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально- планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.
Проектом генерального плана предусмотрено два сценария развития сельского поселения. Таким образом, развитие централизованных систем во- доснабжения тоже рассматривается по двум сценариям.
В прогнозе численности населения сельского поселения предусмотрено два возможных варианта сценария демографического развития.
Первый вариант прогноза предположительной численности населения в целом, и населенных пунктов, входящих в его состав в отдельности, отра- жает процесс естественного воспроизводства населения при нулевой мигра- ции.
Второй вариант прогноза численности населения рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищ- ное строительство. На резервных территориях и существующих в сельском поселении станция Клявлино можно разместить 1 810 участков под индиви- дуальное жилищное строительство. Этот вариант наиболее оптимистичный и принят как основной.
Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:
· 1 очередь строительства – до 2023 года включительно;
· 2 очередь строительства (расчетный срок) – до 2033 года включительно.
Одним из приоритетных направлений социально – экономической по- литики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами.
В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:
· для развития станции Клявлино на первую очередь и расчётный срок предусмотрены площадки под строительство: в южном направлении до границы поселения пл. № 4 и № 5; в западном направлении в границах НП пл. № 1, за границами НП между железной дорогой и автодорогой на Чёрный Ключ пл. № 2; в северо-западном направлении в границах НП до деревни Петропавловка пл.
№ 2, № 3, № 8, в северном направлении за границами НП до села Клявлино пл.
№ 9 и пл. № 10, в северо-восточном направлении пл. № 7 (с учётом развития ре- креационной зоны за границами НП);
· развитие деревни Петропавловка предусматривается на первую очередь строительства на свободных территориях в её существующих границах, на пл.
№ 11, расположенной в восточной части НП;
· развитие села Клявлино предполагается в существующих границах: на первую очередь на пл. № 12, расположенной в восточной части села, на расчёт- ный срок на пл. № 13, расположенной в его западной части.
Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.
В выше указанных населённых пунктах, в границах существующей за- стройки, предусматривается уплотнение жилищного фонда.
станция Клявлино
до 2023 года:
· на площадках в существующей застройке (планируется размещение 49 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 147 человек);
· на ПЛОЩАДКЕ № 1, расположенной в западной части населенного пункта, общей площадью территории 14,77 га (планируется размещение 98 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 294 чело- века);
· на ПЛОЩАДКЕ № 2, расположенной, в западной части населенного пункта, общей площадью территории 5,85 га (планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 117 человек);
· на ПЛОЩАДЕ № 3, расположенной в северо-западной части насе- ленного пункта, общей площадью территории 9,03 га (планируется размеще- ние 60 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 180 человек);
· на ПЛОЩАДКЕ № 4, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 8,74 га (планируется размещение 58 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 174 человека);
· на ПЛОЩАДКЕ № 5, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью территории 5,85 га (планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 117 человек);
· на ПЛОЩАДКЕ № 6, расположенной в северной части населенного пункта, общей площадью территории 6,39 га (планируется размещение 42 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 126 человек);
· на ПЛОЩАДКЕ № 7, расположенной в северо-восточном направле- нии, общей площадью территории 7,37 га (планируется размещение 49 инди- видуальных жилых домов, расчетная численность населения – 147 человек).
до 2033 года
· на ПЛОЩАДКЕ № 8, расположенной в северо-западном направлении, общей площадью территории 29,8 га (планируется размещение 199 ин- дивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 597 человек);




· на ПЛОЩАДКЕ № 9, расположенной в северном направлении, общей площадью территории 33,30 га (планируется размещение 222 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 666 человек);
· на ПЛОЩАДКЕ № 10, расположенной в северном направлении, об- щей площадью территории 21,06 га (планируется размещение 140 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 420 человек).
деревня Петропавловка и поселок Черемшанка
до 2023 года
· на площадках в существующей застройке (планируется размещение 68 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 204 человека);
· на ПЛОЩАДКЕ № 11, расположенной в восточной части, общей площадью территории 6,08 га (планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 120 человек);
село Клявлино
до 2023 года
· на площадках в существующей застройке (планируется размещение 89 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 267 человек);
· на ПЛОЩАДКЕ № 12, расположенной в восточной части, общей площадью территории 14,45 га (планируется размещение 96 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 288 человек);
до 2033 года
· на ПЛОЩАДКЕ № 13, расположенной в западной части, общей площадью территории 26,44 га (планируется размещение 176 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 528 человек).
село Старые Сосны
Уплотнение существующей застройки (фрагментарно):
-по улице Центральной – строительство 11 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 33 человека;
-по улице № 2 – строительство 8 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 24 человека;
-по улице № 3 – строительство 10 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 30 человек;
· по улице № 4 – строительство 7 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 21 человек;
-по улице Цветочной – строительство 5 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 15 человек;
-по улице Заречной – строительство 13 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 39 человек;
-по улице № 7 – строительство 2 индивидуальных жилых дома, расчётная численность населения составит 6 человек;
-по улице Луговой – строительство 6 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 18 человек.
Всего по селу Старые Сосны – строительство 62 индивидуальных жи- лых домов, расчётная численность населения составит 186 человек.
деревня Софьино
Уплотнение существующей застройки (фрагментарно)
· по улице № 15 – строительство 25 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 75 человек.
Новое строительство
· на ПЛОЩАДКЕ № 1а– строительство 10 ЛПХ с индивидуальными жилыми домами, расчётная численность населения составит 30 человек.
Всего по деревне Софьино – строительство 35 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 105 человек.
поселок Красная Елха
Новое строительство
· на ПЛОЩАДКЕ № 2а – строительство 34 индивидуальных жилых домов, расчётная численность населения составит 102 человека.
село Новые Сосны
· ПЛОЩАДКА № 1в на площади – 4,37 га;
· ПЛОЩАДКА № 2в на площади – 8,52 га;
· ПЛОЩАДКА № 3в на площади – 1,79 га; За счет уплотнения застройки – 0,79 га.
За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство: В северной части н.п. - планируется размещение 2 усадебных жилых домов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 6 человек;
В восточной части н.п. по ул. Заречной - площадь проектируемой территории – 0,36 га, планируется размещение 2 усадебных жилых домов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 6 человек.
На свободных территориях планируется строительство:
· ПЛОЩАДКА № 1в
Площадка расположена в южной части н.п. - площадь проектируемой терри- тории 4,37 га; планируется размещение 21 усадебных жилых домов, расчёт- ная численность населения ориентировочно составит – 63 человека;
· ПЛОЩАДКА № 2в
Площадка расположена в центральной части н.п. вдоль западной границы н.п. - площадь проектируемой территории 8,52 га; планируется размещение 42 усадебных жилых домов; расчётная численность населения ориентиро- вочно составит - 126 человек.
-ПЛОЩАДКА № 3в
Площадка расположена в северной части н.п. по ул. Центральной - площадь проектируемой территории 1,79 га; планируется размещение 9 усадебных жилых домов; расчётная численность населения ориентировочно составит - 27 человек.
Итого в селе Новые Сосны: планируется размещение – 76 усадебных участ- ков; расчетная численность населения ориентировочно составит – 228 чело- век.
село Новый Маклауш
· ПЛОЩАДКА № 1б на площади – 4,48 га;
· ПЛОЩАДКА № 2б на площади – 1,9 га;
· ПЛОЩАДКА № 3б на площади – 1,67 га;
· ПЛОЩАДКА № 4б на площади – 2,11 га;
· ПЛОЩАДКА № 5б на площади – 10,51 га;
· ПЛОЩАДКА № 6б на площади – 2,84 га
-За счет уплотнения застройки – 2,68 га.
За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство: В северной части н.п. между ПЛОЩАДКМИ № 6 и № 5
Площадь проектируемой территории – 0,79 га, планируется размещение 3 усадебных жилых домов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;
В центральной части н.п. у ПЛОЩАДКИ № 5
Площадь проектируемой территории – 0,75 га, планируется размещение 3 усадебных жилых домов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;
В восточной части н.п. у ПЛОЩАДКИ № 4
Площадь проектируемой территории – 1,14 га, планируется размещение 6 усадебных жилых домов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 18 человек;
На свободных территориях населенного пункта планируется строительство:
· ПЛОЩАДКА № 1б
Площадка расположена в южной части н.п. по ул. Центральной; площадь проектируемой территории – 4,48 га, планируется размещение 22 усадебных жилых домов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 66 человек.
· ПЛОЩАДКА № 2б
Площадка расположена в южной части н.п. по ул. Центральной; площадь проектируемой территории 1,9 га; планируется размещение 9 усадебных жи- лых домов; расчётная численность населения ориентировочно составит - 27 человек;
· ПЛОЩАДКА № 3б
Площадка расположена в западной части н.п.; площадь проектируемой тер- ритории 1,67 га; планируется размещение 8 ИЖД; расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человека;
· ПЛОЩАДКА № 4б
Площадка расположена в восточной части н.п. по ул. Нагорной; площадь проектируемой территории 2,11 га; планируется размещение 10 ИЖД; рас- чётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.
· ПЛОЩАДКА № 5б
Площадка расположена в центральной части н.п. по ул. Центральной; пло- щадь проектируемой территории 10,51 га; планируется размещение 51 ИЖД; расчётная численность населения ориентировочно составит - 153 человека.
· ПЛОЩАДКА № 6б
Площадка расположена в северной части н.п. по ул. Центральной; площадь проектируемой территории 2,84 га; планируется размещение 14 ИЖД; рас- чётная численность населения ориентировочно составит - 42 человек.
Итого в селе Новый Маклауш:
площадь проектируемой территории – 26,19 га; планируется размещение – 126 усадебных участков; расчетная численность населения ориентировочно составит – 378 человек;
деревне Черемушки
За счет уплотнения застройки – 2,15 га.
За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство: В южной части населенного пункта по ул. Центральной: площадь проектиру- емой территории – 0,29 га, планируется размещение 2 усадебных жилых до- мов, расчётная численность населения ориентировочно составит – 6 челове- ка;
В центральной части населенного пункта по ул. Центральной: площадь про- ектируемой территории – 0,09 га, планируется размещение 1 усадебного жилого дома, расчётная численность населения ориентировочно составит – 3 человека;
В северной части населенного пункта по ул. Центральной Площадь проектируемой территории 1,77 га, Планируется размещение 10 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 30 человека; Итого в деревне Черемушки:
площадь проектируемой территории – 2,15 га; планируется размещение – 13 усадебных участков; расчетная численность населения ориентировочно со- ставит – 39 человек.
поселок Горелый Колок
Развитие жилой зоны не предусматривается.
ИТОГО:
На первую очередь планируется строительство 727 индивидуальных жилых домов общей площадью 145 400 м2. Численность жителей увеличится на 2 181 человека и составит (с учетом существующей численности 8805 чел.) 10 986 человек.
На расчётный срок планируется строительство 1 083 индивидуальных жилых домов общей площадью 199 300 м2. Численность жителей увеличится на 3 249 человека и составит (с учетом существующей численности 8805 чел. и первой очереди строительства 2 181 чел.) 14 235 человек.

Сценарии развития систем водоснабжения разрабатываются, исходя из прироста численности населения, развития централизованного водоснабжения в проектируемых районах сельского поселения.
Параллельно со строительством нового жилья нужно продолжить строительство необходимой коммунальной инфраструктуры и автодорог к новым микрорайонам.
Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на существу- ющих и проектируемых площадках строительства.
Первый вариант развития системы водоснабжения Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов (планируемая
жилая застройка) планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция суще- ствующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.
Второй вариант развития системы водоснабжения
Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривается:
· от существующих систем водоснабжения с выполнением технических условий владельцев сетей на соответствующих стадиях проектирования;
· строительство новых водозаборных сооружений после проведения гидрогеологических изысканий на стадии рабочего проектирования нового жилья.
Ввиду значительного увеличения населения, строительства объектов соцкультбыта, согласно Генплану, необходимо: проектирование, строительство и реконструкция водопроводных сетей с сооружениями на них, строительство во- доводов и уличных сетей для площадок нового строительства во всех населён- ных пунктах сельского поселения станция Клявлино.
РАЗДЕЛ 2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь во- ды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды по сельскому поселению за период 2017÷2019 гг., представленный организацией, осуществляющей во- доснабжение, представлен в таблице 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс водопотребления

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	363,3
	363,089
	323,36

	2
	Потери воды
	тыс. м3/год
	62,897
	66,69
	36,46

	
	
	%
	17
	18
	11

	3
	Полезный отпуск холод- ной воды потребителям
	тыс. м3/год
	300,403
	296,399
	286,897


Согласно предоставленным данным, в 2019 г. потери воды в водопро- водных сетях сельского поселения составили 36,46 тыс. м3 или 11 % от обще- го количества поднятой воды на ВЗС.
Из них технические потери составляют 8,08 тыс. м3 или 2,5% (в том числе аварийные утечки (порывы) – 0,4% и прочие (утечки через уплотнения запорной арматуры и через водоразборные колонки) – 2,1%);
· коммерческие потери (несанкционированный отбора воды из сети, превышение факта потребления над утвержденными нормативами и т.д.) со- ставляют 9,7 тыс. м3 или 3%;
· скрытые утечки, неучтённые потери и потери воды по невыяснен- ным причинам составляют 18,68 тыс. м3 или 5,5%.
Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что основной объем потерь приходится на скрытые утечки, неучтённые потери и потери воды по невыясненным причинам.
2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Сводные данные поднятой воды за 2019 г. по технологическим зонам действия водопроводных сооружений представлены в таблице 2.3.2.1.
Таблица 2.3.2.1. – Сводные данные по технологическим зонам

	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Подача воды

	1
	Поднято воды водозаборами всего,
в том числе:
	тыс. м3/год
	323,360

	1.1
	ж/д ст. Клявлино (скважины)
	тыс. м3/год
	103,663

	1.2
	с. Клявлино:
	
	

	1.2.1
	скважина
	тыс. м3/год
	16,061

	1.2.2
	родник 1
	тыс. м3/год
	156,368

	1.3
	с. Новый Маклауш	родник 9
	тыс. м3/год
	1,443

	1.4
	с. Новые Сосны:
	
	

	1.4.1
	скважина
	тыс. м3/год
	8,005

	1.4.2
	родник 2
	тыс. м3/год
	31,157

	1.5
	с. Старые Сосны	родник 10
	тыс. м3/год
	6,663


Централизованные системы водоснабжения действуют:
· на ж/д станции Клявлино (подземные водозаборные скважины + по- дача воды с родника 2 с. Новые Сосны и родника 1 с. Клявлино);
· с. Клявлино (подземный водозабор + подача воды с родника 1);
· с. Новые Сосны (подземный водозабор);
· с. Новый Маклауш (подача воды с родника 9);
· с. Старые Сосны (подача воды с родника 10).

Территориальный водный баланс подачи воды представлен в таблице
2.3.2.2 (годовой и в сутки максимального водопотребления).
Таблица 2.3.2.2. – Сводные данные по технологическим зонам

	
№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Подача воды

	
	
	тыс. м3/год
	сутки максимально- го водопотребления,
м3/сут

	1
	Поднято воды водозаборами всего,
в том числе:
	323,360
	

	1.1
	ж/д ст. Клявлино (скважины)
	103,663
	369,21

	1.2
	с. Клявлино:
	
	

	1.2.1
	скважина
	16,061
	64,03

	1.2.2
	родник 1
	156,368
	629,03

	1.3
	с. Новый Маклауш	родник 9
	1,443
	6,10

	1.4
	с. Новые Сосны:
	
	

	1.4.1
	скважина
	8,005
	38,3

	1.4.2
	родник 2
	31,157
	127,33

	1.5
	с. Старые Сосны	родник 10
	6,663
	30,07



2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам або- нентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, произ- водственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население.
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам потребителей за 2019 г. приведен в таблице 2.3.3.1.
Таблица 2.3.3.1 – Структурный водный баланс реализации воды, тыс. м3/год

	
№ п/п
	
Наименование параметра
	Наименование населённого пункта

	
	
	ж/д стан- ция Кляв-
лино
	с. Клявлино
	с. Старые Сосны
	с. Новые Сосны
	с. Новый Маклауш

	1.
	Полезный отпуск
холодной воды
	263,534
	12,602
	3,993
	5,628
	1,143

	1.1.
	население
	219,514
	12,122
	3,153
	4,465
	1,143

	1.2
	прочие потребители
	44,02
	0,48
	0,84
	1,163
	-


Примечание - жители п. Черемшанка подключены к водопроводным сетям ж/д станции. Клявлино.
2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды ис- ходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


Сведения о фактическом потреблении населением воды за 2019 год представлены в таблице 2.3.4.1.
Таблица 2.3.4.1 – Фактическое потребление воды населением

	
Наименование параметра
	Наименование населённого пункта

	
	ж/д стан- ция Кляв-
лино
	с. Клявлино
	с. Старые Сосны
	с. Новые Сосны
	с. Новый Маклауш

	Потребление воды
населением, тыс. м3/год
	219,514
	12,122
	3,153
	4,465
	1,143


Примечание - жители п. Черемшанка подключены к водопроводным сетям ж/д станции. Клявлино
Действующие с 01.07.2019 г. нормативы потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведе- нию, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 г. №447 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному во- доснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» (в редакции Приказов №171 от 26.07.2016 г., №805 от 19.12.2016 г.; №121 от 16.05.2017
г), представлены в таблице 2.3.4.2÷2.3.4.3.
Таблица 2.3.4.2 – Нормы удельного водопотребления

	Наименование норматива по- требления ком-
мунальной услу- ги
	
Степень благоустройства
	Норматив по- требления на 1 человека в месяц, куб. м.

	

Норматив по- требления услуг по хо- лодному водо- снабжению
	МКД и жилые дома с водоразборной колонкой
	1,01

	
	жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации или водопровод на частном подворье
	2,0

	
	МКД и жилые дома без водонагревателей с централизо- ванным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	
3,15

	
	МКД и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	
3,86

	Наименование норматива по- требления ком- мунальной услу-
ги
	
Степень благоустройства
	Норматив по- требления на 1 человека в месяц, куб. м.

	
	МКД и жилые дома с централизованным холодным водо- снабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	
5,02

	
	МКД и жилые дома с централизованным холодным водо-
снабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	6,36



Таблица 2.3.4.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	1.
	Полив земельного участка
	из водоразборного крана
	куб. метр в месяц на кв. метр
	0,09

	
	
	из водоразборных колонок (вручную)
	
	0,05

	2.
	Водоснабжение	и	приготовление	пищи	для сельскохозяйственных животных:
	куб. метр в месяц на голову животного
	

	
	Коровы
	
	1,8

	
	Телята в возрасте до 6 месяцев
	
	0,55

	
	Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев
	
	1,06

	
	Свиньи на откорме
	
	0,6

	
	Овцы
	
	0,24

	
	Лошади
	
	1,78

	
	Козы
	
	0,17

	
	Кролики
	
	0,048

	
	Норки
	
	0,036

	
	Куры (мясных и яичных пород)
	
	0,012

	
	Индейки
	
	0,015

	
	Утки
	
	0,024

	
	Гуси
	
	0,02

	
	Страусы
	
	0,24

	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	3.
	Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых	бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке
	из водоразборного крана
	куб. метр в месяц на человека
	1,6

	
	
	из водоразборных колонок (вручную)
	
	0,2

	4.
	Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, за исключением построек, указанных в п. 5 и п. 6
	куб. метр в месяц на человека
	0,34

	5.
	Полив теплиц, парников (зимних садов)	круглогодичного использования		суммарной площадью более 10 кв. метров
	из водоразборного крана
	куб. метр в месяц на кв. метр
	0,09

	
	
	из водоразборных колонок (вручную)
	
	0,05

	6.
	Полив теплиц, парников при использовании в теплый период года суммарной площадью более 10 кв. метров
	из водоразборного крана
	куб. метр в месяц на кв. метр
	0,27

	
	
	из водоразборных колонок (вручную)
	
	0,15


Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
· учитывая, что на 01.01.2020 г. общее количество водопотребителей холодной воды по ж/д станции Клявлино составило 7058 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 219,514 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 86,4 л/сут или 2,6 м3/мес. на одного человека;
· по с. Клявлино аналогично: общее количество водопотребителей на 01.01.2020 г. составило - 625 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 12,122 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 53,9 л/сут или 1,62 м3/мес. на одного человека;
· по с. Новые Сосны: общее количество водопотребителей на 01.01.2020 г. составило - 348 человек, общее количество реализованной воды
населению составило 5,628 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 44,92 л/сут или 1,35 м3/мес. на одного человека;
· по с. Старые Сосны: общее количество водопотребителей на 01.01.2020 г. составило - 301 человек, общее количество реализованной воды населению составило 3,993 тыс. м3, удельное потребление холодной воды со- ставило 36,85 л/сут или 1,105 м3/мес. на одного человека;
· по с. Новый Маклауш: общее количество водопотребителей на 01.01.2020 г. составило - 52 человека, общее количество реализованной воды населению составило 1,143 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 61,06 л/сут или 1,83 м3/мес. на одного человека;
Данные показатели не превышают показателей, согласно СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и лежат в пределах, действующих с 01.07.2019 г. нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению по Самарской области.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полу- ченной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее
· приборы учета) или расчетным способом.
Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следую- щими нормативными документами:
1) Федеральный	закон	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;
2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждён- ные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;
3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.
Коммерческому учету подлежит количество:
1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;
2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;
3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.
Коммерческий учет воды осуществляется:
а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;
б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.
Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осу- ществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.
Существующая система коммерческого учёта воды на территории сельского поселения включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.
Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.
В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) так- же возлагается на ресурсоснабжающие организации.
Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и пере- дают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной ин- формации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.
Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, за- мену и организуют производство периодической поверки.
Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсос- набжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определя- ется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.
Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потре- бителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения нахо- дятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.
Немаловажным направлением работы по установке коммерческих при- боров учета является переход на установку приборов высокого класса точно- сти (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
На территории сельского поселения по данным водоснабжающей орга- низации, приборами учета холодной воды оборудованы:
- водозаборные сооружения – нет;
· бюджетные организации – 40 шт.;
· прочие потребители – 2216 шт.
· оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имею- щих техническую возможность установки общедомовых и индивиду- альных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, име- ющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 2.3.5.1.
Таблица 2.3.5.1 - Оснащенность приборами учета воды жилых домов

	Наименование показателя
	Фактически оснащено приборами учета, ед

	Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета
	983

	Число многоквартирных домов, оснащенных общедо- мовыми приборами учета
	61

	Число жилых домов (индивидуальных домов), осна- щенных индивидуальными приборами учета
	912



Сведения о тарифах в сфере водоснабжения МП «Сервис» для абонен- тов муниципального района Клявлинский, представлены в таблице 2.3.5.2.
Таблица 2.3.5.2 – Сведения о тарифах на холодную воду

	Период
	2017 г.
	2019 г.
	2019 г.

	
	с 01.01. по 30.06.

	Тариф на холодную воду с НДС,
руб. / м3
	45,02
	49,12
	50,15

	Тариф на холодную воду с НДС, руб. / м3
	с 01.07. по 31.12.

	
	47,36
	50,15
	51,78


Примечание: Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования
Добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов осуществляется на основании лицензий: СМР 90289 ВЭ от 12.11.2018 г. – для с. Новые Сосны, с. Клявлино; СМР 90320 ВР от 11.02.2019 г. – для ж/д станции Клявлино; СМР 01935 ВР от 06.02.2015 г. (период окончания действия лицензии до 01.02.2020 г.).
Лицензия на недра для населенных пунктов с. Старые Сосны и с.Новый Маклауш находится на стадии переоформления.
Допустимый объем забора воды из подземных источников водоснабжения не должен превышать:
· ж/д ст. Клявлино (водоотбор из скважин) составляет 330,109 м3/сут. (137,794 тыс. м3/год);
· с. Клявлино: по скважинному водозабору – 107,87 м3/сут. (39,371 тыс. м3/год); по родниковому водозабору – 1128,645 м3/сут. (341,167 тыс. м3/год);
· с. Новые Сосны: по скважинному водозабору – 83,41 м3/сут (30,445 тыс. м3/год); по родниковому водозабору (суммарно с родниковым водозабо- ром с. Клявлино – 1440 м3/сут.);
· с. Новый Маклауш – по родниковому водозабору 42,955 м3/сут (8,608 тыс. м3/год);
· с. Старые Сосны - по родниковому водозабору: в зимний период 27,34 м3/сут (5,724 тыс. м3/год); в летний период 35,82 м3/сут (8,127 тыс. м3/год.
При необходимости объём добычи подземных вод может быть изменён по инициативе Владельца лицензии в установленном порядке.
Жители посёлка Черемшанка подключены к водопроводным сетям р.ц.Клявлино.
В таблице 2.3.6.1 представлены показатели производственных мощно- стей систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения по данным за 2019 г. по технологическим зонам.

Таблица 2.3.6.1 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности водозаборных сооружений

	
Наименование населённого пункта
	Разрешённый водоотбор, согласно лицензиям, не превышающий м³/сут.
	Дебит скважин по паспортным данным, м³/сут.
	Дебит естественного выхода источника (родник), м³/сут.
	2019 год

	
	
	
	
	максимально- суточное водопотребление (расчётное),
м3/сут
	резерв
/дефицит мощности,
%

	р.ц. ж/д станция Клявлино:
	1770,109
	5002
	
	1125,57
	
дефицита не наблюдается

	артскважины
	330,109
	5002
	-
	369,21
	

	родник 1 с. Клявлино
	1440
	-
	1128,645
	629,03
	

	родник №2 с. Новые Сосны
	
	-
	1440,0
	127,33
	

	с. Клявлино,	артскважина
	64,07
	240
	-
	64,03
	дефицита не
наблюдается

	с. Новые Сосны,	артскважины
	39,69
	480
	-
	38,3
	дефицита не
наблюдается

	с. Старые Сосны,	родник
	35,82
(летний период)
	-
	960
	30,07
	дефицита не
наблюдается

	с. Новый Маклауш,	родник
	42,955
	-
	960
	6,10
	дефицита не
наблюдается






В результате проведенного анализа технической документации водозаборных сооружений и объемов водопотребления за 2019 год установлено, что, в настоящее время в населённых пунктах станции Клявлино дефицита воды в летний период времени не наблюдается.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*», а также исходя из теку- щего объема потребления воды населением и его динамики с учетом пер- спективы развития и изменения состава и структуры застройки городского округа и с учетом различных сценариев развития систем водоснабжения.
Рассмотрено два прогноза подключения жителей населённых пунктов к централизованным системам водоснабжения.
Вариант №1 - Прогноз низкого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по годовому балансу при нулевой миграции. Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.
Вариант №2 - Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства. Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:
· прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;
· перекладку изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточно- го диаметра на новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки к централизованным системам холодного водоснабже- ния с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;
· строительство новых водозаборных сооружений.

Прогнозные балансы потребления воды населенными пунктами сельского поселения сведены в таблицы 2.3.7.1÷2.3.7.5.
Таблица 2.3.7.1 - Прогнозный баланс потребления воды ж/д ст. Клявлино

	Наименова- ние показате- ля
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.

	Поднято во-
ды, тыс. м3
	291,19
	299,39
	307,59
	315,79
	323,99
	332,19
	340,39
	348,59
	356,79

	Полезный от- пуск холод- ной воды,
тыс. м3
	
263,534
	
265,29
	
267,05
	
268,81
	
270,57
	
272,33
	
274,09
	
275,85
	
277,61

	Потери воды,
тыс. м3
	27,654
	34,09
	40,53
	46,97
	53,41
	59,86
	66,30
	72,74
	79,18



Таблица 2.3.7.2 - Прогнозный баланс потребления воды с. Клявлино

	Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	16,061
	16,33
	16,61
	16,88
	17,15
	17,42
	17,69
	17,97
	18,24

	Полезный от- пуск холод-
ной воды, тыс. м3
	
12,602
	
12,702
	
12,802
	
12,902
	
13,002
	
13,102
	
13,202
	
13,302
	
13,402

	Потери воды,
тыс. м3
	3,459
	3,63
	3,80
	3,98
	4,15
	4,32
	4,49
	4,67
	4,84


Таблица 2.3.7.3 - Прогнозный баланс потребления воды с. Новые Сосны

	Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	8,005
	8,18
	8,35
	8,53
	8,70
	8,87
	9,05
	9,22
	9,39

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	
5,628
	
5,70
	
5,77
	
5,85
	
5,92
	
5,99
	
6,07
	
6,14
	
6,21

	Потери воды,
тыс. м3
	2,377
	2,48
	2,58
	2,68
	2,78
	2,88
	2,98
	3,08
	3,18



Таблица 2.3.7.4 - Прогнозный баланс потребления воды с. Новый Маклауш

	
Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	1,443
	1,58
	1,72
	1,85
	1,99
	2,13
	2,26
	2,40
	2,53

	Полезный отпуск холодной воды,
тыс. м3
	
1,143
	
1,230
	
1,316
	
1,403
	
1,490
	
1,576
	
1,663
	
1,750
	
1,836

	Потери воды,
тыс. м3
	0,3
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70



Таблица 2.3.7.5 - Прогнозный баланс потребления воды с. Старые Сосны

	Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	6,66
	6,88
	7,11
	7,33
	7,55
	7,77
	7,99
	8,21
	8,44

	Полезный отпуск холодной воды,
тыс. м3
	
3,993
	
4,093
	
4,193
	
4,293
	
4,393
	
4,493
	
4,593
	
4,693
	
4,793

	Потери воды,
тыс. м3
	2,67
	2,79
	2,91
	3,03
	3,16
	3,28
	3,40
	3,52
	3,64



Из таблиц 2.3.7.1÷2.3.7.5 видно, что при существующем положении си- стем водоснабжения потери при транспортировке воды к 2027 г. увеличиваются.
Второй вариант развития системы водоснабжения
При втором варианте развития систем водоснабжения, для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется:
· прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью;
· для улучшения органолептических свойств воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды;
· для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально- производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения;
· для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды;
· систему поливочного водопровода предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек и прудов;
· строящиеся объекты в д. Петропавловка подключаются к водопроводным сетям ж/д станции Клявлино.
Прогнозный баланс потребления воды и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения с учетом второго сценария развития системы водоснабжения сведены в таблицы 2.3.7.6÷ 2.3.7.10.

	Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	
2030 г.
	
2031 г.
	
2032 г.
	
2033 г.

	Поднято во-
ды, тыс. м3
	291,19
	321,96
	352,73
	383,50
	414,27
	445,04
	461,53
	478,02
	494,51
	511,00
	527,49
	543,97
	576,95
	593,44
	609,93

	Полезный от- пуск холод- ной воды,
тыс. м3
	
263,53
	
294,12
	
324,70
	
355,28
	
385,86
	
416,44
	
432,74
	
449,04
	
465,34
	
481,64
	
497,93
	
514,23
	
546,83
	
563,13
	
579,43

	Потери воды, тыс. м3
	27,654
	27,844
	28,033
	28,223
	28,413
	28,603
	28,792
	28,982
	29,172
	29,362
	29,551
	29,741
	30,121
	30,310
	30,5

	
	9,5%
	8,6:
	7,9%
	7,4%
	6,9%
	6,4%
	6,2%
	6,1%
	5,9%
	5,7%
	5,6%
	5,5%
	5,4%
	5,2%
	5,0%


Таблица 2.3.7.7 - Прогнозный баланс потребления воды с. Клявлино

	Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
2027 г.
	
2028 г.
	
2029 г.
	
2030 г.
	
2031 г.
	
2032 г.
	
2033 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	16,06
	27,54
	39,02
	50,50
	61,98
	73,47
	82,56
	91,66
	100,76
	109,85
	118,95
	137,15
	146,24
	155,34
	164,43

	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3
	12,60
	23,66
	34,71
	45,76
	56,82
	67,87
	76,54
	85,21
	93,88
	102,55
	111,22
	128,56
	137,23
	145,90
	154,57

	
Потери воды, тыс. м3
	3,46
	3,89
	4,31
	4,74
	5,17
	5,59
	6,02
	6,45
	6,88
	7,30
	7,73
	8,58
	9,01
	9,44
	9,87

	
	21,5%
	14,1%
	11,1%
	9,4%
	8,3%
	7,6%
	7,3%
	7,0%
	6,8%
	6,6%
	6,5%
	6,3%
	6,2%
	6,1%
	6%


Таблица 2.3.7.6 - Прогнозный баланс потребления воды ж/д ст. Клявлино+п. Черемшанка и д. Петропавловка





	Наименование показателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	8,01
	8,05
	8,10
	8,15
	8,20
	8,25
	10,44
	12,63
	14,82
	17,01
	21,39
	23,58
	25,77
	27,96
	30,15

	Полезный отпуск хо- лодной воды, тыс. м3
	5,63
	5,71
	5,80
	5,89
	5,97
	6,06
	8,29
	10,51
	12,74
	14,97
	19,43
	21,65
	23,88
	26,11
	28,34

	
Потери воды, тыс. м3
	2,377
	2,34
	2,30
	2,26
	2,23
	2,19
	2,15
	2,11
	2,07
	2,04
	1,96
	1,92
	1,88
	1,85
	1,81

	
	29,7%
	29,0%
	28,4%
	27,8%
	27,1%
	26,5%
	20,6%
	16,7%
	14,0%
	12,0%
	9,2%
	8,2%
	7,3%
	6,4%
	6%


Таблица 2.3.7.9 - Прогнозный баланс потребления воды с. Новый Маклауш

	Наименование пока- зателя
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	1,44
	1,62
	1,81
	2,17
	2,35
	6,03
	9,72
	13,40
	17,09
	20,77
	24,45
	28,14
	31,82
	35,50
	39,19

	Полезный отпуск хо- лодной воды, тыс. м3
	1,14
	1,21
	1,28
	1,43
	1,50
	5,07
	8,64
	12,22
	15,79
	19,36
	22,94
	26,51
	30,08
	33,66
	37,23

	
Потери воды, тыс. м3
	0,300
	0,411
	0,521
	0,743
	0,853
	0,964
	1,074
	1,185
	1,296
	1,406
	1,517
	1,628
	1,738
	1,849
	1,959

	
	20,8%
	25,3%
	28,9%
	34,2%
	36,3%
	16%
	11,1%
	8,8%
	7,6%
	6,8%
	6,2%
	5,8%
	5,5%
	5,2%
	5%


Таблица 2.3.7.8 - Прогнозный баланс потребления воды с. Новые Сосны





	Наименование показа- теля
	
2019 г.
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	
2024 г.
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	6,663
	7,64
	8,62
	10,58
	11,55
	12,53
	13,51
	14,49
	15,47
	16,45
	17,43
	18,40
	19,38
	20,36
	21,34

	Полезный отпуск хо- лодной воды, тыс. м3
	3,993
	5,08
	6,16
	8,33
	9,42
	10,50
	11,59
	12,68
	13,76
	14,85
	15,93
	17,02
	18,10
	19,19
	20,27

	
Потери воды, тыс. м3
	2,670
	2,563
	2,456
	2,243
	2,136
	2,029
	1,922
	1,815
	1,708
	1,601
	1,494
	1,388
	1,281
	1,174
	1,067

	
	40,1%
	33,5%
	28,5%
	21,2%
	18,5%
	16,2%
	14,2%
	12,5%
	11,0%
	9,7%
	8,6%
	7,5%
	6,6%
	5,8%
	5,0%


Таблица 2.3.7.10 - Прогнозный баланс потребления воды в с. Старые Сосны




Из таблиц 2.3.7.1-2.3.7.10 видно, что внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению в населённых пунктах сельского поселения к 2033 г. при втором варианте развитии систем водоснабжения, позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные сооружения повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабже- ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра- жающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:
· перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану городского округа Кинель на расчетный срок до 2034 года»;
· норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализа- ция СНиП 2.04.01-85*).
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в таблице 2.3.9.1.
Таблица 2.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

	
Наименование потребителя
	Водопотребление

	
	фактическое за 2019 г.
тыс. м³/год
	ожидаемое к 2033 г.
тыс. м³/год
	ср. суточное м³/сут
	макс. суточ- ное.
м³/сут

	ж/д. станция Клявли- но+п. Черемшанка+д.
Петропавловка
	263,534
	579,43
	1587,477
	2063,719

	с. Клявлино
	12,602
	154,57
	423,472
	762,25

	с. Новые Сосны
	5,628
	28,34
	77,639
	190,216

	с. Старые Сосны
	3,993
	20,27
	55,54
	136,07

	с. Новый Маклауш
	1,143
	37,23
	101,995
	285,586




2.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по техноло- гическим зонам

К 2033 году технологические зоны с источниками водоснабжения на территории сельского поселения останутся прежние:
1. ж/д. станция Клявлино, п. Черемшанка, д. Петропавловка Водоснабжение данных населенных пунктов будет осуществляется от подземных водозаборных сооружений, включающие в себя сооружения подъема воды, родника №2 с. Новые Сосны и родника №1 с двумя выходами с. Клявлино, а также магистральные и распределительные трубопроводы водопроводных сетей.
2. с. Клявлино
Водоснабжение села осуществляется от двух водозаборов: поверхност- ный водозабор родника №1 с двумя выходами + подземный водозабор, а также магистральные и распределительные трубопроводы села.
3. с. Новые Сосны
Водоснабжение села осуществляется от подземных водозаборных со- оружений, включающие в себя сооружения подъема воды и распределительные сети.
4. с. Старые Сосны
Водоснабжение села осуществляется от родника №10.
5. с. Новый Маклауш
Водоснабжение села осуществляется от родника №9.
6. Деревня Долгоруково, поселок Красная Елха, деревня Софьино, деревня Черёмушки
Централизованное водоснабжение на территории данных населенных пунктах отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строи- тельство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабже- ния (скважин, родников или шахтных колодцев) для одного или группы зда- ний.

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Прави- лами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") пер- спективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соц- культбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротушение.
Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.
Расход воды на новое строительство жилых домов рассчитан в соответ- ствии с СП 31.13330.2010 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со- оружения».
Расходы воды на наружное пожаротушение приняты на основании СП 8.13130.2009, исходя из численности населения перспективных площадок. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов.
Результаты расчётов подачи и реализации воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки приведены в таблицах 2.3.11.1÷2.3.11.2.
Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

	
№ п./п
	
Площадки застройки
	Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)
	
	

	железнодорожная станция Клявлино

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	1
	на площадках в существующей застройке, 49
ИЖД
	147
	30,87
	5,15
	108
	13,23

	2
	площадка №1 в западной
части станции, 98 ИЖД
	294
	61,74
	10,30
	108
	26,46

	3
	площадка №2 в западной
части станции, 39 ИЖД
	117
	24,57
	4,10
	108
	10,53

	4
	площадка №3 в северо- западной части станции,
60 ИЖД
	180
	37,8
	6,31
	108
	16,2

	5
	площадка №4, 58 ИЖД
	174
	36,54
	6,10
	108
	15,66

	6
	площадка №5 в южной
части станции, 39 ИЖД
	117
	24,57
	4,10
	108
	10,53

	6
	площадка №6 в северной
части станции, 42 ИЖД
	126
	26,46
	4,41
	108
	11,34

	7
	площадка №7 в северо- восточном направлении,
49 ИЖД
	147
	30,87
	5,15
	108
	13,23

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	8
	площадка №8 в северо-
западном направлении,
	597
	125,37
	20,92
	108
	53,73

	
№ п./п
	
Площадки застройки
	Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)
	
	

	
	199 ИЖД
	
	
	
	
	

	9
	площадка №9 в северном
направлении, 222 ИЖД
	666
	139,86
	23,33
	108
	59,94

	10
	площадка №10 в северном
направлении, 140 ИЖД
	420
	88,2
	14,71
	108
	37,8

	д. Петропавловка и п. Черемшанка

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	1
	на площадках в существующей застройке, 68
ИЖД
	204
	42,84
	7,15
	54
	18,36

	2
	Площадка №11 в восточ-
ной части, 40 ИЖД
	120
	25,2
	4,20
	54
	10,8

	село Клявлино

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	1
	на площадках в существующей застройке, 89 ИЖД
	267
	
56,07
	
9,35
	54
	24,03

	2
	площадка №12 в восточной части села, 98 ИЖД
	294
	60,48
	10,09
	54
	25,92

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	3
	площадка №13 в западной
части станции, 176 ИЖД
	528
	110,88
	18,5
	54
	47,52

	село Старые Сосны

	срок строительства (до 2033 г.) за счет уплотнения существующей застройки

	1
	по ул. Центральная планируется размещение 11
ИЖД
	33
	6,93
	1,16
	54
	2,97

	2
	по ул. №2 планируется
размещение 8 ИЖД
	24
	5,04
	0,84
	54
	2,16

	3
	по ул. №3 планируется
размещение 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05
	54
	2,7

	4
	по ул. №4 планируется
размещение 7 ИЖД
	21
	4,41
	0,74
	54
	1,89

	5
	по ул. Цветочной планируется размещение 5
ИЖД
	15
	3,15
	0,53
	54
	1,35

	6
	по ул. Заречной планируется размещение 13 ИЖД
	39
	8,19
	1,37
	54
	3,51

	7
	по ул. №7 планируется
размещение 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21
	54
	0,54

	8
	по ул. Луговой планируется размещение 6 ИЖД
	18
	3,78
	0,63
	54
	1,62

	село Новые Сосны

	за счет уплотнения существующей застройки (до 2033 г.)

	
№ п./п
	
Площадки застройки
	Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)
	
	

	1
	в северной части села, 2
ИЖД
	6
	1,26
	0,21
	54
	0,54

	2
	в восточной части села по
ул. Заречная, 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21
	54
	0,54

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	3
	площадка №1 в южной
части села, 21 ИЖД
	63
	13,23
	2,21
	54
	5,67

	4
	площадка №2 в центральной части, вдоль западной
границы села, 42 ИЖД
	126
	26,46
	4,41
	54
	11,34

	5
	площадка №3 в северной части села по ул. Центральная, 9 ИЖД
	27
	5,67
	0,95
	54
	2,43

	село Новый Маклауш

	за счет уплотнения существующей застройки (до 2033 г.)

	1
	в северной части села, 3
ИЖД
	9
	1,89
	0,32
	54
	0,81

	2
	в центральной части села,
3 ИЖД
	9
	1,89
	0,32
	54
	0,81

	3
	в восточной части села, 6
ИЖД
	18
	3,78
	0,63
	54
	1,62

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	4
	площадка №1 в южной части села по ул. Центральная, 22 ИЖД
	66
	13,86
	2,31
	54
	5,94

	5
	площадка №2 в южной
части села по ул. Центральная, 9 ИЖД
	27
	5,67
	0,95
	54
	2,43

	5
	площадка №3 в западной
части села, 8 ИЖД
	24
	5,04
	0,84
	54
	2,16

	6
	площадка №4 в восточной части села по ул. Нагор-
ная, 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05
	54
	2,7

	7
	площадка №5 в центральной части села по ул. Центральная, 51 ИЖД
	153
	32,13
	5,36
	54
	13,77

	8
	площадка №6 в северной части села по ул. Центральная, 14 ИЖД
	42
	8,82
	1,47
	54
	3,78

	деревня Черёмушки

	срок строительства (до 2033 г.) за счет уплотнения существующей застройки

	1
	в южной части деревни по
ул. Центральной, 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21
	54
	0,54

	2
	в центральной части деревни по ул. Центральной,
	3
	0,63
	0,11
	54
	0,27

	
№ п./п
	
Площадки застройки
	Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)
	
	

	
	1 ИЖД
	
	
	
	
	

	3
	в северной части деревни
по ул. Центральной, 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05
	54
	2,7

	посёлок Красная Елха

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	1
	площадка №2, 34 ИЖД
	102
	21,42
	3,57
	54
	9,18

	деревня Софьино

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	1
	площадка №1, 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05
	54
	2,7

	за счет уплотнения существующей застройки (до 2033 г.)

	2
	по ул. №15 планируется
размещение 25 ИЖД
	75
	15,75
	2,63
	54
	6,75



Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Необходи- мый объем,
м³/сут

	ж/д станция Клявлино

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	
1
	Строительство бассейна на площадке № 1,
площадь зеркала воды 300 кв.м.,
	1 человек
	150
	15

	
	на пополнение бассейна
	% вместимости
	
	12

	2
	Здание бытового обслуживания, на площадке
№1
	1 работающий
	10
	0,15

	3
	Строительство культурно-развлекательного комплекса со зрительным залом на площадке
№1
	1 человек
	800
	6,4

	4
	Здание бытового обслуживания, в существующей застройке на пересечение ул. Капралова и
ул. Чапаевская
	1 работающий
	10
	0,15

	5
	Здание администрации на ул. Ленина
	1 работающий
	15
	0,225

	6
	Акушерско-гинекологический корпус на 30 ко-
ек на ул. Жукова (территория больницы)
	1 больной
	30
	0,3

	
7
	Строительство бассейна на площадке № 4,
площадь зеркала воды 300 кв.м.,
	1 человек
	150
	15

	
	пополнение бассейна
	% вмести-
мости
	
	12

	8
	Здание бытового обслуживания, на площадке
№5
	1 работающий
	10
	0,15

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Необходимый объем,
м³/сут

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	9
	Здание бытового обслуживания, на площадке
№7
	1 работаю-
щий
	20
	0,3

	

10
	Строительство спортивного комплекса на пло-
щадке №7, спортзал площадь пола - 300 кв.м.,
	1 человек
	100
	5

	
	бассейн, площадь зеркала воды 400 кв.м.,
	1 человек
	220
	22

	
	пополнение бассейна
	% вместимости
	
	20

	

11
	Комплексное предприятие коммунально-
бытового обслуживания, площадка №7
	
	
	

	
	баня
	1 посети-
тель
	45
	8,1

	
	Прачечная с пунктом приема химчистки
	кг белья в
смену
	480
	19,2

	12
	Здание бытового обслуживания, на площадке
№9
	1 работаю-
щий
	12
	0,18

	13
	Строительство культурно-развлекательного комплекса со зрительным залом на площадке
№9
	1 человек
	400
	3,2

	14
	ДОУ на 100 мест на площадке №9
	1 ребенок
	100
	8

	с. Клявлино

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	1
	Реконструкция здания Дома культуры на ул.
Молодёжной
	1 человек
	250
	2

	2
	ДОУ на 60 мест на площадке №12
	1 ребенок
	60
	4,8

	3
	ФАП с аптекой (до 30 посещений в смену) на
ул. Молодёжной
	1 больной
	30
	0,3

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	4
	Здание бытового обслуживания, площадка №13
	1 работающий
	12
	0,18

	

5
	Строительство спортивного комплекса на пло-
щадке №13, спортзал площадь пола - 170 кв.м.,
	1 человек
	70
	3,5

	
	бассейн, площадь зеркала воды 170 кв.м.,
	1 человек
	110
	11

	
	пополнение бассейна
	% вместимости
	
	10

	6
	ДОУ на 30 мест на площадке №13
	1 ребенок
	60
	

	с. Новые Сосны

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	Строительство спортивного зала на площадке
№3
	1 человек
	50
	0,4

	2
	Строительство спортивного зала на площадке
№2
	1 человек
	50
	0,4

	
3
	Общеобразовательная организация, совмещен- ная с дошкольной образовательной организа- цией, по ул. Школьная (реконструкция)
	1 ребенок
	35
	2,8

	
	
	1 учащийся
	110
	2,2

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Необходимый объем,
м³/сут

	4
	Пожарное депо на 2 машины, в юго-западной
части
	1 человек
	12
	0,3

	с. Новый Маклауш

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	дошкольная образовательная организация, на
площадке №3
	1 ребенок
	35
	2,8

	2
	Строительство спорт. зала, на площадке №3
	1 человек
	50
	2,5

	д. Петропавловка

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	1
	ДОУ на 25-30 мест на площадке №11
	1 ребенок
	30
	2,4

	

2
	Многофункциональное здание с предприятием
бытового обслуживания, площадка №11
	1 работающий
	4
	0,06

	
	кафе на 20 мест
	1 блюдо
	70
	0,84

	
	аптека
	1 работающий
	2
	0,06

	3
	Баня, площадка №11
	1 посетитель
	40
	7,2

	с. Старые Сосны

	Расчетный срок строительства (до 2023 г.)

	1
	Филиал центра социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, ул. Центральная, 83 (реконструкция).
	1 работающий
	30
	0,45

	
2
	Общеобразовательное учреждение общего образования, совмещенное с дошкольных образовательным учреждением, пер. Школьный, 4
(реконструкция)
	
1 ребенок
	
20
	
1,6

	3
	ФАП с аптекой (до 30 посещений в смену), пер.
Школьный, 4 (реконструкция)
	1 больной
	20
	0,2

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	4
	Реконструкция здания Дома культуры на ул.
Центральной, 59
	1 человек
	200
	1,6

	5
	Предприятие бытового обслуживания, на ул.
Центральной
	1 работающий
	5
	0,075

	

6
	Предприятие коммунально-бытового обслуживания на ул. Центральной
	
	
	

	
	Баня
	1 посетитель
	6
	1,08

	
	Прачечная с пунктом приема химчистки
	кг белья в
смену
	25
	1,0

	7
	Пожарное депо на 2 машины, ул. № 2.
	1 человек
	12
	0,3



Все вновь проектируемые объекты обеспечиваются горячей водой различными способами, вариант выбирается на стадии проектирования:
· для усадебной жилой застройки – вариант индивидуального тепло- источника в каждом доме.
· для объектов соцкультбыта горячее водоснабжение может быть ре- шено, как от собственных встроенных, пристроенных котельных, так и от отдельно-стоящих отопительных модулей.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей, в том числе на водоснабжение жилых зданий и объектов промышленно-делового назначения представлен в таблице 2.3.11.3.

Таблица 2.3.11.1 - Прогноз расходов воды по типам абонентов к 2033 г.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	ж/д ст. Клявлино+п.
Черемшанка
	с. Клявли- но
	с. Новые Сосны
	с. Старые Сосны
	с. Новый Маклауш
	д. Петропавловка

	1.
	Полезный отпуск холодной воды
	тыс. м3/год
	579,43
	154,57
	28,34
	20,27
	37,23
	13,94

	1.1.
	население
	тыс. м3/год
	521,41
	149,58
	26,55
	18,27
	35,57
	10,82

	1.2.
	объекты производственно- коммунального и социаль-
но-бытового обслуживания
	тыс. м3/год
	58,02
	4,99
	1,79
	2,00
	1,65
	3,12














2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при ее транспортировке связаны с износом водопроводных сетей. Практически все сети выработали свой технически допустимый амортизационный срок, гарантирующий их надежную эксплуатацию.
Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процен- тов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увели- чению себестоимости 1 куб. м. воды. В связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту (реконструкции) системы водоснабжения.
Залповая замена сетей (не менее 8-10% от общей протяженности), а также внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе- режению, такие как: организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах), установка приборов учёта воды позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвер- ждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. №640/пр.
Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по населённым пунктам сельского поселения представлены в таблице 2.3.12.1.
Таблица 2.3.12.1 - Фактические и планируемые потери питьевой воды при ее транспортировке
	Наименование населённого
пункта
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	Перспектива развития до
2033 г.

	
ж/д	станция Клявлино
	Подъем воды
	тыс. м³/год
	291,19
	609,93

	
	Потери	воды	при	ее транспортировке
	тыс. м³/год
	27,654
	30,5

	
	
	м³/сут
	75,76
	83,56

	
	
	%
	9,5
	5

	
с. Клявлино
	Подъем воды
	тыс. м³/год
	16,06
	164,43

	
	Потери	воды	при	ее транспортировке
	тыс. м³/год
	3,46
	9,87

	
	
	м³/сут
	9,48
	27,03

	
	
	%
	21,5
	6

	
с. Новые Сосны
	Подъем воды
	тыс. м³/год
	8,01
	30,15

	
	Потери	воды	при	ее транспортировке
	тыс. м³/год
	2,377
	1,81

	
	
	м³/сут
	6,51
	4,96

	
	
	%
	30
	6

	
с. Старые Сосны
	Подъем воды
	тыс. м³/год
	6,663
	21,34

	
	Потери	воды	при	ее транспортировке
	тыс. м³/год
	2,67
	1,067

	
	
	м³/сут
	7,32
	2,92

	
	
	%
	40
	5

	
с.	Новый	Ма- клауш
	Подъем воды
	тыс. м³/год
	1,44
	39,19

	
	Потери	воды	при	ее транспортировке
	тыс. м³/год
	0,3
	1,959

	
	
	м³/сут
	0,822
	5,368

	
	
	%
	21
	5



Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2019 году в сельском поселении потери воды в системе водоснабжения составили 36,46 тыс. м3 или 11 % от общего количества поднятой воды с ВЗС.
Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как:
· реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах);
· 	наложение штрафов при обнаружении несанкционированного подключения к водопроводным сетям;
· проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения к сетям;
· проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответ- ствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду
позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные сооружения, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)
Результаты перспективных балансов водоснабжения: общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов, приведены в таблицах 2.3.13.1-2.3.13.3.
Таблица 2.3.13.1 – Территориальный баланс подачи воды по технологиче- ским зонам водоснабжения
	
№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Подача воды к 2033 г.

	
	
	тыс. м3/год
	сутки максимального водопотребления, м3/сут

	1
	Подача воды водозаборами всего, в том числе:

	
1.1
	ж/д ст. Клявлино
	скважины
	
609,93
	
2172,35

	
	с. Новые Сосны
	родник 2
	
	

	
	с. Клявлино
	родник 1
	
	

	1.2
	с. Клявлино
	скважина
родник 1
	164,43
	585,65

	1.3
	с. Новый Маклауш
	родник 9
	39,19
	139,57

	1.4
	с. Новые Сосны
	скважина
	30,15
	107,37

	1.5
	с. Старые Сосны
	родник 10
	21,34
	76,0







Таблица 2.3.13.2 – Общий баланс подачи и реализации воды к 2033 г.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	ж/д станция Клявлино
+п. Черемшанка +д.
Петропавловка
	с. Клявлино
	с. Старые Сосны
	с. Новые Сосны
	с. Новый Маклауш

	1.
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	609,93
	164,43
	21,34
	30,15
	39,19

	2
	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	609,93
	164,43
	21,34
	30,15
	39,19

	3
	Потери в сетях при транспортировке
	тыс. м3/год
	30,5
	9,87
	1,07
	1,81
	1,96

	4
	Полезный отпуск холодной воды потребителям
	тыс. м3/год
	579,43
	154,57
	20,27
	28,34
	32,23


Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды к 2033 г.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	ж/д станция Клявлино
+п. Черемшанка +д.
Петропавловка
	с. Клявлино
	с. Старые Сосны
	с. Новые Сосны
	с. Новый Маклауш

	1.
	Полезный отпуск воды по
группам абонентов
	тыс. м3/год
	579,43
	154,57
	20,27
	33,54
	37,23

	1.1.
	население
	тыс. м3/год
	518,29
	149,58
	18,27
	31,75
	35,57

	
1.2.
	объекты производственно-коммунального и со- циально-бытового обслуживания
	
тыс. м3/год
	
61,14
	
4,99
	
2,0
	
1,79
	
1,65
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2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по техноло- гическим зонам с разбивкой по годам

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями перспективного жилищного строительства, расширения общественно-деловой зоны и подключения населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.
Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении холодной воды и величины потерь холодной воды при ее производстве и транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 2033 год.
Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений представлены в таблице 2.3.14.1.
Таблица 2.3.14.1 – Результаты расчета требуемой мощности ВЗС

	

Наименование насе- лённого пункта
	Производи- тельность скважин по паспортным данным, м³/сут.
	Дебит есте- ственного вы- хода источни- ка (родник), м³/сут.
	Второй этап развития, 2033 г.

	
	
	
	максимальная расчетная про- изводитель- ность ВЗС,
м3/сут
	резерв (+), дефицит (-) мощности, м³/сут.

	р.ц. ж/д станция Клявлино+ п. Черемшанка + д. Петропавловка

	артскважины
	5002
	-
	

2172,35
	
резерв мощности

	родник 1 два выхода
с. Клявлино
	-
	1128,645
	
	

	родник №2
с. Новые Сосны
	-
	1440
	
	

	с. Клявлино

	артскважина
	240
	
	585,65
	резерв мощности

	родник 1 два выхода
	-
	1128,645
	
	

	с. Новые Сосны
артскважины
	480
	-
	107,37
	резерв
мощности

	с. Старые Сосны
родник
	-
	960
	76,0
	резерв
мощности

	с. Новый Маклауш
родник
	-
	960
	139,57
	резерв
мощности


Как видно из таблицы 2.3.14.1, при подключении перспективных по- требителей к 2033 г. к существующим централизованным системам водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения, водозаборные сооружения смогут обеспечить население водой соответствующего качества в полном объеме.

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гаранти- рующей организации

Организацией, обслуживающей централизованные системы водоснаб- жения в населённых пунктах с.п. станции Клявлино, является МП «Сервис» Клявлинского района. Основные сведения об организации представлены в таблице 2.3.15.1.
Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения об организации

	Наименование организации
	Муниципальное предприятие (МП) «Сервис»
Клявлинского района»

	ИНН организации
	6369010930

	КПП организации
	636901001

	Вид деятельности
	оказание услуг в сфере холодного водоснабжения

	Вид товара

	Техническая вода
	нет

	Питьевая вода
	да

	Адрес организации

	Юридический адрес:
	446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявли-
но, ул. Северная, 97

	Почтовый адрес:
	446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявли-
но, ул. Северная, 97

	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество:
	Иванов Евгений Александрович

	(код) номер телефона:
	8 (84653) 2-18-74, 2-11-46


РАЗДЕЛ 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо- снабжения с разбивкой по годам

На первый этап 2020 – 2023 годы На этом этапе предлагается:
1. Реконструкция трубопроводов существующих водопроводных сетей и сооружений в населённых пунктах;
2. Замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок на водозаборных сооружениях;
3. Проведение ремонта насосных станций 1-го подъема и каптажных сооружений на существующих водозаборах;
4. Оснащение приборами учёта расхода воды артезианские скважины;
5. Организация I пояса зон санитарной охраны для всех действующих водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110- 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
На второй этап 2024 – 2033 годы
На этом этапе предлагается:
1. Реконструкция трубопроводов существующих водопроводных сетей и сооружений в населённых пунктах;
2. 	Реконструкция существующих водозаборных сооружений систем водоснабжения с учётом перспективного развития населённых пунктов;
3. 	Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборных сооружениях в населённых пунктах сельского поселения;
4. 	Поэтапное строительство водопроводных сетей и сооружений на перспективных площадках строительства в населённых пунктах сельского поселения по мере застройки, согласно Генплана.

2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализа- ции схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характе- ристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
1. В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в процессе эксплуатации уменьшаются. Для предотвращения дефицита необходимо выполнить их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин.
Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме- нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:
· стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;
· уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;
· продление сроков эксплуатации погружных насосов.
2. Установка приборов учета воды является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использо- вания участком недр.
3. На 2020 год эксплуатационные запасы по эксплуатируемым водоносным горизонтам неизвестны, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по проведению гидрогеологических исследований по оценке эксплутационных запасов подземных вод на водозаборных сооружениях в населённых пунктах сельского поселения.
2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной за- стройки населенного пункта
В результате проведенного анализа системы водоснабжения сельского поселения выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.
В связи с планируемым расширением населенных пунктов предусмотреть закольцовку существующих сетей водоснабжения с сетями на новых площадках.
Предложения по строительству трубопроводов из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» и сооружений на водопроводных сетях на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 2.4.2.1.
Таблица 2.4.2.1 - Предложения по строительству трубопроводов и сооружений
	№ п/п
	Наименование
	Технические параметры
	Диаметр участка,
мм
	Длина участка,
м

	
	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	
	ж/д станция Клявлино

	1
	водопроводная сеть в существующей застрой-
ке на ул. Пушкина и ул, Чапаевская
	полиэтилен
	по проекту
	330

	2
	водопроводная сеть (площадка № 1)
	полиэтилен
	по проекту
	2650

	3
	водопроводная сеть (площадка № 2)
	полиэтилен
	по проекту
	1100

	4
	водопроводная сеть (площадка № 3)
	полиэтилен
	по проекту
	1600

	5
	водопроводная сеть (площадка № 4)
	полиэтилен
	по проекту
	1100

	6
	водопроводная сеть (площадка № 5)
	полиэтилен
	по проекту
	600

	7
	водопроводная сеть (площадка № 6)
	полиэтилен
	по проекту
	400

	8
	водопроводная сеть (площадка № 7)
	полиэтилен
	по проекту
	1480

	9
	водопроводная сеть (площадка № 8)
	полиэтилен
	по проекту
	3030

	10
	реконструкция водозабора на ж/д ст Клявлино (на расстоянии 3,5 км северо-западнее райцентра (2 родника ) и 10-х скважин расположенных по всей территории райцентра
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Технические параметры
	Диаметр участка,
мм
	Длина участка,
м

	
	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	
	ж/д станция Клявлино

	10
	водопроводная сеть (площадка № 9)
	полиэтилен
	по проекту
	5010

	11
	водопроводная сеть (площадка № 10)
	полиэтилен
	по проекту
	2350

	12
	водопроводная сеть в деревне Петропавловка
и в поселке Черемшанка
	полиэтилен
	по проекту
	1100

	
	с. Клявлино

	1
	водопроводная сеть (площадка № 12)
	полиэтилен
	по проекту
	1550

	2
	реконструкция водозабора  в село Клявлино на юге населенного пункта и в п. Черемшанка по ул. Молодежная (замена водонапорной башни V=18 м3 )
	1 шт.
	
	

	3
	водопроводная сеть (площадка № 13)
	полиэтилен
	по проекту
	3600

	
	с. Старые Сосны

	1
	водопроводная сеть по ул. Цветочная, ул. За-
речная, ул. Луговая
	полиэтилен
	по проекту
	1000

	2
	водопроводная сеть по ул. № 4, № 5, № 13
	полиэтилен
	по проекту
	2200

	3
	реконструкция водозабора на правобережном коренном склоне р. Сок на северо-востоке за границей села Старые Сосны
	1 шт
	
	

	
	с. Новые Сосны

	1
	водопроводная сеть в существующей застрой-
ке на ул. Заречная
	полиэтилен
	по проекту
	233

	2
	водопроводная сеть (площадка № 1)
	полиэтилен
	по проекту
	1304

	3
	водопроводная сеть (площадка № 2)
	полиэтилен
	по проекту
	1460

	4
	реконструкция водозабора в селе Новые Сосны, в западной части населенного пункта, по ул. Заречная, в северной части населенного пункта, по ул. Центральная (замена водонапорной башни V=15 м3, расположена в 23 м от скважины)
	1 шт.
	
	

	5
	водопроводная сеть (площадка № 3)
	полиэтилен
	по проекту
	102

	
	с. Новый Маклауш

	1
	водопроводная сеть в существующей застройке на ул. Центральной
	полиэтилен
	по проекту
	696

	2
	водопроводная сеть (площадка № 1)
	полиэтилен
	по проекту
	630

	3
	водопроводная сеть (площадка № 2)
	полиэтилен
	по проекту
	213

	4
	водопроводная сеть (площадка № 3)
	полиэтилен
	по проекту
	462

	5
	водопроводная сеть (площадка № 4)
	полиэтилен
	по проекту
	950

	6
	водопроводная сеть (площадка № 5)
	полиэтилен
	по проекту
	1892

	7
	строительство водозабора в селе Новый Маклауш, в северо-восточной части, в 500 м от границы населенного пункта
	1 шт
	
	

	п. Красная Елха

	1
	Строительство резервуара поселок Красная Елха, площадка №2
	1 шт
	
	



В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость. В настоящее время, водопроводные сети, проложенные в населённых пунктах (в 70-х годах), исчерпали эксплуатационный ресурс и работают на конструктивном запасе прочности.
В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:
 перекладка (замена) трубопроводов водопроводных сетей;
· наложение штрафов при обнаружении несанкционированного подключения к водопроводным сетям;
· проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения к сетям;
· проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду;
Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях приведены в таблице 2.4.2.4.
Таблица 2.4.2.4 - Предложения по реконструкции водопроводных сетей

	№ п/п
	Цели строительства
	Наименова- ние, вид ре-
монта
	Техниче- ские па-
раметры
	Диаметр участка,
мм
	Длина участ-
ка, м

	1
	Замена уличных водопроводных се-
тей на ж/д станции Клявлино
	реконструкция
	поли-
этилен
	100
	12300

	2
	Замена уличных водопроводных се-
тей в с. Старые Сосны
	реконструкция
	поли-
этилен
	по про-
екту
	5200

	3
	Замена уличных водопроводных сетей в с. Новые Сосны
	реконструкция
	поли- этилен
	50÷100
	4500



2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот- ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства Россий- ской Федерации.

1. Проведение контроля состава подземных вод согласно план-графика;
2. Организация I пояса зон санитарной охраны для водозаборных со- оружений в населённых пунктах сельского поселения в соответствии с требованиями СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и разработанными проектами ЗСО.
3. Реконструкция существующих насосных станций 1-го подъёма с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, ремонт каптажных сооружений, устройство водоподготовки.

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпо- лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В пункте 2.4.1. представлены сведения о вновь строящихся и рекон- струируемых объектах системы водоснабжения.
К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.
Строительство новых водонапорных башен Рожновского планируется взамен старых ВБ.
Согласно Генплана в п. Красная Елха для пожаротушения необходимо выполнить проект и строительство пожарных резервуаров (площадка №2) - 2 резервуара по 50 м3. Местоположение резервуаров будет определено на стадии рабочего проектирования.

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза- ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи- заций, осуществляющих водоснабжение.

Почти на всех ВЗУ в населённых пунктах сельского поселения установлены частотные преобразователи, которые снижают потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения в жилых домах.
На перспективу, согласно Генеральному плану, рекомендуется в систе- мах водоснабжения населённых пунктов сельского поселения создать современную автоматизированную систему оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением.
Основной задачей внедрения АСОДУ является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.


2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
На территории сельского поселения, по данным водоснабжающей организации, приборами учета холодной воды оборудованы: бюджетные организации – 40 шт., прочие потребители – 2216 шт.
Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов в насе- лённых пунктах, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 2.4.5.1.
Таблица 2.4.5.1 - Оснащенность приборами учета воды жилых домов

	Наименование показателя
	Фактически оснащено при- борами учета, ед

	Число квартир в многоквартирных домах, осна- щенных индивидуальными приборами учета
	983

	Число многоквартирных домов, оснащенных об- щедомовыми приборами учета
	61

	Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета
	912


При отсутствии приборов учета воды расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории населённых пунктов. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер- вуаров, водонапорных башен
Строительство насосных станций не предусматривается.
Строительство новых водонапорных башен Рожновского планируется взамен старых ВБ. Предложения по замене водонапорных башен в населён- ных пунктах сельского поселения представлены в таблице 2.4.2.3.
В пункте 2.4.2. представлены сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения.
Согласно проекту Генерального плана в п. Красная Елха (площадка №2) для пожаротушения необходимо выполнить проект и строительство пожарных резервуаров - 2 резервуара по 50 м3. Радиус обслуживания 200 м. Местоположение резервуаров будет определено на стадии рабочего проектирования.
Границы планируемых зон размещения объектов централи- зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В сельском поселении границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения определяются согласно территориальному развитию сельского поселения по проекту Генерального плана:
1) ж.д. cтанция Клявлино:
· в южном направлении до границы поселения пл.№4 и №5;
· в западном направлении в границах населённого пункта пл.№1;
· за границами населённого пункта между железной дорогой и автодорогой на Чёрный Ключ пл.№2;
· в северо-западном направлении в границах населённого пункта до деревни Петропавловка пл.№2, №3, №8;
· в северном направлении за границами населённого пункта до села Клявлино пл.№9 и пл.№10;
· в северо-восточном направлении пл.№7 (с учётом развития рекреационной зоны за границами населённого пункта).
2) развитие деревни Петропавловка предусматривается на свободных территориях в её существующих границах, на пл. №11, расположенной в восточной части населённого пункта.
3) развитие с. Клявлино предполагается в существующих границах: на пл.№12, расположенной в восточной части села; на пл. №13, расположенной в западной части.
4) развитие жилых зон в с. Старые Сосны планируется на свободных участках в существующих границах и на новых площадках, расположенных за пределами села.
5) развитие жилых зон в сёлах Новые Сосны и Новый Маклауш планиру- ется в существующих границах населенных пунктов (за счет уплотнения су- ществующей застройки) и на свободных территориях в границах населенного пункта.
Прогноз прироста строительных фондов сельского поселения станция Клявлино представлены на рисунках 2.4.8.1÷2.4.8.9.


Рисунок 2.4.8.1 - Территория ж/д станции Клявлино с выделенными объекта- ми перспективного строительства и реконструкции

Рисунок 2.4.8.2 - Территория села Клявлино с выделенными объектами пер- спективного строительства и реконструкции




Рисунок 2.4.8.3 - Территория деревни Петропавловка с выделенными объек- тами перспективного строительства и реконструкции


Рисунок 2.4.8.4 - Территория с. Старые Сосны с площадками перспективного строительства под жилую зону






Рисунок 2.4.8.5 - Территория д. Софьино с площадками перспективного строительства под жилую зону

Рисунок 2.4.8.6 - Территория п. Красная Елха с площадками перспективного строительства под жилую зону





Рисунок 2.4.8.7 - Территория с. Новые Сосны с площадками перспективного строительства под жилую зону






























































с. Новый Маклауш	
с. Черёмушки Рисунок 2.4.8.8- Территории с площадками перспективного строительства
под жилую зону




2.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планы расположения существующих и планируемых объектов централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах с.п. станция Кляв- лино отображены на рисунках 2.4.9.1 - 2.4.9.7. Рисунок 2.4.9.1 – План расположения существующих и планируемых объектов централизованной системы водоснабжения ж/д. станция Клявлино (северная часть)
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Рисунок 2.4.9.2 – План расположения существующих и планируемых объектов централизованной системы водоснабжения ж/д. станция Клявлино (южная часть)
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Рисунок 2.4.9.4 – План существующих и планируемых объектов системы во- доснабжения д. Петропавловка




















































Рисунок 2.4.9.4 – План существующих и планируемых объектов системы водоснабжения д. Петропавловка
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Рисунок 2.4.9.5 – План существующих и планируемых объектов системы во- доснабжения с. Новые Сосны
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Рисунок 2.4.9.6 – План существующих и планируемых объектов системы во- доснабжения с. Новый Маклауш





[image: ]
Рисунок 2.4.9.7 – План существующих и планируемых объектов системы водоснабжения с. Старые Сосны




2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬ- СТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду яв- ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про- ектирования.
Повышение качества водоснабжения населения сельского поселения обеспечивается за счет:
· благоустройства территорий водозаборов.
· строгого соблюдения режима использования трёх поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.
· правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водозаборных сооружений водопроводных сетей.
· организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.
2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду- сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется се- тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится либо на рельеф местности, либо в канализационные сети системы водоотведения. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит вре- менный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод- готовке (хлор и др.).

Очистные сооружения системы водоснабжения на территории сельского поселения станция Клявлино - отсутствуют.
РАЗДЕЛ 2.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО РЕ- КОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАН- НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2020 г.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.
При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом,




базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования дого- ворных цен на разработку проектной документации и строительства.
Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и област- ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо- сти для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс- каний на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега- ющей территории;
· особенности территории строительства.
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения на каждом этапе строительства в сельском поселении представлены в таблице 2.6.1.
Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится на стадии рабочего проектирования согласно сводному сметному расчету и тех- нико-экономическому обоснованию.
Для перспективного развития систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, для снижения потерь воды при её заборе и пе- редаче абонентам, необходимо 415,174 млн. руб.
В результате реализации мероприятий:
· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централи зованного водоснабжения;
· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
· будет улучшена экологическая ситуация в регионе.
Реализация данных мероприятий направлена на увеличение мощности водозаборных сооружений для обеспечения подключения строящихся и су- ществующих объектов на территории населенных пунктов сельского поселе- ния в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2020-2033 г.г.

Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо- снабжения на территории ж/д станции Клявлино

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	

1
	Организация ограждения ЗСО первого пояса на водозаборах:
- ж/д станция Клявлино (скважина б/н на ул. Ко- оперативная, скважины №5896 и б/н на ул. Горь- кого, две скважины на ул. Чкалова, скважины
№1266 и б/н на ул. Советской СХТ)
	

4500
	
	

-
	

1500
	

1500
	

1500
	

-
	

-
	
	

-

	
2
	Организация учета поднятой и отпущенной хо- лодной воды на водозаборных сооружениях (установка приборов учета воды тип СТВХ–100 -
10 шт.)
	
200
	
-
	
100
	
100
	
-
	
-
	
-
	
-
	
	
-

	3
	Капитальный ремонт кровли павильона на водо-
заборной скважине б/н ул. Кооперативная
	110,83
	
	110,83
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Текущий ремонт здания над скважиной №6258 на
территории бывшей НПС ул. Прониной (ХПП)
	70
	
	
	70
	
	
	
	
	
	

	5
	Применение метода гидродинамического и виб- роволнового воздействия на продуктивный пласт
скважин (2 шт.)
	1200
	-
	-
	-
	-
	600-
	600
	-
	
	-

	6
	Замена оборудования, выработавшего свой амор-
тизационный срок на артезианских скважинах
	300
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	7
	Текущий ремонт распределительного колодца на
территории водозабора на ул. Прониной (ХПП)
	31,15
	-
	-
	31,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Замена водонапорной башни на территории быв-
шей НПС на ул. Ворошилова)
	1500
	-
	-
	-
	-
	1500
	-
	-
	-
	-

	9
	Проведение строительной экспертизы двух водо-
	по смете
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-







	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	
	напорных башен в районе подстанции МРСИ ул.
Советская
	подряд-
чика
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Реконструкция существующих трубопроводов во- допроводных сетей и сооружений на них,
L=45 220 м
	158270,0
	-
	-
	-
	-
	32000
	32000
	32000
	32000
	30270

	11
	Текущий ремонт водопроводных колодцев на се-
тях
	1000
	-
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Гидрогеологические исследования по оценке за-
пасов подземных вод на существующих водоза- борах
	700
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	700

	13
	Строительство водопроводных сетей на площад-
ках №1-10, протяжённостью 19,32 км
	92800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92800

	14
	Строительство водопроводных сетей на площадке нового строительства в д. Петропавловка, протя-
жённостью 0,8 км
	3800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3800

	15
	Строительство водопроводных сетей на площадке
нового строительства в п. Черемшанка, протя- жённостью 0,3 км
	1400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1400

	
	ИТОГО:
	265 882
	0
	1 011
	2 201
	1 500
	35000
	32600
	32000
	32000
	128 970







Таблица 2.6.2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения в с. Клявлино

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	1
	Организация ограждения ЗСО первого пояса на
скважина б/н
	650
	
	650
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	2
	Организация учета поднятой и отпущенной холодной воды на водозаборных сооружениях (установка приборов учета воды тип СТВХ–100)
	20,0
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3
	Ремонт павильона на территории родника 1 выход
№2
	63,84
	
	
	63,84
	
	
	
	
	
	

	4
	Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин (1 шт.)
	600
	-
	-
	-
	-
	600-
	-
	-
	
	-

	5
	Замена насосного оборудования, выработавшего свойамортизационный срок	на	артезианской
скважине
	40
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	6
	Замена водонапорной башни в районе скважины
б/н)
	1500
	-
	-
	-
	1500
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Реконструкция существующих трубопроводов водопроводных сетей и сооружений на них,
L=2 725 м
	9540
	-
	-
	-
	1000
	2000
	3000
	3540
	-
	-

	8
	Текущий ремонт здания над скважиной б/н
	73,47
	-
	73,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Составление инвентаризационной ведомости по
сетям водоснабжения (технический паспорт)
	по смете
БТИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Текущий ремонт водопроводных колодцев на сетях
	150
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	11
	Гидрогеологические исследования по оценке запасов подземных вод на существующих водозаборах
	700
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	700
	-

	12
	Строительство водопроводных сетей на площадке нового строительства №12 и №13, протяжённо-
стью 5,15 км
	24800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24800

	
	ИТОГО:
	38137,31
	0,00
	933,47
	63,84
	2500
	2600
	3 000
	3 540
	700
	24 800


Таблица 2.6.3 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо- снабжения в с. Старые Сосны

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	1
	Организация ограждения ЗСО первого пояса на
роднике 10
	1100
	
	-
	-
	1100
	-
	-
	-
	
	-

	2
	Замена трубопроводов обвязки насоса в каптаж-
ном сооружении на новые трубы Ø89 мм, 108 мм
	300
	
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция существующих трубопроводов во- допроводных сетей и сооружений на них,
Ø40, 50, 76, 100 мм, длиной 8,421 км.
	30 000
	-
	-
	-
	-
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	4
	Составление инвентаризационной ведомости по
сетям водоснабжения (технический паспорт)
	по смете
БТИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-







	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	5
	Текущий ремонт водопроводных колодцев на сетях
	1000
	-
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №4, №5 и №13, протя-
жённостью 2,2 км
	10 600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10600

	7
	Строительство резервуара для противопожарных нужд в п. Красная Елха, V=50 м3 (2 шт.)
	1 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1500

	
	ИТОГО:
	33 900
	0
	800
	500
	1 100
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	7 500



Таблица 2.6.4 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо- снабжения в с. Новые Сосны

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	Организация ограждения ЗСО первого пояса на
двух скважинах (№2, № 49)
	1300
	
	650
	650
	-
	-
	-
	-
	
	-

	2
	Организация учета поднятой и отпущенной холодной воды на водозаборных сооружениях
(установка приборов учета воды тип СТВХ–100
	20
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3
	Строительство  нового  павильона  на  скважине
№49
	138,24
	
	138,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Применение метода гидродинамического и виб-
	1200
	-
	-
	-
	-
	600-
	600
	-
	
	-







	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	
2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	
	роволнового воздействия на продуктивный пласт
скважин (2 шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена водонапорных башен около скважин №2 и
№49
	3000
	-
	-
	-
	-
	1500
	1500
	-
	-
	-

	6
	Замена трубопроводов, арматуры в обвязке насоса в каптажном сооружении на новые трубы Ø89 мм,
108 мм
	500
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Реконструкция существующих трубопроводов водопроводных сетей и сооружений на них,
Ø50, 76, 100 мм, длиной 4,5 км
	15800
	-
	-
	-
	-
	3150
	3150
	3150
	3150
	3200

	8
	Текущий ремонт водопроводных колодцев на сетях
	220
	-
	-
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Составление инвентаризационной ведомости по
сетям водоснабжения (технический паспорт)
	по смете
БТИ
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	-

	10
	Строительство водопроводных сетей на площадках нового строительства №1-3, протяжённостью
около 3,0 км
	14400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14400

	
	ИТОГО:
	36578,24
	0
	808,24
	870
	500
	5 250
	5 250
	3 150
	3 150
	17 600







Таблица 2.6.5 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения в с. Новый Маклауш

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первый этап строительства
	Второй этап стр-ва
2028-2033 гг.

	
	
	
	
2020 г.
	
2021 г.
	
2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	
2026 г.
	2027 г.
	

	1
	Организация ограждения ЗСО первого пояса на
роднике
	1000
	
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	2
	Ремонт здания насосной на роднике №9
	215,67
	
	-
	215,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Капитальный ремонт и покраска водонапорной
башни, V=50 м3 с. Новый Маклауш
	250,0
	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Составление инвентаризационной ведомости по
сетям водоснабжения (технический паспорт)
	по смете
БТИ
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	
	-

	5
	Реконструкция существующих трубопроводов во- допроводных сетей и сооружений на них,
Ø50, 76, 100 мм, длиной 4,0 км
	14000
	-
	-
	-
	-
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	6
	Текущий ремонт водопроводных колодцев на се-
тях
	210
	-
	-
	210
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Строительство водопроводных сетей на площад- ках нового строительства №1-5, протяжённостью
около 4,843 км
	25000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25000

	
	ИТОГО:
	40 676
	0
	1 000
	426
	250
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	27 800






РАЗДЕЛ 2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН- НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1.
Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели качества обслуживания абонентов;
4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;
6) иные показатели.
Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации МП «Сервис» муниципальный район Клявлинский
	
Группа
	
Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2019 г.
	Ожидаемый показатель 2033 г.

	


1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	
0,1
	
0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	
0,1
	
0

	


2. Показатели надежности и
бесперебойности водоснабжения
	1. Протяженность сетей (независимо от
способа прокладки), км
	69,576
	107,456

	
	5. Количество	аварий,	повреждений	и иных технологических нарушений на
сетях, ед.
	24
	-

	
	3. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,34
	-

	
	4. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	93
	-


Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»
Свидетельство СРО Союз «ПОЭ» №ПОЭ-0018





	
Группа
	
Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2019 г.
	Ожидаемый показатель 2033 г.

	



3. Показатели качества обслу- живания або-
нентов
	1. Численность проживающего населения,
чел.
	8805
	13989

	
	2. Численность населения, получающего
услуги водоснабжения, чел.
	8384
	13568

	
	3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах
от численности населения)
	95
	97

	
	4. Удельное водопотребление
(по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потреб- ления, установленного в соответствии с законодательством), м3/чел в месяц
	

2,31
	

3,13

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще- ния потерь воды при транспорти-
ровке
	1. Величина удельных затрат электрической	энергии	на	транспорт	воды (кВт*ч/м3)
	2,003
	-

	
	2. Коэффициенты потерь, тыс. м3/км
	0,52
	0,42

	
	3. Уровень потерь воды к общему объему, поданной в сеть, %
	11
	5,0

	5. Соотношение цены реализации
мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения ка- чества воды)
	

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	


-
	


-

	6. Иные показа- тели
	1. Тарифы на водоснабжение, руб./м3
	50,15
	-



[bookmark: _TOC_250001]Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуа- тационные зоны

Бытовая канализация
Централизованная система водоотведения в сельском поселении есть только в райцентре ж/д станция Клявлино. В других населённых пунктах сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует:
Водоотведение от жилых домов и объектов социальной и производственной сферы ж/д станции Клявлино производится по самотечным трубопроводам на канализационные очистные сооружения, расположенные в северной части райцентра.
Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2006 году, проектной производительностью 1400 м3/сутки.
Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку, после очистки сбрасываются в ручей, протекающий по оврагу без названия, в районе с. Клявлино (на 1,2 км от устья водного объекта баз названия) и далее по выпуску в р. Большой Черемшан на 330 км от устья. Сброс очищенных сточных вод производится по самотечному сбросному ка- нализационному коллектору Ø300 мм, протяженностью 700 п.м.
Старые очистные сооружения МП «Клявлинский молочный завод» - демонтированы.
Так как в остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная система канализации – отсутствует, то сточные воды из выгребных ям и надворных уборных спецавтотранспортом эксплуатирующей орга- низации вывозятся на очистные сооружения.
В настоящее время все объекты системы водоотведения являются муниципальной собственностью с.п. станция Клявлино и переданы МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района по договору о передаче муниципального имуще- ства в безвозмездное пользование от 09.01.2019 г. № 57-19.
Дождевая канализация на территории сельского поселения отсутствует
- удаление дождевых и талых вод осуществляется по дорогам с твёрдым по- крытием и по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги, водоёмы.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г.
№782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности ор- ганизации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо- снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в цен- трализованной системе водоотведения сельского поселения можно выделить следующую зону - зона МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района. Организация, осуществляет отвод сточных вод от жилых домов и объектов социальной и производственной сферы, расположенных на территории райцентра ж/д станции Клявлино.

3.1.2. Описание результатов технического обследования центра- лизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответ- ствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требо- ваниям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, опреде- ление существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и опи- сание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов и сооружений централизованной системы водоотведения райцентра ж/д станции Клявлино, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр, было проведено в 2020 г.
Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения, можно разделить на две составляющие:
· сбор и транспортировка сточных вод;
· очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. Сточные воды от жилой застройки (за исключением жилых домов
№31÷35, 50) по ул. Советской, от административных, общественных и про- изводственных зданий, расположенных в центральной, северной и северо- восточной частях ж/д станции Клявлино, поступают самотёком в центральный канализационный коллектор, который проходит по пр. Ленина до КОС, расположенных на северной окраине станции на ул. Солнечная, 23 и, далее, проходят механическую и биологическую очистку.
Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.
Количество абонентов, подключенных к существующей системе водоотведения составляет 2202 чел. У остальных абонентов (частные дома) слив стока производится в выгребные ямы и надворные уборные.
Таким образом, обеспеченность населения ж/д ст. Клявлино централизованным водоотведением (в % от общей численности всего населения сель- ского поселения) составляет – 25,01%.
Площадка КОС территориально расположена по адресу: ст. Клявлино, ул. Солнечная, 23. Очистные сооружения работают круглосуточно, полный календарный год.
Проектная производительность очистных сооружений – 1400,0 м3/сутки.
Фактическая производительность очистных сооружений – около 350÷400 м3/сутки, блок глубокой очистки – законсервирован.
Действующий лимит сброса сточных вод установлен Решением Мин- лесхоза, охраны окружающей среды и природопользования Самарской обла- сти от 16.04.18 г. № 09-2018 в размере 524,20 м³/сут. (191,333 тыс. м³/год) и за обследуемый период не превышался.
Разрешение на сброс загрязняющих веществ выдано Управлением Ро- сприроднадзора по Самарской области от 28.02.2018 г. № 198 со сроком действия до 05.02.2023 года.
В состав КОС входят:
· ограждение;
· административно-производственный корпус;
· здание решёток;
· песколовки (2 шт.).
· песковые площадки (2 шт.) – не работают;
· блок ёмкостей;
· здание корпуса глубокой очистки – законсервировано;
· иловые площадки (4 шт.);
· резервуары объёмом 150 м3 (3 шт.);
· внутриплощадочные насосная и воздуходувная станции;
· самотечный сбросной канализационный коллектор – Ø300 мм, протяженностью 700 п.м.
Территория КОС огорожена забором из ж/б плит, пропускной режим установлен.
Санитарно-защитная зона соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в зависимости от расчетной про- изводительности» и составляет 200 п.м.
Спутниковый снимок компоновки канализационных очистных соору- жений ст. Клявлино представлен на рисунке 3.1.2.1.
[image: ]
Рисунок 3.1.2.1 - Спутниковый снимок компоновки КОС


По проекту процесс очистки состоит из следующих технологических стадий: механическая очистка стоков; биологическая очистка стоков; обеззараживание очищенных стоков; обработка и удаление осадка. На момент проведения обследования обеззараживание очищенных сточных вод не производится, оборудование по обработке осадка отсутствует.
Сточные воды по безнапорному трубопроводу поступают в здание решеток, где попадают в канал сечением 300х450 (h) мм с установленными по- следовательно двумя ручными решетками с шириной прозоров 16 мм. От- бросы, задерживаемые на решетках, удаляются оператором вручную, по мере их накопления.
Далее, стоки проходят узел горизонтальных песколовок с круговым движением воды, состоящий из двух песколовок (обе рабочие), распределительной камеры, камеры переключения и лотков. Песколовки горизонтальные, цилиндрические, металлические, диаметром 4,0 м, с круговым движением сточной воды, подобраны на производительность 1400 м³/сутки. Назначение песколовок – освобождение стоков от тяжелых примесей минерального происхождения с размером частиц от 0,25 мм и более.
Технологический процесс прохождения сточной воды через песколовку, следующий - попадая в песколовку, сточная вода закручивается по касательной, что вызывает вращательное движение. Под действием образующихся гравитационных и центробежных сил происходит отделение песка и других грубодисперсных примесей. Такая песколовка имеет высокую эффективность очистки: 90 % по песку крупностью более 0,4 мм и 40% по песку крупностью 0,2÷0,4 мм.
Механизированное удаление песка из песколовок гидроэлеваторами – не предусмотрено. Песок, оседающий в песколовках, откачивается с помощью автомашин и отвозится на иловые площадки. Имеющиеся на площадке КОС две песковые площадки размером 4,0х4,0 м – не работают.
После песколовок сточная вода по открытому металлическому лотку сечением 300х450 (h) через распределительную камеру и, далее, по металлическим лоткам сечением 300х450 (h) мм направляется в блок ёмкостей.
Блок ёмкостей обеспечивает полную биологическую очистку сточных вод и включает в себя:
· первичные горизонтальные отстойники – 3 шт.;
· анаэробный денитрификатор – 3 шт.;
· аэротенки-нитрификаторы – 3 шт.;
· вторичные отстойники – 3 шт.;
· иловую камеру;
· илоуплотнители – 3 шт.;
· аэробный стабилизатор.
На сооружениях эксплуатируются первичные горизонтальные отстойники с зубчатым водосливом. Габариты каждого горизонтального отстойника: 9,0х6,0х1,5 м. Выпавший в отстойниках сырой осадок удаляется из их конусной части на иловые площадки.
Иловые площадки размером 18,0х36,0 м, общей площадью 2592 м², выполнены на искусственном асфальтовом основании, с дренажом. Количество карт – 4 шт.
Осветленная сточная вода из отстойников подается под погружные мешалки денитрификатора типа TR 22.95-6/8 на первую ступень биологической очистки.
Первой ступенью биологической очистки является денитрификация в анаэробных условиях. В денитрификатор, кроме сточной воды после первичных отстойников, с помощью погружного насоса подаются циркулирующий активный ил по лотку из регенератора и иловая смесь из дальней по течению воды части нитрификатора (в количестве до 400% от расхода очищаемых стоков).
Аэротенки-нитрификаторы имеют расчетный объём 544 м³ и оборудованы пневматическими мелкопузырчатыми аэраторами из фильтросных труб. Состояние системы аэрации местами неудовлетворительное.
Иловая смесь из аэротенков-нитрификаторов поступает во вторичные отстойники, габаритами 9,0х6,0х2,5 м, где очищаемая сточная вода отделяется от активного ила и отводится в резервуар биологически очищенных стоков.
Циркулирующий активный ил эрлифтами перекачивается из иловой камеры в илоуплотнители.
Обеззараживание биологически очищенных сточных вод ранее производилось раствором гипохлорита натрия, подаваемым в колодец № 3, в настоящий момент обеззараживание не производится.
Воздух для аэрации в аэротенках-нитрификаторах и для работы эрлифтов подается от воздуходувок (3 шт.), размещенных в административно- производственном корпусе (АПК).
При возникновении необходимости ремонта, опорожнение секций ёмкостного блока производится при помощи погружного насоса типа ГНОМ, который перекачивает содержимое опорожняемой секции в соседнюю.
В АПК размещены:
· компрессорная с тремя воздуходувками типа EG 3.3.2;
· иловая насосная станция с 2-мя плунжерными насосами типа НП- 28;
· станция технической воды с 2-мя насосами типа К80-50-200 (неработающая);
· котельная.
Установка приготовления и дозирования гипохлорита натрия демонти- рована и перенесена в корпус глубокой очистки.
Насосное и воздуходувное оборудование АПК КОС приведено в таб- лице 3.1.2.1.
Таблица 3.1.2.1 – Оборудование АПК КОС

	Наименование
	Кол-во, шт.
	Марка оборудования
	Год ввода в эксплуа-
тацию
	Характеристики оборудования

	Компрессорная.
Компрессор сжатого воздуха
	1 в работе
2 в резерве
	
EG 3.3.2
	
2006
	
н/д

	Иловая насосная станция. Насос плунжерный
	1 рабоч.,
1 рез.
	
НП-28
	
1997
	Q=28,0 м3/час Н=30 м

	Иловая насосная станция. Насос дренажный, для откач- ки из приямка
	
1 рабоч.
	
ГНОМ 10-10
	
1997
	Q=10,0 м3/час Н=10 м



	Наименование
	Кол-во, шт.
	Марка оборудования
	Год ввода в эксплуа-
тацию
	Характеристики оборудования

	Насосная станция техниче- ской воды.
Насос фекальный с электро- двигателем АИР160S2 У3, N=15 кВт
	
2 шт.
(не работают)
	
К80-50-200
	
2003
	
Q=50,0 м3/час Н=50 м



Прошедшие биологическую очистку стоки, после блока ёмкостей поступают в резервуар биологически очищенных стоков V=50 м³ размерами в плане 3,0х6,0 м, откуда погружным канализационным насосом типа EMU R2P 22/095-618 перекачиваются на сброс в ручей, протекающий по оврагу без названия, в районе с. Клявлино (на 1,2 км от устья водного объекта без названия) и далее по выпуску в р. Большой Черемшан на 330 км от устья.
Ранее, согласно проекта, перекачка этих стоков производилась в корпус глубокой очистки, где биологически очищенные стоки: проходили доочистку на фильтрах с керамзитовой загрузкой, обеззараживание раствором гипохлорита натрия через дозаторы (2 шт.) типа SERA c насосами-дозаторами R408/1-27 и УФ-дезинфекцию на установке УДВ-90/48-Д6 производительно- стью 90 м³/час.
В настоящий момент обработка биологически очищенных стоков в корпусе глубокой очистки не производится по следующим причинам: вынос керамзитовой загрузки из фильтров; высокая затратность процессов доочистки; отсутствие необходимости в дополнительной доочистке – согласно анализов, биологически очищенные сточные воды и без доочистки соответствуют ПДК на сброс.
Как следствие, корпус глубокой очистки – законсервирован.
На территории КОС имеются три железобетонных заглубленных резер- вуара, с объёмом каждого 150 м³. Вода из них используется для промывки сооружений и оборудования, нужд пожаротушения.
Собственная производственная лаборатория на КОС отсутствует. Забор сточных вод на анализ производится только на выпуске и силами сторонних лабораторий. Производственный контроль состава сточной воды на входе на КОС и по ступеням процесса очистки – не проводится.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется по самотечному трубо- проводу Ø300 м протяженностью 700 м в поверхностный водный объект, протекающий по оврагу без названия, в районе ст. Клявлино Клявлинского района (на 1,2 км от устья водного объекта без названия) и далее по выпуску в р. Большой Черемшан на 330 км от устья.

Оценка эффективности работы канализационных очистных сооруже- ний за 2019 год представлена в таблицах 3.1.2.1 ÷3.1.2.3.


	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

	2019 год

	

Определяемые показатели
	Нормативы ка- чества воды водных объек- тов рыбохозяй- ственного на- чения, пр. 552
от 13.12.2016 г.
	

Ед.изм.
	Результаты испытания ± характеристика по-
грешности (неопределенности)
	

Среднее значение
	Отклонение фактической средней ве- личины от допустимого уровня

	
	
	
	
февраль
	
апрель
	
май
	
	

	Количественный химический анализ

	Водородный показатель
	6,5-8,5
	ед. рН
	7,54 ± 0,2
	7,51 ± 0,2
	7,54 ± 0,2
	7,530
	-0,030

	БПК5
	2,0
	мгО2/дм3
	1,4 ± 0,36
	1,4 ± 0,36
	1,47 ± 0,38
	1,423
	0,577

	БПК20
	3,0
	мгО2/дм3
	2,0
	2,0
	2,1
	2,033
	0,967

	Взвешенные вещества
	Ф+0,25
	мг/дм3
	4,0 ± 0,7
	4,0 ± 0,7
	4,0 ± 0,7
	4,000
	0,000

	Сухой остаток
	1000
	мг/дм3
	435,0 ± 39,2
	438,0 ± 39,4
	445,0 ± 40,1
	439,333
	560,667

	Хлориды
	300
	мг/дм3
	48,0 ± 5,3
	51,0 ± 4,6
	49,0 ± 5,4
	49,333
	250,667

	Сульфаты
	100
	мг/дм3
	56,0 ± 8,4
	60,0 ± 9,0
	57,0 ± 8,6
	57,667
	42,333

	Ион аммония
	0,5
	мг/дм3
	0,046 ± 0,017
	0,047 ± 0,017
	0,049 ± 0,018
	0,047
	0,453

	Азот аммонийный
	0,39
	мг/дм3
	0,036
	0,037
	0,038
	0,037
	0,353

	Нитрит-ион
	0,08
	мг/дм3
	0,014 ± 0,003
	0,01 ± 0,002
	0,012 ± 0,002
	0,012
	0,068

	Азот нитритный
	0,02
	мг/дм3
	0,004
	0,0031
	0,0036
	0,0036
	0,016

	Нитрат-ион
	40
	мг/дм3
	3,26 ± 0,72
	3,48± 0,77
	3,9 ± 0,86
	3,547
	36,453

	Азот нитратный
	9,1
	мг/дм3
	0,75
	0,8
	0,9
	0,817
	8,283

	Железо общее
	0,1
	мг/дм3
	0,06 ± 0,011
	0,067 ± 0,012
	0,07 ± 0,02
	0,066
	0,034

	Нефтепродукты
	0,05
	мг/дм3
	0,011 ± 0,004
	0,012 ± 0,004
	0,014 ± 0,005
	0,012
	0,038

	Сероводород и сульфид-ион в сумме (в
перерасчете на сероводород)
	0,0005
	мг/дм3
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	0,002
	-0,002

	Фосфаты (Р)
	0,2
	мг/дм3
	0,055 ± 0,009
	0,058 ± 0,009
	0,055 ± 0,009
	0,056
	0,144

	АПАВ
	0,5
	мг/дм3
	0,032 ± 0,013
	0,04 ± 0,016
	0,035 ± 0,014
	0,036
	0,464


Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»
Свидетельство СРО Союз «ПОЭ» №ПОЭ-0018
Таблица 3.1.2.1 - Оценка эффективности работы КОС относительно нормативов качества (пр. 552 от 13.12.16 г.)
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	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

	2019 год

	

Определяемые показатели
	ПДК
согласно разрешения на сброс от 28.02.2018 г.
№198
	

Ед.изм.
	Результаты испытания ± характеристика по-
грешности (неопределенности)
	
Среднее значение
	Отклонение фактической средней ве- личины от
допустимого уровня

	
	
	
	
февраль
	
апрель
	
май
	
	

	Количественный химический анализ

	БПК5
	1,68
	мгО2/дм3
	1,4 ± 0,36
	1,4 ± 0,36
	1,47 ± 0,38
	1,423
	0,257

	БПК20
	2,4
	мгО2/дм3
	2,0
	2,0
	2,1
	2,033
	0,367

	Взвешенные вещества
	4,0
	мг/дм3
	4,0 ± 0,7
	4,0 ± 0,7
	4,0 ± 0,7
	4,000
	0,000

	Сухой остаток
	448
	мг/дм3
	435,0 ± 39,2
	438,0 ± 39,4
	445,0 ± 40,1
	439,333
	8,667

	Хлориды
	51
	мг/дм3
	48,0 ± 5,3
	51,0 ± 4,6
	49,0 ± 5,4
	49,333
	2,667

	Сульфаты
	59
	мг/дм3
	56,0 ± 8,4
	60,0 ± 9,0
	57,0 ± 8,6
	57,667
	2,333

	Ион аммония
	0,051
	мг/дм3
	0,046 ± 0,017
	0,047 ± 0,017
	0,049 ± 0,018
	0,047
	0,004

	Азот аммонийный
	0,04
	мг/дм3
	0,036
	0,037
	0,038
	0,037
	0,003

	Нитрит-анион
	0,017
	мг/дм3
	0,014 ± 0,003
	0,01 ± 0,002
	0,012 ± 0,002
	0,012
	- 0,005

	Азот нитритный
	0,005
	мг/дм3
	0,004
	0,0031
	0,0036
	0,0036
	0,031

	Азот нитратный
	0,95
	мг/дм3
	0,75
	0,8
	0,9
	0,817
	0,133

	Железо общее
	0,071
	мг/дм3
	0,06 ± 0,011
	0,067 ± 0,012
	0,07 ± 0,02
	0,066
	0,005

	Нефтепродукты
	0,015
	мг/дм3
	0,011 ± 0,004
	0,012 ± 0,004
	0,014 ± 0,005
	0,012
	0,003

	Фосфаты (Р)
	0,06
	мг/дм3
	0,055 ± 0,009
	0,058 ± 0,009
	0,055 ± 0,009
	0,056
	0,004

	АПАВ
	0,045
	мг/дм3
	0,032 ± 0,013
	0,04 ± 0,016
	0,035 ± 0,014
	0,036
	0,009


Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»
Свидетельство СРО Союз «ПОЭ» №ПОЭ-0018
Таблица 3.1.2.2 - Оценка эффективности работы КОС за 2019 г. относительно разрешения на сброс от 28.02.2018 г. №198
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2019 год

	
Определяемые показатели
	Гигиенический норматив
	Ед. измерения
	Результат исследования
	Заключение
по результатам ис- пытаний*

	
	
	
	Протокол 2437
от 27.06.19 г.
	Протокол 4549
от 29.11.19 г.
	Протокол 2472
от 01.07.19 г.
	

	Общие колиморфные бактерии
	не более 1000 КОЕ в 100 мл
	КОЕ/100 мл
	1000 КОЕ/100 мл
	3,0*10^4
	не обнаружены в 100 мл
	Соответствует по микробиологическим и санитарно- паразитологическим показателям требова- ниям приложения №1 СанПиН 2.1.5.980-00
«2.1.5. Водоотведение населенных мест, са- нитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

	Термотолерантные колиморфные бактерии
	не более 100 КОЕ в 100 мл
	КОЕ/100 мл
	0 КОЕ/100 мл
	3,0*10^4
	не обнаружены в 100 мл
	

	
Колифаги
	не более 100 БОЕ в 100 мл
	
БОЕ/100 мл
	не обнаружены в 100 мл
	не обнаружены в 100 мл
	не обнаружены в 100 мл
	

	

Возбудители кишечных инфекций
	

не допустимы
	

-
	
не обнаружены в 1000 мл
	
не обнаружены в 1000 мл
	
не обнаружены в 1000 мл
	



* - вода сточная после очистки, вода поверхностных водоемов (источник- водоем 1 категории 0,5 км. ниже сброса сточных вод), во- да сточная после очистки ; вода поверхностных водоемов (источник- водоем 1 категории 0,5 км. выше сброса сточных вод), вода поверх- ностных водоемов (источник- водоем 1 категории 0,5 км. ниже сброса сточных вод)
Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»
Свидетельство СРО Союз «ПОЭ» №ПОЭ-0018
Таблица 3.1.2.3 - Оценка эффективности работы КОС по микробиологии




Проведенная в соответствии с п.22 Приказа Минстроя и ЖКХ РФ
№437/пр от 05.08.2014 г. «Об утверждении требований к проведению технического обследования….» комплексная оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нор- мативов качества очистки сточных во приведена таблицы 3.1.2.4.
Таблица 3.1.2.4 – Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод
	Целевые индикаторы
	Период оценки

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Объемы сброса сточных вод, подвергающихся очистке,
тыс. м³/год, в том числе:
	130,95
	130,59
	105,51

	· доли сточных вод, подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения, %
	
100,0
	
100,0
	
100,0

	· доли поверхностных сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	· доли промывных вод водопроводных станций, подвергающихся очистке, в общем объеме сброса
промывных вод водопроводных станций, %
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	· доли сточных вод, прошедших обеззараживание, обеспечивающее нормативное качество сточных вод по микробиологическим показателям, в общем объеме сброса сточных вод, %
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	Объемы сброса неочищенных сточных вод, тыс. м³/год
	0,0
	0,0
	0,0

	Технические характеристики объектов для хранения осадка сточных вод и наличия дефицита или резерва их мощности
	Объекты для хранения осадка сточных вод - иловые площадки (всего 4 шт.), дефицита нет, ре-
зерв – 2 шт.

	Соответствие применяемых технологических решений требуемой эффективности очистки на основе учета сведений о качестве, соответствующем требованиям, установленным законодательством в области охраны окру- жающей среды, водным законодательством и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения
	

Соответствуют.

	Оптимальность эксплуатационных характеристик канализационной сети, канализационных очистных сооружений, сооружений по обработке осадка сточных вод (в том числе, с определением доли осадка сточных вод, обрабо- танного или утилизированного до экологически безопасного состояния)
	Не оптимальны - КОС не за- гружены.
Глубокая очистка и обеззараживание не производятся.
Износ канализационных сетей 100%.
Сооружения по обработке осад- ка сточных вод отсутствуют.

	Содержание загрязняющих веществ, иных веществ и
	Требованиям соответствуют.



	Целевые индикаторы
	Период оценки

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	микроорганизмов в составе сточных вод и соответствие состава и свойств сточных вод требованиям, установлен- ными законодательством в области охраны окружающей среды
	



Приборный учёт количества поступающих на КОС стоков – отсутствует. Загруженность КОС ст. Клявлино в настоящее время (около 350÷400 м³/сутки) составляет всего 28,6% от проектной производительности (1400
м³/сутки).

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизован- ного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых во- доотведение осуществляется с использованием централизованных и не- централизованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со- держанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах ко- торой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в центра- лизованной системе водоотведения сельского поселения, можно выделить од- ну технологическую зону водоотведения - очистные сооружения канализации р/ц ж/д станции Клявлино. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416- ФЗ"О водоснабжении и водоотведении" вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна- ченных для водоотведения сточных вод.
Исходя из определения - на территории сельского поселения располо- жена одна централизованная система водоотведения р/ц ж/д станции Клявли- но.
Централизованная система водоотведения включает самотечные канали- зационные сети, КНС-2, центральный коллектор и канализационные очистные сооружения.
Сточные воды от жилой застройки (за исключением жилых домов №31- 35,50) по ул. Советской, от административных, общественных и производ- ственных зданий, расположенных в центральной, северной и северо- восточной частях ж/д станции поступают самотёком в центральный канализа- ционный коллектор, который проходит по пр. Ленина до КОС, расположен- ные на северной окраине станции в продолжении ул. Солнечной.
Канализационная насосная станция (КНС-2) предназначена для пере- качки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод от або- нентов (больница, население, прочие потребители) ст. Клявлино в централь- ный канализационный коллектор, отводящий стоки на очистные сооружения. КНС-2 территориально расположена на ул. Жукова на территории больницы, заглубленного типа.
Зона централизованной системы водоотведения сельского поселения совпадает с технологической зоной водоотведения.
Зоны нецентрализованного водоотведения (территории, на которых во- доотведение осуществляется с использованием нецентрализованных систем водоотведения) расположены на территории частного сектора, где используется индивидуальная система водоотведения: выгребные ямы и надворные постройки.
В р/ц ж/д станции Клявлино к централизованной системе канализации не подключены почти 75 % населения (частный сектор, расположенный в во- сточной, южной и северо-западной частях ж/д станции Клявлино).
В селах Клявлино, Старые Сосны, Новые Сосны и Новый Маклауш; в деревнях Петропавловка, Средняя речка, Долгоруково, Софьино, Ключевка и Черемушки; разъезд Барково, в посёлках Красная Елха и Горелый Колок при- менима нецентрализованная система водоотведения.
Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные.


3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.
К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.
К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил).
Подсушивание образующихся осадков производится естественным методом на иловых площадках.
3.1.4.1. Удаление плавающих предметов и мусора крупностью 50÷100 мм и выше.
Сточные воды поступают в здание решеток, где попадают в канал с установленными последовательно двумя ручными решетками. Отбросы, задерживаемые на решетках, удаляются оператором вручную, по мере их накопления.
3.1.4.2. Горизонтальные песколовки - предназначены для задержания нерастворимых минеральных примесей (в основном песка), удельный вес частиц которых выше удельного веса воды. Механизированное удаление песка из песколовок гидроэлеваторами – не предусмотрено. Песок, оседающий в пе- сколовках, откачивается с помощью автомашин и отвозится на иловые площадки. Имеющиеся на площадке КОС две песковые площадки размером 4,0х4,0 м – не работают.
3.1.4.3. Первичные горизонтальные отстойники
Выпавший в отстойниках сырой осадок удаляется из их конусной части на иловые площадки. Иловые площадки размером 18,0х36,0 м, общей площадью 2592 м², выполнены на искусственном асфальтовом основании, с дренажом. Количество карт – 4 шт.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. и «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков на ж/д станции Клявлино осуществляется по канализационным трубопроводам на канализационные очистные сооружения (КОС).
Уличные сети канализации из асбоцементных, чугунных и полиэтилено- вых труб Ду150÷300 мм. Общая протяженность канализации – 4,9 км, процент износа 100%.
Таблица 3.1.5.1 – Канализационные сети

	Колодцы участ- ка
	Наименование сети
	Год по- стройки
	
Материал
	Диаметр, мм
	Длина, м

	К1-К2*
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	250
	63,0

	К2-К3*
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	250
	10,0

	К3-К4*
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	200
	38,0

	К4-К5*
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	200
	106

	К5-К6*
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	200
	5,0

	К6-К8*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	100,0

	К7-К8*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	130,0

	К8-К9*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	270,0

	К9-К11*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	100,0

	К11-К12*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	63,0

	К12-К13*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	105,0

	К13-К14*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	30,0

	К14-К15*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	35,0

	К15-К16*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	70,0

	К17-К18*
	Канализационная
	1965
	чугун
	300
	35,0

	К19-К20*
	Канализационная
	1965
	чугун
	200
	40,0

	К20-К21*
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	300
	20,0

	К21-К22
	Канализационная
	1965
	асбестоцемент
	300
	290

	Прочие участки
	Канализационная
	1965
	а/ц, чугун
	150÷300
	3390,0

	К22-КОС
	Канализационная
	2006
	ПВХ
	300
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	4900,0



Технические паспорта на сети, Инвентаризационные карты на участки сетей – отсутствуют. Все канализационные сети, кроме построенного в 2006 году участка – К22-КОС, выработали свой технически допустимый амортизационный срок, гарантирующий их надежную эксплуатацию.
Вышесказанное подтверждают показатели аварийности на канализаци- онных сетях, представленные в таблице 3.1.5.2.
Таблица 3.1.5.2 - Показатели аварийности на канализационных сетях

	Наименование показателя
	Период,
год

	
	2017
	2018
	2019

	Протяженность сетей, км
	4,9
	4,9
	4,9

	Количество аварий на наружных канализационных сетях,
шт.
	1,8
	1,5
	1,8

	Удельное количество аварий, ед./км в год
	0,367
	0,316
	0,37


В западной части райцентра на ул. Жукова установлена канализационная насосная станция (КНС 2), предназначенная для перекачки сточных вод от абонентов (больница, население, прочие потребители) в центральный канализационный коллектор, отводящий стоки на очистные сооружения.
Наземная часть насосной станции прямоугольная в плане, выполнена из листового металла. Подземная часть представляет собою круглый в плане стакан, выполненный из пластика.
По информации специалистов МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района, сточные воды могут перетекать в центральный канализационный коллектор в самотечном режиме, минуя КНС-2.
Сведения об основном насосном оборудовании КНС-2 представлены в таблице 3.1.5.3.
Таблица 3.1.5.3 – Насосное оборудование КНС-2

	Тип насосного оборудования
	Количество, шт.
	Год ввода
в эксплуатацию
	Примечание

	R2P 22.095-618
	1 рабочий
	н/д
	N= 5,0 кВт


Насосное оборудование своевременно обслуживается и поддерживается в работоспособном состоянии.

Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы водоотведения ж/д станции Клявлино представлено на рисунке 3.1.5.1.
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Рисунок 3.1.5.1 - Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы водоотведения ж/д станции Клявлино
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3.1.6. Оценка	безопасности	и	надежности	объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения.
Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, ремонтопригодности, управляемости.
В настоящее время система водоотведения в целом позволяет обеспечить бесперебойное отведение и очистку сточных вод. Сбросов неочищенных сточных вод из системы централизованной канализации в водные объекты, на рельеф и на территорию райцентра не допускается со времени ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации.
В условиях капитального строительства на перспективу приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются строительство новых сетей канализации, повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.
Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Информация о проведённых аварийных и ремонтных работах на объектах системы водоотведения, обслуживаемых МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района, за 2017÷2019 г.г. приведена в таблице 3.1.6.1.Таблица 3.1.6.1 – Выполненные аварийные и ремонтные работы

	Результат проведенных работ
	Место проведения работ
	Вид ремонта
	Единицы измерения
	Объем

	2017 г.

	Прочистка сетей (засоры)
	ж/д. ст. Клявлино
	текущий
	шт.
	1,8

	2018 г.

	Прочистка сетей (засоры)
	ж/д. ст. Клявлино
	текущий
	шт.
	1,5

	2019 г.

	Прочистка сетей (засоры)
	ж/д. ст. Клявлино
	текущий
	шт.
	1,8



Важным способом повышения надежности очистных сооружений (осо- бенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматиче- ского регулирования технологического процесса. Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
· строгим соблюдением технологических регламентов;
· регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· контролем за ходом технологического процесса;
· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на по- вышение безопасности, надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.
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3.1.7 Оценка	воздействия	сбросов	сточных	вод	через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующая централизованная система водоотведения удовлетворя- ют требованиям ПДК для сброса очищенных сточных вод в водоемы.
3.1.8 Описание	территорий	муниципального	образования,	не охваченных централизованной системой водоотведения.

В населённых пунктах: в селах Клявлино, Старые Сосны, Новые Сосны и Новый Маклауш; в деревнях Петропавловка, Средняя речка, Долгоруково, Софьино, Ключевка и Черемушки; разъезд Барково, в посёлках Красная Елха и Горелый Колок присутствуют индивидуальные сооружения канализации: выгребные ямы и надворные постройки.
3.1.9 Описание существующих технических и технологических про- блем системы водоотведения сельского поселения

В системе водоотведения сельского поселения выделено несколько осо- бо значимых технических проблем:
1. Централизованной системой водоотведения охвачено около 40% территории жилой застройки;
2. Основной проблемой в функционировании действующей системы водоотведения является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Износ канализационных трубопроводов составляет - 100 %. Это приводит к ава- рийности на сетях - образованию утечек. Необходима своевременная реконструкция и модернизация канализационных сетей;
3. В части насосного хозяйства (КНС-2) имеются следующие проблемы: высокая степень коррозии наружных металлоконструкций наземного павильона, принудительная вентиляция и отопление – отсутствуют, меха- низированные решетки-дробилки отбросов – отсутствуют.
4. Проблемы на очистных сооружениях канализации (КОС):
· Административно-производственный корпус - насосное оборудование полностью выработало допустимую наработку до капитального ремон- та.
· Здание решеток - требуется ремонт гидроизоляции кровли и устройство системы отвода с кровли дождевых вод.
· Песколовки - приборный учет поступивших на очистку стоков в подво- дящем лотке не организован;
· Блок ёмкостей - разрушение конструкции зубчатых водосливов отстой- ников, разрушение бетонных конструкций блока (трещины, сколы, сквозные проломы), местами неудовлетворительная работа системы аэрации в аэротенках, разрушение полупогружной стенки отстойников
№2 и 3;
· Резервуар биологически очищенных сточных вод - значительная степень разрушения кирпичных конструкций горловин;
· Здание корпуса глубокой очистки: Корпус глубокой очистки и оборудо- вание – законсервированы. Разрушение кладки парапета, выкрашива- ние и выпадение кирпичей, намокание стен.
· Иловые площадки - требуют текущего ремонта, отсутствует оборудова- ние для обработки осадка (механическое обезвоживание с последую- щей утилизацией).

5. 	Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также мест- ному подтоплению территории.
РАЗДЕЛ 3.2. БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систе- му водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведе- ния
В настоящее время в сельском поселении эксплуатируется одна систе- ма водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно- бытовых сточных вод на ж/д станции Клявлино.
Как правило, объем хозяйственно-бытовых сточных вод почти равен объему питьевой воды, потребляемой в населенном пункте. При этом, сред- нее количество загрязнений от одного жителя, поступающее в канализацион- ную сеть поселения в течение суток, более-менее постоянная величина.
Однако, в сельском поселении не все население пользуется услугами централизованного водоотведения. В значительной части потребителей, сточные воды поступают в выгребные ямы, откуда в дальнейшем транспор- тируются на КОС.
Суммарные объёмы сточных вод в целом по МП «ПО ЖКХ» Клявлин- ского района (за период 2017÷2019 г.г.) приведены в таблице 3.2.1.1.
Таблица 3.2.1.1 - Общий объем поступления сточных вод, тыс. м3/год

	Наименование показателя
	Период

	
	2017 год*
	2018 год*
	2019 год*

	Фактический объем сточных вод, поступивших на КОС ст. Клявлино, всего, в том числе:
	130,95
	130,59
	105,51

	потери (неучтённые сточные воды)
	0,0
	0,0
	0,0

	объем сточных вод от потребителей всего, в том
числе:
	130,95
	130,59
	105,51

	население
	101,51
	99,58
	78,62

	прочие потребители
	23,29
	24,57
	21,27

	организации
	6,15
	6,46
	5,62


Примечания:
* - FORMA1.KANALIZ.12.2.63 (v2.0) 2017.xls
** - FORMA1.KANALIZ.12.2.63 (v2.0) 2018.xls
*** - FORMA1.KANALIZ.12.2.63 (v2.0) 2019.xls
Анализ таблицы 3.2.1.1 показывает на то, что суммарные объемы сточ- ных вод, проходящие через КОС за период 2017÷2019 г.г. имеют тенденцию к постоянному снижению. Снижение в 2019 году относительно 2017 года со- ставило 19,43%.
Необходимо отметить, что в балансе отсутствуют данные по количе- ству неучтённых сточных вод (подсос инфильтрационных подземных вод через отверстия в стыках труб; слив ливневых и талых вод через неплотности в канализационных колодцах; несанкционированные сбросы сточных вод и т.д.). Какая либо, информация по данному виду расходов (неучтённые) – от- сутствует.
3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по тех- нологическим зонам водоотведения
Ливневая канализация в населённых пунктах сельского поселения от- сутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы факти- ческих притоков неорганизованного стока отсутствуют.
3.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов
Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. Учет пропущенных стоков через КНС-2 не ведется.Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей рай- центра осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведе- нии" т.е. в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, по- данной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.
Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водо- отведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Среднесуточные объемы поступления сточных вод по технологичным зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощно- стей, представлены в таблице 3.2.4.1.
Таблица 3.2.4.1 - Среднесуточные объемы принятых сточных вод

	Наименование
	Ед.
изм.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Фактический объем принятых
сточных вод
	м³/сут.
	358,77
	357,78
	289,07

	Проектная мощность КОС
	м³/сут.
	1400
	1400
	1400

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности
	%
	+74
	+74
	+79


Результаты анализа балансов поступления сточных вод в централизо- ванные системы водоотведения по технологической зоне водоотведения сельского поселения показывает отсутствие дефицита производственных мощностей очистных сооружений, расположенных в райцентре ж/д станция Клявлино.
3.2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи- зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче- ским зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

В настоящем время централизованная система канализации имеется только на ж/д станции Клявлино, в зоне размещения объектов соцкультбыта и в зоне застройки многоквартирными домами. По самотечным и напорным коллекторам стоки поступают на существующие очистные сооружения.
железнодорожная станция Клявлино
В связи со значительным развитием жилищного строительства и обще- ственно–деловой зоны во всех населённых пунктах сельского поселения, со- гласно проекту Генерального плана, для создания комфортных условий жиз- ни населения, с учетом возможного подключения существующей и планиру- емой застройки в п. Черемшанка и с. Клявлино к централизованной системы водоотведения возникает необходимость в реконструкции существующих КОС на ж/д станции Клявлино, принимающих стоки от канализованной и не канализованной застройки всех населённых пунктах сельского поселения Клявлино.
Перспективные объёмы водоотведения от перспективной застройки на расчетный срок строительства представлены в таблице 3.2.5.1.
Таблица 3.2.5.1 – Перспективные объёмы водоотведения до 2033 г.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Расчетное
водоотведение, тыс. м3/год
	Среднесуточное
водоотведение, м3/сут

	1
	ж/д станция Клявлино
	242,80
	774,21

	2
	с. Клявлино
	87,70
	264,01

	3
	с. Новые Сосны
	19,20
	53,98

	4
	с. Старые Сосны
	16,21
	45,37

	5
	с. Новый Маклауш
	30,63
	84,68

	6
	д. Петропавловка и п. Черемшанка
	27,96
	78,60

	7
	д. Софьино
	8,05
	22,05

	8
	д. Черёмушки
	2,99
	8,19

	9
	п. Красная Елха
	7,82
	21,42


села Клявлино, Старые Сосны, Новые Сосны и Новый Маклауш; дерев- ни Петропавловка, Софьино, Черемушки; посёлок Красная Елха
Согласно проекту Генерального плана необходимо выполнить ряд ме- роприятий:
· для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по про- ектным предложениям;
· как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгре- бов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на КОС ж/д стан- ции Клявлино.
Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную си- стему водоотведения сельского поселения согласно проекту Генерального плана, представлен в таблице 3.2.5.2.
Таблица 3.2.5.2- Прогнозный баланс поступления сточных вод

	Наименование показателя
	Единица из- мерения
	Базовое значение
	На расчетный срок до 2033 года

	Принято сточных вод всего, в том числе:
	тыс. м3 в год
	105,51
	443,36

	
	м3/сут
	289,07
	1352,5

	от объектов производ- ственно-коммунального и социально-бытового
обслуживания
	тыс. м3 в год
	26,89
	59,42

	
	м3/сут
	103,42
	212,20

	
от населения
	тыс. м3 в год
	78,62
	383,94

	
	м3/сут
	215,4
	1140,3


3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД


3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения от потребителей, представлена в таблице 3.3.1.1.
Таблица 3.3.1.1. – Фактический объем сточных вод за 2017 г.

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Принято сточ- ных вод всего, тыс. м3/год
	Среднее водо- отведение, м3/сут.
	Максимальное водоотведение, м3/сут.

	1
	ж/д станция Клявлино
	105,51
	289,07
	346,882



С учётом имеющегося Генерального плана развития сельского поселе- ния, освоения и застройки новых строительных площадок, требуется и даль- нейшее развитие системы водоотведения в населённых пунктах поселения.
Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения были рассчитаны на основе норм водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и со- оружения», принимаются равными нормам водопотребления – 230 л/сут на жителя, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и по- лива территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности
Результаты расчётов объема сточных вод, с учетом перспективы разви- тия, изменения состава и структуры застройки, приведены в таблицах 3.3.1.2÷3.3.1.3.
Таблица 3.3.1.2 – Объем стоков на новое строительство жилых домов

	№ п./ п
	Площадки застройки
	Кол- во чел.
	Водоотведение

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)

	1
	2
	3
	4
	5

	железнодорожная станция Клявлино

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	на площадках в существующей застройке, 49 ИЖД
	147
	30,87
	5,15

	2
	площадка № 1 в западной части станции, 98 ИЖД
	294
	61,74
	10,30




	№ п./ п
	Площадки застройки
	Кол- во чел.
	Водоотведение

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	площадка № 2 в западной части станции, 39 ИЖД
	117
	24,57
	4,10

	4
	площадка № 3 в северо-западной части станции, 60 ИЖД
	180
	37,8
	6,31

	5
	площадка № 4, 58 ИЖД
	174
	36,54
	6,10

	6
	площадка № 5 в южной части станции, 39 ИЖД
	117
	24,57
	4,10

	6
	площадка № 6 в северной части станции, 42 ИЖД
	126
	26,46
	4,41

	7
	площадка № 7 в северо-восточном направлении, 49 ИЖД
	147
	30,87
	5,15

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	8
	площадка № 8 в северо-западном направлении, 199 ИЖД
	597
	125,37
	20,92

	9
	площадка № 9 в северном направлении, 222 ИЖД
	666
	139,86
	23,33

	10
	площадка № 10 в северном направлении, 140 ИЖД
	420
	88,2
	14,71

	д. Петропавловка и п. Черемшанка

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	на площадках в существующей застройке, 68 ИЖД
	204
	42,84
	7,15

	2
	площадка № 11 в восточной части, 40 ИЖД
	120
	25,2
	4,20

	село Клявлино

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	на площадках в существующей застройке, 89 ИЖД
	267
	56,07
	9,35

	2
	площадка № 12 в восточной части села, 98 ИЖД
	294
	60,48
	10,09

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	3
	площадка № 13 в западной части станции, 176 ИЖД
	528
	110,88
	18,5

	село Старые Сосны

	срок строительства (до 2033 г.) за счет уплотнения существующей застройки

	1
	по улице Центральной, 11 ИЖД
	33
	6,93
	1,16

	2
	по ул. № 2 планируется размещение 8 ИЖД
	24
	5,04
	0,84

	3
	по ул. № 3 планируется размещение 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05

	4
	по ул. № 4 планируется размещение 7 ИЖД
	21
	4,41
	0,74

	5
	по улице Цветочной планируется размещение 5 ИЖД
	15
	3,15
	0,53

	6
	по улице Заречной планируется размещение 13 ИЖД
	39
	8,19
	1,37

	7
	по ул. № 7 планируется размещение 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21

	8
	по улице Луговой планируется размещение 6 ИЖД
	18
	3,78
	0,63

	село Новые Сосны

	за счет уплотнения существующей застройки (до 2033 г.)

	1
	в северной части села, 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21

	2
	в восточной части села по ул. Заречной, 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	3
	площадка № 1 в южной части села, 21 ИЖД
	63
	13,23
	2,21

	4
	площадка № 2 в центральной части, вдоль западной границы села, 42 ИЖД
	126
	26,46
	4,41




	№ п./ п
	Площадки застройки
	Кол- во чел.
	Водоотведение

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
(max)

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	площадка № 3 в северной части села по ул. Централь- ной, 9 ИЖД
	27
	5,67
	0,95

	село Новый Маклауш

	за счет уплотнения существующей застройки (до 2033 г.)

	1
	в северной части села, 3 ИЖД
	9
	1,89
	0,32

	2
	в центральной части села, 3 ИЖД
	9
	1,89
	0,32

	3
	в восточной части села, 6 ИЖД
	18
	3,78
	0,63

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	4
	площадка № 1 в южной части села по ул. Центральная, 22 ИЖД
	66
	13,86
	2,31

	5
	площадка №2 в южной части села по ул. Центральная, 9 ИЖД
	27
	5,67
	0,95

	5
	площадка № 3 в западной части села, 8 ИЖД
	24
	5,04
	0,84

	6
	площадка № 4 в восточной части села по ул. Нагорная, 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05

	7
	площадка № 5 в центральной части села по ул. Цен- тральная, 51 ИЖД
	153
	32,13
	5,36

	8
	площадка № 6 в северной части села по ул. Централь- ная, 14 ИЖД
	42
	8,82
	1,47

	деревня Черёмушки

	срок строительства (до 2033 г.) за счет уплотнения существующей застройки

	1
	в южной части деревни по ул. Центральной, 2 ИЖД
	6
	1,26
	0,21

	2
	в центральной части деревни по ул. Центральной, 1
ИЖД
	3
	0,63
	0,11

	3
	в северной части деревни по ул. Центральной, 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05

	посёлок Красная Елха

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	1
	площадка № 2, 34 ИЖД
	102
	21,42
	3,57

	деревня Софьино

	на свободных территориях в границах населенного пункта (до 2033 г.)

	1
	площадка № 1, 10 ИЖД
	30
	6,3
	1,05

	за счет уплотнения существующей застройки (до 2033 г.)

	2
	по ул. № 15 планируется размещение 25 ИЖД
	75
	15,75
	2,63



Таблица 3.3.1.3 - Расход стоков по перспективным объектам соцкультбыта

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измере- ния
	Кол- во ед.
	объем стоков,
м³/сут

	ж/д станция Клявлино

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	Строительство бассейна на площадке № 1, пло- щадь зеркала воды 300 кв.м.,
	1 человек
	150
	15




	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измере- ния
	Кол- во ед.
	объем стоков,
м³/сут

	
	на пополнение бассейна
	% вместимости
	
	12

	2
	Здание бытового обслуживания, на площадке № 1
	1 работающий
	10
	0,15

	3
	Строительство культурно-развлекательного ком-
плекса со зрительным залом на площадке № 1
	1 человек
	800
	6,4

	4
	Здание бытового обслуживания, в существующей застройке на пересечение ул. Капралова и ул. Ча-
паевская
	1 работающий
	10
	0,15

	5
	Здание администрации на ул. Ленина
	1 работающий
	15
	0,225

	6
	Акушерско-гинекологический корпус на 30 коек
на ул. Жукова (территория больницы)
	1 больной
	30
	0,3

	
7
	Строительство бассейна на площадке № 4, пло- щадь зеркала воды 300 кв.м.,
	1 человек
	150
	15

	
	пополнение бассейна
	% вместимости
	
	12

	8
	Здание бытового обслуживания, на площадке № 5
	1 работающий
	10
	0,15

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	9
	Здание бытового обслуживания, на площадке № 7
	1 работающий
	20
	0,3

	
10
	СК на площадке № 7, спортзал площадь пола - 300 кв.м.,
	1 человек
	100
	5

	
	бассейн, площадь зеркала воды 400 кв.м.,
	1 человек
	220
	22

	
	пополнение бассейна
	% вместимости
	
	20

	
11
	КП КБО, площадка № 7
	
	
	

	
	баня
	1 посетитель
	45
	8,1

	
	Прачечная с пунктом приема химчистки
	кг белья в смену
	480
	19,2

	12
	Здание КБО, на площадке № 9
	1 работающий
	12
	0,18

	13
	КРК со зрительным залом на площадке № 9
	1 человек
	400
	3,2

	14
	ДОУ на 100 мест на площадке № 9
	1 ребенок
	100
	8

	село Клявлино

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	Реконструкция здания ДК на ул. Молодёжной
	1 человек
	250
	2

	2
	ДОУ на 60 мест на площадке № 12
	1 ребенок
	60
	4,8

	3
	ФАП с аптекой (до 30 посещений в смену) на ул.
Молодёжной
	1 больной
	30
	0,3

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	4
	Здание КБО, площадка № 13
	1 работающий
	12
	0,18

	
5
	СК на площадке № 13, спортзал S пола - 170 м2,
	1 человек
	70
	3,5

	
	бассейн, S зеркала воды 170 кв.м,
	1 человек
	110
	11

	
	пополнение бассейна
	% вместимости
	
	10

	6
	ДОУ на 30 мест на площадке № 13
	1 ребенок
	60
	2,4

	село Новые Сосны

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	Строительство спортивного зала на площадке № 3
	1 человек
	50
	0,4

	2
	Строительство спортивного зала на площадке № 2
	1 человек
	50
	0,4

	3
	Общеобразовательная организация, совмещенная с
	1 ребенок
	35
	2,8




	№ п/п
	Наименование потребителей
	Единица измере- ния
	Кол- во ед.
	объем стоков,
м³/сут

	
	дошкольной образовательной организацией, по ул.
Школьная (реконструкция)
	1 учащийся
	110
	2,2

	4
	Пожарное депо на 2 машины, в юго-западной части
	1 человек
	12
	0,3

	село Новый Маклауш

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	1
	дошкольная образовательная организация, на пло- щадке № 3
	1 ребенок
	35
	2,8

	2
	Строительство спорт. зала, на площадке № 3
	1 человек
	50
	2,5

	деревня Петропавловка

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	ДОУ на 25-30 мест на площадке № 11
	1 ребенок
	30
	2,4

	
2
	Многофункциональное здание с предприятием бы-
тового обслуживания, площадка № 11
	
1 работающий
	4
	0,06

	
	кафе на 20 мест
	1 блюдо
	70
	0,84

	
	аптека
	1 работающий
	2
	0,06

	3
	Баня, площадка № 11
	1 посетитель
	40
	7,2

	село Старые Сосны

	Первая очередь строительства (до 2023 г.)

	1
	Филиал центра социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, ул. Центральная,
83 (реконструкция).
	1 работающий
	30
	0,45

	
2
	Общеобразовательное учреждение общего образо- вания, совмещенное с дошкольным образователь- ным учреждением, пер. Школьный, 4 (реконструк-
ция)
	
1 ребенок
	
20
	
1,6

	3
	ФАП с аптекой (до 30 посещений в смену), пер.
Школьный, 4 (реконструкция)
	1 больной
	20
	0,2

	Расчетный срок строительства (до 2033 г.)

	4
	Реконструкция здания Дома культуры на улице
Центральной, 59
	1 человек
	200
	1,6

	5
	Предприятие бытового обслуживания, на улице
Центральной
	1 работающий
	5
	0,075

	
6
	Предприятие коммунально-бытового обслуживания
на улице Центральной
	
	
	

	
	баня
	1 посетитель
	6
	1,08

	
	прачечная с пунктом приема химчистки
	кг белья /смену
	25
	1,0

	7
	Пожарное депо на 2 машины, ул. № 2.
	1 человек
	12
	0,3


3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны

Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.1 настоящей Схемы, в границах территории сельского определена одна эксплуатационная зона во- доотведения – МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района.
Согласно проекту Генерального плана, в централизованной системе водоотведения сельского поселения на перспективу можно будет выделить следующую зону:
- МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района, которая будет иметь в своем ведомстве: очистные сооружения канализации в р.ц. ж/д станция Клявлино, напорно-самотечные коллекторы, канализационные сети и перекачивающие канализационные насосные станции.
Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.3 настоящей Схемы, в границах территории сельского поселения определена технологическая зона водоотведения, которая остается на перспективу - технологическая зона во- доотведения р.ц. ж/д станция Клявлино.
Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осу- ществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотведения на 2033 год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на 20% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,2).
Расчет производственной мощности существующих очистных сооружений определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения, с учетом прироста численности населения.
Результаты расчёта требуемой мощности очистных сооружений с раз- бивкой по годам представлены в таблице 3.3.3.1.
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Таблица 3.3.3.1 - Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений на перспективу

	
Наименование технологической зоны
	Планируемый объём сточных вод, м3/сут

	
	существующее положение
	2033 г.

	
	проектная произв-ть
	среднесу- точная
произв-ть
	максимально суточная
произв-ть
	резерв,
%
	проектная произв-ть
	среднесуто- чная
произв-ть
	максимально суточная
произв-ть
	дефицит (-), %

	КОС ж/д станции Клявлино
	1400
	289,07
	346,882
	75,2%
	1400
	1352,5
	1623
	- 16%




3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных стан- ций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточ- ных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и ха- рактеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

железнодорожная станция Клявлино, село Клявлино, посёлок Черем- шанка.
Согласно проекту Генплана для создания комфортных условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки в населённых пунктах сельского поселения Клявлино, для существующей и новой застройки, необ- ходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:
- в связи со значительным увеличением населения, развитием жилищ- ного строительства и общественно – деловой зоны, возникает необходимость в реконструкции канализационных очистных сооружений железнодорожной станции Клявлино, принимающих стоки от канализованной и неканализо- ванной застройки всех населённых пунктах сельского поселения станция Клявлино.
Поэтому необходимо к 2033 г.:
1 Выполнить проект реконструкции канализационных очистных со- оружений (ориентировочная мощность КОС будет уточнена по мере за- стройки проектируемых площадок (по проекту)).
2. Проектирование и строительство сетей канализации и сооружений для существующей застройки и вновь проектируемой застройки:
· КОС рядом с ПЛОЩАДКОЙ № 12 производительностью до 300 м3/сут.- 1 шт. в зоне Р2;
· КОС рядом с ПЛОЩАДКОЙ № 5 производительностью до 400 м3/сут.-1 шт. в зоне сельскохозяйственного использования;
· КОС д. Петропавловка рядом с ПЛОЩАДКОЙ № 13 производитель- ностью до 50 м3/сут.-1 шт. в зоне Р2;
· КОС по ул. Черемшанской производительностью до 150 м3/сут.-1 шт.;

- КОС на территории ж/д ст. Клявлино в северной части населенного пункта – 2 шт;
- реконструкция КОС на территории ж/д ст Клявлино;
· в жилой зоне, КОС рядом с ПЛОЩАДКОЙ № 10 производительно- стью до 80 м3/сут. – 1 шт. в зоне сельскохозяйственного использования;
· КНС в существующей застройке по улицам Черемшанская и Спортивная (L=2 км);
· сети на ж/д станции Клявлино по ул. Черемшанской, Больничной, Молодёжной (НК - L= 3,75 км.), по ул. Черемшанской, Спортивной (К1 - L=2 км);
- КНС на перспективных площадках застройки ж/д станции Клявлино (НК - L= 30,28 км).
село Старые Сосны, поселок Красная Елха, деревня Софьино, с. Новые Сосны, с. Новый Маклауш, д. Черемушки, д. Петропавловка
- для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям. Как вариант предлагает- ся строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на КОС ж/д ст. Клявлино.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных со- оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Согласно проекту Генплана, в связи со значительным увеличением населения, развитием жилищного строительства и общественно – деловой зоны, возникает необходимость в реконструкции канализационных очистных сооружений железнодорожной станции Клявлино, принимающих стоки от канализованной и не канализованной застройки всех населённых пунктах сельского поселения станция Клявлино.
3.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. станция Клявлино на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации госу- дарственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Современная система водоотведения сельского поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, предназначенных для следующих целей:
а) приема сточных вод в местах их образования и транспортирования их к очистным сооружениям;
б) очистка сточных вод;
в) утилизации веществ, содержащихся в сточных водах и их осадке; г) выпуска очищенных стоков в водоем.
Поддержание санитарного благополучия территории сельского поселе- ния возможно только при своевременном выполнении вышеперечисленных задач.
Основными направлениями развития систем водоотведения являются:
· достижение высокой надежности систем водоотведения;
· минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
· защита водных ресурсов от антропогенного воздействия;
· формирование условий для жилищного строительства, путем со- здания и модернизации коммунальной инфраструктуры;
· привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных.

Принципами развития централизованной системы водоотведения явля- ются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани- рования, реализации, проверки и корректировки технических реше- ний и мероприятий.

Целевыми показателями системы водоотведения на 2019÷2033 гг. для комплексного развития инженерной инфраструктуры сельского поселения являются:
· - сокращение количества сетей водоотведения, нуждающихся в за- мене;
· - обеспечение бесперебойного водоотведения;
· - увеличение пропускной способности сетевой инфраструктуры для подключения новых объектов капитального строительства
· - сокращение удельного расхода электрической энергии;
· - обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасыва- емой в водоемы;
· - увеличение пропускной способности очистных сооружений сточных вод.
3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водо- отведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Предусмотренные настоящей схемой мероприятия по строительству, расширению и реконструкции системы водоотведения, обеспечивают отве- дение сточных вод от новых и перспективных застроек, предусмотренных генеральным планом развития сельского поселения и гарантируют очистку и отведение очищенных сточных в водоем рыбохозяйственного назначения и гарантируют качество доочищенных сточных вод в соответствии с норма- тивными требованиями.
Для обеспечения отвода и очистки сточных вод на территории сельско- го поселения на срок до 2033 г. предусматриваются следующие мероприятия: все объекты вновь проектируемого строительства подлежат канализованию:
· индивидуальные жилые дома на площадках существующей застройки и соцкультбыт ж/д ст. Клявлино будут подключены к централизованной си- стему канализации с выполнением технических условий владельца сетей;
· канализование усадебной жилой застройки возможно по следующим вариантам:
· в существующую систему водоотведения;
· в новую систему канализования;
· строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий;
· строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на КОС ж/д ст. Клявлино.
По результатам технического обследования системы водоотведения на территории ж/д станции Клявлино в 2020 году на первом этапе строительства, необходимо:
· проведение реконструкции системы водоотведения в части замены из- ношенного устаревшего оборудования (насосы, арматура), и трубопроводов с заменой старых труб на трубы из полимерных материалов;
· ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях;
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· ремонт зданий и оборудования канализационных очистных сооруже-

ний.



На 2-ой этап развития системы водоотведения до 2033 г. необходимо:
1. Поэтапная реконструкция существующих канализационных сетей в

части замены старых трубопроводов на трубы из полимерных материалов;
2. Новые площадки застройки ИЖД на территории ж/д ст. Клявлино ка- нализуются централизовано с отводом стоков на реконструируемые очист- ные сооружения. Для чего необходимо построить систему уличных коллекторов и канализационных насосных станций (КНС):
· строительство канализационных сетей индивидуальной жилой за- стройки за счёт строительства на свободных территориях:
· Площадка №10 (безнапорная сеть), 2,250 км;
· Площадка №12, безнапорная сеть – 1,48 км, напорная сеть – 3,75 км;
· деревня Петропавловка и поселок Черемшанка (безнапорная сеть), 0,65 км;
· строительство напорной канализации по ул. Черемшанской, ул. Боль- ничная, ул. Молодежная (3,75 км);
· строительство напорной канализации по ул. Черемшанской, на ул.
Спортивная (2,0 км);
· строительство КНС около площадок: № 5, №10, №12, №13;
· строительство КНС по ул. Черемшанской и в северной части населенного пункта
3. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений на территории ж/д ст. Клявлино согласно проекту Генерального плана.
4. Там, где централизованное канализование отсутствует (другие населенные пункты), предлагается вариант индивидуальных установок биологической очистки сточных вод, как для одного, так и для группы зданий. Как временный вариант допускается строительство водонепроницаемых выгре- бов с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации.
Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов централизованной системы водоотведения (КНС) определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.
Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые ря- дом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реали- зации схем водоотведения

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факторами:
для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей техническим обоснованием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения;
· для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструк- ции действующих трубопроводов, строительству КНС техническим обосно- ванием является создание технической возможности подключения дополни- тельных нагрузок от объектов перспективного развития сельского поселения;
· для мероприятий, приводящих к экономии энергетических ресурсов, эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием является обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки на тариф);
3.4.3.1. для мероприятий по строительству сетей водоотведения техническим обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех вновь построенных объектов.Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологиче- скими зонами водоотведения

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зо- нами водоотведения на территории сельского поселения не планируется.
3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на террито- риях поселения, где оно отсутствует
Для обеспечения надежности отведения сточных вод на территории ж/д ст. Клявлино предполагается строительство канализационных сетей и насосных станций для перспективной застройки.
Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ, диаметрами 100÷300 мм, сети самотечные и напорные. Канализационные се- ти прокладываются в районах перспективной жилой застройки. Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий, предназначенных для перспек- тивного строительства. При разработке проектной документации характери- стики сетей и сооружений требуют уточнения.
На территории других населенных пунктов (с. Старые Сосны, с. Новые Сосны, с. Новый Маклауш, д. Долгоруково, поселок Красная Елха, д. Софьино, д. Петропавловка, д. Черемушки) предлагается вариант индивидуальных установок биологической очистки сточных вод, как для одного, так и для группы зданий. Как временный вариант допускается строительство во- донепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации
3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла- гаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Проектные решения системы водоотведения с.п. станция Клявлино ба- зируются на основе разработанного генерального плана.
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотве- дения не планируется.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на новых проекти- руемых площадках ж/д станции Клявлино предусматриваются следующие мероприятия:
1. Проектирование и строительство канализационных насосных стан- ций бытовых сточных вод.
Предложение по строительству канализационных насосных станций (КНС) приведены в таблице 3.4.4.1.
Таблица 3.4.4.1 - Предложения по строительству КНС

	Наименование
сооружения
	Местоположение
(населённый пункт)
	Характеристика объекта
(ориентировочная)

	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	КНС-3, производитель-
ностью до 300 м3/сут
	рядом с площадкой №12
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	КНС-4, производитель-
ностью до 400 м3/сут
	рядом с площадкой №5
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	КНС-5, производитель-
ностью до 50 м3/сут
	в д. Петропавловка рядом с
площадкой №13
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	
КНС-6, производитель- ностью до 300 м3/сут.
	в северной части населённого пункта с учетом возможного подключения существующей застройки п. Черемшанка и с.
Клявлино
	
уточнить на стадии рабочего проектирования

	КНС-7, производитель-
ностью до 150 м3/сут.
	по ул. Черемшанской
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	КНС-8, производитель-
ностью до 80 м3/сут
	рядом с площадкой №10
	уточнить на стадии рабочего
проектирования



2. Реконструкция, проектирование и строительство очистных соору- жений бытовых сточных вод
Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централи- зованной системы водоотведения приведены в таблице 3.4.4.1.

Таблица 3.4.4.1 - Предложения по строительству и реконструкции канализа- ционных очистных сооружений
	Наименова- ние
сооружения
	Вид работ
	Местоположение (населённый пункт)
	Характеристика объекта
(ориентировочная)

	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	

КОС
	

реконструкция
	место расположения КОС уточнить в рабочем проектиро- вании, в генеральном плане определено возможное разме- щение площадки КОС к северу
от с. Клявлино
	уточнить на ста- дии рабочего проектирования по мере застрой- ки площадок но-
вого развития


2. Строительство канализационных сетей
Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений на них на всех этапах развития схемы водоотведения приведены в таблице 3.4.4.2.
Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству сетей и сооружений систе- мы водоотведения
	№
п/п
	Цели
строительства
	Технические
параметры
	Диаметр
участка, мм
	Длина
участка, км

	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	1.
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на
площадке №1
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	2,85

	2.
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на
площадке №2
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	1,23

	
3
	Прокладка канализационных напорных трубопроводов по улицам Черемшанская, Боль-
ничная и Молодёжная
	полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001
«Техническая»
	
по проекту
	
3,75

	
4
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов по улицам Черемшанская и
Спортивная
	полиэтиленовые без- напорные трубы
ТУ 2248-003-
75245920-2005
	
по проекту
	
2,0

	5
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на
площадке №3
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	1,45

	6
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на
площадке №4
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	1,83

	
7
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на площадке №5
	полиэтиленовые без-
напорные трубы
	
по проекту
	0,65

	
	
	полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001
«Техническая»
	
	2,3




	№ п/
п
	Цели строительства
	Технические параметры
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, км

	
8
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на площадке №6
	полиэтиленовые без-
напорные трубы
	
по проекту
	0,6

	
	
	полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001
«Техническая»
	
	1,4

	9
	Прокладка канализационных
самотечных трубопроводов на площадке №7
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	1,9

	10
	Прокладка канализационных
самотечных трубопроводов на площадке №8
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	3,63

	11
	Прокладка канализационных
самотечных трубопроводов на площадке №9
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	4,31

	12
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на
площадке №10
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	по проекту
	2,25

	
13
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов на площадке №12
	полиэтиленовые без-
напорные трубы
	
по проекту
	1,48

	
	
	полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001
«Техническая»
	
	3,75

	
14
	Прокладка канализационных самотечных трубопроводов в д. Петропавловка и п. Черемшан-
ка
	полиэтиленовые без- напорные трубы
	
по проекту
	
по проекту



3. Ремонт зданий, объектов и сооружений существующей системы водоот- ведения
Перечень объектов и сооружений существующей системы водоотведе- ния, нуждающихся в ремонте, согласно проведенного технического обследо- вания, приведены в таблице 3.4.4.3.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Примечание

	Канализационные очистные сооружения

	
1
	Здание решеток.
Текущий ремонт здания и оборудования – Ремонт решеток (сме- на отдельных стержней, болтов). Ремонт ящиков (контейнеров) для от- бросов. Ремонт гидроизоляции кровли и устройство системы отвода с кровли дождевых вод.
	Здание прямоугольное, отап- ливаемое, кровля – сборные ж/б плиты + стяжка + руберо- ид. Оконные и дверные прое- мы: деревянные.
Год ввода в эксплуатацию – 2006 г.

	2
	Здание решеток.
Установка механизированного сороудерживающего оборудо- вания (или решетки-дробилки)
	
Отсутствует.

	3
	Песколовки.
	Круглые в плане, диаметром
4,0м, заглубленные, металли-




	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Примечание

	Канализационные очистные сооружения

	
	Текущий ремонт – Чистка и промывка от грязи. Окраска металличе- ских поверхностей.
	ческие.

	4
	Песколовки.
Монтаж узла учёта поступивших на очистку стоков в подво- дящем лотке.
	
Отсутствует.

	

5
	Первичные и вторичные отстойники (3 шт.).
Капитальный ремонт – Ремонт лотков, дренажа. Ремонт воздухопро- водов и илопроводов. Смена задвижек, шиберов.
Текущий ремонт – Чистка отстойников (резервуаров) и желобов от грязи. Ремонт задвижек, шиберов со сменой прокладок, болтов. Частич-
ная смена пластин. Окраска металлических поверхностей. Испытание на утечку воды. Наладка работы по заданному режиму.
	


Сооружения из сборного же- лезобетона, прямоугольного сечения,

	


6
	Аэротенки (3 шт.):
Капитальный ремонт – Ремонт поврежденных мест стен и днища. Ремонт трубопроводов с заменой негодных участков. Смена аэраторов. Смена задвижек и распределительных устройств. Установка контрольно- измерительных приборов. Замена системы аэрации.
Текущий ремонт – Промывка аэротенка. Чистка аэраторов. Ремонт штукатурки с затиркой и железнением. Ремонт задвижек с заменой про- кладок и болтов. Ремонт настилов. Окраска металлических поверхностей.
	



Сооружение из сборного же- лезобетона, прямоугольного сечения

	7
	Резервуар биологически очищенных сточных вод. Восстановление кирпичных конструкций горловин люков (3
шт. Ø1,0 м).
	
-

	
8
	Корпус глубокой очистки.
Капитальный ремонт парапета и кровли здания (разрушение кладки, выкрашивание и выпадение кирпичей, намокание стен).
	Стены – кирпич, кровля – ж/б плиты + цементно-песчаная стяжка + рубероид.
Год ввода в эксплуатацию – 2006 г.

	

9
	Иловые площадки (4 шт.)
Текущий ремонт – Очистка самотечной разводящей сети от грязи. Смена сальников и прокладок на арматуре иловой сети, подтяжка болтов. Скашивание травы и рубка кустарника. Ремонт отдельных мест обвалов- ки, штукатурки колодцев, камер и самотечной сети. Проверка на утечку
отдельных участков напорной иловой сети. Вывоз осадка при влажности не менее 85%. Чистка и перепахивание карт разлива.
	

Открытые заглубленные со- оружения.
Год ввода в эксплуатацию – 2006 г.

	Наружные канализационные сети

	
1
	Разработка технических паспортов и инвентаризационных ведомостей по сетям водоотведения
	Отсутствуют техниче- ские паспорта и инвен-
таризационные ведомо- сти на сети

	2
	Замена трубопровода из асбестоцементных труб:
· Ø200 мм, Ø250 мм, Ø300 мм
	Замена трубопроводов в силу их физического износа (с 1965 года).

	3
	Замена трубопровода из чугунных труб:
· Ø200 мм, Ø300 мм
	

	
4
	
Текущий ремонт канализационных колодцев на сетях
	Восстановление горло- вины, люка, отмостки. Чистка колодца от грязи
и мусора, откачивание сточной воды.



3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза- ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот- ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В рамках реализации проекта развития ж/д станции Клявлино планиру- ется внедрить автоматизацию технологического процесса очистки сточных вод на комплексе биологических очистных сооружений при помощи процес- сора SCADA с контроллерами Microchip.
Данная система позволит управлять технологическим процессом очистки сточных вод, исключая вмешательство человеческого фактора по следующим параметрам:
· автоматический контроль и регулирование параметров концентрации кислорода в иловой смеси аэротенков;
· автоматический контроль и регулирование расхода воздуха на аэро- тенки и камеру смешения;
· автоматический контроль содержания аммонийного и нитратного азота в стоках на выходе из аэротенков;
· автоматический контроль и регулирование обеззараживания стоков. Ожидаемый эффект:
· - повышение оперативности и качества управления технологически- ми процессами;
· повышение безопасности производственных процессов;
· повышение уровня контроля технических систем и объектов, обес- печение их функционирования без постоянного присутствия дежурного пер- сонала;
· сокращение затрать времени персонала на обнаружение и локализа- цию неисправностей и аварий в системе;
· экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслужива- ющего персонала;
· сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
· ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать рабо- ту комплекса биологических очистных сооружений.
3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово- дов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечае- мых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обос- нование

На перспективу новые трубопроводы будут прокладываться вдоль про- езжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае воз- никновения аварийных ситуаций.
Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных кол- лекторов является:
· оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строи- тельства коллектора до существующей точки водоотведения;
· использование особенностей рельефа местности с целью сокращения объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, с со- блюдением необходимых уклонов;
· малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами инженерной инфраструктуры.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооруже- ний централизованной системы водоотведения.

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Акту- ализированная редакция СНиП 2.04.03-85 определяет границы охранных зон от сооружений и насосных станций как:
· сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло- щадками для сброженных осадков производительностью – 5÷50 тыс. м³/сутки – 400 м;
· канализационные насосные станции производительностью от 0,2 до 50 тыс. м³/сутки – 20 м.
По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе- ний» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определяет минималь- ные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1.
Таблица 3.4.7.1. - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений

	Описание сооружений
	Расстояние, м

	
	от напорной
канализации
	от самотечной
канализации

	до фундамента зданий и сооружений
	5
	3

	до фундамента ограждений, эстакад
опор контактной связи
	3
	1,5

	до бортового камня проезжей части
улицы, укрепленной полосы обочины
	2
	1,5

	до подошвы насыпи дороги
	1
	1

	до фундамента опор линии электро-
передачи до 1 кВ
	1
	1

	до фундамента опор линии электро-
передачи свыше 1 до 35 кВ
	2
	2


Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемые санитарно-защитные зоны размещения объектов централизованной системы водоотведения организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализирован- ная редакция СНиП 2.07.01-89*.
РАЗДЕЛ 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сни- жению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганиз- мов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Улучшение условий жизни населения сельского поселения станция Клявлино и улучшение экологической обстановки обеспечивается за счет:
1. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие го- ризонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
2. Обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений канализа- ции;
3. Реконструкции и замены существующих сетей водоотведения;
4. Модернизации насосного оборудования;
5. Своевременное проведение планово-предупредительных, текущих и капитальных ремонтов оборудования и коммуникаций;
6. Строительство локальных очистных сооружений на проектируемых площадках в с. Новые Сосны, п. Красная Елха, с. Новый Маклауш, д. Петро- павловка, с. Старые Сосны, д. Черёмушки, д. Софьино;
7. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен- циальными источниками загрязнения подземных вод;
8. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;
9. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова- ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;
10. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;
11. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по- тенциально плодородным и почвенным слоем.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружаю- щей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В населённых пунктах сельском поселении: с. Новые Сосны, п. Красная Елха, с. Новый Маклауш, д. Петропавловка, с. Старые Сосны, д. Черёмушки, д. Софьино в настоящее время очистные сооружения отсутствуют.
Локальная система канализации — это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализа- ционных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, аб- солютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: высокая степень очистки сточных вод - 98%; безопасность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; компактность; возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 50 лет и больше.
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.
[bookmark: _TOC_250000]РАЗДЕЛ 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строи- тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Ориентировочная стоимость ремонта и строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2020 г., резуль- татам проведенного технического обследования централизованной системы водоотведения на ж/д станции Клявлино.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов- дефляторов до 2020 г.
На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется пред- варительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.
При разработке рабочей документации на объекты капитального стро- ительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно- сметной документации.
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования дого- ворных цен на разработку проектной документации и строительства.
Финансирование представленных мероприятий возможно из федераль- ного, районного, областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижи- мости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость	проведения	топографо-геодезических	и	геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием данных о качестве воды;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега- ющей территории;
· особенности территории строительства.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. станция Клявлино, представлены в таблице 3.6.1.
Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство схемы водоотведения

	
№ п/п
	
Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем
инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	
всего
	Первая очередь строительства
	Вторая очередь
строительства 2028-2033 гг.

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г
	2027 г.
	

	1
	Реконструкция существующих канали-
зационных сетей 4,9 км
	17150
	-
	-
	5000
	5000
	7150
	-
	-
	-
	

	2
	Текущий ремонт канализационных ко-
лодцев на сетях
	800
	-
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ремонт объектов и оборудования на
КОС:
	16999,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	ремонт здания решеток и оборудования
	902,16
	-
	902,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	чистка и окраска металлических по-
верхностей песколовок
	486,88
	-
	-
	486,88
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	ремонт первичных и вторичных от-
стойников (3 шт.).
	1033,31
	-
	-
	-
	1033,31
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	ремонт аэротенков (3 шт.)
	4105,8
	-
	-
	-
	-
	4105,8
	-
	-
	-
	-

	3.5
	восстановление кирпичных конструк- ций горловин люков на резервуаре
очищенных сточных вод
	10,26
	-
	10,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	ремонт парапета и кровли корпуса глу-
бокой очистки
	468,85
	-
	-
	-
	-
	-
	468,85
	-
	-
	-

	3.7
	текущий ремонт иловых площадок (4
шт.)
	7892,37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7892,37
	-
	-

	4
	Замена насосного оборудования в Ад- министративно-производственном кор-
пусе КОС
	2100
	-
	-
	-
	-
	-
	2100
	-
	-
	-

	5
	Реконструкция КОС на территории ж/д
станции Клявлино (на перспективу)
	по проек-
ту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту


Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»
Свидетельство СРО Союз «ПОЭ» №ПОЭ-0018


150


	
6
	Строительство канализационных сетей в существующей застройке по улицам Черемшанская, Больничная и Моло-
дёжная, L= 3750 м
	
14000
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2000
	
12000

	7
	Строительство канализационных сетей в существующей застройке по улицам
Черемшанская и Спортивная, L= 2000 м
	7400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7400

	8
	Строительство канализационных сетей на перспективных площадках застройки
ж/д станции Клявлино, L= 30,15 км
	по проек- ту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	9
	Строительство КНС на перспективных
площадках застройки ж/д станции Клявлино
	по проек- ту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	ИТОГО по этапам развития
	73349,26
	0
	1712
	5487
	6033
	11256
	2569
	7892
	2000
	19400




Для развития централизованной системы водоотведения в населённых пунктах с.п. станции Клявлино на перспек- тивный срок строительства, требуется 73,349 млн. руб. (без учета стоимости строительства КНС).

РАЗДЕЛ 3.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих во- доотведение, предоставлены в таблице 3.7.1.
Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:
1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели качества обслуживания абонентов;
3) показатели качества очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов при транспорти- ровке сточных вод;
5) иные показатели.
Таблица 3.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере водо- отведения
	Группа показателей
	Целевые индикаторы
	Базовый период*

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Показатели надежности и бесперебой- ности водоот- ведения
	Удельное количество аварий (засоров) на сетях
канализации, ед./км в год
	0,367
	0,316
	0,37

	
	Канализационные сети, нуждающиеся в за-
мене, км
	4,9
	4,9
	4,9

	
	Износ канализационных сетей, %
	100
	100
	100

	Показатели качества об- служивания
абонентов
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от общей численности населения ст. Клявлино
	
25,1
	
25,1
	
25,1

	

Показатели очистки сточных вод
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в
общем объеме сточных вод, %
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Общий объем сточных вод, в отношении кото- рых осуществляется транспортировка, тыс.
м³/год
	130,95
	130,59
	105,1

	
	Общий объем сточных вод, в отношении кото-
рых осуществляется очистка, тыс. м³/год
	130,95
	130,59
	105,1

	Показатели качества очистки сточ- ных вод
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро- сов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных си-
стем водоотведения, %
	
0,0
	
0,0
	
0,0



	Группа показателей
	Целевые индикаторы
	Базовый период*

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
Показатели энергоэффек- тивности и энергосбере- жения
	Удельный расход электрической энергии, по- требляемой в процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод,
кВт*ч/м3
	
1,075
	
1,052
	
1,392

	
	Удельный расход электрической энергии, по- требляемой в процессе перекачки сточных вод на единицу объёма перекачиваемых сточных вод, кВт*ч/м3
	
0,0
	
0,0
	
0,0


Примечание: * данные отчетности



Динамика тарифов на водоотведение, утвержденных регулятором (ДЦ и ТР Самарской области) на 2018÷2020 г.г. для МП «ПО ЖКХ» Клявлинско- го района, приведена в таблице 3.7.2.
Таблица 3.7.2 - Динамика утвержденных тарифов (население)

	Тарифный период
	Ед. изм.
	Период

	
	
	2019 г.*
	2020 г.**
	2021 г.**
	2022 г.**

	с 01.01. по 30.06.
	руб./м³
	31,88
	32,52
	33,64
	34,54

	с 01.07. по 31.12.
	руб./м³
	32,52
	33,64
	34,54
	35,58



Примечания: * - приказ №502 от 23.11.2018 г.; ** - приказ №385 от 21.11.2019 г.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ- ДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведе- ния в границах сельского поселения станции Клявлино участков бесхозяй- ных водопроводных и канализационных сетей не выявлены.
В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руковод- ствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416- ФЗ.
Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416- ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи- зацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснаб- жение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горя- чего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не опре- делена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объек- ты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации
Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии со статьей 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непо- средственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с орга- ном местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственно- сти или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставив- шим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении 

тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района 
Клявлинский Самарской области от 17.06.2025 г. № 30 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период  с 2025 до 2033 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2025 до 2033 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 27.06.2024 г. № 27 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2023 до 2033 года». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



И.о.Главы сельского поселения станция Клявлино 
муниципального района Клявлинский
Самарской области                                                                                 Д.А.Ермошкин

УТВЕРЖДАЮ
И.о.Главы сельского поселения 
станция Клявлино
 муниципального района Клявлинский
Самарской области
	 Д.А.Ермошкин
«17»июня 2025 г

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД  С 2025 ДО 2033 ГОДА


2025 г.







Содержание
Введение	6
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	25
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни- ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	60
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	96
Раздел 4. Мастер-план развития систем теплоснабжения	98
Раздел 5. Предложения строительству, реконструкции, техническому перевоору- жению и модернизации источников тепловой энергии	99
Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.   104
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	108
Раздел 8. Перспективные топливные балансы	109
.Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	111
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 115
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	118
Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	119
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и гази- фикации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой разви- тия электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселе- ния	120
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. ст. Клявлино	128
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	132

159

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
с.п. ст. Клявлино– сельское поселение станция Клявлино
с. – село
д. – деревня
п. - поселок
МП «ПОЖКХ» Клявлинского района – Муниципальное предприятие «Производ- ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района ППУ – пенополиуретан
ХВП – химводоподготовка
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс
СДК – сельский дом культуры
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
ООУ – общеобразовательное учреждение ФАП – фельдшерско-акушерский пункт РДК – районный дом культуры

Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с.п. ж/д ст. Клявлино, в том числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабже- ния поселка городского типа, ее оптимизация и планирование.
Схема теплоснабжения поселка городского типа разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при ми- нимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2033 года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития систе- мы теплоснабжения данного поселения.

Нормативно-технические документы
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативно- техническими документами:
1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы- шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо- дательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014г.,18,23 марта,12 июня 2016 г.,3 ап- реля 2018 г., 16 марта 2019 г, 31 мая 2022 г.,10 января 2023 г.
4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теп- лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации тепло- снабжения в Российской Федерации»);
5. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 (редакция от 03.03.2022, с изменениями от 04.04.2022) «О ценообразовании в сфере теплоснаб- жении»;
6. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года № 212 «Об утвер- ждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
7. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно- ванию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвер- жденная приказом от «30» декабря 2008 г. № 325;
8. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно- ванию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и теп-

ловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная при- казом от «30» декабря 2008 г. № 323;
9. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
10. СП 50.13330.2012 «СНиП 2302-2003 «Тепловая защита зданий»;
11. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» (дата введения 17.06.2017 г.);
12. СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;
13. СП 124.13330. 2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (дата введения
2013.01.01);
14. СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондициони- рование».

[bookmark: _TOC_250007]ВВЕДЕНИЕ
Основой для актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения ст. Клявлино на период до 2033 года является Постановление Правительства от 22 фев- раля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 22).
Цель работы – актуализация ранее разработанной схемы теплоснабжения с. п. ст. Клявлино в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения измене- ний в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбиниро- ванной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбиниро- ванной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из экс- плуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинирован- ной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и техниче- ского перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проект- ной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабже- ния, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требо- ваниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
Согласно генеральному плану сельского поселения ст. Клявлино, перспектив- ное строительство предлагается обеспечить тепловой энергией от разных источни- ков.
Горячее водоснабжение при любом варианте теплоснабжения решается уста- новкой теплообменников в тепловых пунктах потребителей.
Теплоснабжение вновь проектируемых объектов предполагается от котельных блочно-модульного типа и индивидуальных теплогенераторов.
Вся вновь проектируемая усадебная застройка обеспечивается теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных теплоисточников.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы ма- териалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП «ПО ЖКХ» Кляв- линского района и Администрацией сельского поселения ст. Клявлино:
· генеральный план сельского поселения ст. Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, разработанный ГУП института «ТеррНИИграждан- проект» в 2019 году;
· техническая документация по источникам тепловой энергии и тепловым сетям (паспорта основного оборудования, режимные карты работы котлов, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, температурные графики отпуска тепловой энергии, конструктивные данные тепловых сетей по видам прокладки и типам приме- няемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжа- ющих организаций;
· статистическая отчетность организаций о выработке, отпуске тепловой энергии и расходе топливно-энергетических ресурсов;
· утвержденные нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, нормативы потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, нормативы потребления на нужды отопления и ГВС.
Расположение с. п. ст. Клявлино представлено на рисунке 1.


[image: ]


Рисунок 1 - Расположение с. п. ст. Клявлино
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Современное использование территории с. п. ст. Клявлино
Площадь земель в границах сельского поселения ст. Клявлино, полученная в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО), и составляет 29557.2401 га.
По данным землеустроительных дел по установлению границ сельских посе- лений ст. Клявлино, Новые Сосны, Старые Сосны муниципального района Клявлин- ский Самарской области, выполненных институтом «ВолгоНИИгипрозем» в 2004 г., территория поселения представлена следующими категориями земель
· земли сельскохозяйственного назначения
· земли лесного фонда
· земли водного фонда
· земли промышленности, транспорта и т.д.
· земли населенных пунктов
Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами, многолетними насаждениями), древесно-кустарниковой растительностью, не входя- щей в лесной фонд, часть земель данной категории находится под застройкой, доро- гами и водными объектами.
Земли населённых пунктов расположены в границах сёл, посёлков и дере- вень сельского поселения. Эта категория земель представлена в основном сельско- хозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.
Земли промышленности, транспорта, связи — это земли, предоставлен- ные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осу- ществления возложенных на них специальных задач.
В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и со- оружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяй- ственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, авто- мобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствую- щих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками по- лезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультива- ции; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, не- обходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объ-
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ектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.
Земли особо охраняемых территорий, к ним относятся земельные участ- ки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче- ское, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты по- становлениями федеральных органов государственной власти, органов государ- ственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и граж- данского оборота и для которых установлен особый правовой режим.
В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. ле- сополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, явля- ющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, со- оружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изуче- нием объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природ- ных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимаю- щимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо пере- данные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприя- тиям для сельскохозяйственной деятельности.
Земли водного фонда, к ним относятся земли, занятые водоемами, гидротех- ническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохран- ные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.
Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным ко- дексом Российской Федерации.
В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного ком- плекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, заня- тые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного

комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие сани- тарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.
Баланс земель различных категорий в границах с. п. ст. Клявлино представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Баланс земель различных категорий в границах с. п. ст. Клявлино

	№ п.п.
	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	ПЛОЩАДЬ

	1
	2
	3
	4

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	

	1.1
	Общая площадь земель в границах поселения
	га
	
29557.24

	
	
	%
	

	
	в том числе
	
	

	1.1.1
	Зона градостроительного использования
	га
	
2119.57

	
	в том числе:
	
	

	1.1.1.1.
	Жилая зона
	га
	877.49

	1.1.1.2.
	Общественно-деловая зона
	га
	20.36

	1.1.1.3.
	Зона производственного использования
	га
	105.01

	1.1.1.4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	201.18

	1.1.1.5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	692.49

	1.1.1.6.
	Зона рекреационного назначения
	га
	214.66

	1.1.1.7.
	Зона специального назначения
	га
	8.38

	1.1.2.
	Зона производственного использования
	га
	24.13

	1.1.3.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	345.24

	1.1.4.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	19268.86

	1.1.5.
	Зона рекреационного назначения
	га
	7788.58

	1.1.6
	Зона специального назначения
	га
	10.86




Жилая зона
Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомо- бильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для кото- рых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.
В населенных пунктах поселения Ст. Клявлино преобладает малоэтажная за- стройка, представленная индивидуальными жилыми домами и двухквартирными до- мами с приусадебными участками, а также многоквартирными домами в центральной части н. п. ст. Клявлино.
Размеры приусадебных участков составляют 1000 м2- 2000 м2 и более.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении ст. Клявлино состав- ляет 254,586 м2,
Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека со- ставляет 24,73 кв. м/чел.
Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах 2.
Таблица 2 - Характеристика жилищного фонда по этажности

	№пп
	Наименование
	Кол-во домов, шт.
	Общая пло- щадь, тыс.м2
	%
от	общей площади

	1
	Усадебная застройка
	2408
	143.174
	56,2

	2
	Многоквартирная застройка
	61
	54,5
	21,4

	
	2-х этажная
	57
	40,4
	15,9

	
	3-х этажная
	3
	3,4
	1,3

	
	4-х этажная
	3
	5,1
	2,0

	
	5-ти этажная
	3
	5,8
	2,3

	3
	Блокированная застройка
	18
	2.212
	0,9

	4
	Всего:
	2553
	254,586
	100



Общественно-деловая зона.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здраво- охранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профес- сионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений, и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой фи- нансовой, общественной активности.
Общественно-деловая зона сформирована только в населённом пункте ст. Клявлино. В ней размещаются: здания администрации муниципального района и сельского поселения, дом культуры, магазины, объекты здравоохранения, спорта и прочие. Общественно-деловой центр села Клявлино сформирован на ул. Моло- дежная. Все значимые социальные и культурно-бытовые объекты сосредоточены на главной площади села, в его центральной части.
В других населённых пунктах сельского поселения ст. Клявлино общественные центры практически не сформированы, так как учреждения и предприятия обслужи- вания, образующие общественно-деловую зону, отсутствуют.
Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслужива- ния и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.
Учреждения и предприятия обслуживания
Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в таблице 3.
Таблица 3 - Существующие объекты обслуживания, расположенные в границах сель- ского поселения, ст. Клявлино
	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты образования Детские дошкольные учреждения (общего типа)

	1
	СП “Солнышко“ ГБОУ СОШ	№2	им.
В.Маскина	ж.-д.	ст. Клявлино
	(ст. Клявлино), ул. Ворошило- ва
	
25а
	
110
	
2
	
Удовл.

	2
	СП “Алёнушка“ ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина  ж.-д.  ст.
Клявлино
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	
9а
	
330
	
3
	
Удовл.

	3
	ГБОУ СОШ №2 им. В.
Маскина	ж.-д.	ст. Клявлино
	(село Клявлино), ул. Моло- дежная
	20
	20
	1
	Удовл.

	Общеобразовательные учреждения



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ГБОУ СОШ №2 им. В.
Маскина	ж.-д.	ст. Клявлино
	(ст. Клявлино), ул. 70 лет Октября
	
24
	680
уч-ся
	
3
	
Хорошее

	5
	ГБОУ СОШ №2 им. В.
Маскина	ж.-д.	ст. Клявлино)
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	
30
	525
уч-ся
	
3
	
Удовл.

	6
	ГБОУ СОШ №2 им.
В.Маскина	ж.-д.	ст. Клявлино
	(село Клявлино), ул. Молодежная
	
-
	160
уч-ся
	
1
	
Удовл.

	7
	СП «Прометей» ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина  ж.-д.  ст.
Клявлино
	
(ст. Клявлино), ул. Первомайская
	
56
	
500
уч-ся
	
2
	
Удовл.

	8
	СП «Прометей» ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино
	
(ст. Клявлино), ул.70 лет Октября
	
37
	
500
уч-ся
	
2
	
Хор.

	9
	ГБОУ СОШ №2 им. В.
Маскина	ж.-д.	ст. Клявлино
	(ст.Клявлино), ул. Ворошилова
	
25
	
125
	
2
	
Удовл.

	10
	Старососнинский Фи- лиал ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино
	
с.Старые Сосны, пер. Школь- ный
	
4
	192
уча- щихся
	
2
	
Хор.

	Объекты здравоохранения

	11
	ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	9
	100
мест
	3
	Реконстр.

	
12
	Поликлиника ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	
9
	200
пос/см ену.
	
3
	
Хор.

	

13
	Территориальный от- дел Управления Ро- спотребнадзора по Самарской области в
Сергиевском районе
	(ст. Клявлино), ул. Пионерская
	

56а
	

-
	

1
	

Удовл.

	14
	Офис врача общей практики
	(ст. Клявлино), ул. Прониной
	51а
	-
	1
	Хорошее

	15
	Аптечный салон
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	10
	40
кв.м
	1
	Удовл.

	16
	Аптечный салон
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	50
кв.м
	2
	Хор.

	17
	Аптечный салон
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	50
кв.м
	1
	Хор.

	18
	Аптечный салон
	(ст. Клявлино), ул. Северная75А
	
	60
кв.м
	1
	Хор.

	19
	Аптечный салон
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	10
	30
кв.м
	1
	Хор.

	20
	ФАП
	с.Старые	Сосны, пер.Школьный
	4
	1 объ- ект
	2
	Хор.

	21
	ФАП
	(с. Новые Сосны), ул. Школьная
	14В
	1 объ- ект
	-
	Хор

	Объекты социального обеспечения

	22
	ГУ СО «Центр соци-
ального обслуживания населения»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	
62
	
-
	
2
	
Удовл.

	23
	МБУ «Управление со- циальной	защиты
	(ст. Клявлино), ул. Гагарина
	43
	
	2
	Хор.



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	населения»
	
	
	
	
	

	24
	Клявлинская районная общественная органи- зация Ветеранов (пен- сионеров) войны, тру- да, вооруженных сил и правоохранительных
органов
	(ст. Клявлино), ул. Гагарина
	


43
	
	


2
	


Хор.

	Объекты спортивного назначения

	


25
	Спортивный зал СП
«Прометей»   ГБОУ
СОШ №2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино	(ст.
Клявлино), ул.70 лет Октября
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	


37
	


790-
	


1
	


Хор.

	26
	Спортивный зал шко- лы
	(село Клявлино), ул. Молодежная
	-
	170
м2
	1
	Удов.

	27
	Универсальный спор- тивный комплекс
	ст. Клявлино, ул. 70 Лет Ок- тября
	24
	-
	2
	хорошее

	28
	Спортивный зал шко- лы
	Ст. Клявлино, ул. Северная,
	30
	360
м2
	3
	хорошее

	29
	Спортивный зал шко- лы
	ст. Клявлино, ул.70 лет Октяб- ря
	37
	420
м2
	2
	хорошее

	30
	Спортивная площадка школы
	ст. Клявлино, ул.70 лет Октяб- ря
	24
	4 512
м2
	-
	хорошее

	31
	Бассейн
	ст.Клявлино, ул.70 лет Октяб- ря
	24
	180
м2
	1
	хорошее

	32
	Спортивный	зал	в школе
	с.Старые	Сосны, пер.Школьный
	4
	149 м2
	1
	Хор.

	33
	Универсальная	спор- тивная площадка
	ст. Клявлино, ул. Прониной
	11А
	6842
м2
	-
	Хор

	Объекты культуры и искусства

	34
	Районный дом куль- туры (РДК)
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	83
	270 мест
	2
	Удовл.

	35
	Сельский клуб
	(село Клявлино), ул. Молодежная
	20
	200 мест
	1
	Хорошее

	36
	Центральная районная библиотека
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77а
	120 тыс. ед.хран.
	2
	Удовл.

	37
	Центральная	детская библиотека
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77а
	80 тыс. ед.хран.
	2
	Удовл.

	38
	Сельская библиотека
	(село Клявлино), ул. Молодежная
	20
	6,9 тыс. ед.хран.
	2
	Аварий- ное

	

39
	Муниципальное авто- номное	учреждение "Межпоселенческий центр культуры, моло-
дежной	политики	и спорта"
	(ст. Клявлино), Октябрьская
	

77а
	

-
	

2
	

Удовл.

	40
	Музей
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	37
	280 кв.м-
	-
	Удовл.-

	
41
	Сельский клуб
	с.Старые Сосны, пер. Школьный
	
4
	200
мест, пл. 546 м2
	
1
	
Удов.

	
42
	Библиотека
	с.Старые Сосны, пер. Школьный
	
4
	8.052
тыс. ед.хран.
	
2
	
Удов.



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	43
	Сельский клуб
	(с. Новые Сосны), ул. Школьная
	14
	250
мест
	2
	Удовл.

	
44
	Библиотека
	(с. Новые Сосны), ул. Школьная
	
14
	7.533
тыс. ед.хран..
	
2
	
Удовл.

	Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Предприятия торговли

	45
	маг. «Товары для до- ма»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	58
	120 м2
	1
	Хорошее

	46
	Магазин «Продукты»
	Старые Сосны, ул. Центральная
	54А
	25
	1
	Удовл.

	47
	маг.	«Ритуальные услуги»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	56
	45 м2
	1
	Удовл.

	48
	маг.	«Сельхозпродук- ты»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	21
	72 м2
	1
	Удовл.

	49
	маг. «Ветеран»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	-
	25 м2
	1
	Хорошее

	50
	маг. «Продмаркет»
	(ст. Клявлино), ул. Первомайская
	16а
	200 м2
	1
	Хорошее

	51
	маг. ООО «Триумф»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	58а
	80 м2
	1
	Хорошее

	52
	маг. «Компакт»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	35Б
	18 м2
	1
	Хорошее

	53
	маг. «Карат»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	32А
	504 м2
	1
	Хорошее

	54
	маг. «Линолиум»
	(ст. Клявлино), ул. Пионерская
	49
	132,5
м2
	2
	Хорошее

	55
	маг. «Карамель»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	39Б
	225 м2
	1
	Хорошее

	56
	маг. «Автотема»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	75А
	24 м2
	1
	Хорошее

	57
	маг. «Жемчуг»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	68
	42 м2
	1
	Хорошее

	58
	маг. «Берёзка»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	15а
	24 м2
	1
	Хорошее

	59
	маг. «Радуга»
	(ст. Клявлино), ул. Гагарина
	49а
	20 м2
	1
	Хорошее

	60
	маг.	«Россия»	отд.
«Ткани»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	60
	50 м2
	1
	Хорошее

	61
	маг. «Ласточка»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	37В
	42 м2
	1
	Хорошее

	62
	маг. «Стрелец»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	36А
	27 м2
	1
	Хорошее

	63
	маг. «Арарат»
	(ст. Клявлино),
ул. Кооперативная
	72А
	247,3
м2
	1
	Хорошее

	64
	маг. «1000 мелочей»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	53А
	177,6
м2
	1
	Хорошее

	65
	маг. «Калинка»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	29
	60 м2
	2
	Хорошее

	66
	маг. «Садовод»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77Д
	20,6
м2
	1
	Хорошее

	67
	маг. «Перекресток»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	2б
	30 м2
	1
	Хорошее

	68
	«Торговый центр»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	1327.9
м2
	3
	Хорошее

	69
	маг.	«Фабрика каче- ства»
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	37а
	24 м2
	1
	Хорошее



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	70
	маг. «Жасмин»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	75А
	20 м2
	1
	Хорошее

	71
	маг. «Мебельмаркет»
	(ст. Клявлино), ул. Первомайская
	16
	200 м2
	2
	Хорошее

	72
	маг. «Фортуна»
	(ст. Клявлино), ул. Пионерская
	45в
	15 м2
	1
	Хорошее

	73
	маг. «Раздолье»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	60
	26 м2
	1
	Хорошее

	74
	маг. «Аид»
	(ст. Клявлино),
ул. Советская 37 Б
	-
	40 м2
	1
	Хорошее

	75
	маг. «Озон»
	(ст. Клявлино), ул. Гагарина
	55
	26 м2
	1
	Хорошее

	76
	маг. «Агат»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	-
	24 м2
	1
	Хорошее

	77
	маг. «У Павла»
	(ст. Клявлино), ул. Прониной
	15а
	30 м2
	1
	Хорошее

	78
	маг. «Семена»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	77Д
	26 м2
	1
	Хорошее

	79
	маг. «Апельсин»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	35
	180,5
м2
	1
	Хорошее

	80
	маг. «Надежда»
	село Клявлино ул. Молодеж- ная
	27
	24 м2
	1
	Хорошее

	81
	маг. «Родничок»
	(ст. Клявлино), ул. Короткая
	1б
	24 м2
	1
	Хорошее

	82
	маг. «Строймастер»
	(ст. Клявлино), пер. Медиков,
	9А
	200 м2
	1
	Хорошее

	83
	маг. «Пятерочка»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	500 м2
	1
	Хорошее

	84
	маг. «Пятерочка»
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	31
	500
	1
	Хорошее

	85
	маг. «Ромашка»
	(ст. Клявлино), ул. Первомайская
	28А
	40м2
	1
	Удовл.

	86
	маг. «Автозапчасти»
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	35Б
	100 м2
	1
	Хорошее

	87
	маг. «Строймаркет»
	(ст. Клявлино), ул. Первомайская
	16В
	491,9
м2
	3
	Хорошее

	88
	маг. «Корма»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49Г
	50 м2
	1
	Хорошее

	89
	маг. «Старт»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	37В
	18 м2
	1
	Хорошее

	90
	маг. «Мастерица»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	58а
	12 м2
	1
	Хорошее

	91
	маг. «Дина» (зд. КБО)
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	8 м2
	1
	Хорошее

	92
	маг. «Дина-Джинс»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	8 м2
	1
	Хорошее

	93
	маг. «Татьяна»
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	10
	74 м2
	2
	Хорошее

	94
	маг. «Живая рыба»
	(ст. Клявлино), пер. Медиков
	1а
	20 м2
	1
	Хорошее

	95
	маг. «Идеал»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	54а
	50 м2
	1
	Хорошее

	96
	маг. «За Грош»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77в
	36 м2
	1
	Хорошее

	97
	маг. «Восточные сла- дости»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77б
	30 м2
	1
	Хорошее

	98
	маг. «Перекресток»
	(ст. Клявлино), ул. Прониной
	62А
	40 м2
	1
	Хорошее



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	99
	маг. «Союз»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	33а
	16 м2
	1
	Хорошее

	100
	маг. «Башмачок»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77г
	12 м2
	1
	Хорошее

	101
	маг. «Стиль»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	80
	30 м2
	1
	Хорошее

	102
	маг. «Запчасти»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	56
	30 м2
	1
	Хорошее

	103
	маг. «Горилка»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	49е
	183
	1
	Хорошее

	104
	маг. «Теремок»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	11Б
	23
	1
	Хорошее

	105
	маг. «Мясной»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49Д
	50
	1
	Хорошее

	106
	маг. «Людмила»
	ст. Клявлино), ул. Советская
	53
	180,7м
2
	1
	Хорошее

	107
	Маг. «Смак»
	(ст. Клявлино), ул. Полевая
	35Г
	22 м2
	1
	Хорошее

	108
	маг. «Мясо»
	ст. Клявлино, ул. Советская
	30А
	50 м2
	1
	Хорошее

	109
	маг. «Автозапчасти»
	ст. Клявлино, ул. Северная
	49
	40
	1
	Хорошее

	110
	маг. «Стройка»
	ст. Клявлино, ул. Советская
	39 Д
	150
	1
	Хорошее

	111
	маг. «Напитки для ду- ши»
	ст. Клявлино, ул. Советская
	37А
	40
	1
	Хорошее

	112
	маг. «Пивзаводъ»
	ст. Клявлино, ул. Советская
	35
	80
	1
	Хорошее

	113
	маг. Первый мебель- ный»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	16
	150
	1
	Хорошее

	114
	маг. «Сезон»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	31А
	35
	1
	Хорошее

	115
	маг. «Все по 45»
	(ст. Клявлино пр-т Ленина,
	2Б
	50
	1
	Хорошее

	116
	Мебельный	магазин
«Алсу»
	(ст. Клявлино, ул. Северная
	75А
	50
	2
	Хорошее

	117
	Маг. «Цветы»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	75А
	30
	1
	Хорошее

	118
	маг.«Империя»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	66
	150
	1
	Хорошее

	119
	Маг. «Мир обоев»
	(ст. Клявлино), пр-т Ленина
	2Б
	150
	1
	Хорошее

	120
	Маг.	ТД	«Централь- ный»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	56
	200
	2
	Хорошее

	121
	Маг. «Горилка»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49Е
	100
	1
	Хорошее

	122
	Маг. «Эксперт»
	(ст. Клявлино), пр-т Ленина
	2Б
	100
	1
	Хорошее

	123
	Маг. «Красное и бе- лое»
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	58А
	40
	1
	Хорошее

	124
	Маг. «Халяль»
	(ст. Клявлино), пр-т Ленина
	11Б
	25
	1
	Хорошее

	125
	маг. «Мебельный»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	32 А
	500
	2
	Хорошее



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	126
	маг. «Одежда»
	ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	53Б
	130
	1
	Хорошее

	Предприятия общественного питания

	127
	Столовая Клявлинское РайПО
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	72а
	80
мест
	1
	Хорошее

	128
	Кафе-бар «Элита»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49б
	30
мест
	2
	Хорошее

	129
	буфет	Клявлинское РайПО
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	9
	-
	1
	Хорошее

	130
	Магазин «Кулинария» Клявлинское РайПО
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	72
	-
	1
	Хорошее

	131
	Кафе «Куб»
	(ст. Клявлино) ул. Советская
	53А
	25
мест
	1
	Хорошее

	132
	«Суши роллы»
	(ст. Клявлино), ул. Жукова
	12
	10
	1
	Хорошее

	Предприятия бытового обслуживания

	13
	Парикмахерский	и косметический салон
	ул. Северная
	75А
	1
раб.м.
	2
	Хорош.

	134
	Парикмахерский салон
	(ст. Клявлино) ул. Северная
	70
	2
раб.м.
	3
	Хорош.

	135
	Парикмахерский салон
	(ст. Клявлино) ул. Северная
	70
	1
раб.м.
	3
	Хорош.

	136
	Парикмахерский салон
	(ст. Клявлино) пр. Ленина
	2Б
	1
раб.м.
	2
	Хорош.

	137
	Парикмахерский салон
	(ст. Клявлино) пр. Ленина
	2Б
	1
раб.м.
	2
	Хорош.

	138
	Парикмахерский салон
	(ст. Клявлино) ул. Октябрьская
	56
	1 раб.
	2
	Хорош.

	Объекты общественного и административного назначения

	
139
	Межмуниципальное отделение МВД Рос- сии "Клявлинский"
	(ст. Клявлино), ул. Советская
ул. 70лет октября
	
38А
33Б
	
-
	
2
	
Хорошее

	140
	МП «Агропромснаб»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49
	-
	1
	Удовл.

	
141
	Территориальный центр занятости насе- ления  м.р.  Клявлин-
ский
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	
49
	
300
чел.
	
1
	
Хорошее

	
142
	УСФР Клявлинского района Самарской об- ласти
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	
33а
	
-
	
2
	
Хорошее

	

143
	ГБУ СО Самарской обл. «Клявлинская районная станция по борьбе  с  болезнями
животных»
	(ст. Клявлино), ул. Прониной
	

79
	

-
	

1
	

Хорошее

	

144
	Клявлинский районный филиал ФГУ "Государ- ственная семенная инспекция по Самар-
ской области"
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	

2а
	

-
	

1
	

Удовл.

	

145
	Межмуниципальный отдел по Камышлин- скому,	Клявлинскому районам		Управления
Росреестра по Самар-
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	

9
	

-
	

2
	

Удовл.



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ской области
	
	
	
	
	

	
146
	Филиал ППК «Роска-
дастр» по Самарской области
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	
9
	
-
	
2
	
Удовл.

	147
	ГУ	«Прокуратура» Клявлинского р-на
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	40
	-
	1
	Удовл.

	

148
	ФГУБ «Приволжское управление по гидро- метеорологии и мони- торингу окружающей среды»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	

74
	

-
	

1
	

Удовл.

	
149
	ПСЧ №119 Противо- пожарной Службы Са-
марской области
	(ст. Клявлино), ул. Ворошилова
	
85
	
-
	
1
	
Удовл.

	150
	Клявлинский районный суд
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	5
	-
	2
	Удовл.

	

151
	Отдел ЗАГС муници- пального	района Клявлинский управле- ния записи актов граж- данского   состояния
Самарской области
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	

9
	

-
	

2
	

Удовл.

	
152
	Клявлинское ДЭУ - ФЛ ГКП Самарской обла-
сти "АСАДО"
	(ст. Клявлино), ул. Пионерская
	
1
	
-
	
2
	
Хорошее

	153
	
	
	
	
	
	

	
154
	Клявлинское районное
потребительское	об- щество
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	
55а
	
-
	
2
	
Удовл.

	155
	
	
	
	
	
	

	156
	Северное управление ГУП «ЦТИ»)
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	55
	-
	2
	Удовл.

	

157
	Клявлинский отдел образования Северо- Восточного управле- ния министерства об- разования и науки СО
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	

24
	

-
	

3
	

Хорошее

	158
	ООО «Росгосстрах»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	70
	-
	2
	Удовл.

	159
	ОСП Камышлинского и Клявлинского районов
	(ст. Клявлино), ул. Гагарина
	54В
	-
	2
	Удовл.

	
160
	Клявлинское отделе- ние ПАО «Самара- энерго»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	
55а
	
-
	
1
	
Хорошее

	161
	ООО	«СК-Сервис- Самара»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	47б
	-
	1
	Удовл.

	


162
	Межрайгаз Сергиевск отделение № 3 Кляв- лино - территориаль- ное структурное под- разделение	ООО "Средневолжская  га-
зовая компания"
	(ст. Клявлино),
ул. Кооперативная
	


2а
	

41
млн.кг3
/год
	


1
	


Хорошее

	
163
	Финансовый	отдел Администрации Кляв-
линского р-на
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	
60
	
-
	
2
	
Хорошее

	164
	Администрация с.п. ст. Клявлино
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	38
	-
	1
	Удовл.



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
165
	Собрание	представи- телей с.п.
ст. Клявлино
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	
38
	
-
	
1
	
Удовл.

	
166
	Собрание	представи- телей м.р.
Клявлинский
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	
60
	
-
	
2
	
Хорошее

	

167
	МКУ "Управление де- лами" Отдел по вопро- сам семьи, опеки, по-
печительства и демо- графического развития
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	

33
	

-
	

1
	

Хорошее

	168
	МП «Сервис»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	97
	-
	2
	Хорошее

	169
	МП ПО «ЖКХ»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	97
	-
	2
	Хорошее

	
170
	МАУ «Муниципальный информационный центр «Клявлино»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	
7
	108
ном./го д
	
2
	
Удовл.

	171
	Автошкола	СОУК	в Клявлино
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	77А
	-
	1
	Хорошее

	172
	Администрация м.р. Клявлинский
	(ст. Клявлино), ул. Октябрьская
	60
	-
	2
	Хорошее

	173
	МУ УСЗН
Клявлинского р-на
	(ст. Клявлино), ул. Гагарина
	43
	-
	2
	Хорошее

	
174
	Комитет по управле- нию муницип. имуще- ством администрации Клявлинского р-на
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	
9
	
-
	
2
	
Удовл.

	175
	МП «Агроснаб»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49а
	-
	1
	Удовл.

	176
	ООО	«Клявлинский НПЦ»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	55
	-
	1
	Удовл.

	
177
	ООО "АГРО-ХОРС"
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	
11
	15
тыс.то нн
	
1
	
Удовл.

	178
	ООО «Клявлинский»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	55
	-
	2
	Удовл.

	179
	Здание	администра- ции с.п. Старые Сосны
	с.Старые Сосны, пер. Школь- ный
	4
	40 м2
	1
	Удовл.

	Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения

	
180
	Дополнительный офис
№ 6991/0427 Сбербан- ка
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	
9
	
350
	
1
	
Хорошее

	
181
	Дополнительный офис
«Клявлино»	Россель- хозбанк
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	
31
	
680
	
1
	
Хорошее

	
182
	Клявлинский	ТУЭС
Похвистневского МРЦС
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	
2
	2700
номе- ров
	
3
	
Удовл.

	183
	Клявлинский почтамт
	Пр. Ленина
	2
	-
	3
	Удовл.

	


184
	


Почтовое отделение
	


с.Новые Сосны, ул..Школьная
	


14
	


Хор.
	


1
	Приспо- соблен- ное помеще- ние в здании сельского
клуба



	№ п/п
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя- ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	


185
	


Почтовое отделение
	


с. Клявлино , ул. Молодежная
	


20
	


252 м2
	


2
	Приспо- соблен- ное
помеще- ние в здании сельского клуба

	


186
	


Почтовое отделение
	

с.Старые Сосны, пер. Школь- ный
	


4
	


Хор.
	


2
	Приспо- соблен- ное помеще- ние в здании
школы

	Объекты жилищно-коммунального хозяйства

	187
	МП «ПО ЖКХ»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	97
	-
	2
	Хорошее

	188
	Баня при реабилита- ционном центре
	(ст. Клявлино),
ул. 70 лет Октября
	24
	15
	1
	хорошее

	189
	Пожарная часть № 119
	(ст. Клявлино), ул.Ворошилова
	85
	4
	1
	Удовл.

	190
	Гостиница «ЧП Сагбо- тян»
	(ст. Клявлино), ул.Советская
	49В
	20
	2
	хорош.

	191
	МП «Сервис»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	97
	-
	2
	хорош.

	192
	ООО УК «Клявлино»
	(ст. Клявлино), ул. Северная
	97
	-
	2
	хорош.

	Объекты культового назначения

	
193
	Приход в честь
св. вмч. Дмитрия Со- лунского
	(село Клявлино), ул. Молодежная
	
1
	
-
	
1
	
Удовл.

	
194
	Местная мусульман- ская религиозная ор- ганизация   Махалля
№1596
	
(ст. Клявлино), ул. М.Горького
	
17
	
-
	
1
	
Хорошее

	
195
	Приход в честь святи- теля Николая Чудо- творца
	(ст. Клявлино), ул. Пионерская
	
56
	
-
	
1
	
Удовл.

	196
	Храм Михаила Архан- гела
	с.Старые Сосны, ул. Цен- тральная
	26а
	300
	1
	Не удов.

	
197
	Храм Честь Святого Равноапостольного Князя Владимира
	(ст. Клявлино) ул. Советская
	
36Б
	
	
1
	
Хорошее



Производственная и коммунально-складская зоны
Земельные участки в составе производственных зон предназначены для за- стройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламен- там.
Промышленная и коммунально-складская зоны районного центра сформиро- ваны на четырех площадках:
· Первая - в юго-западной части районного центра, с южной стороны же- лезной дороги и включает: Мельничный комплекс «Фортуна», ОАО «Клявлинское хлебоприемное предприятие».
Вторая - в юго-западной части районного центра, с северной стороны железной дороги. Она включает: «Клявлинское дорожное эксплуатационное управление», Управление №5 «Клявлиномежрайгаз».
Третья - в центре населенного пункта севернее и южнее железной дороги, где расположены: ЗАО «Самаратерминал», ОАО «Завод строительных материалов», Клявлинский лесхоз.
Четвертая площадка расположена - в восточной части населенного пункта и включает в себя: ОАО «Клявлинское аграрное ремонтно-техническоепредприятие», филиал ЗАО «ССК», филиал ОАО «Самараэнерго», мельничный комплекс ЧП «Фо- кин», МП «Агроснаб», ООО «Стройсервис».
Кроме того, на территории районного центра имеются производственные пред- приятия, расположенные в жилой зоне. К ним относятся: хлебокомбинат Клявлинско- го РАЙПО, колбасный цех (в северной части населенного пункта), лесопилка (в юж- ной части населенного пункта).
Основными градообразующими предприятиями на территории районного цен- тра являются: ОАО «Завод строительных материалов», ЗАО «Межхозкомбикорм», ОАО «Клявлинское хлебоприемное предприятие», Управление №5 «Клявлиномеж- райгаз», Клявлинский лесхоз.
Объекты коммунально-складского назначения производственных предприятий находятся на территории самих предприятий.
Для жителей секционных домов хозяйственные постройки и гаражи располо- жены в пределах селитебной территории:
· в центральной части населенного пункта - внутри кварталов, во дворах;
· в северной части села - между секционной застройкой и очистными соору- жениями.

Проектом предполагается организовать их в хозяйственные блоки с благо- устроенными подъездами и защитным озеленением.
Перечень предприятий производственного и коммунально-складского назначе- ния представлен в таблице 6.
К северо-востоку от д. Софьино находится Сок-Поляевское месторождение гипса. Балансовые запасы на 01.01.2011 г. составили по категориям А+В+С1 - 836 тыс. т. Месторождение разрабатывает ОАО «Клявлинский ЗСМ».
К западу от с. Новый Маклауш расположена территория асфальтобетонного за- вода.
Таблица 4 - Объекты производственного и коммунально-складского назначения

	№ По ГП
	Наименование
	Адрес, улица
	№ дома
	Мощ- ность
	Этаж- ность
	Состоя ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1
	Самарское производственное отделение Клявлинский район
(РЭС)
	(ст. Клявлино), ул. Тракторная
	
3А
	
-
	
2
	
хорош.

	2
	ООО «АВС инжиниринг»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	57а
	-
	2
	Хорошее

	3
	ООО «Клявлинский ХПП»
	(ст. Клявлино), ул. Прониной
	7
	35
тыс.тонн
	2
	Удовл.

	4
	ООО «Клявлинский ЗСМ»
	(ст. Клявлино), ул. М. Горького
	77
	100 тыс. тонн/год
	2
	Удовл.

	6
	ООО «Клявлинский Нефтепе- рерабатывающий завод»
	(ст. Клявлино), ул. Чкалова
	60
	100 тыс. тонн в год
	
	

	7
	ООО «Стройдормаш-2»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49г
	-
	1
	Удовл.

	8
	Клявлинский участок СЭС АО "ССК"
	(ст. Клявлино), ул. Тракторная
	4Б
	-
	2
	хорош.

	9
	МП«Клявлинская	районная типография»
	(ст. Клявлино), пр. Ленина
	7
	
	
	

	10
	Клявлинское	управление ГУСО «Самаралес»
	(ст. Клявлино), ул. Ворошилова
	61
	
	
	

	
11
	Клявлинское	управление
ГУСО	«Самаралес»	(произ- водственная территория)
	(ст.	Клявлино),
пер.	Лесопиль- ный
	
2
	
	
	

	

12
	Межрайгаз Сергиевск отделе- ние № 3 Клявлино - террито- риальное структурное подраз- деление ООО "Средневолж- ская газовая компания"
	
(ст. Клявлино), ул. Кооператив- ная
	

2а
	
41
млн.кг3/год
	

1
	

Хорошее

	13
	МП «Агроснаб»
	(ст. Клявлино), ул. Советская
	49а
	-
	1
	Удовл.

	14
	МП “ПО ЖКХ»
	(ст. Клявлино),
	
	
	
	

	15
	Сок-Поляевский гипсовый ка- рьер
	к северо-востоку от д. Софьино
	-
	-
	-
	-

	16
	Асфальтобетонный завод
	К западу от с. Новый Маклауш
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _TOC_250006]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на теп- ловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах тер- ритории сельского поселения.
Раздел 1.1 Существующие отапливаемые площади строительных фон- дов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные зда- ния и производственные здания промышленных предприятий.
Генеральным планом предусматривается застройка усадебными жилыми до- мами с приусадебными участками, а также фермерскими хозяйствами, теплоснабже- ние которых планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабже- ния.
Проектом генерального плана выделены два этапа освоения территории и ре- ализации мероприятий:
1 этап: краткосрочный (строительство объектов жилой зоны) – 2023 г.;
2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно-деловой зоны) – 2033 г.
В ж.д. станция Клявлино
На 1 очередь строительства до 2023 года
уплотнение существующей застройки (фрагментарно):
– строительство 49 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 9800 м2, расчётная численность населения составит 147 человек;
Новое строительство:
ПЛОЩАДКА № 1
· на проектируемой территории, общей площадью 14,77 га, планируется раз- мещение 98 индивидуальных жилых домов общей площадью 19600 м2, расчётная численность населения составит 294 человека;
ПЛОЩАДКА № 2
· на проектируемой территории, общей площадью 5,85 га, планируется разме- щение 39 индивидуальных жилых домов общей площадью 7800 м2, расчётная чис- ленность населения составит 117 человек;
ПЛОЩАДКА № 3
· на проектируемой территории, общей площадью 9,03 га, планируется разме- щение 60 индивидуальных жилых домов общей площадью 12000 м2, расчётная чис- ленность населения составит 180 человек;

ПЛОЩАДКА № 4
· на проектируемой территории, общей площадью 8,74 га, планируется разме- щение 58 индивидуальных жилых домов общей площадью 11600 м2, расчётная чис- ленность населения составит 174 человека;
ПЛОЩАДКА № 5
· на проектируемой территории, общей площадью 5,85 га, планируется разме- щение 39 индивидуальных жилых домов общей площадью 7800 м2, расчётная чис- ленность населения составит 117 человек;
ПЛОЩАДКА № 6
· на проектируемой территории, общей площадью 6,39 га, планируется разме- щение 42 индивидуальных жилых домов общей площадью 8400 м2, расчётная чис- ленность населения составит 126 человек;
ПЛОЩАДКА № 7
· на проектируемой территории, общей площадью 7,37 га, планируется разме- щение 49 индивидуальных жилых домов общей площадью 9800 м2, расчётная чис- ленность населения составит 147 человек;
На расчетный срок строительства до 2033 года
Новое строительство:
ПЛОЩАДКА № 8
· на проектируемой территории, общей площадью 29,89 га, планируется раз- мещение 199 индивидуальных жилых домов общей площадью 39800 м2, расчётная численность населения 597 человек;
ПЛОЩАДКА № 10
· на проектируемой территории, общей площадью 21,06 га, планируется раз- мещение 140 индивидуальных жилых домов общей площадью 28000 м2, расчётная численность населения 420 человек;
В д. Петропавловка и п. Черемшанка
На 1 очередь строительства до 2023 года
уплотнение существующей застройки (фрагментарно):
– строительство 68 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 13600 м2, расчётная численность населения составит 204 человека;
Новое строительство:
ПЛОЩАДКА № 11
· на проектируемой территории, общей площадью 6,08 га, планируется разме- щение 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 8000 м2, расчётная чис-

ленность населения 120 человек,
В с. Клявлино
На 1 очередь строительства до 2023 года
уплотнение существующей застройки (фрагментарно):
– строительство 89 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 17800 м2, расчётная численность населения составит 267 человек;

Новое строительство:
ПЛОЩАДКА № 12
· на проектируемой территории, общей площадью 14,45 га, планируется раз- мещение 96 индивидуальных жилых домов общей площадью 19200 м2, расчётная численность населения 288 человек,
На расчетный срок строительства до 2033 года
Новое строительство:
ПЛОЩАДКА № 13
· на проектируемой территории, общей площадью 26,44 га, планируется раз- мещение 176 индивидуальных жилых домов общей площадью 35200 м2, расчётная численность населения 528 человек;
В с. Старые Сосны развитие жилой застройки до 2033 года
Уплотнение существующей застройки (фрагментарно):
· по ул. Центральной – строительство 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1650 м2, расчётная численность населения составит 33 человека;
· по ул. 2 – строительство 8 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1200 м2, расчётная численность населения составит 24 человека;
· по ул. 3 – строительство 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1500 м2, расчётная численность населения составит 30 человек;
· по ул. 4 – строительство 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1050 м2, расчётная численность населения составит 21 человек;
· по ул. Цветочной – строительство 5 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 750 м2, расчётная численность населения составит 15 человек;

· по ул. Заречной – строительство 13 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1950 м2, расчётная численность населения составит 39 человек;
· по ул. 7 – строительство 2 индивидуальных жилых дома, ориентировочной общей площадью 300 м2, расчётная численность населения составит 6 человек;
· по ул. Луговой – строительство 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 900 м2, расчётная численность населения составит 18 человек.
Всего по селу Старые Сосны – строительство 62 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 9300 м2, расчётная численность населения составит 186 человек.
В д. Софьино развитие жилой застройки до 2033 года
Уплотнение существующей застройки (фрагментарно)
· по ул. 15 – строительство 25 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 3750 м2, расчётная численность населения составит 75 человек.
Новое строительство
· Площадка №1 – строительство 10 ЛПХ с индивидуальными жилыми домами, ориентировочной общей площадью 1500 м2, расчётная численность населения составит 30 человек.
Всего по деревне Софьино – строительство 35 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 5250 м2, расчётная численность населения составит 105 человек.
В п. Красная Елха развитие жилой застройки до 2033 года
Новое строительство
· Площадка №2– строительство 34 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 5100 м2, расчётная численность населения составит 102 человека.
Всего по поселку Красная Елха. – строительство 34 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 5100 м2, расчётная численность населения составит 102 человека.
В с. Новые Сосны развитие жилой застройки до 2033 года
· за счет уплотнения существующей застройки в северной части населенного пункта на территории площадью 0,43 га (планируется размещение 2 индивидуальных

жилых домов, ориентировочная площадь жилищного фонда – 300 кв.м, расчетная численность населения – 6 человек);
· за счет уплотнения существующей застройки в восточной части населенного пункта по ул. Заречная на территории площадью 0,36 га (планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов, ориентировочная площадь жилищного фонда – 300 кв.м, расчетная численность населения – 6 человек);
· на площадке № 1 площадью 4,37 га, расположенной в южной части населен- ного пункта (планируется размещение 21 индивидуальных жилых домов, ориентиро- вочная площадь жилищного фонда – 3 150 кв.м, расчетная численность населения – 63 человека);
· на площадке № 2 площадью 8,52 га, расположенной в центральной части, вдоль западной границы населенного пункта (планируется размещение 42 индивиду- альных жилых домов, ориентировочная площадь жилищного фонда – 6 300 кв.м, рас- четная численность населения – 126 человек);
· на площадке № 3 площадью 1,79 га, расположенной в северной части насе- ленного пункта по ул. Центральная (планируется размещение 9 индивидуальных жи- лых домов, ориентировочная площадь жилищного фонда – 1 350 кв.м, расчетная численность населения – 27 человек).

В с. Новый Маклауш развитие жилой зоны до 2033 года
Площадка№1б на площади – 4,48 га; Площадка№2б на площади – 1,9 га; Площадка№3б на площади – 1,67 га; Площадка №4б на площади – 2,11 га; Площадка№5б на площади – 10,51 га; Площадка №6б на площади – 2,84 га За счет уплотнения застройки – 2,68 га.
За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство: В северной части н.п. между площадками №6 и №5
Площадь проектируемой территории – 0,79 га,
Планируется размещение 3 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 450 м2.
В центральной части н.п. у площадки №5

Площадь проектируемой территории – 0,75 га, Планируется размещение 3 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 450 м2.
В восточной части н.п. у площадки №4 Площадь проектируемой территории – 1,14 га,
Планируется размещение 6 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 18 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 900 м2.
На	свободных	территориях	населенного	пункта	планируется строительство:
ПЛОЩАДКА №1
Площадка расположена в южной части н.п. по ул. Центральная; Площадь проектируемой территории – 4,48 га,
Планируется размещение 22 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 66 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 3 300 м2.
ПЛОЩАДКА №2
Площадка расположена в южной части н.п. по ул. Центральная; Площадь проектируемой территории 1,9 га;
Планируется размещение 9 усадебных жилых домов;
Расчётная численность населения ориентировочно составит - 27 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1 350 м2.
ПЛОЩАДКА №3
Площадка расположена в западной части н.п.; Площадь проектируемой территории 1,67 га; Планируется размещение 8 усадебных жилых дома;
Расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человека;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1 200 м2.

ПЛОЩАДКА №4
Площадка расположена в восточной части н. п. по ул. Нагорная; Площадь проектируемой территории 2,11 га;
Планируется размещение 10 усадебных жилых дома;
Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1 500 м2.
ПЛОЩАДКА №5
Площадка расположена в центральной части н. п. по ул. Центральная; Площадь проектируемой территории 10,51 га;
Планируется размещение 51 усадебных жилых дома;
Расчётная численность населения ориентировочно составит - 153 человека;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 7 650 м2.
ПЛОЩАДКА №6
Площадка расположена в северной части н. п. по ул. Центральная; Площадь проектируемой территории 2,84 га;
Планируется размещение 14 усадебных жилых дома;
Расчётная численность населения ориентировочно составит - 42 человек;
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 2 100 м2.
Итого:
площадь проектируемой территории – 26,19 га; планируется размещение – 126 усадебных участков;
расчетная численность населения ориентировочно составит – 378 человек; площадь жилищного фонда составит 18 900 м2.

В д. Черемушки Развитие жилой зоны до 2033 года
За счет уплотнения застройки – 2,15га.
За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство: В южной части населенного пункта по ул. Центральная
Площадь проектируемой территории – 0,29 га, Планируется размещение 2 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 6 человека; Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит

- 300 м2.
В центральной части населенного пункта по ул. Центральная Площадь проектируемой территории – 0,09 га,
Планируется размещение 1 усадебного жилого дома,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 3 человека; Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит
- 150 м2.
В северной части населенного пункта по ул. Центральная Площадь проектируемой территории – 1,77 га,
Планируется размещение 10 усадебных жилых домов,
Расчётная численность населения ориентировочно составит – 30 человека; Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит
- 1500 м2.
Итого:
площадь проектируемой территории – 2,15 га;
планируется размещение – 13 усадебных участков;
расчетная численность населения ориентировочно составит – 39 человек; площадь жилищного фонда составит 1 950 м2.

В п. Горелый Колок развитие жилой зоны не предусматривается.
ИТОГО: На первую очередь планируется строительство 727 индивидуальных жилых домов общей площадью 145400м2.
Общая площадь жилищного фонда (с учетом существующего 213686 м2) со- ставит 359086 м2.
Численность жителей увеличится на 2181 человека и составит (с учетом суще- ствующей численности 8640 чел.) 10821 человек.
Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 33.18 м2/чел.
на расчётный срок планируется строительство 1083 индивидуальных жилых домов общей площадью 199300 м2.
Общая площадь жилищного фонда (с учетом существующего 213686 м2 и пер- вой очереди строительства 145400м2) составит 558386 м2.
Численность жителей увеличится на 3249 человека и составит (с учетом суще- ствующей численности 8640 чел. и первой очереди строительства 2181 чел.) 14070 человек.
Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 39,68 м2/чел.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском посе- лении Клявлино представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Расчет объемов нового индивидуального жилищного строительства

	№ п/п
	
Показатели
	Единица измерения
	На первую очередь строительства (2023г.)
	Расчетный срок строительства (2033 г.)

	1.
	Количество участков (ориентировочное)
	шт.
	727
	1083

	2.
	Рекомендуемая площадь квартир в домах
	м2
	
	200

	3.
	Средняя обеспеченность жилищным фон- дом в индивидуальных домах
	м2/чел
	33,18
	39,68

	4.
	Площадь под новую жилищную застройку
	га
	145400
	199300

	5.
	Объем нового жилищного строительства всего, в т.ч.
	м2
	
	558386

	5.1
	Уплотнение существующей застройки в ж.д. станции Клявлино
	м2
	9800
	

	5.2
	на площадке №1 ст. Клявлино
	м2
	19600
	

	5.3
	на площадке №2 ст. Клявлино
	м2
	7800
	

	5.4
	на площадке №3 ст. Клявлино
	м2
	12000
	

	5.5
	на площадке №4 ст. Клявлино
	м2
	11600
	

	5.6
	на площадке №5 ст. Клявлино
	м2
	7800
	

	5.7
	на площадке №6 ст. Клявлино
	м2
	8400
	

	5.8
	на площадке №7 ст. Клявлино
	м2
	9800
	

	5.9
	на площадке №8 ст. Клявлино
	м2
	
	39800

	5.10
	на площадке №10 ст. Клявлино
	м2
	
	28000

	
	Уплотнение существующей застройки д. Петропаловка и п. Черемша
	м2
	13600
	

	5.11
	на площадке №11 д. Петропаловка и
п. Черемша
	м2
	8000
	

	
	Уплотнение существующей застройки
с. Клявлино
	
м2
	17800
	

	5.13
	на площадке №12 с. Клявлино
	м2
	19200
	

	5.14
	на площадке №13 т. Клявлино
	м2
	
	35200

	5.15
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. Центральной
	
м2
	1650
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. №2
	м2
	1200
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. №3
	м2
	1500
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. №4
	м2
	1050
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. Цветочной
	м2
	750
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. Заречной
	м2
	1950
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. 7
	м2
	300
	

	
	Уплотнение существующей застройки с. Старые Сосны по ул. Луговой
	м2
	900
	

	
	Уплотнение существующей застройки д. Софьино по ул. 15
	м2
	
	
3750

	
	д. Софьино плодка №1
	м2
	
	1500

	
	д. Красная Елха Площадка 2
	м2
	
	5100

	5.16
	с. Новые Сосны площадка №1
	га
	
	4,37

	
	с. Новые Сосны площадка №2
	га
	
	8,52

	
	с. Новые Сосны площадка №3
	га
	
	1,79

	
	с. Новые Сосны за счет уплотнения за-
	га
	
	0,79



	№ п/п
	
Показатели
	Единица измерения
	На первую очередь строительства (2023г.)
	Расчетный срок строительства (2033 г.)

	
	стройки
	
	
	

	
	с. Новые Сосны в северной части
	м2
	
	300

	
	с. Новые Сосны в восточной части
	м2
	
	300

	
	с. Новые Сосны на свободных территориях
	
	
	

	
	Площадка №1
	м2
	
	3150

	
	Площадка №2
	м2
	
	6300

	
	Площадка №3
	м2
	
	1350

	
	с. Новый Маклауш
	
	
	

	
	Площадка№1
	га
	
	4,48

	
	Площадка№2
	га
	
	1,9

	
	Площадка №3
	
	
	1,67

	
	Площадка №4
	га
	
	2,11

	
	Площадка№5
	га
	
	10,51

	
	Площадка №6
	га
	
	2,84

	
	За счет уплотнения застройки в северной части между площадками № 5 и №6
	м2
	
	
450

	
	За счет уплотнения застройки в централь-
ной части у площадками № 5
	м2
	
	
450

	
	За счет уплотнения застройки в восточной
части у площадками № 4
	м2
	
	
900

	
	На свободных территориях с. Новый Ма-
клауш
	м2
	
	

	
	Площадка № 1
	м2
	
	3300

	
	Площадка № 2
	м2
	
	1350

	
	Площадка № 3
	м2
	
	1200

	
	Площадка № 4
	м2
	
	1500

	
	Площадка № 5
	м2
	
	7650

	
	Площадка № 6
	м2
	
	2100

	
	д. Черемушки за счет уплотнения суще-
ствующей застройки
	м2
	
	

	
	В южной части по ул. Центральная
	м2
	
	300

	
	В южной части по ул. Центральная
	м2
	
	150

	
	В северной части по ул. Центральная
	м2
	
	1500





Территории с. п. ст. Клявлино с площадками перспективного строительства под жилую зону представлены на рисунках 2÷10.
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Рисунок 2 - Территория ст. Клявлино с площадками перспективного строительства под жилую зону
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Рисунок 3 - Территория д. Петропавловка и п. Черемшанка с площадками пер- спективного строительства под жилую зону
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Рисунок 4- Территория с. Клявлино с площадками перспективного строительства
под жилую зону
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Рисунок 5 - Территория с. Старые Сосны с площадками перспективного строительства под жилую зону

38

[image: ]
Рисунок 6 - Территория д. Софьино с площадками перспективного строитель-
ства под жилую зону
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Рисунок 7 - Территория п. Красная Елха с площадками перспективного строи-
тельства под жилую зону
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Рисунок 8 - Территория с. Новые Сосны с площадками перспективного строи-
тельства под жилую зону
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Рисунок 9 - Территория с. Новый Маклауш с площадками перспективного строи-
тельства под жилую зону
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Рисунок 10 - Территория с. Черёмушки с площадками перспективного строи-
тельства под жилую зону


Строительство общественных объектов
Проектом генерального плана предусматривается строительство общественных объектов Таблица 6- строительства общественных объектов
№ п/п

Назначение и наименование объекта

Местоположение объекта
Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
Срок,
до которого пла- нируется разме-
щение объекта, г.
Основные характеристики объекта





Площадь объекта
Иные характеристи- ки
Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта
1
Бассейн
железнодорожная станция Клявлино на площадке № 1
строительство
2023
-
площадь зеркала воды 300 кв.м.
2
Бассейн
железнодорожная станция Клявлино на площадке № 4
строительство
2023
-
площадь зеркала воды 300 кв.м.


3


Спортивный комплекс

железнодорожная станция Клявлино на площадке № 7


строительство


2033


-
бассейн площадью - 400 кв.м. зеркала воды, спортивный зал площадью пола
– 300 кв.м.


4


Спортивный комплекс

село Клявлино на площадке № 13


строительство


2033


-
бассейн площадью - 170 кв.м. зеркала воды, спортивный
зал площадью пола – 170 кв.м.
5

Спортивный зал
в селе Новый Маклауш, на площадке № 3

строительство
2033
288
-
6
Спортивный зал
в селе Новые Сосны, на пло- щадке № 2
строительство
2033
288
-
Объекты местного значения в сфере культуры
7
Культурно- развлекательный центр
железнодорожная станция Клявлино на площадке № 1
строительство
2023

800 посетительских мест
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№ п/п
	
Назначение и наименование объекта
	
Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
	Срок,
до которого пла- нируется разме-
щение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Площадь объекта
	Иные характеристи- ки

	Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

	
8
	
Предприятие обслуживания
	
бытового
	
	железнодорожная станция Клявлино в существующей застройке на пересечение ул.
Капралова и ул. Чапаевская
	
строительство
	
2023
	
-
	
10 рабочих мест

	9
	Предприятие обслуживания
	бытового
	
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 1
	строительство
	2023
	--
	10 рабочих мест

	10
	Предприятие обслуживания
	бытового
	
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 5
	строительство
	2023
	-
	10 рабочих мест

	11
	Предприятие обслуживания
	бытового
	
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 7
	строительство
	2023
	-
	20 рабочих мест

	12
	Баня
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 1
	строительство
	2023
	-
	40 мест

	

13
	
Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	
железнодорожная станция Клявлино на площадке № 7
	

строительство
	

2033
	

-
	прачечная на 480 кг белья в смену, химчистка на 28 кг вещей в смену ба-
ня на 40 – 45 мест

	
14
	Многофункциональное
здание	с	предприятием бытового обслуживания
	деревня Петропавловка на площадке № 11
	
строительство
	
2033
	
-
	
3-4 рабочих места

	15
	Предприятие обслуживания
	бытового
	
	село Клявлино, на площадке
№ 13
	
строительство
	2033
	
	
12 рабочих мест




	
№ п/п
	
Назначение и наименование объекта
	
Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
	Срок,
до которого пла- нируется разме-
щение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Площадь объекта
	Иные характеристи- ки

	Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	

16
	
Предприятие комму- нально-бытового обслу- живания
	
с. Старые Сосны, ул. Централь- ная
	

строительство
	

2033
	

-
	прачечная на 25 кг белья в смену, баня на 6 мест, химчистка на 2 кг белья в сме-
ну

	
17
	
Предприятие бытового обслуживания
	
с. Старые Сосны, ул. Централь- ная
	
строительство
	
2033
	
--
	парикмахерская, ателье, ремонтные мастерские, 5 рабо- чих мест

	18
	Дошкольное образо- вательное учреждение
	д. Петропавловка, на пло- щадке № 11
	строительство
	2033
	-
	25-30 мест

	19
	Дошкольное образо- вательное учреждение
	с. Клявлино, на площадке № 12
	строительство
	2033
	-
	60 мест

	20
	Дошкольное образо- вательное учреждение
	с. Клявлино, на площадке № 13
	строительство
	2033
	--
	30 мест

	
21
	Фельдшерско- акушерский пункт с аптекой
	с.	Клявлино, на ул. Моло- дежная.
	
строительство
	
2033
	
-
	
30 посещений в сме- ну

	22
	Дошкольная образова- тельная организация
	с. Новый Маклауш, на пло- щадке № 3
	строительство
	2033
	-
	35 мест

	
23
	Здание администра- ции муниципального района
	железнодорожная	станция Клявлино, на пр. Ленина
	
строительство
	
2033
	
-
	
-




















































[image: ]Рисунок 11 – Территория ст. Клявлино с выделенными объектами перспективно-
го строительства
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Рисунок 12 – Территория д. Петропавловка с выделенными объектами перспек-
тивного строительства
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Рисунок 13 – Территория с. Клявлино с выделенными объектами перспективного
строительства
































[image: ]Рисунок 14– Территория с. Старые Сосны с выделенными объектами перспективного строительства
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Рисунок 15 – Территория с. Новые Сосны с выделенными объектами перспек-
тивного строительства

59

[image: ]
Рисунок 16 – Территория с. Новый Маклауш с выделенными объектами перспек-
тивного строительства

[image: ]
Рисунок 17– Территория с. Горелый Колок с выделенными объектами перспек-
тивного строительства

Развитие зоны производственного использования
Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для за- стройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов.
К предприятиям, имеющим санитарно-защитные зоны, попадающие на жилую застройку, относятся: ООО «Клявлинское АРТП», ООО «Клявлинский ХПП», ООО
«Клявлинский ЗСМ», Дорожное эксплуатационное управление и другие. Для сохране- ния указанных предприятий на занимаемых территориях, необходимо провести ме- роприятия, направленные на снижение класса опасности предприятия и уменьшение санитарно-защитной зоны.
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.
Индивидуальное жилищное строительство
Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС опреде- лены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения Клявлино рассчитана по укрупненным показателям. Прирост тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, которые будут подключе- ны к индивидуальным тепловым источникам, представлен в таблице 7.
Таблица 7 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Клявлино, Гкал/ч

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Базовое зна- чение
	Первый срок строительства до 2023 года
	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки перспективного ИЖС, в т.ч.
	
	8,242
	12,692

	1.1
	Уплотнение сущ. застройки ж.д. ст. Клявлино
	
	0,28
	

	1.2
	на площадке №1 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,56
	

	1.3
	на площадке №2 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,22
	

	1.4
	на площадке №3 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,34
	

	1.5
	на площадке №4 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,33
	

	1.6
	на площадке №5 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,22
	

	1.7
	на площадке №6 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,24
	

	1.8
	на площадке №7 ж.д. ст. Клявлино
	
	0,28
	

	1.9
	на площадке №8 ж.д. ст. Клявлино
	
	
	1,14

	1.10
	на площадке №10 ж.д. ст. Клявлино
	
	
	0,80

	1.11
	Уплотнение существующей застройки в д. Пет- ропавловка и п. Черемшанка
	
	0,39
	

	1.12
	Площадка №11 д. Петропавловка и п. Черем- шанка
	
	0,23
	



	№ п/п
	
Наименование показателя
	Базовое зна- чение
	Первый срок строительства до 2023 года
	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	1.13
	Уплотнение существующей застройки в с.
Клявлино
	
	0,51
	

	1.14
	на площадке №12 с. Клявлино
	
	0,55
	

	1.15
	на площадке №13 с. Клявлино
	
	-
	1,01

	2
	Уплотнение существующей застройки в с. Ста- рые Сосны
	
	-
	
0,27

	3
	Уплотнение существующей застройки в д. Со- фьино
	
	-
	
0,11

	
	на площадке №1а д. Софьино
	
	-
	0,04

	
	на площадке №2 а п. Красная Елха
	
	-
	0,15

	
	на площадке №1в с. Новые Сосны
	
	-
	0,09

	
	на площадке №2 в с. Новые Сосны
	
	
	0,18

	
	на площадке №3 в с. Новые Сосны
	
	
	0,04

	4
	Уплотнение существующей застройки с. Новые Сосны
	
	
	
0,02

	5
	Уплотнение существующей застройки с. Новый Маклауш
	
	
	
0,05

	
	на площадке №1 с. Новый Маклауш
	
	
	0,09

	
	на площадке №2 с. Новый Маклауш
	
	
	0,04

	
	на площадке №3 с. Новый Маклауш
	
	
	0,03

	
	на площадке №4 с. Новый Маклауш
	
	
	0,04

	
	на площадке №5 с. Новый Маклауш
	
	
	0,22

	
	на площадке №6 с. Новый Маклауш
	
	
	0,06

	6
	Уплотнение существующей застройки д. Чере- мушки
	
	
	
0,06

	7
	Потребляемая тепловая мощность индивиду- альных жилых домов
	4,062
	4,18
	4,44



Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составит 8,242 Гкал/ч. Перспективная тепловая нагрузка ИЖС на расчетный срок строитель- ства составит 12,692 Гкал/ч.
Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляет- ся от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС плани- руется обеспечить так же от индивидуальных источников.

Строительство общественных объектов
Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период:
первая очередь строительства – до 2023 года включительно; расчётный срок строительства – до 2033 года включительно.
Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения пред- лагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-модульного типа и от собственных индивидуальных источников.
Значения тепловых нагрузок перспективных административных и обществен-

ных зданий с. п. ст. Клявлино представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных обществен- ных зданий с. п. ст. Клявлино
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Планируемое мероприятие
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснаб- жения

	ж.д. ст. Клявлино

	
1.
	
Здание администрации
	В существующей застройке, пр.
Ленина
	
Строительство
	
0,04
	Перспективная новая БМК №1

	
2.
	Акушерско- гмнекологический кор-
пус
	В существующей застройке, ул.
Жукова
	
Строительство
	
0,105
	Перспективная новая БМК №2

	

3.
	
Предприятие бытового обслуживания на 10 ра- бочих
	В существующей застройке, пере- сечение ул. Ка- пралова и ул. Ча-
паевской
	

Строительство
	

0,062
	
Перспективная новая БМК №3

	4.
	Бассейн площадью 300 м2
	Площадка №1
	Строительство
	0,364
	Перспективная новая БМК №4

	5.
	Культурно- развлекательный центр
	Площадка №1,
	Строительство
	0,42
	Перспективная новая БМК №5

	6.
	Предприятие бытового обслуживания
	Площадка №1
	Строительство
	0,062
	Перспективная новая БМК №6

	7.
	Бассей
	Площадка №4
	Строительство
	0,364
	Перспективная новая БМК №7

	8.
	Предприятие бытового обслуживания
	Площадка №5
	Строительство
	0,062
	Перспективная новая БМК №8

	9.
	Предприятие бытового обслуживания
	Площадка №7
	Строительство
	0,532
	Перспективная новая БМК №9

	

10
	Комплексное предприя- тие коммунально- бытового обслуживания с прачечной, баней и
химчисткой
	
Площадка №7
	

Строительство
	

1,14
	
Перспективная новая БМК №10

	
11
	Спорткомплекс с бас- сейном и спортзалом
	
Площадка №7
	
Строительство
	
0,8805
	Перспективная новая БМК №11

	д. Петропавловка

	12.
	ДОУ на 30 мест
	Площадка №11
	Строительство
	0,18
	Перспективная новая БМК №12

	

13.
	Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания, аптекой.
	

Площадка №11
	

Строительство
	

0,121
	
Перспективная новая БМК №13

	с. Клявлино

	
14
	Строительство фельд- шерско-акушерского
пункта с размещением аптеки
	В существующей застройке, ул. Молодежная
	
Строительство
	
0,016
	
Перспективная новая БМК №14

	
15
	
ДОУ на 60 мест
	
Площадка №12
	
Строительство
	
0,360
	Перспективная новая БМК №15



	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Планируемое мероприятие
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснаб- жения

	16
	ДОУ на 30 мест
	Площадка №13
	Строительство
	0,18
	Перспективная новая БМК №16

	17
	Спорткомплекс с бас- сейном и спортзалом
	Площадка №13
	Строительство
	0,638
	Перспективная новая БМК №17

	
18
	Предприятие бытового обслуживания на 12 ра- бочих мест
	
Площадка №13
	
Строительство
	
0,072
	Перспективная новая БМК №18

	С. Старые Сосны

	
19
	Предприятие бытового обслуживания на 5 ра-
бочих мест
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,0507
	Перспективная новая БМК №19

	

20
	Комплексное предприя- тие коммунально- бытового обслуживания с прачечной, химчист-
кой, баней.
	
В существующей застройке
	

Строительство
	

0,0456
	
Перспективная новая БМК №20

	с. Новые Сосны

	21
	Спортзал
	В существующей застройке
	Строительство
	0,125
	Перспективная новая БМК №21

	с. Новый Маклауш

	22
	Детский сад на 35 мест
	В существующей застройке
	Строительство
	0,065
	Перспективная новая БМК №22

	23
	
Спортзал
	В существующей застройке
	
Строительство
	0,125
	Перспективная новая БМК №23

	п. Горелый Колок

	
24
	
ФАП
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,016
	Перспективная новая БМК №24

	ИТОГО:
	6,115
	



Суммарная тепловая нагрузка перспективных общественных зданий сельского поселения Клявлино на расчетный срок строительства составит 6,115 Гкал/ч.

Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения пред- лагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-модульного типа. Деревня Долгоруково, поселок Красная Елха, деревня Софьино централизо-
ванным газоснабжением не обеспечены.

Таблица 9 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Клявлино в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.

	
№ п/п
	
Наименование показателя
	
Базовое значение
	Расчетный срок строительства до 2033 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки перспективного стро- ительства всего, в т.ч.
	-
	6,115

	
	в зоне теплоснабжения
теплового центра №1 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения
теплового центра №1 -А ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №3 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №4 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №5 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №7 с. Новые Сосны
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №8 с. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №13 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №14 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения
котельной №15 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №16 ст. Клявлино
	-
	-

	
	в зоне теплоснабжения котельной №18 ст. Клявлино
	-
	-

	
	В существующей застройке:
	
	0,6503

	
	в существующей застройке ст. Клявлино
	-
	0,207

	
	в существующей застройке с. Клявлино
	
	0,016

	
	в существующей застройке с. Старые Сосны
	
	0,0963

	
	в существующей застройке с.Новые Сосны
	
	0,125

	
	в существующей застройке с.Новый Маклауш
	
	0,19

	
	в существующей застройке с. Горелый Колок
	
	0,016

	
	На свободных территориях:
	
	5,465

	
	На свободных территориях ст. Клявлино
	
	3,825

	
	На свободных территориях д. Петропавловка
	
	0,301

	
	На свободных территориях с. Клявлино
	
	1,25




1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на су- ществующих площадках в границах и за границами населённых пунктов.
В проектах «Схема территориального планирования Самарской области» и
«Схема территориального планирования муниципального района Клявлинский Са- марской области» не предусмотрены мероприятия по развитию объектов производ-

ственного и коммунально-складского назначения.
Планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначе- ния представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения

	№ по ГП
	
Наименование
	Местоположение (населённый пункт, улица, № дома)
	Характеристика объекта (планируемая)
	Функциональная зона
	Мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

1
	Предприятие по производству строительных
материалов и изделий из гипса
	На востоке от с. Старые Сосны, на территории бывшей МТФ
	
Площадь терри- тории 9,69 га
	

П1-3
	

Строительство

	

2
	Складская тер- ритория
Сок-Поляевского
гипсового карье- ра
	
На юго-востоке от с. Старые Сосны
	
Площадь терри- тории 3,95 га
	

П1-5
	

Строительство

	
3
	
Пожарное депо
	Ж. д. станция Кляв- лино,
Ул. Советская
	
4 автомобиля
	
П2
	
Строительство

	
4
	
Пожарное депо
	с. Старые Сосны, ул.2, у южной гра-
ницы н.п.
	
2 автомобиля
	
П2
	
Строительство



1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе тепло- снабжения по поселению.
Изменение величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каж- дом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источни- ка тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _TOC_250005]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности ис- точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения
На территории с. п. станция Клявлино действуют тринадцать котельных. Уста- новленная мощность котельных составляет 16,2172 Гкал/ч, годовая выработка теп- ловой энергии - около 25,4 тыс. Гкал. Источники комбинированной выработки тепло- вой и электрической энергии в с. п. станция Клявлино отсутствуют.
Тепловой центр № 1 находится по адресу ст. Клявлино, пр. Ленина, 9 Д. Ко- тельная является централизованной, работает без постоянного присутствия персо- нала. В настоящее время в котельной установлено 2 котла Viessmann Vitoplex-100. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2012 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 1,205 Гкал/час. Номиналь- ная мощность котельной 2,41 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии от- сутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природно- го газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2- 400/1,6 RVG G-250 ЕК-270. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работа- ет только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным и канальным способом. Трубо- проводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении от источ- ника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет кон- структивных изгибов теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из руберои- да. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 4471,8 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1969 - 2012 гг., работают по температурно- му графику 95/70, ЦТП отсутствуют.
Тепловой центр № 1-А находится по адресу ст. Клявлино, ул. Северная, 97
А. Котельная является централизованной и работает без постоянного присутствия персонала. В настоящее время в котельной установлено 2 котла Wiessmann Vitoplex-100. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2012 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 1,205 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 2,41 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка -
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«Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1,6 RVG G- 250 ЕК-270. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным способом. Трубопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении от источника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет конструктивных изгибов теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из рубероида. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3988 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1972 - 2012 гг., работают по температурному графику 95/70, ЦТП отсутствуют.
Котельная № 3 ст. Клявлино находится по адресу ул. 70 лет Октября, 24 а. Ко- тельная является централизованной и работает с постоянным присутствием персо- нала. В настоящее время в котельной установлено 3 котла Ferroli Pextherm RSW 1060 Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2008 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 0,91 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 2,73 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии от- сутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природно- го газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2- 400/1,6 RVG G-250 ЕК-270. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работа- ет только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным и канальным способом. Трубо- проводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении от источ- ника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет кон- структивных изгибов теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из руберои- да. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 945,6 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2001 г., работают по температурному гра- фику 95/70, ЦТП отсутствуют.

Котельная № 4 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Жукова, 9 а. Котельная являет- ся централизованной и работает с постоянным присутствием персонала. В настоя- щее время в котельной установлено 2 котла КСВ-1,9 (ввод в эксплуатацию 2003 г.) и 2 котла Buderus Logano GE615 1200 (ввод в эксплуатацию 2012г.) и один котел LAVART 1500 R. Номинальная мощность котельной 6,62 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-250/1,6, RVG G-160, ЕК-260. Резервное топливо не предусмотре- но.
Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает теп- ловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным способом. Тру- бопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении от ис- точника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет конструктивных изгибов теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из рубе- роида. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 4031 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2012 гг., работают по температурному гра- фику 95/70, ЦТП отсутствуют.
Котельная № 5 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Ворошилова. Котель- ная является централизованной и работает с постоянным присутствием персона- ла. В настоящее время в котельной установлено 2 котла WIESSMANN Vitoplex-
100. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 0,43 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,86 Гкал/ч. Для под- готовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Ком- плексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс из- мерения количества природного газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-250/1,6, RVG G-160, ЕК-260. Резервное топливо предусмотрено – дизельное топливо. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые се- ти двухтрубные, симметричные, проложены надземным и канальным способом. Трубопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении
от источника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется

за счет конструктивных изгибов теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из рубероида. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2083,6 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1982 - 2012 гг., ра- ботают по температурному графику 95/70, ЦТП отсутствуют.
Котельная № 7 находится по адресу Клявлинский район с. Новые Сосны.
Котельная работает без постоянного присутствия персонала. В настоящее время в котельной установлено 3 котла МИКРО-75. Котлоагрегаты введены в эксплу- атацию в 2005 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспорт- ным данным, составляет 0,0645 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,193 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочист- ка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является ос- новным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ТК2-Д25, ВК-G16, ТС-215. Резервное топ- ливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потреби- телей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным и канальным способом. Трубопроводы выполнены с постепенным умень- шением диаметра в направлении от источника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет конструктивных изгибов теплотрассы. Тепло- вая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из рубероида. Протяженность тепловых сетей в одно- трубном исчислении составляет 121,4 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 гг., работают по температурному графику 95/70, ЦТП отсутствуют.
Котельная № 8 находится по адресу Клявлинский район с. Клявлино, ул. Моло- дежная, дом 20А.
Котельная работает без постоянного присутствия персонала. В настоящее время в котельной установлено 2 котла МИКРО-100 и один котел МИКРО-95. Котло- агрегаты введены в эксплуатацию в 2005 году. Производительность котлоагрегата МИКРО-100, согласно паспортным данным, составляет 0,086 Гкал/час. Производи- тельность котлоагрегата МИКРО-95, согласно паспортным данным, составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,25 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества природного

газа СГ-ТК2-Д-40, ВК-G25, ТС-215. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энер- гию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным и канальным способом. Трубопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра в направлении от источника. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет конструктивных изгибов теплотрассы. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из рубе- роида. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 316 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 гг., работают по температурному гра- фику 95/70, ЦТП отсутствуют.
Котельная № 13 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, 50А.
Котельная является модульной, контроль ведется дистанционно, с помощью радиопередатчиков. В котельной установлены 2 котла КС-ТГВ-31,5. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2000 г. Производительность каждого котлоагрегата, со- гласно паспортным данным, составляет 0,027 Гкал/час. Номинальная мощность ко- тельной 0,054 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установ- лен комплекс измерения количества природного газа СГ-ТК-Д-410, ВК-G6, ТС-220. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симмет- ричные, проложены надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выпол- нена из пенополиуретанового утеплителя. Протяженность тепловых сетей в одно- трубном исчислении составляет 52 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г., работают по температурному графику 95/70.
Котельная № 14 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, 35а.
Котельная является модульной, контроль ведется дистанционно, с помощью радиопередатчиков. В котельной установлены 1 котел Микро-95 и Микро-100. Котло- агрегаты введены в эксплуатацию в 2000 г. Номинальная мощность котельной 0,17 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочист- ка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является ос- новным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ТК2-Д-25, ВК-G16, ТС-215. Резервное топ-

ливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потреби- телей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополи- уретанового утеплителя. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 370 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2012 г., работают по температурному графику 95/70.
Котельная № 15 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Солнечная, 23. Котель- ная является модульной, контроль ведется дистанционно, с помощью радиопередат- чиков. В котельной установлены 2 котла КВА-100м. Котлоагрегаты введены в эксплуа- тацию в 2003 г. Номинальная мощность котельной 0,344 Гкал/ч. Для подготовки пита- тельной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на ко- тельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества при- родного газа СГ-ТК2-Д-40, ВК-G25, ТС-215. Резервное топливо не предусмотрено. Ко- тельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепло- вую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети отсутствуют.
Котельная № 16 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, 37.
Котельная является модульной, контроль ведется дистанционно, с помощью радиопередатчиков. В котельной установлены 2 котла КСГ-31,5. Котлоагрегаты введе- ны в эксплуатацию в 2003 г. Номинальная мощность котельной 0,05 Гкал/ч. Для под- готовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплек- сон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс измерения количества природного газа СГ-ТК-Д-10, ВК-G6, ТС-220. Резервное топливо не преду- смотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Котельная от- пускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по за- крытой схеме. Тепловые сети отсутствуют.
Котельная № 18 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 25 а. Котельная является модульной, работает без постоянного присутствия персо-
нала. В котельной установлены 1 котел КОВ- 100 С и 2 котла Микро-95. Котлоагрега- ты введены в эксплуатацию в 1998 г. Номинальная мощность котельной 0,25 Гкал/ч. Для подготовки питательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка -
«Комплексон». Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Для учета природного газа установлен комплекс изме- рения количества природного газа СГ-ТК-Д-40, ВК-G25, ТС-220. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (5280 ч.). Ко- тельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребите- лей по закрытой схеме. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, проложены надземным и бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретанового и минераловатного утеплителя с покровным слоем из рубе- роида. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 112,4 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2003 -2012 гг., работают по температур- ному графику 95/70.
Котельная № 22 находится по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, 55. Котельная встроенная, используется для отопления здания администрации,
работает без постоянного присутствия персонала. В котельной установлены 2 котла КС – ТВГ-31,5 С. Номинальная мощность котельной 0,054 Гкал/ч. Для подготовки пи- тательной воды в котельной предусмотрена химводоочистка - «Комплексон». Прибо- ры учета тепловой энергии отсутствуют. Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в ото- пительный сезон (5280 ч.). Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. Тепловые сети отсутствуют. Ра- ботают по температурному графику 95/70.
Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению на территории с. п. ст. Клявлино, предла- гается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно- модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.
Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта развития (вариант 1 или вариант 2).
Таблица 10 – Перспективные источники теплоснабжения с. п. ст. Клявлино

	№ п/п
	
Наименование объекта
	
Местоположение
	Планируемое мероприятие
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснаб- жения

	ж. д. ст. Клявлино

	
1.
	
Здание администрации
	В существующей застройке, пр.
Ленина
	
Строительство
	
0,04
	Перспективная новая БМК №1

	
2.
	Акушерско- гинекологический корпус
	В существующей застройке, ул.
Жукова
	
Строительство
	
0,105
	Перспективная новая БМК №2



	№ п/п
	
Наименование объекта
	
Местоположение
	Планируемое мероприятие
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснаб- жения

	

3.
	
Предприятие бытового обслуживания на 10 ра- бочих
	В существующей застройке, пере- сечение ул. Ка- пралова и ул. Ча-
паевской
	

Строительство
	

0,062
	
Перспективная новая БМК №3

	4.
	Аптека
	Площадка №1
	Строительство
	0,028
	Перспективная новая БМК №4

	
5.
	Бассейн площадью 300 м2
	
Площадка №1
	
Строительство
	
0,364
	Перспективная новая БМК №5

	
6.
	Культурно- развлекательный центр
	Площадка №1,
	
Строительство
	
0,42
	Перспективная новая БМК №6

	
7.
	
Кафе
	Площадка №1,
	
Строительство
	
0,39
	Перспективная новая БМК №7

	
8.
	Предприятие бытового обслуживания
	
Площадка №1
	
Строительство
	
0,062
	Перспективная новая БМК №8

	
9.
	
Бассей
	
Площадка №4
	
Строительство
	
0,364
	Перспективная новая БМК №9

	
10
	
Кафе
	
Площадка №5
	
Строительство
	
0,38
	Перспективная новая БМК №10

	
11
	Предприятие бытового обслуживания
	
Площадка №5
	
Строительство
	
0,062
	Перспективная новая БМК №11

	12
	Кафе
	Площадка №7
	Строительство
	0,532
	Перспективная новая БМК №12

	13
	Гостиница
	Площадка №1
	Строительство
	0,36
	Перспективная новая БМК №13

	

14
	Комплексное предприя- тие коммунально- бытового обслуживания
с прачечной, баней и химчисткой
	
Площадка №7
	

Строительство
	

1,14
	
Перспективная новая БМК №14

	
15
	Спорткомплекс с бас- сейном и спортзалом
	
Площадка №7
	
Строительство
	
0,8805
	Перспективная новая БМК №15

	16
	ДОУ
	Площадка №9
	Строительство
	0,246
	Перспективная новая БМК №16

	17
	Аптека
	Площадка №9
	Строительство
	0,028
	Перспективная новая БМК №17

	
18
	Культурно- развлекательный центр
	
Площадка №9
	
Строительство
	
0,21
	Перспективная новая БМК №18

	
19
	
Кафе
	Площадка №9
	
Строительство
	
0,532
	Перспективная новая БМК №19

	
20
	Предприятие бытового обслуживания
	
Площадка №9
	
Строительство
	
0,072
	Перспективная новая БМК №20



	№ п/п
	
Наименование объекта
	
Местоположение
	Планируемое мероприятие
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснаб- жения

	д. Петропавловка

	21.
	ДОУ на 30 мест
	Площадка №1
	Строительство
	0,18
	Перспективная новая БМК №1

	

22.
	Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием
бытового обслуживания, аптекой.
	

Площадка №1
	

Строительство
	

0,121
	
Перспективная новая БМК №2

	с. Клявлино

	
23
	Строительство фельд- шерско-акушерского пункта с размещением
аптеки
	В существующей застройке, ул. Молодежная
	
Строительство
	
0,016
	
Перспективная новая БМК №1

	
24
	
Кафе на 40 посадочных мест
	В существующей застройке, ул. Молодежная и ул.
Черемшанской
	
Строительство
	
0,304
	
Перспективная новая БМК №2

	
25
	
ДОУ на 60 мест
	
Площадка №12
	
Строительство
	
0,360
	Перспективная новая БМК №3

	
26
	
ДОУ на 30 мест
	
Площадка №13
	
Строительство
	
0,18
	Перспективная новая БМК №4

	27
	Спорткомплекс с бас- сейном и спортзалом
	Площадка №13
	Строительство
	0,638
	Перспективная новая БМК №5

	
28
	
Кафе на 70 мест
	
Площадка №13
	
Строительство
	
0,532
	Перспективная новая БМК №6

	
29
	Предприятие бытового обслуживания на 12 ра- бочих мест
	
Площадка №13
	
Строительство
	
0,072
	Перспективная новая БМК №7

	С. Старые Сосны

	30
	Кафе
	В существующей застройке
	Строительство
	0,228
	Перспективная новая БМК №1

	
31
	Предприятие бытового обслуживания на 5 ра- бочих мест
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,0507
	Перспективная новая БМК №2

	

32
	Комплексное предприя- тие коммунально- бытового обслуживания с прачечной, химчист-
кой, баней.
	
В существующей застройке
	

Строительство
	

0,0456
	
Перспективная новая БМК №3

	
33
	Пожарное депо на 2 машины
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,25
	Перспективная новая БМК №4

	С. Новые Сосны

	
34
	
Спортзал
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,125
	Перспективная новая БМК №1



	№ п/п
	
Наименование объекта
	
Местоположение
	Планируемое мероприятие
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснаб- жения

	
35
	
Кафе на 30 мест
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,228
	Перспективная новая БМК №2

	
36
	Предприятие бытового обслуживания с прачеч- ной, химчисткой 3 раб.
места
	
В существующей застройке
	
Строительство
	
0,0507
	
Перспективная новая БМК №3

	
37
	
Гостиница на 8 мест
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,048
	Перспективная новая БМК №4

	с. Новый Маклауш

	38
	Детский сад на 35 мест
	В существующей застройке
	Строительство
	0,065
	Перспективная новая БМК №1

	39
	
Спортзал
	В существующей застройке
	
Строительство
	0,125
	Перспективная новая БМК №2

	
40
	
Кафе на 20 мест
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,152
	Перспективная новая БМК №3

	
41
	
Баня на 9 мест
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,0608
	Перспективная новая БМК №3

	п. Горелый Колок

	
42
	
ФАП
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,016
	Перспективная новая БМК №1

	
43
	
Аптека
	В существующей застройке
	
Строительство
	
0,016
	Перспективная новая БМК №2

	ИТОГО:
	10,1413
	


Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных ис- точников тепловой энергии, действующих на территории с. п. ст. Клявлино пред- ставлены на рисунках 18 - 23.
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Рисунок 18 – Территория ст. Клявлино с выделенными объектами перспективно-
го строительства
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Рисунок 19 – Территория с. Клявлино с выделенными объектами перспективного
строительства
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Рисунок 20 – Территория с. Старые Сосны с выделенными объектами перспективного строительства
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Рисунок 21 – Территория д. Петропавловка с выделенными объектами перспек-
тивного строительства
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Рисунок 22 – Территория с. Новый Маклауш с выделенными объектами перспек-
тивного строительства














































[image: ]Рисунок 23– Территория с. Горелый Колок с выделенными объектами перспек-
тивного строительства

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источни- ков тепловой энергии
Потребители, за исключением тех, которые подключены к централизованному теплоснабжению с. п. ст. Клявлино, используют индивидуальные источники тепловой энергии.
Существующая индивидуальная жилая застройка c. п. ст. Клявлино обеспечи- вается тепловой энергией от автономных газовых котлов. Проектируемую индивиду- альную жилую застройку планируется обеспечить тепловой энергией аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций.
В виду отсутствия централизованного газоснабжения, существующая индиви- дуальная жилая застройка д. Долгоруково, п. Красная Елха, д. Софьино обеспечива- ется тепловой энергией от электрокотлов, котлов, работающих на сжиженном газе, также используется печное отопление.
Существующие объекты общественно-деловой зоны, не подключенные к цен- трализованной системе теплоснабжения, имеют индивидуальные источники тепловой энергии.
Часть новых объектов общественно-деловой зоны, которые не будут под- ключаться к существующим и перспективным источникам централизованного теп- лоснабжения, будут отапливаться от индивидуальных источников тепловой энер- гии.
Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энер- гии с. п. ст. Клявлино представлены на рисунках 24÷35.
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Рисунок 24 - Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии ст. Клявлино
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Рисунок 25 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии с. Клявлино
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Рисунок 26 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии с. Новые Сосны
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Рисунок 27 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии с. Старые Сосны
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Рисунок 28 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии д. Петропавловка и п. Черемшанка
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Рисунок 29 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии с. Софьино
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Рисунок 30 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии с. Новый Маклауш
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Рисунок 31 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии п. Горелый Колок
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Рисунок 32 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии п. Красная Елха
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Рисунок 33 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии д. Черемушки
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Рисунок 34 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии д. Средняя Речка
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Рисунок 35 – Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии д. Долгоруково

Генеральным планом предусматривается застройка усадебными жилыми до- мами с приусадебными участками, а также фермерскими хозяйствами, теплоснабже- ние которых планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабже- ния.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепло- вой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
Изменение тепловой нагрузки существующей системы централизованного теплоснабжения с. п. ст. Клявлино на расчетный срок строительства 2033 г. – не предполагается.
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно- модульных котельных, планируемых к строительству в сельском поселении ст. Кляв- лино, представлены в таблице 11.


Таблица 11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	
№ п/п
	
Наименование показателя
	Перспективное значение до 2033 г.

	
	
	Перспективная БМК №1
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №2
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №3
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №4
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №5
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №6
ст. Клявлино

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,086
	0,129
	0,086
	0,086
	0,387
	0,473

	2
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,086
	0,129
	0,086
	0,086
	0,387
	0,43

	3
	Затраты на собственные и хозяй- ственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,0003
	0,0005
	0,0003
	0,0003
	0,0015
	0,0017

	4
	Тепловая мощность источника теп- ловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,083
	0,124
	0,083
	0,083
	0,372
	0,454

	5
	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в том числе
	0,00042
	0,00072
	0,00042
	0,00036
	0,00169
	0,00066

	5.1
	через теплоизоляционные кон- струкции, Гкал/ч
	0,0004
	0,0007
	0,0004
	0,00035
	0,0016
	0,0006

	5.2
	с утечкой теплоносителя, Гкал/ч
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00001
	0,00009
	0,00006

	6
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,04
	0,105
	0,062
	0,028
	0,364
	0,42

	
7
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энер- гии, Гкал/ч
	
+0,045
	
+0,023
	
+0,023
	
+0,057
	
+0,020
	
+0,008
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Продолжение таблицы 11

	

№ п/п
	

Наименование показателя
	Перспективное значение до 2033 г.

	
	
	Перспективная БМК №7
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №8
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №9
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №10
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №11
ст. Клявлино
	Перспективная БМК №12
д. Петропавлов- ка

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,43
	0,086
	0,387
	0,387
	0,086
	0,215

	2
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,43
	0,086
	0,387
	0,387
	0,086
	0,215

	3
	Затраты на собственные и хозяй- ственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,0017
	0,0003
	0,0015
	0,0015
	0,0003
	0,0086

	4
	Тепловая мощность источника теп- ловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,4283
	0,0857
	0,3855
	0,3855
	0,0857
	0,2064

	5
	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в том числе
	0,00068
	0,00042
	0,00169
	0,00068
	0,00042
	0,00051

	5.1
	через теплоизоляционные кон- струкции, Гкал/ч
	0,00064
	0,0004
	0,0016
	0,0006
	0,0004
	0,0005

	5.2
	с утечкой теплоносителя, Гкал/ч
	0,00004
	0,00002
	0,00009
	0,00008
	0,00002
	0,00001

	6
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,39
	0,062
	0,364
	0,38
	0,062
	0,18

	7
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энер-
гии, Гкал/ч
	+0,038
	+0,023
	+0,020
	+0,005
	+0,023
	+0,0259




Продолжение таблицы 11

	

№ п/п
	

Наименование показателя
	Перспективное значение до 2033 г.

	
	
	Перспективная БМК №13
д. Петропавлов- ка
	Перспективная БМК №14
с. Клявлино
	Перспективная БМК №15
с. Клявлино
	Перспективная БМК №16
с. Клявлино
	Перспективная БМК №17
с. Клявлино
	Перспективная БМК №18
с. Клявлино

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,129
	





Индивидуальный источник тепло- снабжения
	0,387
	0,215
	0,645
	0,086

	2
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,129
	
	0,387
	0,215
	0,645
	0,086

	3
	Затраты на собственные и хозяй- ственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,0052
	
	0,0015
	0,0009
	0,0026
	0,0003

	4
	Тепловая мощность источника теп- ловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,1238
	
	0,3855
	0,2141
	0,6424
	0,0857

	5
	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в том числе
	0,0007
	
	0,00102
	0,00079
	0,00107
	0,00045

	5.1
	через теплоизоляционные кон- струкции, Гкал/ч
	0,00068
	
	0,00096
	0,00076
	0,0009
	0,0004

	5.2
	с утечкой теплоносителя, Гкал/ч
	0,00002
	
	0,00006
	0,00003
	0,00017
	0,00005

	6
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,121
	0,016
	0,36
	0,18
	0,638
	0,072

	7
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энер-
гии, Гкал/ч
	+0,0021
	-
	+0,0245
	+0,0334
	+0,0033
	+0,0132




Продолжение таблицы 11

	

№ п/п
	

Наименование показателя
	Перспективное значение до 2033 г.

	
	
	Перспективная БМК №19
с. Старые Сосны
	Перспективная БМК №20
с. Старые Сосны
	Перспективная БМК №21
с. Новые Сосны
	Перспективная БМК №22
с. Новый Ма- клауш
	Перспективная БМК №23
с. Новый Ма- клауш
	Перспективная БМК №24
п. Горелый Колок

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,129
	0,086
	0,129
	Индивидуальный источник отоп- ления

	2
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,129
	0,086
	0,129
	

	3
	Затраты на собственные и хозяй- ственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,0003
	0,0003
	0,0005
	0,0003
	0,0005
	

	4
	Тепловая мощность источника теп- ловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,0857
	0,0857
	0,1285
	0,0857
	0,1285
	

	5
	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в том числе
	0,00036
	0,00037
	0,00072
	0,00063
	0,00046
	

	5.1
	через теплоизоляционные кон- струкции, Гкал/ч
	0,0003
	0,00036
	0,00068
	0,0006
	0,0004
	

	5.2
	с утечкой теплоносителя, Гкал/ч
	0,00006
	0,00001
	0,00003
	0,00003
	0,00006
	

	6
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,0507
	0,0456
	0,125
	0,065
	0,125
	0,016

	7
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энер-
гии, Гкал/ч
	+0,0346
	+0,0397
	+0,0028
	+0,020
	+0,003
	



Во всех котельных имеется резерв тепловой мощности, который достаточен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договора на поддержание ре- зервной тепловой мощности с потребителями с. п. ст. Клявлино не заключались. Дол- госрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон и в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсут- ствуют.
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности в с. п. ст. Клявлино отсутствуют.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, если зона действия источника тепловой энер- гии расположена в границах двух или более поселений.
Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более посе- лений на территории с.п. ст. Клявлино отсутствуют.
2.5 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо- дов в указанной системе.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эф- фективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопо- требляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теп- лоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей уста- новки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В виду низкой плотности тепловой нагрузки (менее 0,1 Гкал/(ч·га)), подклю- чение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения экономи- чески нецелесообразно.
Изменений эффективного радиуса источника централизованного теплоснаб- жения с. п. ст. Клявлино не происходит, так как основные влияющие параметры не изменяются (температурный график, удельная стоимость материальной характе- ристики тепловой сети) и не приводят к существенным отклонениям от существу- ющего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.
Данные о радиусе теплоснабжения котельной с. п. ст. Клявлино представлены в таблице 12.
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Таблица 12 – Фактические и эффективные радиусы теплоснабжения

	Наименование
источника теплоснабжения
	Фактический радиус тепло- снабжения, м
	Эффективный радиус тепло- снабжения, м

	Тепловой центр №1 ст. Клявлино
	2490,8
	2490,8

	Тепловой центр №1-А ст. Клявлино
	2034,1
	2034,1

	Котельная №3 ст. Клявлино
	227,8
	227,8

	Котельная №4 ст. Клявлино
	274,3
	274,3

	Котельная №5 ст. Клявлино
	1123,7
	1123,7

	Котельная №7 с. Новые Сосны
	19,5
	19,5

	Котельная №8 с. Клявлино
	104,0
	104,0

	Котельная №13 ст. Клявлино
	26,0
	26,0

	Котельная №14 ст. Клявлино
	182,6
	182,6

	Котельная №15 ст. Клявлино
	0,0
	0,0

	Котельная №16 ст. Клявлино
	0,0
	0,0

	Котельная №18 ст. Клявлино
	449,6
	449,6



Изменений эффективного радиуса источников теплоснабжения с. п. ст. Клявлино не происходит, так как основные влияющие параметры не изменяются (темпера- турный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети) и не приводят к существенным отклонениям от существующего состояния в струк- туре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водопод- готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теп- лопотребляющими установками потребителей.
В качестве теплоносителя от существующего источника тепловой энергии используется сетевая вода с расчетной температурой 95/70 °С. Разбор теплоноси- теля не осуществляется.
Изменение тепловых нагрузок, присоединенных к существующей котельной, не предполагается, поэтому перспективный баланс теплоносителя для нее не со- ставлялся.
Отпуск тепловой энергии от планируемых к строительству блочно- модульных котельных предлагается осуществлять по температурному графику 95/70 °С.
Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сель- ском поселении Натальино, включающие расходы сетевой воды, объем трубопрово- дов и потери в сетях, представлены в таблице 16. Величина подпитки определена в соответствии со СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети».
Таблица 13 – Перспективные балансы теплоносителя

	



Источник теплоснабжения
	
Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	
Расход теплоносителя, т/ч
	Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3
	Расход воды для подпитки тепловой сети отопление, м3/ч
	Аварийная величина под- питки тепловой сети отоп- ления, м3/ч
	Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3
	
Производительность ВПУ, м3/ч
	
Резерв/дефицит произво- дительности ВПУ, м3/ч

	Перспективная БМК №1
ст. Клявлино
	
0,086
	
3,44
	
0,28
	
0,0007
	
0,006
	
3,70
	
-
	
-

	Перспективная БМК №2
ст. Клявлино
	
0,129
	
5,16
	
0,117
	
0,0003
	
0,002
	
1,54
	
-
	
-

	Перспективная БМК №3
ст. Клявлино
	
0,086
	
3,44
	
0,028
	
0,0001
	
0,001
	
0,37
	
-
	
-

	Перспективная БМК №4
ст. Клявлино
	
0,086
	
3,44
	
0,026
	
0,0001
	
0,001
	
0,34
	
-
	
-

	Перспективная БМК №5
ст. Клявлино
	
0,387
	
15,48
	
0,6
	
0,0015
	
0,012
	
7,92
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №6 ст. Клявлино
	0,473
	18,92
	0,36
	0,0009
	0,007
	4,75
	-
	-

	Перспективная
БМК №7 ст. Клявлино
	0,43
	17,2
	0,24
	0,0006
	0,005
	3,17
	-
	-



	



Источник теплоснабжения
	
Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	
Расход теплоносителя, т/ч
	Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3
	Расход воды для подпитки тепловой сети отопление, м3/ч
	Аварийная величина под- питки тепловой сети отоп- ления, м3/ч
	Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3
	
Производительность ВПУ, м3/ч
	
Резерв/дефицит произво- дительности ВПУ, м3/ч

	Перспективная
БМК №8 ст. Клявлино
	0,086
	3,44
	0,028
	0,0001
	0,001
	0,37
	-
	-

	Перспективная
БМК №9 ст. Клявлино
	0,387
	15,48
	0,6
	0,0015
	0,012
	7,92
	-
	-

	Перспективная
БМК №10 ст. Клявлино
	0,387
	15,48
	0,24
	0,0006
	0,005
	3,17
	-
	-

	Перспективная
БМК №11 ст. Клявлино
	0,086
	3,44
	0,028
	0,0001
	0,001
	0,37
	-
	-

	Перспективная
БМК №12 д. Петро- павловка
	
0,215
	
8,6
	
0,106
	
0,0003
	
0,002
	
1,40
	
-
	
-

	Перспективная БМК №13
д. Петропавловка
	
0,129
	
5,16
	
0,117
	
0,0003
	
0,002
	
1,54
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №14 с. Клявлино
	0,016
	0,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Перспективная
БМК №15 с. Клявлино
	0,387
	15,48
	0,32
	0,0008
	0,006
	4,22
	-
	-

	Перспективная
БМК №16 с. Клявлино
	0,215
	8,6
	0,159
	0,0004
	0,003
	2,10
	-
	-

	Перспективная
БМК №17 с. Клявлино
	0,645
	25,8
	0,54
	0,0014
	0,011
	7,13
	-
	-

	Перспективная
БМК №18 с. Клявлино
	0,086
	3,44
	0,028
	0,0001
	0,001
	0,37
	-
	-

	Перспективная
БМК №19 с. Старые Сосны
	
0,086
	
3,44
	
0,026
	
0,0001
	
0,001
	
0,34
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №20 с. Старые Сосны
	
0,086
	
3,44
	
0,026
	
0,0001
	
0,001
	
0,34
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №4 с. Старые Сосны
	
0,301
	
12,04
	
0,159
	
0,0004
	
0,003
	
2,10
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №21 с. Новые Сосны
	
0,129
	
5,16
	
0,117
	
0,0003
	
0,002
	
1,54
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №22 с. Новый Маклауш
	
0,086
	
3,44
	
0,042
	
0,0001
	
0,001
	
0,55
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №23 с. Новый Маклауш
	
0,129
	
5,16
	
0,078
	
0,0002
	
0,002
	
1,03
	
-
	
-

	Перспективная
БМК №24 п. Горелый Колок
	
0,016
	
0,64
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-



Глава 4. Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабже- ния
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения.
При разработке сценариев развития систем теплоснабжения с.п. ст. Клявлино учитывались климатический фактор и техническое состояние существующего обору- дования теплоисточников и тепловых сетей.
Первый вариант развития
Первый вариант развития предполагает использование существующих источни- ков тепловой энергии для теплоснабжения потребителей с.п. ст. Клявлино.
Второй вариант развития
Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии – котельных блочно - модульного типа.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы тепло- снабжения.
В данной схеме рассматриваются оба варианта перспективного развития си- стем теплоснабжения.
Первый вариант развития систем теплоснабжения не целесообразно использо- вать для объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения с.п. ст. Клявлино. Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности.
В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития си- стем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечи- вающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях по- селения, для которых отсутствует возможность или целесообразность пере- дачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
Согласно проекту ГП, все объекты перспективного строительства на территории с. п. ст. Клявлино планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теп- лоисточников.
Для объектов соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или пристро- енные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД.
Описание перспективных источников тепловой энергии с. п. ст. Клявлино пред- ставлено в таблице 14.
В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные системы отоп- ления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунк- тах устанавливать устройства попогодного регулирования.
Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения от собственных теплоисточников – кот- лов различной модификации. Строительство источников централизованного теп- лоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.
Согласно генеральному плану газифицировано только с. Клявлино; по газо- проводам низкого давления газ подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Установка индивидуальных ис- точников, работающих на газообразном топливе возможна.
Таблица 14 – Перспективные источники теплоснабжения с. п. ст. Клявлино

	Источник теплоснаб- жения
	Местоположение
	Срок строи- тельства
	Наименование объекта теплоснабжения

	Замена котельной №5 на модульную котель- ную с котлами Viss-
mann
	
Ул .Ворошилова,
	
до 2020 г.
	
территория НПС

	Перспективная БМК №1
ст. Клявлино
	В	существующей	за- стройке, пр. Ленина
	
до 2023 г.
	
Здание администрации

	Перспективная БМК №2
	В существующей за- стройке, ул. Жукова
	до 2023 г.
	Акушерско-гинекологический корпус



	Источник теплоснаб- жения
	Местоположение
	Срок строи- тельства
	Наименование объекта теплоснабжения

	ст. Клявлино
	
	
	

	Перспективная БМК №3
ст. Клявлино
	В существующей за- стройке, пересечение ул. Капралова и ул. Чапаев- ской
	
до 2023 г.
	
Предприятие бытового обслужива- ния на 10 рабочих

	Перспективная БМК №4
ст. Клявлино
	
Площадка №1
	
до 2023 г.
	
Бассейн площадью 300 м2

	Перспективная БМК №5
ст. Клявлино
	Площадка №1,
	
до 2023 г.
	
Культурно-развлекательный центр

	Перспективная БМК №6
ст. Клявлино
	
Площадка №1
	
до 2033 г.
	Предприятие бытового обслужива- ния

	Перспективная БМК №7
ст. Клявлино
	
Площадка №4
	
до 2033 г.
	
Бассейн

	Перспективная БМК №8
ст. Клявлино
	
Площадка №5
	
до 2033 г.
	Предприятие бытового обслужива- ния

	Перспективная БМК №9
ст. Клявлино
	
Площадка №7
	
до 2033 г.
	Предприятие бытового обслужива- ния

	Перспективная БМК №10
ст. Клявлино
	Площадка №7
	
до 2033 г.
	Комплексное предприятие комму- нально-бытового обслуживания с прачечной, баней и химчисткой

	Перспективная БМК №11
ст. Клявлино
	
Площадка №7
	
до 2033 г.
	Спорткомплекс с бассейном и спортзалом

	Перспективная БМК №12
д. Петропавловка
	
Площадка №11
	
до 2023 г.
	
ДОУ на 30 мест

	Перспективная БМК №13
д. Петропавловка
	
Площадка №11
	
до 2023 г.
	Многофункциональное здание с ма- газином, кафе, предприятием быто- вого обслуживания, аптекой.

	Перспективная БМК №14
с. Клявлино
	В существующей за- стройке, ул. Молодежная
	до 2023 г.
	Строительство фельдшерско- акушерского пункта с размещением аптеки

	Перспективная БМК №15
с. Клявлино
	
Площадка №12
	до 2023 г.
	
ДОУ на 60 мест

	Перспективная БМК №16
с. Клявлино
	
Площадка №13
	
до 2033 г.
	
ДОУ на 30 мест

	Перспективная БМК №17
с. Клявлино
	
Площадка №13
	
до 2033 г.
	Спорткомплекс с бассейном и спортзалом

	ерспективная БМК №18
с. Клявлино
	
Площадка №13
	
до 2033 г.
	Предприятие бытового обслужива- ния на 12 рабочих мест

	Перспективная БМК №19
с. Старые Сосны
	В существующей за- стройке
	
до 2033 г.
	Предприятие бытового обслужива- ния на 5 рабочих мест

	Перспективная БМК №20
с. Старые Сосны
	В существующей за- стройке
	
до 2033 г.
	Комплексное предприятие комму-
нально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней.

	Перспективная БМК №21
	В существующей за- стройке
	до 2033 г.
	Спортзал



	Источник теплоснаб- жения
	Местоположение
	Срок строи- тельства
	Наименование объекта теплоснабжения

	с. Новые Сосны
	
	
	

	Перспективная БМК №22
с. Новый Маклауш
	В существующей за- стройке
	
до 2033 г.
	
Детский сад на 35 мест

	Перспективная БМК №23
с. Новый Маклауш
	В существующей застройке
	
до 2033 г.
	
Спортзал

	Перспективная БМК №24
с. Горелый Колок
	В существующей застройке
	
до 2033 г.
	
ФАП




5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечива- ющих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепло- вой энергии – не планируется.
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации ис- точников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в с.п. ст. Клявлино
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энер- гии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсут- ствуют.
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирую- щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с. п. ст. Клявлино отсут- ствуют.
В течение расчетного периода в с. п. ст. Клявлино вывод из эксплуатации ис- точников теплоснабжения не предусматривается.
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономи- чески нецелесообразно.
Переоборудование существующей котельной в с.п. ст. Клявлино в источник

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с. п. ст. Клявлино.
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с. п. ст. Клявлино отсутствуют.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя- емых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с. п. ст. Клявлино отсутствуют.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе тепло- снабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необ- ходимости его изменения
В соответствии с СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») регу- лирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается каче- ственное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в за- висимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повыше- нием степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономич- ность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации ис- точников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспортировку тепло- вой энергии.
Режим работы системы теплоснабжения сельского поселения ст. Клявлино за- проектирован на температурные графики 95/70 0С.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж- дого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного ре- зерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в экс- плуатацию новых мощностей представлены в п. 2.4.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Основным видом топлива для котельных с. п. ст. Клявлино является природный
газ.
.

[bookmark: _bookmark0]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации теп- ловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перерас- пределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощ- ности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируется.
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Обеспечение тепловой энергией новых потребителей предлагается осуще- ствить от индивидуальных источников энергии и за счет строительства новых ис- точников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, следовательно, будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в с.п. ст. Клявлино.
Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от плани- руемых к строительству блочно-модульных котельных представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от перспективных блочно-модульных котельных
	
Наименование источника тепловой энергии
	
Номер участка
	
Способ про- кладки
	
Диаметр тепловой сети, мм
	Протяженность сети
(в двухтрубном
исчислении), м

	ст. Клявлино,

	Перспективная БМК №1
	Новая котельная – зда- ние администрации
	Надземная
	57
	20

	Перспективная БМК №2
	Новая котельная – аку- шерск
	Надземная
	76
	30

	
Перспективная БМК №3
	Новая котельная – пред- приятия бытового обслу- живания на 10 рабочих
мест
	
Надземная
	
57
	
20

	Перспективная БМК №4
	Новая котельная – Бас- сейн пл. 300 м2
	Надземная
	133
	50

	
Перспективная БМК №5
	Новая котельная – куль- турно-развлекательный центр
	
Надземная
	
159
	
20



	
Наименование источника тепловой энергии
	
Номер участка
	
Способ про- кладки
	
Диаметр тепловой сети, мм
	Протяженность сети
(в двухтрубном
исчислении), м

	
Перспективная БМК №6
	Новая котельная – пред- приятие бытового обслу- живания
	
Надземная
	
57
	
20

	Перспективная БМК №7
	Новая котельная – бас- сейн
	Надземная
	133
	50

	
Перспективная БМК №8
	Новая котельная – предприятие бытового
обслуживания
	
Надземная
	
57
	
20

	
Перспективная БМК №9
	Новая котельная – предприятие бытового обслуживания
	
Надземная
	
159
	
30

	
Перспективная БМК №10
	Новая котельная – комплексное предприя- тие коммунально-
бытового обслуживания
	
Надземная
	
219
	
30

	Перспективная БМК №11
	Новая котельная – спорткомплекс
	Надземная
	159
	30

	Итого по ст. Клявлино
	320

	д. Петропавловка

	Перспективная БМК №12
	Новая котельная- ДОУ на 30 мест
	Надземная
	89
	30

	
Перспективная БМК №13
	Новая котельная- многофункциональное здание с магазином
	
Надземная
	
76
	
30

	Итого по д. Петропавловка
	60

	с. Клявлино

	
Перспективная БМК №14
	Новая котельная – фель- дшерско-акушерский пункт
	
Надземная
	
-
	
-

	Перспективная БМК №15
	Новая котельная – ДОУ на 60 мест
	Надземная
	133
	30

	Перспективная БМК №16
	Новая котельная – ДОУ на 30 мест
	Надземная
	89
	30

	
Перспективная БМК №17
	Новая котельная – спорт- комплекс с бассейном и спортзалом
	
Надземная
	
159
	
30

	
Перспективная БМК №18
	Новая котельная – пред- приятие бытового обслу-
живания
	
Надземная
	
59
	
20

	Итого по с. Клявлино
	110

	с. Старые Сосны

	
Перспективная БМК №19
	Новая котельная – пред- приятие бытового обслу- живания
	
Надземная
	
45
	
20

	
Перспективная БМК №20
	Новая котельная – ком- плексное предприятие коммунально-бытового
обслуживания
	
Надземная
	
45
	
20

	Итого по с. Старые Сосны
	40



	
Наименование источника тепловой энергии
	
Номер участка
	
Способ про- кладки
	
Диаметр тепловой сети, мм
	Протяженность сети
(в двухтрубном
исчислении), м

	с. Новые Сосны

	Перспективная БМК №21
	Новая котельная – спорт- зал
	Надземная
	76
	30

	Итого по с. Новые Сосны
	30

	с. Новый Маклауш

	Перспективная БМК №22
	Новая котельная – дет- ский сад на 35 мест
	Надземная
	57
	30

	Перспективная БМК №23
	Новая котельная – спорт- зал
	Надземная
	76
	30

	Итого по с. Новый Маклауш
	60


На территории с.п. ст. Клявлино для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 620 м (в двухтрубном ис- числении). Способ прокладки – надземная. Вид тепловой изоляции – ППУ.
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условия, при наличии которых суще- ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных ис- точников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с. п. ст. Клявлино - не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации.
Строительство или реконструкция тепловых сетей в с. п. ст. Клявлино для повы- шения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет пере- вода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных - не требует- ся.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и безопасности теплоснабжения - не требуется. Надеж- ность тепловых сетей высокая.

[bookmark: _TOC_250004]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Существуют три способа регулирования отпуска тепловой энергии:
· качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изме- нения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода;
· количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем из- менения расхода теплоносителя при постоянной температуре;
· качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска тепло- ты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя;
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивиду- альных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потре- бителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Централизованное горячее водоснабжение в с.п. ст. Клявлино отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1 [bookmark: _bookmark1]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива.
Основным видом топлива в котельных с. п. ст. Клявлино является природ- ный газ. Резервное топливо предусмотрено только в котельной №5 (дизельное топливо).
Подключение перспективных объектов строительства к существующему ис- точнику тепловой энергии не планируется, поэтому перспективный топливный ба- лансы для него не составлялся.
Перспективные топливные балансы для каждого планируемого к строитель- ству источнику тепловой энергии, представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Перспективные топливные балансы

	
Наименование источника теп- ловой энергии
	
Суммарная теп- ловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал
	
Максимальный часовой расход условного топ- лива, кг у.т./ч
	Удельный расход ос- новного топ- лива кг у.
т./Гкал
	Расчетный годовой рас- ход основно- го топлива, т.у.т
	Расчетный годовой рас- ход основно- го топлива,
тыс. м3 при- родного газа

	ст. Клявлино,

	Перспективная БМК №1
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	Перспективная БМК №2
	0,129
	681,12
	19,17
	155,28
	105,76
	90,47

	Перспективная БМК №3
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	Перспективная БМК №4
	0,387
	2043,36
	57,51
	155,28
	317,29
	271,42

	Перспективная БМК №5
	0,473
	2497,44
	70,29
	155,28
	387,80
	331,74

	Перспективная БМК №6
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	Перспективная БМК №7
	0,387
	2043,36
	57,51
	155,28
	317,29
	271,42

	Перспективная БМК №8
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	Перспективная БМК №9
	0,559
	2951,52
	83,07
	155,28
	458,31
	392,05

	Перспективная БМК №10
	1,29
	6811,2
	191,69
	155,28
	1057,64
	904,74

	Перспективная БМК №11
	1,29
	6811,2
	191,69
	155,28
	1057,64
	904,74

	д. Петропавловка

	Перспективная БМК №12
	0,215
	1135,2
	31,95
	155,28
	176,27
	150,79

	Перспективная БМК №13
	0,129
	681,12
	19,17
	155,28
	105,76
	90,47

	с. Клявлино

	Перспективная БМК №14
	0,16
	844,8
	23,78
	155,28
	131,18
	112,22

	Перспективная БМК №15
	0,387
	2043,36
	57,51
	155,28
	317,29
	271,42
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Наименование источника теп- ловой энергии
	
Суммарная теп- ловая нагрузка котельной, Гкал/ч
	Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал
	
Максимальный часовой расход условного топ- лива, кг у.т./ч
	Удельный расход ос- новного топ- лива кг у.
т./Гкал
	Расчетный годовой рас- ход основно- го топлива, т.у.т
	Расчетный годовой рас- ход основно- го топлива, тыс. м3 при-
родного газа

	Перспективная БМК №16
	0,215
	1135,2
	31,95
	155,28
	176,27
	150,79

	Перспективная БМК №17
	0,645
	3405,6
	95,85
	155,28
	528,82
	452,37

	Перспективная БМК №18
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	с. Старые Сосны

	Перспективная БМК №19
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	Перспективная БМК №20
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	с. Новые Сосны
	
	

	Перспективная БМК №21
	0,129
	681,12
	19,17
	155,28
	105,76
	90,47

	с. Новый Маклауш

	Перспективная БМК №22
	0,086
	454,08
	12,78
	155,28
	70,51
	60,32

	Перспективная БМК №23
	0,129
	681,12
	19,17
	155,28
	105,76
	90,47

	с. Горелый Колок

	Перспективная БМК №24
	0,016
	84,48
	12,7796
	155,28
	13,12
	11,22




8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая мест- ные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
Основной вид топлива в с.п. ст. Клявлино - природный газ.
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид использу- емого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543- 2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгора- ния топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
Основной вид топлива в с.п. ст. Клявлино - природный газ.
8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.
Основной вид топлива в с.п. ст. Клявлино - природный газ.
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.
Основной вид топлива в с.п. ст. Клявлино - природный газ
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Раздел 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строитель- ство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) источников теп- ловой энергии
Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии представлены в таблице 17. Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов, представленных в приложении 1.
Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс- листов, представленных в Приложении 1.
Таблица 17 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельском поселении ст. Клявлино
	№ п/п
	
Описание мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.

	ст. Клявлино

	1
	Строительство котельной №1 блочно-модульного типа мощностью 0,1МВт
	1,65

	2
	Строительство котельной №2 блочно-модульного типа мощностью 0,15 МВт
	1,68

	3
	Строительство котельной №3 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт
	0,89

	4
	Строительство котельной №4 блочно-модульного типа мощностью 0,45МВт
	2,12

	5
	Строительство котельной №5 блочно-модульного типа мощностью 0,5 МВт
	2,4

	6
	Строительство котельной №6 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт
	1,65

	7
	Строительство котельной №7 блочно-модульного типа мощностью 0,45 МВт
	2,12

	8
	Строительство котельной №8 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт
	1,65

	9
	Строительство котельной №9 блочно-модульного типа мощностью 0,65 МВт
	3,5

	10
	Строительство котельной №10 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт
	4,35

	11
	Строительство котельной №11 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт
	4,35

	
	д. Петропавловка
	

	12
	Строительство котельной №12 блочно-модульного типа мощностью 0,25МВт
	1,8

	13
	Строительство котельной №13 блочно-модульного типа мощностью 0,15 МВт
	1,68

	с. Клявлино

	23
	Индивидуальный газовый котел Mikro-50
	0,108

	25
	Строительство котельной №15 блочно-модульного типа мощностью 0,45 МВт
	2,12

	26
	Строительство котельной №16 блочно-модульного типа мощностью 0,3 МВт
	1,9

	27
	Строительство котельной №17 блочно-модульного типа мощностью 0,75МВт
	4,1

	29
	Строительство котельной №18 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт
	1,65

	
	с. Старые Сосны

	31
	Строительство котельной №19 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт
	1,65

	32
	Строительство котельной №20 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт
	1,65



	№ п/п
	
Описание мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.

	
	с. Новые Сосны

	34
	Строительство котельной №21 блочно-модульного типа мощностью 0,15МВт
	1,68

	
	с. Новый Маклауш

	38
	Строительство котельной №22 блочно-модульного типа мощностью 0,1МВт
	1,65

	39
	Строительство котельной №23 блочно-модульного типа мощностью 0,3 МВт
	1,8

	п. Горелый Колок

	
	Индивидуальный газовый котел Mikro-50
	0,108

	Итого:
	48,256



Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Клявлино необходимы капитальные вложения в размере 48,256 млн. руб.
Оценка	денежных	затрат	на	строительство	новых	трубопроводов	с пенополиуретановой изоляцией подготовлена на основании НЦС 81-02-13-2023
«Наружные тепловые сети» и представлена в Приложении 2.
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре- конструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенопо- лиуретановой изоляцией подготовлена с использованием Программного комплекса Estimate и ТСНБ-ТЕР-2001 Самарской области в редакции 2015 года и представ- лена в Приложении 2.
Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в сельском поселении ст. Клявлино
	
№ п/п
	
Наименование котельной
	

Вид работ
	Протяжен- ность участ- ка (в одно- трубном ис-
числении), м
	
Стои- мость, тыс. руб.

	ст. Клявлино

	1.
	Перспективная БМК №1
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø57 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	2.
	Перспективная БМК №2
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 76 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	411,3

	3.
	Перспективная БМК №3
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 57 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	4.
	Перспективная БМК №4
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 133 протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении
	100
	1245,8

	5.
	Перспективная БМК №5
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 159 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	548,4



	
№ п/п
	
Наименование котельной
	

Вид работ
	Протяжен- ность участ- ка (в одно- трубном ис-
числении), м
	
Стои- мость, тыс. руб.

	6.
	Перспективная БМК №6
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø57 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	7.
	Перспективная БМК №7
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø133 протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении
	100
	1245,8

	8.
	Перспективная БМК №8
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø57 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	9.
	Перспективная БМК №9
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø159 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	822,6

	10.
	Перспективная БМК №10
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø219 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	909,8

	11.
	Перспективная БМК №11
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø159 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	822,6

	Итого по ст. Клявлино
	640
	6898,3

	д. Петропавловка

	12
	Перспективная БМК №12
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø89 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	632,5

	13
	Перспективная БМК №13
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 76 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	411,3

	Итого по д. Петропавловка
	120
	1043,8

	с. Клявлино

	14
	Перспективная БМК №14
	-
	-
	

	15
	Перспективная БМК №15
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 133 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	747,5

	16
	Перспективная БМК №16
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 89 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	632,5

	17
	Перспективная БМК №17
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 159 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	822,6

	18
	Перспективная БМК №18
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø57 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	Итого по с. Клявлино
	220
	2425,6

	с. Старые Сосны

	19
	Перспективная БМК №19
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 45 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	20
	Перспективная БМК №20
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 45 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	223,0

	Итого по с. Старые Сосны
	80
	443,0

	с. Новые Сосны

	21
	Перспективная БМК №21
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø76 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	411,3

	Итого по с. Новые Сосны
	60
	411,3

	с. Новый Маклауш

	22
	Перспективная БМК №22
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø57 протяженностью 30 м в двухтрубном исчислении
	60
	334,5

	23
	Перспективная БМК №23
	Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 108 протяженностью 20 м в двухтрубном исчислении
	40
	445,9

	Итого по с. Новый Маклауш
	100
	350,66

	Итого:
	1220
	12353,06


Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стои- мость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 1220 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения в размере 12353,06 тыс. руб.

9.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
[bookmark: _bookmark2]Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения - не требуется.
9.4 Предложения по величине инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего во- доснабжения на каждом этапе.
В с.п. ст. Клявлино централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.
Предложения по инвестициям отсутствуют.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.
10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организа- циям).
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжаю- щей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения поселения.
В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характери- зующие существующую систему теплоснабжения на территории сельского поселения ст. Клявлино.
Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источни- ками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея- тельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее, оста- точной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указан- ная организация владеет на праве собственности или ином законом основании в гра- ницах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на при- своение статуса единой теплоснабжающей организации;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района осуществляет деятельность по производ- ству и передаче тепловой энергии в с. п. Клявлино. В хозяйственном ведении органи- зации находится одна модульная котельная, действующая на территории с. п. Клявли-

но. Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осу- ществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.
На основании критериев определения единой теплоснабжающей организа- ции, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Пра- вительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснаб- жающей организацией сельского поселения Клявлино Муниципальное предприя- тие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Кляв- линского района Самарской области.
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа- ций).
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга- низаций представлен в таблице 19.
Талица 19 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

	Системы теплоснабжения с.п. ж/д ст. Клявлино
	Наименование
	ИНН
	Юридический / почто- вый адрес

	
Тепловой центр №1, ст. Клявлино
	



Муниципальное предприятие «Про- изводственное объединение	жи- лищно- коммунального хо- зяйства» Клявлин- ского района Са- марской области
	







6373002805
	






446960, Самарская об- ласть, ст. Клявлино, ул. Северная д. 97.

	Тепловой центр №1А, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная № 3, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная № 4, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная № 5, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная № 7 с. Новые Сосны
	
	
	

	Котельная № 8, с. Клявлино
	
	
	

	Котельная №13, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная №14, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная №15, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная №16, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная №18, ст. Клявлино
	
	
	

	Котельная №22, ст. Клявлино
	
	
	


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб- жающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.
В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 авгу- ста 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организа- ций.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на приостановление статуса единой теплоснабжающей организации.
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на приостановление статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.
10.5 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень си- стем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организа- ции, расположенных в границах поселения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 20.
Таблица 20 - Реестр единых теплоснабжающих организаций

	Наименование
	ИНН
	Юридический / почтовый адрес

	Муниципальное предприятие
«Производственное объединение жилищно-коммунального хозяй- ства» Клявлинского района Самар- ской области
	

6373002805
	
446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Северная д. 97.



Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В с. п. ст. Клявлино распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для рас- пределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжа- ющие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержа- щую сведения:
1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснаб- жающая организация обязуется поддерживать;
3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и под- держание мощности».

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах с. п. ст.
Клявлино Самарской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствовать- ся Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих экс- плуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до призна- ния права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении трид- цати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, теп- ловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепло- выми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабже- ния, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществля- ет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регу- лирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регу- лирования».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Фе- дерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведе- ния поселения.
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в ча- сти обеспечения топливом источников тепловой энергии
Генеральным планом предусмотрено строительство объектов местного значения в сфере газоснабжения.

	

№ п/п
	
Назначение и наименование объ- екта
	

Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения
объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объ- екта
	
Характеристики зон с особыми условиями использования терри- торий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характе- ристики
	

	
	
	железнодорожная станция
	
	
	
	
	В соответствии с Правилами охраны га- зораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Пра- вительства Россий- ской Федерации от 20.11.2000 № 878,
вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условны- ми линиями, проходя- щими на расстоянии 2 метров с каждой сто- роны газопровода; вдоль трасс подземных

	1.
	Газопровод низкого
давления
	Клявлино в существующей
застройке проезд на ул.
	строительство
	2023
	0,39
	-
	

	
	
	Пушкина и ул. Чапаевская
	
	
	
	
	

	2.
	Газопровод низкого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	1,05
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 1
	
	
	
	
	

	3.
	Газопровод высокого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	0,325
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 1
	
	
	
	
	

	4.
	Газопровод низкого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	1,15
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 2
	
	
	
	
	

	5.
	Газопровод низкого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	1,27
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 3
	
	
	
	
	

	6.
	Газопровод высокого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	0,15
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 3
	
	
	
	
	

	7.
	Газопровод низкого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	2,02
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 4
	
	
	
	
	

	8.
	Газопровод низкого
	железнодорожная станция
	строительство
	2023
	1,235
	-
	

	
	давления
	Клявлино на площадке № 5
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№ п/п
	
Назначение и наименование объ- екта
	

Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения
объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объ- екта
	
Характеристики зон с особыми условиями использования терри- торий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характе- ристики
	

	
9.
	Газопровод низкого давления
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 6
	
строительство
	
2023
	
0,775
	
-
	газопроводов из поли- этиленовых труб при использовании медного провода для обозначе- ния трассы газопрово- да - в виде террито- рии, ограниченной условными линиями, проходящими на рас- стоянии 3 метров от газопровода со сторо- ны провода и 2 метров
- с противоположной стороны

	




10.
	



Газопровод низкого давления
	



железнодорожная станция Клявлино на площадке № 7
	




строительство
	




2023
	




1,805
	




-
	

	11.
	Газопровод низкого давления
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 8
	строительство
	2033
	4,89
	-
	В соответствии с Правилами охраны га- зораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Пра- вительства Россий- ской Федерации от 20.11.2000 № 878,
вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условны- ми линиями, проходя- щими на расстоянии 2

	
13.
	Газопровод низкого давления
	железнодорожная станция Клявлино на площадке № 10
	
строительство
	
2033
	
2,365
	
-
	

	
14.
	Газопровод высокого давления
	железнодорожная станция
Клявлино на площадке № 10
	
строительство
	
2033
	
0,05
	
-
	

	
15.
	
Газопровод низкого давления
	деревня Петропавловка и поселок Черемшанка в су- ществующей застройке по
ул. Центральная
	
строительство
	
2023
	
0,225
	
-
	

	
16.
	Газопровод низкого давления
	деревня Петропавловка и
поселок Черемшанка на площадке № 11
	
строительство
	
2023
	
0,74
	
-
	



	

№ п/п
	
Назначение и наименование объ- екта
	

Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения
объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объ- екта
	
Характеристики зон с особыми условиями использования терри- торий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характе- ристики
	

	

17.
	
Газопровод низкого давления
	село Клявлино в существу- ющей застройке западнее ул.Спортивной, ул.Молодежная,
ул.Черемшанская
	

строительство
	

2023
	

2,08
	

-
	метров с каждой сто- роны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из поли- этиленовых труб при использовании медного провода для обозначе- ния трассы газопрово- да - в виде террито- рии, ограниченной условными линиями, проходящими на рас- стоянии 3 метров от газопровода со сторо- ны провода и 2 метров
- с противоположной стороны

	18.
	Газопровод низкого давления
	село Клявлино на площадке
№ 12
	строительство
	2023
	3,85
	-
	

	
19.
	Газопровод низкого давления
	село Клявлино на площадке
№ 13
	
строительство
	
2023
	
2,79
	
-
	

	
20.
	Газорегуляторный пункт (ГРП)
	железнодорожная станция Клявлино на площадках № 1 и № 8
	
	
	
-
	производитель- ность до 900 куб.м/час
	

	
22.
	Газорегуляторный пункт (ГРП)
	железнодорожная станция Клявлино на площадках № 10
	
	
	
-
	производитель- ность до 360 куб.м/час
	

	







23.
	






Газопровод низкого давления
	село Старые Сосны, в том числе:
	







строительство
	







2033
	
	
	В соответствии с Пра- вилами охраны газорас- пределительных сетей, утвержденными Поста- новлением Правитель- ства Российской Феде- рации от 20.11.2000
№ 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанав- ливаются в виде терри- тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас- стоянии 2 метров с каж- дой стороны газопрово- да; вдоль трасс подзем-

	
	
	ул. Луговая
	
	
	0,1
	-
	

	
	
	ул. Заречная
	
	
	0,41
	-
	

	
	
	ул. № 2
	
	
	0,3
	-
	

	
	
	ул. № 3
	
	
	0,2
	-
	

	
	
	ул. № 4
	
	
	1,05
	-
	

	
	
	ул. № 7
	
	
	0,1
	-
	



	

№ п/п
	
Назначение и наименование объ- екта
	

Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения
объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объ- екта
	
Характеристики зон с особыми условиями использования терри- торий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характе- ристики
	

	24.
	Газопровод низкого давления
	поселок Красная Елха, площадка № 2
	строительство
	2033
	0,86
	-
	ных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании мед- ного провода для обо- значения трассы газо- провода - в виде терри- тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас- стоянии 3 метров от га- зопровода со стороны провода и 2 метров - с
противоположной сто- роны

	




25.
	



Газопровод низкого давления
	деревня Софьино, в том числе:
	




строительство
	




2033
	
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	0,5
	-
	

	
	
	

ул. №15
	
	
	

1,02
	

-
	

	
26.
	Шкафной газорегуля- торный пункт (ШГРП)
	деревня Софьино, площад- ка № 1
	
строительство
	
2033
	
-
	производитель- ность до 120 куб.м/час.
	В соответствии с Пра- вилами охраны газорас- пределительных сетей, утвержденными Поста- новлением Правитель- ства Российской Феде- рации от 20.11.2000
№ 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограничен- ной замкнутой линией, проведенной на рассто- янии 10 метров от гра-
ниц объекта

	




27.
	



Шкафной газорегуля- торный пункт (ШГРП)
	



поселок Красная Елха, площадка № 2
	




строительство
	




2033
	




-
	



производитель- ность до 100 куб.м/час.
	

	

28.
	

Сети газопровода
	в селе Новые Сосны, в том числе:
	
	
	
	-
	В соответствии с Пра- вилами охраны газорас- пределительных сетей, утвержденными Поста-

	
	
	на площадке № 1
	строительство
	2033
	1,2
	низкого давле- ния
	



	

№ п/п
	
Назначение и наименование объ- екта
	

Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения
объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объ- екта
	
Характеристики зон с особыми условиями использования терри- торий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характе- ристики
	

	
	
	

на площадке № 2
	строительство
	2033
	1,76
	низкого давле- ния
	новлением Правитель- ства Российской Феде- рации от 20.11.2000
№ 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанав- ливаются в виде терри- тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас- стоянии 2 метров с каж- дой стороны газопрово- да; вдоль трасс подзем- ных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании мед- ного провода для обо- значения трассы газо- провода - в виде терри- тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас- стоянии 3 метров от га- зопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной сто- роны

	
	
	
	строительство
	2033
	0,01
	высокого дав- ления
	

	
	
	на площадке № 3
	строительство
	2033
	0,18
	низкого давле- ния
	

	








29.
	








Сети газопровода
	в селе Новый Маклауш, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	на площадке № 1
	строительство
	2033
	1,13
	низкого давле- ния
	

	
	
	на площадке № 2
	строительство
	2033
	0,18
	низкого давле- ния
	

	
	
	на площадке № 3
	строительство
	2033
	0,41
	низкого давле- ния
	

	
	
	на площадке № 4
	строительство
	2033
	0,65
	низкого давле- ния
	

	
	
	на площадке № 5
	строительство
	2033
	0,17
	высокого дав- ления
	

	
	
	на площадке № 5
	строительство
	2033
	1,18
	низкого давле- ния
	

	
	
	на площадке № 6
	строительство
	2033
	0,5
	низкого давле- ния
	

	

30.
	

Сети газопровода
	в деревне Черемушки, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	в центральной части, по ул. Центральная
	строительство
	2033
	0,12
	низкого давле- ния
	



	

№ п/п
	
Назначение и наименование объ- екта
	

Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения
объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объ- екта
	
Характеристики зон с особыми условиями использования терри- торий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характе- ристики
	

	
	
	в северной части, по ул. Центральная
	строительство
	2033
	0,22
	низкого давле- ния
	

	
31.
	Газорегуляторный пункт
	в селе Новые Сосны, на площадке № 1
	
строительство
	
2033
	
-
	производитель- ность – до
60 куб. м/час
	В соответствии с Пра- вилами охраны газорас- пределительных сетей, утвержденными Поста- новлением Правитель- ства Российской Феде- рации от 20.11.2000
№ 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограничен- ной замкнутой линией, проведенной на рассто- янии 10 метров от гра-
ниц объекта

	




32.
	



Газорегуляторный пункт
	



в селе Новый Маклауш, на площадке № 5
	




строительство
	




2033
	




-
	



производитель- ность – до
140 куб. м/час
	



13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энер- гии
Проблемы с газоснабжением источников тепловой энергии с.п. ст. Клявлино отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяй- ства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности та- кой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Основное топливо для предлагаемых к строительству источников теплоснабже- ния, в настоящей Схеме, планируется природный газ. Корректировка программы га- зификации жилищно-коммунального хозяйства в связи с развитием источников тепло- вой энергии не требуется.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строи- тельстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуата- ции источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной вы- работки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра- ботки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. ст. Клявлино, не намеча- ется.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирую- щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и про- граммы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Фе- дерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспектив- ных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра- ботки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. ст. Клявлино, не намеча- ется.
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13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

Глава 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. ст. Клявлино

Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п.	ст. Клявлино представлены в таблице 21.
Талица 21- Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п.  ст. Клявлино
	№ п/п
	Индикатор
	Ед.изм.
	Базовое значение
	Перспективное значение до 2033 г.

	
1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару- шений на тепловых сетях
	
Ед.
	
-
	
-

	

2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару-
шений на источниках тепловой энер- гии
	

Ед.
	

-
	

-

	

3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпус- каемой с коллекторов источников тепловой энергии
	

тут./Гкал
	Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте
1.8
	Информация по удельным расхо- дам условного топ- лива приведена в
пункте 10.1,

	
4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси- теля к материальной характеристике тепловой сети

	4.1
	Тепловой центр №1, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,11
	0,11

	4.2
	Тепловой центр №1А, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,11
	0,11

	4.3
	Котельная № 3, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,12
	0,12

	4.4
	Котельная № 4, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,12
	0,12

	4.5
	Котельная № 5, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,06
	0,06

	4.6
	Котельная № 7 с. Новые Сосны
	Гкал/ м2
	0,08
	0,08

	4.7
	Котельная № 8, с. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,08
	0,08

	4.8
	Котельная №13, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,03
	0,03

	4.9
	Котельная №14, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,03
	0,03

	4.10
	Котельная №15, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,00
	0,00

	4.11
	Котельная №16, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,00
	0,00

	4.12
	Котельная №18, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	0,06
	0,06

	4.13
	Котельная №22, ст. Клявлино
	Гкал/ м2
	-
	-

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	5.1
	Тепловой центр №1, ст. Клявлино
	
	0,60
	0,60



	№ п/п
	Индикатор
	Ед.изм.
	Базовое значение
	Перспективное значение до 2033 г.

	5.2
	Тепловой центр №1А, ст. Клявлино
	
	0,56
	0,56

	5.3
	Котельная № 3, ст. Клявлино
	
	0,27
	0,27

	5.4
	Котельная № 4, ст. Клявлино
	
	0,23
	0,23

	5.5
	Котельная № 5, ст. Клявлино
	
	0,24
	0,24

	5.6
	Котельная № 7 с. Новые Сосны
	
	0,54
	0,54

	5.7
	Котельная № 8, с. Клявлино
	
	0,21
	0,21

	5.8
	Котельная №13, ст. Клявлино
	
	0,18
	0,18

	5.9
	Котельная №14, ст. Клявлино
	
	0,38
	0,38

	5.10
	Котельная №15, ст. Клявлино
	
	0,15
	0,15

	5.11
	Котельная №16, ст. Клявлино
	
	0,21
	0,21

	5.12
	Котельная №18, ст. Клявлино
	
	0,37
	0,37

	5.13
	Котельная №22, ст. Клявлино
	
	д/н
	-

	
6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас- четной тепловой нагрузке

	6.1
	Тепловой центр №1, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	152,88
	152,88

	6.2
	Тепловой центр №1А, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	130,70
	130,70

	6.3
	Котельная № 3, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	38,71
	38,71

	6.4
	Котельная № 4, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	135,82
	135,82

	6.5
	Котельная № 5, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	98,01
	98,01

	6.6
	Котельная № 7 с. Новые Сосны
	м2/Гкал
	54,00
	54,00

	6.7
	Котельная № 8, с. Клявлино
	м2/Гкал
	70,40
	70,40

	6.8
	Котельная №13, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	50,00
	50,00

	6.9
	Котельная №14, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	150,71
	150,71

	6.10
	Котельная №15, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	0,00
	0,00

	6.11
	Котельная №16, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	0,00
	0,00

	6.12
	Котельная №18, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	22,11
	22,11

	6.13
	Котельная №22, ст. Клявлино
	м2/Гкал
	-
	-



	№ п/п
	Индикатор
	Ед.изм.
	Базовое значение
	Перспективное значение до 2033 г.

	
7
	Доля тепловой энергии, выработан- ной в комбинированном режиме
	
%
	
0
	
0

	
8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
т.у.т./ кВт
	
-
	
-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива

	9.1
	Тепловой центр №1, ст. Клявлино
	
	0,98
	0,98

	9.2
	Тепловой центр №1А, ст. Клявлино
	
	0,98
	0,98

	9.3
	Котельная № 3, ст. Клявлино
	
	0,99
	0,99

	9.4
	Котельная № 4, ст. Клявлино
	
	0,97
	0,97

	9.5
	Котельная № 5, ст. Клявлино
	
	0,89
	0,89

	9.6
	Котельная № 7 с. Новые Сосны
	
	0,93
	0,93

	9.7
	Котельная № 8, с. Клявлино
	
	0,50
	0,50

	9.8
	Котельная №13, ст. Клявлино
	
	0,55
	0,55

	9.9
	Котельная №14, ст. Клявлино
	
	0,82
	0,82

	9.10
	Котельная №15, ст. Клявлино
	
	0,91
	0,91

	9.11
	Котельная №16, ст. Клявлино
	
	0,63
	0,63

	9.12
	Котельная №18, ст. Клявлино
	
	0,91
	0,91

	9.13
	Котельная №22, ст. Клявлино
	
	д/н
	

	

10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	

0
	

0

	
11
	Средневзвешенный срок эксплуата- ции тепловых сетей
	лет
	
30
	
-

	

12
	Отношение материальной характе- ристики тепловых сетей, реконстру- ированных за год, к общей матери- альной характеристике тепловых сетей
	
	
	

	
13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии



	№ п/п
	Индикатор
	Ед.изм.
	Базовое значение
	Перспективное значение до 2033 г.

	13.1
	Тепловой центр №1, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.2
	Тепловой центр №1А, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.3
	Котельная № 3, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.4
	Котельная № 4, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.5
	Котельная № 5, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.6
	Котельная № 7 с. Новые Сосны
	Гкал/час
	0
	0

	13.7
	Котельная № 8, с. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.8
	Котельная №13, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.9
	Котельная №14, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.10
	Котельная №15, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.11
	Котельная №16, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.12
	Котельная №18, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	13.13
	Котельная №22, ст. Клявлино
	Гкал/час
	0
	0

	




14.
	Отсутствие зафиксированных фак- тов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсут- ствие применения санкций, преду- смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теп- лоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законода- тельства РФ о естественных моно-
полиях.
	
	
	




Глава 15. Ценовые (тарифные ) последствия
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для с.п. ст. Клявлино.

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Финансовая потребность на реализацию Инвестицион- ной программы
	
тыс. руб.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	Инвестиционная составля- ющая в тарифе
	
тыс. руб.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	Объем полезного отпуска тепловой энергии
	тыс. Гкал
	27,16
	27,07
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,52
	27,90

	Размер инвестиционной составляющей в стоимости 1 Гкал
	
руб./Гкал
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	Тариф на теплоснабжение (прогноз)
	
руб./Гкал
	
1946,14
	
1996,17
	
2094,98
	
2224,53
	
2314,22
	
2407,63
	
2504,93
	
2606,28
	
2711,86
	
2821,84
	
2936,42
	
3055,80
	
3180,18
	
3309,78

	Рост тарифа на тепловую энергию по сравнению с предыдущим периодом
	
%
	
4,19
	
2,57
	
4,95
	
6,18
	
4,03
	
4,04
	
4,04
	
4,05
	
4,05
	
4,06
	
4,06
	
4,07
	
4,07
	
4,08

	Доля инвестиционной со- ставляющей в стоимости 1 Гкал
	
%
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
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Рисунок 36 - Влияние инвестиционной составляющей на тариф на теплоснабжение в регулируемом периоде 2020-2033 гг.

________________________________________________________________________________________________
Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 18.06.2025 г. № 30/1 «  О  признании утратившим силу постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 17.06.2025 г. № 30 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2025 до 2033 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 17.06.2025 г. № 30 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2025 до 2033 года». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



И.о. Главы сельского поселения станция Клявлино 
муниципального района Клявлинский
Самарской области                                                                                 Д.А. Ермошкин

_____________________________________________________________________________________
Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.06.2025 г. № 33 «  О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.12.2016 г.  № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский, постановлением Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 01.10.2013 г. № 394 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино от 30.12.2016 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
 1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2025г.

И.о. главы сельского поселения  станция Клявлино
муниципального района Клявлинский
Самарской области                                                                                          Д.А. Ермошкин






Приложение к постановлению от 30.06.2025 г.  № 33
Приложение к постановлению от 30.12.2016 г. № 98


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2028 ГОДЫ".

	
	 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	
	

	
	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Муниципальная  программа    "Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования  местного  значения в границах населенных    пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района    Клявлинский  Самарской области на 2018-2028 годы»

	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об       общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации»;   Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;   Постановление правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 677  «Об утверждении государственной программы Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»

	ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	Основной   целью   Программы   является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого   технического и эксплуатационного   состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области.             
 Достижение   данной   цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям   в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.                        

	СРОКИ И ЭТАПЫ            
РЕАЛИЗАЦИИ                   
ПРОГРАММЫ
	  в один этап - с 2018 по 2028 год.

	ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
	1. Увеличение   протяженности   построенных   дорог общего пользования местного  значения.
 2. Увеличение    протяженности   реконструированных  дорог общего пользования местного значения.
3. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.                      
4. Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям.                                                                                                                  5.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного  
   значения в нормативном состоянии.

	ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
	Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемого от поступающих в местный бюджет средств областного бюджета и муниципального дорожного фонда и составляет
	229 194 430,53

	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	55 952 430,53

	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	173 242 000,00

	руб.

	
	  Из них по годам:

	
	2018 год

	
	Всего:
	15 415 799,98
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	3 415 799,98
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	12 000 000,00
	руб.

	
	2019 год

	
	Всего:
	21 310 580,30
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	4 310 580,30
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	17 000 000,00
	руб.

	
	2020 год

	
	Всего:
	55 355 867,63
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	5 355 867,63
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	50 000 000,00
	руб.

	
	2021 год

	
	Всего:
	24 029 888,11
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	4 029 888,11
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	20 000 000,00
	руб.

	
	2022 год

	
	Всего:
	19 225 833,82
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	4 225 833,82
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	15 000 000,00
	руб.

	
	2023 год

	
	Всего:
	20 423 254,69
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	5 423 254,69
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	15 000 000,00
	руб.

	
	2024 год

	
	Всего:
	17 044 364,00
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	4 444 364,00
	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	12 600 000,00
	руб.

	
	2025 год

	
	Всего:
	37 268 842,00

	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	5 626 842,00

	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	31 642 000,00

	руб.

	
	2026 год
	
	

	
	Всего:
	5 158 000,00
	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	5 158 000,00

	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	0,00
	руб.

	
	2027 год
	
	

	
	Всего:
	6 981 000,00

	руб.

	
	в том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	6 981 000,00

	руб.

	
	за счет средств областного бюджета 
	0,00
	руб.

	
	2028 год
	
	

	
	Всего:
	6 981 000,00

	руб.

	
	В том числе:
	
	

	
	за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения
	6 981 000,00

	руб.

	
	за счет средств областного бюджета
	0,00
	руб.

	ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	Отношение   степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  Программы  к  уровню ее  финансирования

	СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ   
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ  ПРОГРАММЫ                             
	Управление  и  контроль  за  реализацией  Программы    осуществляется Администрацией сельского поселения станция  Клявлино муниципального района Клявлинский  Самарской области



1. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа.

      Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального района Клявлинский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области. Общая протяженность автомобильных дорог местного пользования в границах населенных пунктов сельского поселения ст. Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области составляет 94,49 км.
     Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
Основной транспортной проблемой является - несоответствие пропускной способности улиц с существующей интенсивностью движения транспортных средств.
На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино.  
Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети   привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.
Опережение роста интенсивности движения на дорогах сельского поселения ст. Клявлино по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.
Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем. 
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2022 - 2024 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино может осуществляться только на основе муниципальных программ с привлечением средств областного бюджета.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог общего пользования местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы.
Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения ст. Клявлино.
Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям   в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.
Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям.
Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино и входящих в нее конструкций и сооружений.
Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.
Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, в том числе и по конструктивным элементам дворовых территорий, проездов к дворовым территориям без изменения их технической категории.
Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии включает в себя комплекс работ согласно приказу министерства транспорта РФ от 16.11.2012 №402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".                                                                                                                                           
3. Целевые индикаторы и показатели, 
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (Таблица 1):
-   увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;                                                                                                                 
- содержание дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Таблица 1

	N 
п/п
	Наименование  целевого 
индикатора 
(показателя)
	Единица измерения
	Значение целевых индикаторов 
(показателей) в плановом периоде (прогноз)
	

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Прогнозируемое 
увеличение 
протяженности построенных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения ст. Клявлино
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Прогнозируемое 
увеличение 
протяженности реконструированных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения ст. Клявлино
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Прогнозируемое 
увеличение 
протяженности отремонтированных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения ст. Клявлино
	км
	32,5
	33,9
	34,7
	1,9
	0,8
	0,8
	1,0
	2,16
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прогнозируемое увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;
	0
	0
	0
	2
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	5.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино в нормативном состоянии.
	км
	52,87
	92,3
	94,06
	94,06
	94,06
	94,33
	94,49
	99,67
	99,67
	99,67
	99,67






4. Перечень программных мероприятий. 
	№п/п
	Наименование мероприятия (цели использования субсидий)
	Всего 
	Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
	
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	
	Средства муниципального дорожного фонда сельского поселения

	1
	Осуществление работ по проектированию, строительству, реконструкций автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	2
	Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"
	124 208,399
	0,00
	15881,713
	49331,968
	16723,000
	13705,584
	15422,884
	13143,250
	31642,000
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	3
	Осуществление работ по содержанию автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"
	54 129,256
	15415,800
	3698,108
	4231,124
	3778,871
	3997,407
	5000,371
	3 901,114
	5626,842
	5158,000
	6981,000
	6981,00
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	4
	Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним
	8574,395
	0,00
	1730,759
	1792,776
	3528,017
	1522,843
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	Итого:
	186 912,050
	15 415,800
	21 310,580
	55 355,868
	24 029,888
	19 225,834
	20 423,255
	17 044,364
	37268,842
	5158,000
	6981,000
	6981,000
	



5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Объем финансирования мероприятий Программы составляет 229 194 430,53 руб.,
     В том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 55 952 430,53 руб.
     В том числе за счет средств областного бюджета – 173 242 000,00 тыс. руб.

В 2018 году объем финансирования составляет 15 415 799,98 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 3 415 799,98 руб.
в том числе за счет средств областного бюджета – 12 000 000,00 руб.
       
В 2019 году объем финансирования составляет 21 310 580,30 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 4 310 580,30 руб.
в том числе за счет средств областного бюджета – 17 000 000,00 руб.

В 2020 году объем финансирования составляет 55 355 867,63 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 5 355 867,63 руб.  
в том числе за счет средств областного бюджета – 50 000 000,00 руб.

В 2021 году объем финансирования составляет 24 029 888,11 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 4 029 888,11 руб. 
в том числе за счет средств областного бюджета – 20 000 000,00 руб.
 
В 2022 году объем финансирования составляет 19 225 833,82 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 4 225 833,82 руб. 
в том числе за счет средств областного бюджета – 15 000 000,00 руб.
 
В 2023 году объем финансирования составляет 20 423 254,69 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 5 423 254,69 руб. 
в том числе за счет средств областного бюджета – 15 000 000,00 руб. 

В 2024 году объем финансирования составляет 17 044 364,00 руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 4 444 364,00 руб. 
в том числе за счет средств областного бюджета – 12 600 000,00 руб.


    В 2025 году объем финансирования составляет 37 268 842,00 руб.,
    в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 37 268 842,00 руб.

В 2026 году объем финансирования составляет 5 158 000, 00 тыс. руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 5 158 000,00 тыс. руб.  

В 2027 году объем финансирования составляет 6 981 000,00 тыс. руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 6 981 000,00 тыс. руб.».

В 2028 году объем финансирования составляет 6 981 000,00 тыс. руб.,
в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 6 981 000,00 тыс. руб.».

6. Механизм реализации Программы
   Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечивается Администрацией сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.
   Финансирование работ по Программе за счет средств областного бюджета предусматривает заключение соглашений между Администрацией сельского поселения станция Клявлино и Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении субсидий, предусмотренного Законом Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области».
   Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов заказчиком Программы, путем размещения соответствующего муниципального заказа.     
  Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области в ходе реализации программы обеспечивает контроль своевременности выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств.
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
  Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения района.
 Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области. 
Реализация Программы обеспечит:
- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;
- повышение качества дорожных работ;
- повышение безопасности дорожного движения;
- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;
- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения района.

8. Контроль за ходом реализации Программы
         Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.
         Заместитель Главы администрации сельского поселения станция Клявлино организует ведение отчетности по реализации мероприятий программы, формирует отчетные данные и представляет Главе администрации сельского поселения станция Клявлино. 
        
____________________________________________________________________________________________
Постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.06.2025 г. № 34 «  О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 09.01.2018 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018 - 2028 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский, постановлением Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.05.2015 г. № 28  «Об утверждении порядка принятия решений  о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский  Самарской области на 2018 - 2028 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района  Клявлинский Самарской области от 09.01.2018г. № 1, Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района  Клявлинский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 09.01.2018 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018 - 2028 годы»» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 6 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы» изменить и изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы» – Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, в том числе с учетом поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области средств вышестоящих бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников составляет  	457 920 587,30	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	33 219 063,92	руб;
в 2019 г. – 	35 369 725,99	руб;
в 2020 г. – 	53 964 307,04	руб;
в 2021 г. – 	41 407 916,31	руб;
в 2022 г. – 	46 538 634,21	руб;
в 2023 г. – 	39 696 371,31	руб;
в 2024 г. – 	39 771 737,39	руб;
в 2025 г. – 	43 376 015,23	руб;
в 2026 г. – 	41 911 469,30	руб;
в 2027 г. – 	41 798 273,30	руб;
в 2028 г. – 	40 867 073,30	руб;
		
По источникам финансового обеспечения:		
1) средства бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области 	426 888 667,30	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	30 225 863,92	руб;
в 2019 г. – 	31 010 212,94	руб;
в 2020 г. – 	42 694 644,89	руб;
в 2021 г. – 	40 363 176,31	руб;
в 2022 г. – 	44 833 174,21	руб;
в 2023 г. – 	39 121 011,31	руб;
в 2024 г. – 	35 058 752,59	руб;
в 2025 г. – 	40 836 415,23	руб;
в 2026 г. – 	41 011 269,30	руб;
в 2027 г. – 	40 867 073,30	руб;
в 2028 г. – 	40 867 073,30	руб;
		
2) средства областного бюджета 	24 796 156,00	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	2 577 400,00	руб;
в 2019 г. – 	3 911 313,05	руб;
в 2020 г. – 	10 797 322,15	руб;
в 2021 г. – 	570 900,00	руб;
в 2022 г. – 	1 202 000,00	руб;
в 2023 г. – 	0,00	руб;
в 2024 г. – 	4 023 220,80	руб;
в 2025 г. – 	1 714 000,00	руб;
в 2026 г. – 	0,00	руб;
в 2027 г. – 	0,00	руб;
в 2028 г. – 	0,00	руб;
		
3) средства федерального бюджета 	6 235 764,00	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	415 800,00	руб;
в 2019 г. – 	448 200,00	руб;
в 2020 г. – 	472 340,00	руб;
в 2021 г. – 	473 840,00	руб;
в 2022 г. – 	503 460,00	руб;
в 2023 г. – 	575 360,00	руб;
в 2024 г. – 	689 764,00	руб;
в 2025 г. – 	825 600,00	руб;
в 2026 г. – 	900 200,00	руб;
в 2027 г. – 	931 200,00	руб;
в 2028 г. – 	0,00	руб;
Для осуществления проведений мероприятий по созданию оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных (муниципальных) учреждениях культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Самарская область)», государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составляет 10806140,34 руб.		
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, ежегодно уточняются после принятия решения собранием представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области о бюджете сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.»
   
 1.2. Абзац 2 Раздела IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы изменить и изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников составляет 457 920 587,30	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	33 219 063,92	руб;
в 2019 г. – 	35 369 725,99	руб;
в 2020 г. – 	53 964 307,04	руб;
в 2021 г. – 	41 407 916,31	руб;
в 2022 г. – 	46 538 634,21	руб;
в 2023 г. – 	39 696 371,31	руб;
в 2024 г. – 	39 771 737,39	руб;
в 2025 г. – 	43 376 015,23	руб;
в 2026 г. – 	41 911 469,30	руб;
в 2027 г. – 	41 798 273,30	руб;
в 2028 г. – 	40 867 073,30	руб;
		
По источникам финансового обеспечения:		
1) средства бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области 	426 888 667,30	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	30 225 863,92	руб;
в 2019 г. – 	31 010 212,94	руб;
в 2020 г. – 	42 694 644,89	руб;
в 2021 г. – 	40 363 176,31	руб;
в 2022 г. – 	44 833 174,21	руб;
в 2023 г. – 	39 121 011,31	руб;
в 2024 г. – 	35 058 752,59	руб;
в 2025 г. – 	40 836 415,23	руб;
в 2026 г. – 	41 011 269,30	руб;
в 2027 г. – 	40 867 073,30	руб;
в 2028 г. – 	40 867 073,30	руб;
		
2) средства областного бюджета 	24 796 156,00	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	2 577 400,00	руб;
в 2019 г. – 	3 911 313,05	руб;
в 2020 г. – 	10 797 322,15	руб;
в 2021 г. – 	570 900,00	руб;
в 2022 г. – 	1 202 000,00	руб;
в 2023 г. – 	0,00	руб;
в 2024 г. – 	4 023 220,80	руб;
в 2025 г. – 	1 714 000,00	руб;
в 2026 г. – 	0,00	руб;
в 2027 г. – 	0,00	руб;
в 2028 г. – 	0,00	руб;
		
3) средства федерального бюджета 	6 235 764,00	руб;
в том числе по годам:		
в 2018 г. – 	415 800,00	руб;
в 2019 г. – 	448 200,00	руб;
в 2020 г. – 	472 340,00	руб;
в 2021 г. – 	473 840,00	руб;
в 2022 г. – 	503 460,00	руб;
в 2023 г. – 	575 360,00	руб;
в 2024 г. – 	689 764,00	руб;
в 2025 г. – 	825 600,00	руб;
в 2026 г. – 	900 200,00	руб;
в 2027 г. – 	931 200,00	руб;
в 2028 г. – 	0,00	руб;
Для осуществления проведений мероприятий по созданию оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных (муниципальных) учреждениях культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Самарская область)», государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составляет 10 806 140,34 руб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2025 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения  
станция Клявлино муниципального района 
Клявлинский Самарской области                                                                           Д.А. Ермошкин

Решение Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.06.2025 г. №19 « О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области № 49 от 25.12.2024 г. «О бюджете сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
Рассмотрев бюджет сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, Собрание представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области № 49 от 25.12.2024 г. «О бюджете сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»  («Вести сельского поселения станция Клявлино», 25.12.2024, №17 (295),  в редакции Решения № 2 от 31.01.2025г., № 6 от 28.02.2025г., № 10 от 31.03.2025 г., №13 от 30.04.2025 г., № 16 от 30.05.2025 г.),   (далее по тексту - Решение) следующие изменения:
1.1.	Часть 1 Статьи 1 Решения изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения на 2025 год:
общий объем доходов  –  	83 696,921	тыс. рублей;
общий объем расходов –   	84 584,911	тыс. рублей;
дефицит –	887,990	тыс. рублей;»
1.2. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. Приложение 9 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);
2. Направить настоящее Решение Главе сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на подписание и опубликование в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2025 г.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения станция Клявлино 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                                   С.Л. Торохтиенко

Глава сельского поселения станция Клявлино
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                                   Ю.Д. Иванов


		Приложение №1
	
Приложение№1
к решению Собрания представителей 

	 сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	"О бюджете сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов''

	

	Доходы бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на  2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

	тыс. руб.

	Вид дохода
	Код бюджетной классификации
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Доходы бюджета-всего
	000 0 00 00000 00 0000 000
	83696,921
	51422,516
	54451,600

	Налоговые и неналоговые доходы
	000 1 00 00000 00 0000 000
	33169,150
	32523,679
	35295,435

	Налог на доходы физических лиц
	182 1 01 02000 01 0000 110
	14689,234
	15555,899
	16458,141

	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
	182 1 03 02000 01 0000 110
	5014,000
	5158,000
	6981,000

	Единый сельскохозяйственный налог
	182 1 05 03000 01 0000 110
	1243,288
	1193,000
	1182,940

	Налог на имущество физических лиц
	182 1 06 01000 00 0000 110
	4909,000
	4909,000
	4909,000

	Земельный налог
	182 1 06 06000 00 0000 110
	4422,000
	4422,000
	4422,000

	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	938 1 1100000 00 0000 000
	1235,139
	1285,780
	1342,354

	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
	938 1 14 06025 10 0000 430
	987,967
	0,000
	0,000

	Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
	323  1 16 09040 10 0000 140
	637,285
	0,000
	0,000

	Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями
	323 1 16 10032 10 0000 140
	31,237
	0,000
	0,000

	Безвозмездные поступления
	000 2 00 00000 00 0000 000
	50527,771
	18898,837
	19156,165

	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	000 2 02 00000 00 0000 000
	50487,771
	18898,837
	19156,165

	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
	323 2 02 16001 10 0000 150
	10305,249
	13861,211
	14087,539

	Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
	323 2 02 25555 10 0000 150
	3726,991
	1863,495
	1863,495

	Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунального теплоснабжения в Самарской области на 2025 г.
	323 2 02 29999 10 0000 150
	1714,000
	0,000
	0,000

	Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
	323 2 02 20041 10 0000 150
	31642,000
	0,000
	0,000

	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	323 2 02 35118 10 0000 150
	825,600
	900,200
	931,200

	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
	323 2 02 49999 10 0000 150
	2273,931
	2273,931
	2273,931

	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
	000 2 07 00000 00 0000 000
	40,000
	0,000
	0,000

	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
	323 2 07 05020 10 0000 150
	40,000
	0,000
	0,000



	    


ПРОЕКТ




	Приложение 2
к решению Собрания представителей сельского поселения
станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	"О бюджете сельского станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов''

	
	
	
	
	
	

	Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области 
на 2025  год 

  

	
	
	
	
	
	
	

	код ГРБС
	Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов
	Рз  Пр
	ЦСР
	ВР
	Сумма, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет безвозмездных поступлений имеющие целевое назначение из вышестоящих бюджетов

	323
	Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
	 
	 
	 
	84 584,911
	37 908,591

	 
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	0102
	 
	 
	1 435,865
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0102
	2900000000
	 
	1 435,865
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0102
	2900000000
	100
	1 435,865
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0102
	2900000000
	120
	1 435,865
	 

	 
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0104
	 
	 
	5 169,614
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0104
	2900000000
	 
	5 169,614
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0104
	2900000000
	100
	4 533,248
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0104
	2900000000
	120
	4 533,248
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0104
	2900000000
	200
	281,238
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0104
	2900000000
	240
	281,238
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	0104
	2900000000
	500
	355,128
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	0104
	2900000000
	540
	355,128
	 

	 
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	0106
	 
	 
	403,865
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0106
	2900000000
	 
	403,865
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	0106
	2900000000
	500
	403,865
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	0106
	2900000000
	540
	403,865
	 

	 
	Резервные фонды
	0111
	 
	 
	15,000
	 

	 
	Непрограммные направления расходов местного бюджета
	0111
	9000000000
	 
	15,000
	 

	 
	Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений
	0111
	9010000000
	 
	15,000
	 

	 
	Иные бюджетные ассигнования
	0111
	9010000000
	800
	15,000
	 

	 
	Резервные средства
	0111
	9010000000
	870
	15,000
	 

	 
	Другие общегосударственные вопросы
	0113
	 
	 
	6 203,862
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0113
	2900000000
	 
	6 203,862
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0113
	2900000000
	100
	3 562,059
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0113
	2900000000
	120
	3 562,059
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0113
	2900000000
	200
	1 367,434
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0113
	2900000000
	240
	1 367,434
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	0113
	2900000000
	500
	95,003
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	0113
	2900000000
	540
	95,003
	 

	 
	Иные бюджетные ассигнования
	0113
	2900000000
	800
	1 179,366
	 

	 
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	0113
	2900000000
	850
	1 179,366
	 

	 
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	0203
	2900000000
	 
	825,600
	825,600

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0203
	2900000000
	 
	825,600
	825,600

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0203
	2900000000
	100
	740,161
	740,161

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0203
	2900000000
	120
	740,161
	740,161

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0203
	2900000000
	200
	85,439
	85,439

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0203
	2900000000
	240
	85,439
	85,439

	 
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
	0310
	2900000000
	 
	340,000
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0310
	2900000000
	 
	340,000
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0310
	2900000000
	200
	340,000
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0310
	2900000000
	240
	340,000
	 

	 
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0409
	 
	 
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0409
	2100000000
	 
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0409
	2100000000
	200
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0409
	2100000000
	240
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Жилищное хозяйство
	0501
	 
	 
	75,000
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0501
	2900000000
	 
	75,000
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0501
	2900000000
	200
	75,000
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0501
	2900000000
	240
	75,000
	 

	 
	Коммунальное хозяйство
	0502
	 
	 
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0502
	2900000000
	 
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0502
	2900000000
	200
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0502
	2900000000
	240
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Благоустройство
	0503
	 
	 
	23 633,242
	3 726,991

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0503
	2900000000
	 
	19 708,188
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	2900000000
	200
	
19 708,188
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0503
	2900000000
	240
	
19 708,188
	 

	 
	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2030 годы"
	0503
	5000000000
	 
	3 925,054
	3 726,991

	 
	Межбюджетные трансферты
	0503
	5000000000
	500
	3 925,054
	3 726,991

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	0503
	5000000000
	540
	3 925,054
	3 726,991

	 
	Молодежная политика 
	0707
	 
	 
	87,773
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0707
	2900000000
	 
	87,773
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	0707
	2900000000
	500
	87,773
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	0707
	2900000000
	540
	87,773
	 

	 
	Культура
	0801
	 
	 
	2 750,246
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино  муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	0801
	2900000000
	 
	2 750,246
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0801
	2900000000
	200
	2 311,981
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0801
	2900000000
	240
	2 311,981
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	0801
	2900000000
	500
	438,265
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	0801
	2900000000
	540
	438,265
	 

	 
	Пенсионное обеспечение
	1001
	 
	 
	315,191
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	1001
	2900000000
	 
	315,191
	 

	 
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	1001
	2900000000
	300
	315,191
	 

	 
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	1001
	2900000000
	310
	315,191
	 

	 
	Социальное обеспечение населения
	1003
	
	
	1 365,000
	 

	
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	1003
	2900000000
	
	1 365,000
	

	
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1003
	2900000000
	200
	1 240,000
	

	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1003
	2900000000
	240
	1 240,000
	

	 
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	1003
	2900000000
	300
	125,000
	 

	 
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	1003
	2900000000
	321
	125,000
	 

	 
	Физическая культура
	1101
	 
	 
	96,950
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	1101
	2900000000
	 
	96,950
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	1101
	2900000000
	500
	96,950
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	1101
	2900000000
	540
	96,950
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	84 584,911
	37 908,591

	
Приложение 3
к решению Собрания представителей сельского поселения

	станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	"О бюджете сельского станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов''

	
	
	
	
	
	
	
	

	Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам,  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2025  год 

  

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование 
	Рз 
	ПР
	ЦСР
	ВР
	Сумма, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет безвозмездных поступлений имеющие целевое назначение из вышестоящих бюджетов

	 
	ИТОГО
	84 584,911
	37 908,591

	 
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	01
	00
	 
	 
	13 228,206
	 

	 
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	01
	02
	 
	 
	1 435,865
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	01
	02
	2900000000
	 
	1 435,865
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	02
	2900000000
	100
	1 435,865
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	01
	02
	2900000000
	120
	1 435,865
	 

	 
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	01
	04
	 
	 
	5 169,614
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	01
	04
	2900000000
	 
	5 169,614
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	04
	2900000000
	100
	4 533,248
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	01
	04
	2900000000
	120
	4 533,248
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	04
	2900000000
	200
	281,238
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	04
	2900000000
	240
	281,238
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	01
	04
	2900000000
	500
	355,128
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	01
	04
	2900000000
	540
	355,128
	 

	 
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	04
	2900000000
	800
	 
	 

	 
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	01
	04
	2900000000
	850
	 
	 

	 
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	01
	06
	 
	 
	403,865
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	01
	06
	2900000000
	 
	403,865
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	01
	06
	2900000000
	500
	403,865
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	01
	06
	2900000000
	540
	403,865
	 

	 
	Резервные фонды
	01
	11
	 
	 
	15,000
	 

	 
	Непрограммные направления расходов местного бюджета
	01
	11
	9000000000
	 
	15,000
	 

	 
	Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений
	01
	11
	9010000000
	 
	15,000
	 

	 
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	11
	9010000000
	800
	15,000
	 

	 
	Резервные средства
	01
	11
	9010000000
	870
	15,000
	 

	 
	Другие общегосударственные вопросы
	01
	13
	 
	 
	6 203,862
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	01
	13
	2900000000
	 
	6 203,862
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	2900000000
	100
	3 562,059
	 

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	01
	13
	2900000000
	120
	3 562,059
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	2900000000
	200
	1 367,434
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	2900000000
	240
	1 367,434
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	01
	13
	2900000000
	500
	95,003
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	01
	13
	2900000000
	540
	95,003
	 

	 
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	13
	2900000000
	800
	1 179,366
	 

	 
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	01
	13
	2900000000
	850
	1 179,366
	 

	 
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
	02
	00
	 
	 
	825,600
	825,600

	 
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	02
	03
	2900000000
	 
	825,600
	825,600

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	02
	03
	2900000000
	 
	825,600
	825,600

	 
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	02
	03
	2900000000
	100
	740,161
	740,161

	 
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	02
	03
	2900000000
	120
	740,161
	740,161

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	02
	03
	2900000000
	200
	85,439
	85,439

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	02
	03
	2900000000
	240
	85,439
	85,439

	 
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	03
	00
	 
	 
	340,000
	 

	 
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
	03
	10
	2900000000
	 
	340,000
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	03
	10
	2900000000
	 
	340,000
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	03
	10
	2900000000
	200
	340,000
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	03
	10
	2900000000
	240
	340,000
	 

	 
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	04
	00
	 
	 
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	04
	09
	 
	 
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	04
	09
	2100000000
	 
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	04
	09
	2100000000
	200
	37 268,842
	31 642,000

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	04
	09
	2100000000
	240
	37 268,842
	31 642,000

	 
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	05
	00
	 
	 
	28 307,103
	5 440,991

	 
	Жилищное хозяйство
	05
	01
	 
	 
	75,000
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	05
	01
	2900000000
	 
	75,000
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	01
	2900000000
	200
	75,000
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	01
	2900000000
	240
	75,000
	 

	 
	Коммунальное хозяйство
	05
	02
	 
	 
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	05
	02
	2900000000
	 
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	02
	2900000000
	200
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	02
	2900000000
	240
	4 598,861
	1 714,000

	 
	Благоустройство
	05
	03
	 
	 
	23 633,242
	3 726,991

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	05
	03
	2900000000
	 
	19 708,188
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	2900000000
	200
	

19 708,188
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	2900000000
	240
	
19 708,188
	 

	 
	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2030 годы"
	05
	03
	5000000000
	 
	3 925,054
	3 726,991

	 
	Межбюджетные трансферты
	05
	03
	5000000000
	500
	3 925,054
	3 726,991

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	05
	03
	5000000000
	540
	3 925,054
	3 726,991

	 
	ОБРАЗОВАНИЕ
	07
	00
	 
	 
	87,773
	 

	 
	Молодежная политика 
	07
	07
	 
	 
	87,773
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	07
	07
	2900000000
	 
	87,773
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	07
	07
	2900000000
	500
	87,773
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	07
	07
	2900000000
	540
	87,773
	 

	 
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	08
	00
	 
	 
	2 750,246
	 

	 
	Культура
	08
	01
	 
	 
	2 750,246
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино  муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	08
	01
	2900000000
	 
	2 750,246
	 

	 
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	08
	01
	2900000000
	200
	2 311,981
	 

	 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	08
	01
	2900000000
	240
	2 311,981
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	08
	01
	2900000000
	500
	438,265
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	08
	01
	2900000000
	540
	438,265
	 

	 
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	10
	00
	 
	 
	1 680,191
	 

	 
	Пенсионное обеспечение
	10
	01
	 
	 
	315,191
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	10
	01
	2900000000
	 
	315,191
	 

	 
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	10
	01
	2900000000
	300
	315,191
	 

	 
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	10
	01
	2900000000
	310
	315,191
	 

	 
	Социальное обеспечение населения
	10
	03
	
	
	1 365,000
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	10
	03
	2900000000
	
	1 365,000
	 

	
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	10
	03
	2900000000
	200
	1 240,000
	

	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	10
	03
	2900000000
	240
	1 240,000
	

	 
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	10
	03
	2900000000
	300
	125,000
	 

	 
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	10
	03
	2900000000
	321
	125,000
	 

	 
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	11
	00
	 
	 
	96,950
	 

	 
	Физическая культура
	11
	01
	 
	 
	96,950
	 

	 
	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	11
	01
	2900000000
	 
	96,950
	 

	 
	Межбюджетные трансферты
	11
	01
	2900000000
	500
	96,950
	 

	 
	Иные межбюджетные трансферты
	11
	01
	2900000000
	540
	96,950
	 



	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Приложение 6

	к решению Собрания представителей 

	 сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	"О бюджете сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

	на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов''

	

	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2025 год и на плановый период  2026 - 2027 годов

	

	тыс.руб.

	Код администратора
	Код
	Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета поселения, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета поселения
	сумма

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	323
	01 00 00 00 00 0000 000
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
	887,990
	0,000
	0,000

	323
	 01 01 00 00 00 0000 000
	Государственные   (муниципальные)   ценные   бумаги,   номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 01 00 00 00 0000 700
	Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 
	0
	0
	0

	323
	 01 01 00 00 10 0000 710
	Размещение муниципальных ценных бумаг сельских  поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 01 00 00 00 0000 800
	Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 01 00 00 10 0000 810
	Погашение муниципальных ценных бумаг сельских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 02 00 00 00 0000 000
	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 02 00 00 00 0000 700
	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 02 00 00 10 0000 710
	Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 02 00 00 00 0000 800
	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 02 00 00 10 0000 810
	 Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 03 00 00 00 0000 000
	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 03 01 00 00 0000 000
	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
	0
	0
	0

	323
	01 03 01 00 00 0000 700
	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 03 01 00 10 0000 710
	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 03 01 00 00 0000 800
	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 03 01 00 10 0000 810
	Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 05 00 00 00 0000 000
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
	       887,990   
	0,000
	0,000

	323
	 01 05 00 00 00 0000 500
	Увеличение остатков средств бюджетов
	-83 696,921   
	-51 422,516   
	- 54 451,600   

	323
	 01 05 02 00 00 0000 500
	Увеличение прочих остатков средств бюджетов
	-83 696,921   
	-51 422,516   
	- 54 451,600   

	323
	 01 05 02 01 00 0000 510
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
	-83 696,921   
	-51 422,516   
	- 54 451,600   

	323
	 01 05 02 01 10 0000 510
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
	-83 696,921   
	-51 422,516   
	- 54 451,600   

	323
	 01 05 00 00 00 0000 600
	Уменьшение остатков средств бюджетов
	 84 584,911   
	  51 422,516   
	   54 451,600   

	323
	 01 05 02 00 00 0000 600
	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
	 84 584,911   
	  51 422,516   
	   54 451,600   

	323
	 01 05 02 01 00 0000 610
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
	 84 584,911   
	  51 422,516   
	   54 451,600   

	323
	 01 05 02 01 10 0000 610
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
	 84 584,911   
	  51 422,516   
	   54 451,600   

	323
	01 06 00 00 00 0000 000
	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
	0
	0
	0

	323
	 01 06 05 00 00 0000 000
	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 06 05 00 00 0000 600
	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 06 05 01 00 0000 600
	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 06 05 01 10 0000 640
	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 06 05 00 00 0000 500
	Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	01 06 05 01 00 0000 500
	Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	323
	 01 06 05 01 10 0000 540
	Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	

	
	
Приложение 9
к решению Собрания представителей сельского поселения
станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
"О бюджете сельского станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов''


	 
	 
	 
	
	 

	Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2025 год.

	 
	 
	 
	
	 

	Наименование
	ЦСР
	ВР
	Сумма, тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	в том числе за счет безвозмездных поступлений имеющие целевое назначение из вышестоящих бюджетов

	Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	2100000000
	 
	37 268,842
	31 642,000

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2100000000
	200
	37 268,842
	31 642,000

	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2100000000
	240
	37 268,842
	31 642,000

	Муниципальная программа" Развитие органов местного самоуправления и решение вопросов местного значения сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2028 годы"
	2900000000
	 
	43 376,015
	2 539,600

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	2900000000
	100
	10 271,333
	740,161

	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	2900000000
	120
	10 271,333
	740,161

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2900000000
	200
	30 008,141
	1 799,439

	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2900000000
	240
	30 008,141
	1 799,439

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	2900000000
	300
	440,191
	0,000

	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	2900000000
	310
	315,191
	0,000

	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
	2900000000
	320
	125,000
	0,000

	Межбюджетные трансферты
	2900000000
	500
	1 476,984
	0,000

	Иные межбюджетные трансферты
	2900000000
	540
	1 476,984
	0,000

	Иные бюджетные ассигнования
	2900000000
	800
	1 179,366
	0,000

	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	2900000000
	850
	1 179,366
	0,000

	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2025 годы"
	5000000000
	 
	3 925,054
	3 726,991

	Межбюджетные трансферты
	5000000000
	500
	3 925,054
	3 726,991

	Иные межбюджетные трансферты
	5000000000
	540
	3 925,054
	3 726,991

	Непрограммные направления расходов местного бюджета
	9000000000
	 
	15,000
	0,000

	Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений
	9010000000
	 
	15,000
	0,000

	Иные бюджетные ассигнования
	9010000000
	800
	15,000
	0,000

	Резервные средства
	9010000000
	870
	15,000
	0,000

	Всего
	 
	 
	84 584,911
	37 908,591






___________________________________________________________________________________________________
Решение Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.06.2025 г. №21 «Об оказании единовременной социальной помощи администрацией сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области»

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Собрание представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский РЕШИЛО:

1. В связи с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» выделить единовременную социальную помощь из бюджета сельского поселения Кудряшову Виктору Тихоновичу в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
2. Направить настоящее решение на подписание и.о.главы сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский и официальное опубликование.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель Собрания представителей
сельского поселения станция Клявлино
 муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                        С.Л. Торохтиенко

И.о.главы сельского поселения станция Клявлино
 муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                        Д.А.Ермошкин

	ВЕСТИ сельского поселения  станция Клявлино
Соучредители: Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области и Собрание представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
	  Главный редактор-Иванов Юрий Дмитриевич.
  Адрес редакции, издателя, типографии  - Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, адрес: Самарская область, Клявлинский район, станция Клявлино, улица Советская, дом 38.
  Время подписания, в печать установленное по графику 30.06.2025  в 14:00 и фактическое 30.06.2025 в 14:00.
  Бесплатное издание.
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